시설물 성능 개선을 위한 유지관리 전문 품셈 제·개정 설문조사
안녕하십니까? 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터에서는 국민생활 인프라 개선 사업의 경제적, 기술적 타당성을 확보하고, 유지관리 공사에 적정한 예산투입 기준마련을 위하여 유지관리 전문 품셈 제‧개정을 추진하고 있습니다. 주지하시고 계시는 바와 같이 `70년대 경제성장과 함께 건설된 인프라시설(도로, 교량, 상하수도 등)의 노후화로 인한 재투자시기가 도래하였습니다. 그러나 현재 재정투자의 방향은 도시재생 사업과 같은 주거정비, 상권/문화시설/공원조성 등을 중심으로 하고 있어, 생활 인프라시설의 개선 및 확충은 미흡한 실정입니다. 특히, 노후화된 인프라시설물의 유지관리 공사의 수요가 증가함에도 불구하고 현장여건, 공종 특성 등을 고려한 표준화된 대가 산정 기준이 부족한 실정입니다. 이에 우리 센터에서는 시설물의 성능 개선을 위하여, 현행 건설공사 표준품셈 내에 유지관리와 관련된 항목의 제□개정을 통한 적정한 공사비산정 기준을 마련하고자 합니다. 따라서, 본 설문조사를 통하여 유지관리 공사와 관련된 발주처, 업계, 학계 등 여러 전문가 분들의 의견을 수렴하고, 유지관리 공사에 특화된 품셈 항목을 제□개정하고, 신규 발굴하여, 유지관리 공사 전문 품셈을 발간할 계획에 있습니다. 각 분야별 전문가 분들의 가감 없는 고견을 주실 것을 부탁드립니다. 본 설문조사는 상기 연구목적 이외에는 사용되지 않음을 약속드리며, 바쁘시더라도 유지관리 품셈 제·개정을 위한 설문조사에 적극참여를 부탁드립니다. 감사합니다. 2019. 5. 22. 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터장 박태일 드림
※ 회신 등 문의사항 - 차용운 연구원 (031-910-0216, ywcha@kict.re.kr) - 박원영 수석 연구원 (031-910-0421)
<일반사항>
성함/직함		소속
전문분야	토목( )/ 건축( )/ 기계설비( )/ 기타( )	경력(년)
	세부 분야 (예_도로, 교량 등) :
E-MAIL		연락처

Part Ⅰ. 유지관리 개념 및 표준품셈 내 유지관리 항목의 필요성

[문1] 귀하는 유지관리 개념을 어떻게 정의하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

① 건축법의 장기수선(또는 전면수선), 대수선, 보수 등 건축물 유지관리의 개념을 그대로 쓴다.

② 토목시설은 특성이 다르므로 유지보수, 운영, 시설보강, 변경/추가, 교체/철거 등 현행 품셈에서 운용 중인 유형별 분류에서 추론하여 사용한다.

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문2] 현행 표준품셈에서 도출된 135개 유지관리 항목의 유형(①∼⑥)별 분류(아래 참조)의 적정성 여부에 대하여 응답해 주시기 바랍니다.

① 적정하다.

② 적정하지 않다. (문 2-1로 이동)

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문2-1] 유형(①∼⑥)별 분류에 수정, 추가, 또는 삭제가 필요하다고 생각하십니까? 귀하의 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.

① 수정 (_______________________________________________________________________________________)

② 추가 (_______________________________________________________________________________________)

③ 삭제 (_______________________________________________________________________________________)

■ 현행 표준품셈 중 유지관리 관련 항목 수

▪ 현행 표준품셈(`19년 기준) 1,334항목 중 신설공사에 적용되는 항목은 제외하고, 유지관리 공사와 관련된 항목은 135개이며, 유형별로 구분하면 다음과 같음

유 형	기 준	예 시
① 유지보수 전용	- 현재 표준품셈 항목 중 유지보수 작업의 품을 제시한 항목	콘크리트균열보수, 제초및풀깍기, 아스콘 덧씌우기, 소파보수, 도상갱환 등
② 운영관리 / 유지보수용 시설물	- 유지보수작업 지원을 위한 시설물이나 목적물을 시공하는 항목 - 표준품셈 적용 가능	교량점검 시설, 점검구 설치
③ 시설물보강	- 타시설물의 안정성, 보수보강 등을 위해 필요한 항목	비탈면보호공, 비탈면보강공, 보강토옹벽, PP마대쌓기, 흙막이판설치 등
④ 시공절차 변경 및 시공범위 추가작업	- 실설공사와 항목명은 동일하나, 작업절차 및 범위에 차이가 있으며, 추가작업이 요구되는 항목 - 유지관리 공사 특성으로 인하여 현행 표준품셈 적용이 어려운 항목	교량받침 : -(신설) 치핑, 용접, 측량, 받침설치, 무수축몰탈타설, 양생 -(유지관리) 교량상판 유압인상, 기존받침 철거 등 추가작업 필요
⑤ 유지보수 할증 필요	- 신설공사와 항목명 및 작업범위는 동일하나, 별도의 안전시설 설치 또는 공간협소/소규모 등의 작업조건 변화로 할증이 요구되는 항목 - 유지관리 적용 할증 필요	차선도색: -(신설) 차량의 전면통제 등으로 제약 없이 시공가능 -(유지관리) 운행도로 또는 확장공사 시 차량의 부분통제, 신호간섭 등 제약 발생
⑥ 철거 및 교체	- 대상구조물 및 시설물을 철거하거나 교체하는 작업	보도블럭철거, 차선도색제거, 도로반사경교체, 설면해체, 유량계교체 등

구 분	유지관리 특성 유형						합 계
	①	②	③	④	⑤	⑥
공통	22	3	12	5	1	0	43
토목	24	4	3	3	29	15	78
건축	2	1	0	0	0	7	10
기계설비	1	0	0	0	0	3	4
합 계	49	8	15	8	30	25	135

[문 3] 현행 표준품셈 내 유지관리 관련 135개 항목의 필요성에 대한 질문입니다.
각 항목에 대하여 필요/삭제/수정으로 응답을 해주시기 바랍니다.

[문 3-1] 유지보수 전용 유형

구분	장	항목번호	항목명	필요	삭제	수정
Ⅰ.공통 부문	제1장 적용기준	1-3-6	발생재의처리
	제4장 조경공사	4-5-1	일반전정
		4-5-2	가로수전정
		4-5-3	관목전정
		4-5-4	수간보호
		4-5-5	인력관수
		4-5-6	살수차관수
		4-5-7	제초
		4-5-8	잔디깎기
		4-5-9	예초
		4-5-10	교목시비
		4-5-11	관목시비
		4-5-12	잔디시비
		4-5-13	약제살포(기계)
		4-5-14	약제살포(인력)
		4-5-15	방풍벽설치(거적세우기)
	제6장 철근콘크리트공사	6-8-1	콘크리트균열보수(표면처리공법)
		6-8-2	콘크리트균열보수(주입공법)
		6-8-3	콘크리트균열보수(충전공법)
		6-8-4	교량상판철판접착공
		6-8-5	U형플륨해체
		6-8-6	중량구조물(낙차공&수관&L형플륨기타)해체
Ⅱ.토목 부문	제1장 도로포장공사	1-11-1	절삭후아스팔트덧씌우기(연속구간)
		1-11-2	절삭후아스팔트덧씌우기(불연속구간)
		1-11-3	절삭후콘크리트덧씌우기
		1-11-4	아스팔트덧씌우기
		1-11-5	맨홀보수
		1-11-7	소규모포장복구
		1-11-8	소규모도로긴급복구
		1-11-9	슬러리실
		1-11-10	표면평탄작업
		1-11-11	현장가열표층재생공법
	제4장 궤도공사	4-6-3	레일교환(인력)
		4-6-4	레일교환(기계)
		4-6-5	침목교환(인력)
		4-6-6	침목교환(기계)
		4-6-7	분기기교환(인력)
		4-6-8	분기기교환(기계)
		4-6-11	도상갱환
		4-6-12	궤도정정및이설
	제6장 관부설 및 접합공사	6-9-1	관세척(플러싱방법)
		6-9-2	관세관(스크레이퍼+워터젯트병행방법)
		6-9-3	하수관수밀시험
		6-9-4	하수관준설(버킷식)
		6-9-5	하수관준설(흡입식)
		6-9-6	CCTV조사
Ⅲ.건축 부문	제12장 유지보수공사	12-1-1	강교보수바탕처리
		12-1-2	기존건축물의바탕만들기(재도장시)
Ⅳ.설비 부문	제14장 유지보수공사	14-1-3	관갱생공

[문 3-2] 운영관리 / 유지보수용 시설물 유형

구분	장	항목번호	항목명	필요	삭제	수정
Ⅰ.공통 부문	제3장 토공사	3-7-6	비탈면점검로설치
	제6장 철근콘크리트공사	6-3-10	신축이음(Expansion Joint)설치
		6-6-3	교량점검시설설치
Ⅱ.토목 부문	제1장 도로포장 공사	1-1-1	교통통제및안전처리
		1-7-1	콘크리트포장절단
		1-7-2	아스콘포장절단
		1-7-3	줄눈설치
Ⅲ.건축 부문	제8장 금속공사	8-3-2	천장점검구설치

[문 3-3] 시설물 보강 유형

구분	장	항목번호	항목명	필요	삭제	수정
Ⅰ.공통 부문	제3장 토공사	3-7-1	프리캐스트콘크리트블록설치
		3-7-2	합성수지(P.E)법면보호블록설치
		3-7-3	천연섬유사면보호공설치
		3-7-4	절토사면녹화
		3-7-5	비탈면보강공
	제4장 조경공사	4-1-2	초류종자살포(기계살포)
		4-1-4	거적덮기
	제5장 기초공사	5-1-1	PP마대및톤마대쌓기헐기
		5-1-2	H-Beam설치
		5-1-3	H-Beam철거
		5-1-4	흙막이판설치철거
		5-1-5	어스앵커공법
Ⅱ.토목 부문	제2장 하천공사	2-3-1	식생매트설치
		2-3-2	블록붙이기(인력)
		2-3-3	블록붙이기(기계)

[문 3-4] 시공절차 변경 및 시공범위 추가작업 유형

구분	장	항목번호	항목명	필요	삭제	수정
Ⅰ.공통 부문	제4장 조경공사	4-3-1	뿌리돌림
		4-3-2	굴취(나무높이)
		4-3-3	굴취(근원직경)
	제6장 철근콘크리트공사	6-6-1	교량받침설치
		6-6-2	교량신축이음장치설치
Ⅱ.토목 부문	제6장 관부설및접합공사	6-8-4	부단수할정자관부설및접합
		6-8-5	부단수천공분기점분기
		6-8-6	부단수천공새들분수전분기점분기

[문 3-5] 유지보수 할증 유형

구분	장	항목번호	항목명	필요	삭제	수정
Ⅰ.공통 부문	제3장 토공사	3-3-1	인력터파기
Ⅱ.토목 부문	제1장 도로포장공사	1-8-1	보도용블록설치
		1-8-2	보도용투수콘포설
		1-8-3	탄성재료보도포설
	제6장 관부설 및 접합공사	6-2-1	부설
		6-2-2	타이튼조인트관접합
		6-2-3	KP메커니컬조인트관접합
		6-2-4	관절단
		6-3-1	부설
		6-3-2	용접접합
		6-3-3	도장
		6-3-4	절단
		6-4-1	TS접합및부설
		6-4-2	고무링접합및부설
		6-5-1	나사조임식이음관접합및부설
		6-5-2	밴드접합및부설
		6-5-3	전기융착접합및부설
		6-5-4	버트융착접합및부설
		6-5-5	새들분기관전기융착접합및부설
		6-6-1	고무링접합및부설
		6-6-2	PP수밀밴드접합및부설
		6-6-3	절단
		6-6-4	천공및접합
		6-7-1	PC관부설및접합
		6-7-2	파형강관부설및접합
		6-7-3	유리섬유복합관접합및부설
		6-8-1	주철제게이트제수밸브부설및접합
		6-8-2	강관제게이트제수밸브부설및접합
		6-8-3	주철제강관제버터플라이제수밸브부설및접합
		6-8-7	플랜지조인트접합

[문 3-6] 철거 및 교체 유형

구분	장	항목번호	항목명	필요	삭제	수정
Ⅱ.토목 부문	제1장 도로포장 공사	1-11-6	차선도색제거
		1-11-12	재래난간철거공
		1-11-13	교통안전표지판철거
		1-11-14	교통안전표지판교체
		1-11-15	도로반사경철거
		1-11-16	도로반사경교체
		1-11-17	분리대병제거
		1-11-18	시선유도표지철거
		1-11-19	보도용블록포장철거
	제4장 궤도공사	4-6-1	궤광철거
		4-6-2	분기기철거
		4-6-9	도상자갈철거(인력)
		4-6-10	도상자갈철거(기계)
		4-6-13	교상가드레일철거
		4-6-14	목침목탄성체결장치철거
Ⅲ.건축 부문	제12장 유지보수 공사	12-2-1	건축물구조체별철거
		12-2-2	기존방수층및보호층철거
		12-2-3	석면건축자재해체
		12-3-1	콘크리트구조물헐기(소형장비)
		12-3-2	콘크리트구조물헐기(대형장비)
		12-3-3	철골재철거
		12-3-4	석축벽돌헐기
Ⅳ.설비 부문	제14장 유지보수 공사	14-1-1	기계설비철거및이설
		14-1-2	유량계교체
		14-2-1	철거및이설

[문 4] [문 3-1~6]에서 수정으로 표시한 항목에 대하여 수정이 필요한 내용을 아래 표에 기술하여 주시기 바랍니다. 또한 상기 135개 항목 외에 유지관리 공사와 관련하여 추가적으로 필요한 항목에 대하여 기술하여 주시기 바랍니다.

항목명	상세 내용

Part Ⅱ. 유지관리 품셈 편제에 대한 의견

▪ 현행 표준품셈의 편제는 공통, 토목, 건축, 기계설비 4개부문, 각 부문별 세부장(공통 8장, 토목 9장 등), 세부장내 항목으로 구성되어 있음

▪ `19년 표준품셈 편제 개편을 통하여 유지관리 관련 항목과 장으로 재편함

- 공통/토목 부분은 항목으로, 건축, 기계설비는 장으로 유지보수를 분리하였음

제1편 공통	제2편 토목	제3편 건축	제4편 기계설비
1장 적용기준	1장 도로포장 1-11 유지보수	1장 철골공사	1장 배관공사
2장 가설공사	2장 하천공사	2장 조적공사	2장 덕트공사
3장 토공사	3장 터널공사	3장 타일공사	3장 보온공사
4장 조경공사 4-5 유지보수	4장 궤도공사 4-6 유지보수	4장 목공사	4장 펌프및공기설비
5장 기초	5장 강구조공사	5장 수장공사	5장 밸브설비
6장 철근콘크리트공사 6-8 유지보수	6장 관부설및접합공사 6-9 유지보수	6장 방수공사	6장 측정기기
7장 돌공사	7장 항만	7장 지붕및홈통공사	7장 위생기구설비
8장 건설기계	8장 지반조사	8장 금속공사	8장 공기조화설비
	9장 측량	9장 미장공사	9장 기타공사
		10장 창호및유리공사	10장 소방설비
		11장 칠공사	11장 가스설비
		12장 유지보수	12장 자동제어설비
			13장 플랜트설비
			14장 유지보수

제1편 공통 6-8 유지보수 -	제2편 토목 4-6 유지보수 -
제3편 건축 12장 유지보수공사 -	제4편 기계설비 14장 유지보수공사 -

[문 1] 유지관리 품셈 제‧개정 시 어떤 형태로 편제를 개편하는 것이 좋다고 생각하십니까?

① 현행 표준품셈 편제 유지 (문 4로)

② 현행 품셈에 별도의 유지관리부문 신설 (문 2로)

③ 별도의 유지관리 품셈(가칭) 으로 분리하여 발간 (문 3으로)

④ 어떤 편제든 상관없으며, 유지관리 공사와 관련된 항목만 있으면 됨

⑤ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문 2] 현행 표준품셈 내에 별도의 유지관리 부문이 필요하다고 하신 이유가 무엇입니까? (문 4로)

[문 3] 현행 표준품셈 외에 별도의 유지관리 품셈이 필요하다고 하신 이유가 무엇입니까?

[문 3-1] 만약, 별도의 유지관리 품셈을 발간할 경우, 현행 표준품셈에 있는 유지관리 항목을 그대로 두어야 한다고 생각하십니까? 아니면, 유지관리 품셈이 있으므로 삭제하여야 한다고 생각하십니까?

① 현행 표준품셈에도 유지관리 관련 항목을 유지한다.

② 별도의 유지관리 품셈이 있으므로, 현행 표준품셈에서 유지관리 관련 항목을 삭제한다.

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문 3-2] 만약, 별도의 유지관리 품셈을 발간할 경우, 대분류 체계를 어떻게 구성하는 것이 활용에 도움이 된다고 생각하십니까?

① 전통적 공종 중심 분류 : 공통(자재, 가설, 토공, 조경, 기초공, 철근콘크리트공 등), 토목(도로포장공, 궤도공, 관부설/접합공 등), 건축(금속공, 유지관리공 등), 설비(배관공, 덕트공, 보온 등) 등 (문 3-3으로)

② 유지관리 특성 분류 : 유지보수, 운영, 시설물 보강, 변경 및 추가작업, 할증, 철거 및 교체 (문3-4로)

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문 3-3] [문3-2]에서  ‘① 전통적 공종 중심 분류’에 응답하신 경우, 그 이유를 설명하여 주시기 바랍니다.

[문 3-4] [문 3-2]에서 ‘② 유지관리 특성 분류’에 응답하신 경우, 그 이유를 설명하여 주시기 바랍니다.

[문 4] 현행 표준품셈 내 유지관리 장에서 제‧개정이 시급한 5가지를 선택해 주시기 바랍니다.

유지관리 유형	구분	장	유지관리 항목	√
유지보수 유형	Ⅰ.공통부문	제1장 적용기준	발생재의처리 등
		제4장 조경공사	전정, 수간보호, 관수, 제초, 잔디깎기, 시비 등
		제6장 철근콘크리트공사	균열보수, 교량상판철판접착공, 중량구조물 해체 등
	Ⅱ.토목부문	제1장 도로포장공사	절삭후아스팔트/콘크리트덧씌우기, 맨홀보수, 포장복구, 평탄작업 등
		제4장 궤도공사	레일교환, 침목교환, 분기기교환, 도상갱환 등
		제6장 관부설 및 접합공사	관세척, 하수관수밀시험, 하수관준설 등
	Ⅲ.건축부문	제12장 유지보수공사	강교보수바탕처리, 기존건축물 바탕만들기 등
	Ⅳ.설비부문	제14장 유지보수공사	관갱생공 등
운영관리 유형	Ⅰ.공통부문	제3장 토공사	비탈면점검로설치 등
		제6장 철근콘크리트공사	신축이음설치, 교량점검시설설치 등
	Ⅱ.토목부문	제1장 도로포장공사	교통통제및안전처리, 콘크리트/아스콘포장절단, 줄눈설치 등
	Ⅲ.건축부문	제8장 금속공사	천장점검구설치 등
시설물 보강 유형	Ⅰ.공통부문	제3장 토공사	PC콘크리트블록설치, PE법면보호블록설치, 절토사면녹화 등
		제4장 조경공사	초류종자살포, 거적덮기 등
		제5장 기초공사	마대쌓기헐기, H-Beam 철거/설치, 흙막이판철거설치 등
	Ⅱ.토목부문	제2장 하천공사	식생매트설치, 블록붙이기 등
변경 및 추가작업 유형	Ⅰ.공통부문	제4장 조경공사	뿌리돌림, 굴취 등
		제6장 철근콘크리트공사	교량받침설치, 교량신축이음장치설치 등
	Ⅱ.토목부문	제6장 관부설및접합공사	관부설및접합, 분기점분기 등
할증필요 유형	Ⅰ.공통부문	제3장 토공사	인력터파기 등
	Ⅱ.토목부문	제1장 도로포장공사	보도용블록설치, 보도용투수콘포설 등
		제6장 관부설 및 접합공사	관접합, 관절단, 용접접합, 도장, 관접합및부설등
철거 및 교체 유형	Ⅱ.토목부문	제1장 도로포장공사	차선도색제거, 재래난간철고공, 표지판철거/교체, 반사경철거/교체 등
		제4장 궤도공사	궤광철거, 분기기철거, 자갈철거 등
	Ⅲ.건축부문	제12장 유지보수공사	건축물구조체별철거, 기존방수층및보호층철거, 철골재철거, 석축벽돌헐기 등
	Ⅳ.설비부문	제14장 유지보수공사	기계설비철거/이설, 유량계교체 등

Part Ⅲ. 유지관리 공사의 할증 및 소규모 공사 관련 의견

■ 현행 표준품셈의 할증 필요 항목의 구분과 내용

▪ 현행 표준품셈에는 재료(6개), 노임(2개), 품(17개)으로 구분되며, 총 25개의 항목이 있음

▪ 그 중 유지관리 공사에 적용할 수 있는 항목은 5가지로 구분 할 수 있으며, 상세한 내용은 다음과 같음

구 분	할 증 내 용	예 시
1. 위험요소발생	- 유지보수 현장에서 작업중 위험요소가 발생 할 수 있는 공사	- 고온, 고압기기 접근작업 - 유해가스 발생 위치
2. 작업시간제한	- 휴전이 필요하거나, 일시적인 사용중지 등 작업시간에 제한을 받는 공사	- 궤도 선로 유지보수 - 운영도로의 야간작업
3. 협소작업	- 작업공간이 협소하여 작업의 제한을 받는 공사	- 구조물 내부 Pit층 작업
4. 산발적 작업	- 작업위치가 일정하지 않고 대상물이 산발적으로 흩어져 있어 작업중 상시적인 이동이 발생되는 공사	- 도로 소규모 포장복구
5. 난이도 증가	- 특수작업이 발생되거나 별도의 전문작업조의 투입이 필요한 공사	- 특별한 시방에 따라 특수한 기술이 요구되는 공사

[문 1] 귀하는 현행 표준품셈 내에 할증 항목이 유지관리 공사에 충분히 적용될 수 있다고 생각하십니까?

① 그렇다.

② 아니다. (문 1-2로)

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문 1-2] [문 1]에서 ’② 아니다’에 응답하신 경우, 현행 할증 항목의 수정 또는 삭제, 그리고 현행 할증 항목 외에 추가되어야할 항목을 기술하여 주시기 바랍니다.

할증 항목	수 정	삭제
1. 위험요소발생
2. 작업시간제한
3. 협소작업
4. 산발적 작업
5. 난이도 증가
추가가 요구되는 할증 항목 상세 기술	1.	6.
	2.	7.
	3.	8.
	4.	9.
	5.	10.

[문 2] 귀하는 유지관리 품셈의 최소 단위기준으로 어느 것이 적절하다고 생각하십니까?

① 현행 표준품셈과 동일한 단위작업당 품 (인/m2당, 안/ton당,  인/개소당 등)

② 일일작업당 품 (시공량/일당, 작업조/일당 등)

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문 3] 귀하가 생각하는 소규모 공사 시 적정 장비임대료 산정방법은 무엇입니까?

① 시간당 경비 산정 (현행 품셈)

② 실제 임대경비 (예-1day or 0.5day)

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

[문 4] 귀하는 생각하는 소규모 공사 시 적정 노임단가 지급방법은 무엇입니까?

① 단위당 노임산정
(현행 품셈, 예-타일 0.1인/㎡당 인 경우, 타일공(200,000원×0.1인=20,000원)

① 소규모 공사에 한정한 복합작업(가칭) 단가 체계 마련
(예-타일1장 교체 시 10장기준의 재료비, 노무비 지급, 도배 교체 시 도배 뿐만 아니라 석고보드 교체에 대한 재료비, 노무비 지급 등)

② 시간당 노임단가를 세분화한 체계 마련
(예-2시간 미만 작업량에 대해서는 4시간 노임 지급, 1시간 미만 작업에 대해서는 2시간 노임지급, 6시간 미만 작업에 대해서는 1일 노임지급 등)

③ 잘 모르겠다.

④ 기타 (_______________________________________________________________________________________)

Part Ⅵ. 기타

■ 유지관리 품셈 제‧개정 시 고려해야 할 추가적 사항 또는 건의하고 싶으신 내용이 있으시면 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

※ 바쁘신 중에도 귀한 의견을 주셔서 감사합니다.