안전관리계획서 작성 매뉴얼 개정 주요내용

□ 주요내용

ㅇ 안전관리계획서 체계 개선 및 간소화

- 안전관리계획서를 현장 운영계획, 비상시 긴급조치계획 등으로 구성된 본편과 설계도서, 구조계산서 등으로 구성된 부록편으로 구분

- 불필요한 내용*을 삭제하고 각 항목별 최대분량을 제한하여 평균 4천여 쪽에 달하던 안전관리계획서를 5백여 쪽으로 간소화

* 계획서 내 중복·유사 내용, 안전관리계획서와 관련 없는 내용, 단순 법령 제시 등

** 본편 최대 80쪽 및 부록 최대 430쪽(분량 및 구성은 건설공사의 공종에 따라 다름)

- 현장에서는 본편 위주로 실제 안전관리에 활용하고, 설계도서 등은 부록으로 분리하여 별도 검토 시에만 활용

ㅇ 건설사고 취약공종에 대한 안전관리계획 추가

- 작업 및 비작업(주차)시 안전작업 절차, 작업 중 전도방지계획, 점검표 작성 등 항타·항발기 관련 내용 추가

- 1,000㎡ 이상 공동주택 등 소규모 건설공사의 안전관리계획 수립기준에 추락방호망, 개구부 덮개, 안전난간대 등 안전시설물 설치계획 신설

ㅇ 안전관리계획서 검토 절차 명확화

- 안전관리계획서 작성 매뉴얼에 구체적인 반려·부적정 판정 기준* 신설

* (반려) 건설사업관리기술인 미확인 자료 제출, 작성 불필요 서류 포함, 분량 초과 등
(부적정) 안전사고 발생 우려 시, 중대한 결함이 있는 경우, 거짓으로 보고서 작성 등

ㅇ 기타 개정 사항

- 현장 운영  계획 내 안전활동계획 신설

- 비상조치계획서에 이상기후(폭염·폭우·한파 등) 대응방안 신설

- 총괄·공종별 안전관리계획 세부 작성기준 신설

참고		｢안전관리계획서 작성 매뉴얼｣ 개정에 따른 분량 간소화 예시

구분		기존(토목·건축 11개 현장 평균)		개선
		내용	분량	내용	분량제한
총괄		· 건설공사의 개요	378	· 건설공사의 개요	7
		· 현장 특성 분석	215	· 현장 특성 분석	30
		· 현장 운영계획	131	· 현장 운영계획	20
		· 비상시 긴급조치 계획	31	· 비상시 긴급조치 계획	23
소계		-	755	-	80
공종별	공통 가설공사	· 개요 및 시공상세도면	36	· 가설울타리, 가설비계 등	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	116
				· 기타 공통가설 공사	30
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	44
				· 가설 장비	30
		· 안전성계산서	190
	굴착공사 및 발파공사	· 개요 및 시공상세도면	62	· 굴착 및 토공사	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	733
				· 흙막이 지보공 공사	30
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	132
				· 발파 공사	20
		· 안전성계산서	382
	콘크리트 공사	· 개요 및 시공상세도면	108	· 콘크리트 공사	20
		· 안전시공절차 및 주의사항	210
				· PC공사	20
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	195
				· 상하수도·교량·터널공사 등	30
		· 안전성계산서	869
	강구조물 공사	· 개요 및 시공상세도면	20	· 철골 및 SRC공사	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	5
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	15	· 데크플레이트 공사	20
		· 안전성계산서	8
	성토 및 절토공사	· 개요 및 시공상세도면	6	· 댐공사	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	74
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	5	· 성토 및 절토공사	30
		· 안전성계산서	90
	해체공사	· 개요 및 시공상세도면	13	-	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	16
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	14
		· 안전성계산서	-
	건축설비 공사	· 개요 및 시공상세도면	4	-	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	30
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	4
		· 안전성계산서	37
	타워크레인 설치 공사	· 개요 및 시공상세도면	4	-	20
		· 안전시공절차 및 주의사항	23
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	3
		· 안전성계산서	37
소계		-	3,485	-	430
합계			4,240	-	510

☞ 안전관리계획서 서류 분량이 평균 4천여 쪽에서 5백여 쪽로 85% 이상 간소화