건설공사 안전․품질 점검

체크 리스트

2014.  5

					목 차
Ⅰ. 건설공사 안전 점검 체크리스트 1 □ 주요공사별 1 1. 건축공사 1 2. 교량공사 2 3. 상하수도공사 3 4. 터널공사 4 5. 항만공사 5 6. 댐공사 8 7. 하천공사 9 □ 자체 및 정기안전점검표 12 1. 가설공사 12 2. 콘크리트공사 16 3. 강구조물공사 23 4. 굴착공사 27 5. 성토 및 절토공사 31 6. 교통안전관리 32 7. 공사현장 및 인접구조물 33 8. 해체작업 35 □ 건설장비 점검 체크리스트 36 1. 타워크레인 36 2. 항타기 및 항발기 37 3. 이동식크레인 39 4. 고소작업대 40 5. 굴삭기 42

					목 차
Ⅱ. 건설공사 품질점검 체크리스트 43 1. 건축 43 (1) 토공사 43 (2) 지정 및 기초공사 44 (3) 철근콘크리트공사 44 (4) 프리캐스트 콘크리트공사 45 (5) 철골공사 45 (6) 벽돌 및 블록공사 46 (7) 기타공사 47 3. 도로 48 (1) 토공 48 (2) 철근콘크리트공 52 (3) 교량공 56 (4) 터널공 58 (5) 포장공 60 (6) 부대공사 64 4. 하천 65 (1) 공통공사 65 (2) 하상정리공 67 (3) 제방축제공 68 (4) 호안공 69 (5) 하상유지시설 70 (6) 보 71 (7) 부대공 73 5. 상하수도공사 74 (1) 관거공사 74 6. 펌프장 및 정수장, 하수처리장공사 76

Ⅰ

건설공사 안전 점검 체크리스트

□ 주요 공사별

1. 건축공사

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		점검 결과	조치 사항	비고
1. 가설공사		∘가설구조물의 재료 및 설치상태 ∘비계 안전성 ∘가설물 및 기계설비등 배치의 적정 여부
2. 굴착 및 발파공사		∘굴착, 흙막이, 발파공사 등의 공법의 적정성 ∘안전관리계획서 작성 여부 ∘지하매설물 보호조치 ∘배수계획 및 계측관리실태 ∘기계, 설비 등 배치의 적정 여부 ∘인접구조물 보호조치 ∘시공 적정성
3. 지정 및 기초공사		∘지내력 시험방법 ∘지정공법 ∘파일항타 계획
4. 철근콘크리 트 공사	거푸집 공사	∘동바리 안전성 ∘거푸집 안전성
	철근가공 조립 공사	∘가공제작도 ∘철근 이음 및 정착 ∘철근 배근의 적정성
	콘크리트 공사	∘콘크리트 치기방법, 순서, 속도, 높이 ∘콘크리트의 양생방법 및 기간 ∘품질 및 시공관리상태 ∘시공이음의 방수 ∘공사용 장비등 배치계획 ∘PS 도입장치의 적정성 ∘PS 도입작업의 안전성
5. 철골공사		∘사용부재, 장비 등의 적정 여부 ∘이음․접합부위 시공의 적정성 ∘안전시공절차 및 주의사항
6. PC공사		∘부재․장비 등의 적정 여부 ∘조립용 크레인 주행로 지반상태 ∘조립순서의 적정성 및 가조립 상태 ∘접합부의 시공 및 마감상태
7. 조적공사		∘벽체배치 계획의 적정성 ∘쌓기모르터의 충진상태 ∘쌓기방법의 적정성

2. 교량공사

분 류	표준공종	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 기초 공사	(1) 터파기	1) 지내력 확인(지내력시험등) 여부 점검 2) 최종 굴착 종료 판정 여부 점검 3) “주변에 미치는 영향” 여부 점검1) 지내력 판정 시행 여부 점검
	(2) 직접기초
	(3) 말뚝기초
	(4) 우물통기초
2. 하부 공사	(1) 기초공	1) 기초와의 일체성 여부 점검 2) 세굴에 대한 안전 여부 점검
	(2) 콘크리트공	1) 동바리의 안전 여부 점검 2) 비계의 안전 여부 점검 3) 1회 콘크리트 치기높이 안전 여부 점검 4) 두부 콘크리트 치기시 안전 여부 점검
3. 상부 공사	(1) 콘크리트공	1) 거푸집의 안전 여부 점검 2) 동바리 안전 여부 점검 3) 비계의 안전 여부 점검 4) 콘크리트 치기순서 5) 전도나 낙교에 대한 안전 여부 점검 6) 철재 가설물의 안전 여부 7) 각종 인양장치의 안전 여부 8) PS도입 장치의 적정 여부 9) PS도입 작업의 적정성
	(2) 강구조공	1) 교각부 조립상태의 안전 여부 2) 이음부 조립상태의 안전 여부 3) 케이블의 안정성 검토 여부
4. 부대 공사	(1) 교 좌	1) 안정 및 적정 여부
	(2) 신축이음
	(3) 방 수
	(4) 배 수

3. 상하수도 공사

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 터파기공	∘설계도서 준수여부 ∘비탈면의 시공상태 ∘지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치 ∘배수시설 등 수방대책 ∘흙막이공의 주변여건(흙막이공) ∘가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태(흙막이공) ∘계측관리 상태(흙막이공) ∘재료의 품질관리 및 시공관리 상태(흙막이공 및 연약지반 처리시)
2. 관부설공	∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치 ∘관 및 변류의 규격과 재질 ∘터파기 바닥 상태 ∘연약지반의 처리상태 ∘타 시설물과의 이격거리 ∘되메움 토양 ∘배수시설 등 수방대책 ∘상부지반의 침하방지대책(관추진공) ∘하천통수단면 감소에 대한 대책(하천횡단공) ∘홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단공) ∘재료의 품질관리 및 시공관리 상태
3. 관접합공	∘설계도서 준수여부 ∘접합방법 및 시공상태 ∘현장시험방법 및 결과 ∘정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공) ∘절연부의 Bonding 상태(전기방식공) ∘재료의 품질관리 및 시공관리 상태

4. 터널공사

분 류	표 준 공 종	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 공통사항	(1) 안전관리	1) 안전관리 조직의 운영상태 2) 교통 및 통행안전시설 관리 상태 3) 화약관리 자격소지자 확인 4) 전기관련 설비 상태(플랜트 포함) 5) 주민 홍보시설 상태점검
	(2) 환경관리	1) 환기상태 2) 조명상태 3) 폐수 및 폐기물 처리상태 4) 통로상태
2. 공사장 주변 안전공	(1) 근접구조물 보호공	1) 근접구조물 보호공 상태
	(2) 양육,가축시설보호공	1) 소음저감대책 2) 진동저감대책 3) 발파공법의 적정성
	(3) 지하매설물 보호공	1) 지하매설물 보호공 상태
	(4) 지하굴착에 따른 갈수 및 용수 보호공	1) 지하굴착공사에 따른 갈수 및 용수 보호 상태
	(5) 기타 공사장 주변 보호공	1) 기타 공사장 주변 보호공 상태
3. 가시설공	(1) 토류 구조물공	1) 토류구조물의 설치상태 및 변위 여부 2) 계측관리 상태 3) 갱구보강 상태 및 변위 여부 4) H-pile 수직도 상태 5) H-pile 근입 상태 6) 띠장 및 버팀보 상태 7) 갱구 보강 상태
4. 굴착공	(1) 굴착공	1) 발파 굴착 2) 여굴발생 조치 상태 3) 뜬돌등 제거 상태 4) 용출수 및 배수처리 상태

5. 항만공사

(1) 계류시설(중력식안벽, 잔교식 안벽, 돌핀)

공 종 구 분	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 기초공 (기초준설,치환공)	1) 지질, 토질조사 여부 및 적정성 2) 매설물, 위험물 조사 여부 3) 배송관의 점검 4) 주변영향 조사 및 보호조치 여부 5) 해양오염 대책 6) 재료의 품질 및 규격의 적정성 7) 시공의 허용오차
2. 사석공	1) 단계별 시공조건에 따른 안정성 2) 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무 3) 세굴발생 여부 4) 침하계측관리 여부 5) 재료의 품질 및 규격의 적정성 6) 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1) 제작장의 상태 2) 해상운반계획 및 거치방법의 적정성 3) 거치간격의 적정성 4) 시공의 허용오차
4. 항타공	1) 말뚝(파일)의 적치상태 2) 재료의 품질 및 규격의 적정성 3) 항타계획 4) 말뚝선단 및 두부보강 5) 말뚝의 이음 6) 소음 및 진동측정과 대책 7) 말뚝의 항타 기록 8) 시공의 허용오차
5. 동바리공	1) 조위 및 파랑 적응대책 2) 말뚝손상 방지대책 3) 구조검토의 적정성 4) 콘크리트 치기전의 점검여부

공 종 구 분	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
6. 콘크리트공	1) 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 2) 철근 가공 및 조립 상태 3) 콘크리트 치기방법, 순서, 속도 4) 콘크리트의 양생방법 및 기간 5) 시공이음의 방수 6) 품질 및 시공관리 상태 7) 시공의 허용오차
7. 속채움 및 뒷채움공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 사석투하공 및 토사 유출방지 대책 3) 시공의 허용오차
8. 매립공	1) 매립방법의 타당성 2) 펌프준설토 이용시 점검사항 3) 해양오염 방지대책 4) 침하계측관리 5) 재료의 품질 및 규격의 적정성 6) 시공의 허용오차
9. 부대공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 시공의 허용오차

(2) 외곽시설(방파제, 갑문, 호안)

공 종 구 분	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 기초공 (기초준설, 치환공)	1) 지질, 토질조사 여부 및 적정성 2) 매설물, 위험물 조사 여부 3) 배송관의 점검 4) 주변영향 조사 및 보호조치 여부 5) 해양오염 대책 6) 재료의 품질 및 규격의 적정성 7) 시공의 허용오차
2. 사석공	1) 단계별 시공조건에 따른 안정성 2) 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무 3) 세굴발생 여부 4) 침하계측관리 여부 5) 재료의 품질 및 규격의 적정성 6) 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1) 제작장의 상태 2) 해상운반계획 및 거치방법의 적정성 3) 거치간격의 적정성 4) 시공의 허용오차
4. 콘크리트공	1) 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 2) 철근 가공 및 조립 상태 3) 콘크리트 치기방법, 순서, 속도 4) 콘크리트의 양생방법 및 기간 5) 시공이음의 방수 6) 품질 및 시공관리 상태 7) 시공의 허용오차
5. 속채움 및 뒷채움	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 사석투하공 및 토사 유출방지 대책 3) 시공의 허용오차
6. 가물막이공	1) 시공계획 2) 구조적 안전성 3) 파이핑 발생 유무
7. 부대공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 시공의 허용오차

6. 댐공사

분 류	표 준 공 종	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비 고
1. 공통사항	(1) 안전관리 및 품질관리	1) 안전관리계획서 및 품질관리계획서의 적정성
	(2) 유수전환시설	1) 홍수기시 비상방류대책 2) 상․하류지역 비상연락체계 3) 월류시 피해저감 및 복구대책 4) 가물막이 및 가배수 터널
	(3) 기초굴착 및 기초처리	1) 석산, 공사용 도로 및 이설도로 2) 기초굴착상태 3) 기초처리상태 4) 파쇄대․용출수 등의 처리 5) 양안부 굴착사면
2. 필댐	(1) 댐 축조(초기단계)	1) 재료선정의 적정성 2) 다짐관리의 적정성 3) 품질관리의 적정성 4) 취수구, 방수로의 접합상태 5) 계측기 매설
	(2) 댐 축조(중간단계)	1) 수평시공과 품질관리 2) 계측계기 설치
	(3) 여수로	1) 대절토 사면 2) 기초굴착 3) 콘크리트 구조물 4) 수문설치의 적정성 5) 공사장 주변의 안전조치 적정성
	(4) 담수직후	1) 유수전환시설의 폐쇄 2) 누수 상태 3) 여수로 수문작동 상태 4) 계측기 작동 상태
3. 콘크리트댐	(1) 댐 축조 (하상기초 완료후)	1) 배수처리와 우천시 대책 2) 비계의 안전성 3) 거푸집의 안전성 4) 동바리의 안전성 5) 치기순서, 치기높이 및 치기구획의 적합성 6) 콘크리트의 품질관리 7) 양생 8) 지수설계에 대한 적정성 및 시공상태
	(2) 댐 축조(중간단계)	1) 콘크리트 치기과정의 적합성 2) 품질관리 3) 공사용 시설 안전관리 4) 콘크리트 치기용 장비운영 및 관리
	(3) 여수로	1) 콘크리트 구조물 치기상태 2) 수문설치공사의 적정성
	(4) 담수직전	1) 유수전환시설 폐쇄 2) 댐체 시공 상태 3) 여수로 수문작동 상태 4) 매설계기 관리 상태

7. 하천공사

(1) 수로

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		점검 결과	조치 사항	비고
1. 가시설공	(1) 흙막이공 (2) 가물막이공	∘설계도서 준수여부 ∘흙막이공의 주변여건 ∘가설재의 설치상태 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘배수시설 등 수방대책 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘가물막이공의 주변여건 ∘가설재의 설치상태 ∘지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치 ∘하천의 통수단면 감소에 대한 대책 ∘홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	(1) 기초공 (2) 비계, 동바리, 거푸집공 (3) 철근공 (4) 콘크리트공	∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부 ∘항타기록 등 현장시험 실시여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘철근가공 및 조립상태 ∘철근의 치수, 간격, 이음상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘치기방법, 순서, 속도 ∘양생방법 및 기간 ∘거푸집, 동바리 존치기간 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 되메우기 및 호안공	되메우기 및 호안공	∘설계도서 준수여부 ∘다짐방법, 순서, 시험의 준수여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태

(2) 제방

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		점검 결과	조치 사항	비고
1. 하천 바닥파기, 누수방지, 연약지반보강, 기초처리공		∘설계도서 준수여부 ∘사면의 시공상태 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘배수시설 등 수방대책 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	(1) 기초공 (2) 비계, 동바리, 거푸집공 (3) 철근공 (4) 콘크리트치기, 양생공	∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부 ∘항타기록 등 현장시험 실시여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘철근가공 및 조립상태 ∘철근의 치수, 간격, 이음상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘타설방법, 순서, 속도 ∘양생방법 및 기간 ∘거푸집, 동바리 존치기간 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 본체 및 비탈면 흙 쌓기공		∘설계도서 준수여부 ∘다짐방법, 순서, 시험의 준수여부 ∘성토두께의 준수여부 ∘때붙임 시공상태 ∘호안공 시공상태 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘파이핑 여부 점검

(3) 하구둑

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		점검 결과	조치 사항	비 고
1. 배수갑문 가물막이공		∘설계도서 준수여부 ∘가물막이공의 주변여건 ∘가설재의 설치상태 ∘지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치 ∘하천의 통수단면 감소에 대한 대책 ∘홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 배수갑문 기초공		∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근 구조물의 조사 및 보호조치 ∘말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부 ∘항타기록 등 현장시험 실시여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 배수갑문 콘크리트공	(1) 비계, 동바리, 거푸집공 (2) 철근공 (3)콘크리트공	∘설계도서 준수여부 ∘비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘철근가공 및 조립상태 ∘철근의 치수, 간격, 이음상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘치기방법, 순서, 속도 ∘양생방법 및 기간 ∘거푸집, 동바리 존치기간 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
4. 제체연약 지반 보강공		∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호 조치 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
5. 제체사석공		∘설계도서 준수여부 ∘체절방법, 순서의 준수여부 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
6. 제체성토공		∘설계도서 준수여부 ∘다짐방법, 순서, 시험의 준수여부 ∘성토두께의 준수여부 ∘필터공 시공상태 ∘피복공 시공상태 ∘계측관리 상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태

□ 자체 및 정기안전점검표

1. 가설공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과	조치 사항		비고
1. 가 설 비 계	(1) 강관비계		∘강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가
			∘강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가
			∘각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가
			∘비계기둥 간격은 보방향 1.5～1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가
			∘지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가
			∘띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가
			∘비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가
			∘비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가
			∘구조체와 수직․수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가
			∘기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가
			∘지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가
			∘지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가
			∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가
			∘작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가
			∘다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1. 가 설 비 계	(2) 틀비계	∘부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가
		∘전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가
		∘주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내 마다 수평재를 설치하였는가
		∘구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가
		∘밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평․수직을 유지시켰는가
		∘각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가
		∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가
		∘띠장 방향으로 길이가 4m이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m이내마다 띠장방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가
		∘다음 사항은 수시로 점검하는가 - 지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가
	(3) 달비계	∘결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가
		∘다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 - 한가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10% 이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것
		∘다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시 보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것
		∘달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가
		∘권상기에는 제동장치를 설치하였는가
		∘와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1. 가 설 비 계	(4) 이동식 비계	∘비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가
		∘비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가
		∘비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가
		∘최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가
		∘부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가
		∘최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가
2. 가 설 통 로	(1) 가설 경사로	∘비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가
		∘목재는 미송․육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가
		∘경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가
		∘경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가
	(2) 가설계단	∘가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25～30cm를 표준으로 설치하였는가
		∘계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가
		∘지주 및 난간기둥 간격은 120～150cm로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가
		∘높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가
		∘계단 및 계단참은 500kg/m2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가
	(3) 작업발판	∘발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m 이하의 것을 사용하였는가
		∘최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가
		∘작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가
		∘이음부는 발판간에 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가
		∘작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
4. 낙 하 물 방 지	(1) 방호철망	∘철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가
		∘15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가
	(2) 방호시트	∘재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg․mm 이상인 것을 사용하였는가
		∘방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가
		∘단열처리를 한 재료를 사용하였는가
		∘구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가
	(3) 방호선반	∘시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가
		∘비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가
		∘선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다

(2) 정기안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1.가 설 계 획	∘가설공사 계획의 적정성
	∘가설물의 형식과 배치계획의 작성 여부
2.비계 및 발판	∘비계용 자재의 규격과 상태
	∘외부비계의 설치 상태 (지주․띠장간격)
	∘외부비계와 구조물과의 연결 상태
	∘발판의 설치 상태 (재질,틈,고정)
	∘비계용 브라켓을 사용할 때 브라켓의 고정상태 및 강도
	∘틀비계의 전도 방지 시설
3.낙하물 방지	∘낙하물 방지시설 재료의 규격과 상태
	∘낙하물 방지망의 돌출길이 및 설치 각도
	∘벽면과 비계사이에 낙하물 방지망의 설치 상태

2. 콘크리트공사

(1) 자체 안전검검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항	비고
1. 거 푸 집	(1) 일반사항		∘여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가
			∘거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가
			∘거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가
			∘강재 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가
			∘강재 거푸집의 표면에 녹이 나 있는 것은 쇠솔(Wire Brush) 또는 사포 등으로 닦아 내고 박리제(Form oil)를 엷게 칠해 두었는가
			∘강재 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가
			∘강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가
			∘거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상을 방지하기 위한 조치를 하였는가
			∘거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가 기초→기둥→벽체→보→바닥
			∘흔들림 막이 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가
	(2) 기초 거푸집		∘거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가
			∘거푸집선 및 조립 상태가 정확한가
			∘관통구멍, 앵커보울트, 차출근의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가
			∘독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가
			∘밑창 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1. 거 푸 집	(3) 기둥, 벽의 거푸집	∘거푸집 하부의 위치는 정확한가
		∘기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가
		∘건물의 요철 부분은 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 조립되어 있는가
		∘하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가
		∘개구부의 위치와 치수 및 상자 넣기(나무토막) 등의 설치 위치는 정확한가
	(4) 보, 슬래브의 거푸집	∘거푸집의 치수는 정확한가
		∘모서리는 정확하게 조립되어 있는가
		∘슬래브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가
		∘기계설비 및 천정설치용 고정 장치는 설치되어 있는가
2. 철 근 공	(1) 가공	∘철근은 철근구조도에 의하여 절단, 구부리기 등의 가공을 하였는가
		∘철근 구조도에 제시된 철근과 다른 강도의 철근을 사용하지 않았는가
		∘구부림은 냉간가공으로 하였는가(부득이 가열가공을 실시할 경우 현장책임자의 승인을 받았는가)
		∘유해한 휨이나 손상이 있는 철근을 사용하지 않았는가
		∘코일 모양의 철근은 직선기를 사용하는가
		∘철근 구조도에 제시된 가공형상, 치수로 가공하되 바깥쪽 치수를 따라서 가공하였는가
		∘용접한 철근은 구부려서는 안되며 부득이하게 구부릴 경우 용접부위에서 철근 지름의 10배이상 떨어진 곳에서 구부렸는가
		∘한번 가공한 철근을 재 가공하여 사용하지 않았는가
	(2) 조립	∘들뜬 녹 등 철근과 콘크리트와의 부착을 해치는 유해 물질을 제거하였는가
		∘철근을 바른 위치에 배치했는가
		∘콘크리트를 타설 할 때 움직이지 않도록 견고하게 조립했는가
		∘철근의 교점을 지름 9mm 이상의 풀림철선 또는 적절한 클립(Clip)으로 긴결하는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
2. 철 근 공	(2) 조립	∘벽이나 슬래브의 개구부에는 보강철근을 사용하였는가
		∘간격재(Spacer)를 적절히 배치하였는가
		∘철근의 조립 후 다음 사항을 규정대로 시공했는지 확인하였는가 - 철근의 개수와 직경 - 이음의 위치 - 철근 상호간의 위치 및 간격 - 거푸집 내에서의 지지 상태
		∘철근을 조립하고 장시간이 경과한 경우 콘크리트를 치기전에 다시 조립검사를 하였는가
	(3) 정착․이음	∘인장 철근의 이음은 가급적 피해야 하며 특히 보의 중앙부근 이음을 피하도록 하였는가
		∘이음 및 정착길이는 큰 인장력을 받은 것은 철근 지름의 40배, 압축 또는 적은 인장력을 받은 것은 지름의 25배로 하며, 이음철근의 지름이 다를 경우는 그 평균 지름으로 하였는가
		∘철근의 이음 위치는 큰 응력을 받는 곳을 피하여 엇갈려 잇도록 하였는가
		∘철근의 정착위치는 다음과 같이 하였는가 - 기둥의 주근은 기초 - 보의 주근은 기둥 - 작은보의 주근은 큰보 - 직교하는 끝부분의 보 밑에 기둥이 없을 경우는 보 상호간 - 지중보의 주근은 기초 또는 기둥 - 벽 철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판 - 바닥판의 철근은 보 또는 벽체
3. 콘 크 리 트	(1) 타설	∘작업 당일 작업 전에 거푸집 동바리 등의 변형․변위 및 지반의 침하 유무를 점검하고 이상 발견시는 보수하였는가
		∘작업중에 거푸집 동바리 등의 변형․변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하였는가
		∘타설 중 배근이나 매설물이 이동하지 않도록 하였는가
		∘타설 속도는 표준시방서에 정해진 속도를 유지하도록 하는가
		∘콘크리트 타설 한계 위치는 정확히 표시되어 있는가
		∘거푸집 동바리에 측압이 작용하지 않도록 사전에 타설순서 및 일일 타설 높이를 정하였는가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
3. 콘 크 리 트	(2) 이어치기	∘보, 슬래브의 이어치기는 스팬(Span)의 중앙부에서 수직으로 하였는가
		∘캔틸레버보나 슬래브는 절대로 이어치지 않도록 하였는가
		∘보의 어어치기는 수평으로 두지 않도록 하였는가
		∘슬래브의 중앙부에 작은보가 있을 때에는 작은보 나비의 2배정도 떨어진 곳에서 이어치기 하였는가
		∘벽은 개구부 등의 끊기 좋고, 이음자리 막기와 떼어내기가 편리한 곳에 수직 또는 수평으로 이음 하였는가
		∘아치(Arch)의 이음은 아치 축에 직각으로 하였는가
		∘수평으로 이어치기를 할 때 레이턴스를 막기 위하여 거푸집에 구멍을 뚫거나 적당한 방법으로 표면의 물을 제거하였는가
		∘이어치기 할 곳은 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 하였는가
		∘이어치게 되는 면을 깨끗이 하고 물로 적셔 두었는가
	(3) 다짐	∘진동기를 가지고 거푸집 속의 콘크리트를 옆 방향으로 이동시키지 않도록 하였는가
		∘여러 층으로 나누어서 진동 다지기를 할 때는 진동기를 밑의 층 속에 약 10cm 정도 삽입하였는가
		∘막대형 진동기는 수직 방향으로 넣고, 넣는 간격은 약 60cm이하로 하였는가
		∘막대형 진동기(꽂이 진동기) 및 표면 진동기 등은 각기 특성에 맞는 곳에 사용하는가
		∘진동기는 철근 또는 철골에 직접 접촉되지 않도록 하고 뽑을 때에는 천천히 뽑아 내어 콘크리트에 구멍이 남지 않도록 하였는가
	(4) 양생	∘타설후 수화 작용을 돕기 위하여 최소 5일간은 수분을 보존(조강일 경우 3일)하도록 하였는가
		∘양생기간 온도는 항상 5℃ 이상을 유지하도록 하였는가
		∘콘크리트 타설후 그 위를 보행하거나 공구 등 중량물을 올려놓지 않도록 하였는가
		∘강우, 폭설 등의 기상 변화에 대비하여 콘크리트 노출면을 보호하였는가
		∘일광의 직사, 급격한 건조 및 한기에 대하여 대책을강구 하였는가

NO. 5

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
4. 거 푸 집 지 보 공	(1) 일반사항	∘지보공의 위치와 간격, 부재를 제대로 설치하고 견고히 연결하였는가
		∘지반에 설치할 때에는 밑둥잡이 또는 깔목을 설치하여 부동 침하를 방지하도록 하였는가
		∘경사진 바닥면에 세울 때에는 미끄러지지 않도록 조치하였는가
		∘횡목의 중앙에 설치하는 등 편심하중이 걸리지 않도록 하였는가
		∘높이 조절용 받침목, 철판 등은 이탈되지 않았는가
		∘이동용 틀비계를 지보공 대용으로 사용할 때에는 활차가 고정되어 있는가
		∘지보공 및 보를 지지하는 주요 부분은 각각 규격품 또는 규정 이상의 것을 사용하였는가
		∘현저한 손상,변형 또는 부식이 있는 것을 사용하지 않도록 하였는가
		∘존치 기간은 기준에 적합성을 유지하는가
	(2) 강관지주	∘단관 및 잭 베이스(Jack Base)의 변형, 파손 등은 없는가
		∘각부의 베이스 플레이트(Base Plate)는 정확한 위치에 고정시켰는가
		∘강관 지주는 높이 2m 이내마다 수평 이음을 2방향으로 설치하고 견고한 것에 고정하였는가
		∘수평연결, 기초지주의 부재는 단관을 이용하여 지주에 클램프(Clamp)로 확실하게 연결하였는가
		∘두부의 잭 베이스는 멍에에 확실히 고정하였는가
		∘ 3개이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∘강관지주를 사용할 때 접속부의 나사는 마모되어 있지 않는가
	(3) 파이프 지주	∘파이프 받침을 3본이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∘파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 보울트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가
		∘높이 2m이내 마다 수평 연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지 조치를 하였는가
		∘파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가

NO. 6

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
4. 거 푸 집 지 보 공	(3) 파이프 지주	∘파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가
		∘파이프 받침의 꽂기핀은 전용의 철물을 사용하였는가
		∘조립시 수평 연결의 설치를 고려하였는가
		∘스팬이 긴 건물의 경우는 스팬의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저 세워 높이를 정하도록 하였는가
	(4) 강관틀 지주	∘강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치하였는가
		∘최상층 및 5층 이내마다 거푸집 지보공의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∘보 또는 멍에를 상단에 올릴 때에는 지주 상단에 강재의 단판을 부착하여 보 또는 멍에에 고정시켰는가
	(5) 목재	∘높이 2m이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∘목재를 이어서 사용할 때에는 2본 이상의 덧댐목을 대고 4개소 이상 견고하게 묶은 후 상단을 보 또는 멍에에 고정시키도록 하였는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1.거푸집공사	∘부위별 거푸집의 조립도 작성 여부
	∘거푸집의 재질 및 상태
	∘부위별 거푸집 사용 횟수의 적정성
	∘거푸집의 수직 및 수평 상태
	∘박리제 도포 상태
	∘거푸집의 존치기간 준수 여부
	∘거푸집이 곡면일 경우 부상 방지 조치
	∘개구부 등의 정확한 위치
	∘거푸집 하부 및 모서리 등의 조립 상태
2.철근공사	∘가공제작 도면의 작성 여부
	∘철근 이음 및 이음 위치의 적정성
	∘철근 정착길이 및 방법의 적정성
	∘철근의 배근간격
	∘철근 교차부위의 결속 상태
	∘간격재(Spacer)의 재질과 설치간격
	∘신축이음 부위, 지하층의 배근 방법 및 상태
3.콘크리트 공사	∘콘크리트 타설 속도와 방법
	∘Slump Test의 유무
	∘골재 분리 및 균열의 발생 여부
	∘콘크리트 다짐 상태
	∘콘크리트 타설전 청소 상태
	∘이어치기 위치 및 방법의 적정성
	∘콘크리트 양생시 보호조치
	∘구조물에 매설되는 배관의 위치 및 피복두께
4.거푸집 지보공	∘콘크리트의 강도조사
	∘지보공의 재질 및 상태
	∘지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태
	∘지보공 설치 간격의 적정성
	∘경사면에서의 지보공 수직도와 Base Plate 정착상태
	∘지보공의 침하방지 조치
	∘파이프 지보공 연결시 전용철물 사용 여부

3. 강구조물공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항	비고
1. 건 립 작 업	(1) 일반사항		∘현장건립 순서와 공장제작 순서는 일치하는가
			∘2층 이상을 한 번에 세우고자 할 경우는 1개폭이상 조립이 되도록 계획하여 도괴 방지에 대한 대책을 강구하였는가
			∘건립 기계의 작업 반경과 진행 방향을 고려하여 먼저 세운 것이 방해가 되지 않도록 계획하였는가
			∘기둥을 2본 이상 세울 때는 기둥을 세울 때마다 보를 설치하고 안정성을 검토하면서 건립을 진행시켜 나가도록 하였는가
			∘건립중 도괴를 방지하기 위하여 가보울트 체결을 가능한 단축하도록 후속공사를 계획하였는가
			∘기둥의 기둥밑판(Base Plate)은 중심선 및 높이를 정확히 설치하고 앵커보울트로 완전히 조이도록 하였는가
			∘조립한 부재에 달아 올리는 부재가 충돌되지 않도록 하는가
			∘데릭을 설치하는 철골부분은 리벳조임을 하거나 보울트조임을 완전히 하고 필요할 때에는 그 부분을 보강하도록 하였는가
			∘지붕 트러스등 구성재를 달아 올릴 때는 반대하중으로 변형되기 쉬운 것을 보강하거나, 지주를 세워 대고 조립하는가
			∘앵커보울트는 전체를 평균하게 조이도록 하였는가
			∘기둥 밑판은 모르타르 채움공법을 사용할 때 모르타르가 경화되기 전 진동, 충격을 주지 않도록 하였는가
			∘기둥 건립시 가조립 보울트가 종료될 때까지는 인장 와이어로우프를 늦추지 않도록 하는가
			∘보의 부착이 불가능할 경우 버팀줄 또는 버팀대로 보호하였는가
			∘기둥밑둥 부분이 핀일 때는 버팀대를 설치한 후 인장 와이어로우프를 철거하는가
			∘분할핀은 사전에 철골에 연결하였는가
			∘브래킷(Bracket), 커버플레이트(Cover Plate) 등은 탈락하지 않도록 확실하게 부착하였는가

NO. 2

구 분			점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1. 건 립 작 업	(2) 인양작업		∘인양부재의 중량, 중심을 확인하고 달아 올리는가
			∘기둥 인양시는 기둥의 꼭대기 보울트 구멍을 이용해 인양용 작은 평철판을 덧대어 하중에 충분히 견디도록 하였는가
			∘매어 달 철판에 와이어로우프를 설치할 때는 새클을 사용하도록 하였는가
			∘브래킷(Bracket) 아래 부분에 와이어로우프를 걸 경우에는 보호용 굄재를 넣어 인양하도록 하였는가
			∘기둥은 일으켜 세울 때는 밑부분이 미끄러지지 않게 서서히 들어올리도록 하였는가
			∘기둥 밑부분에 무리한 하중이 실리지 않도록 하였는가
			∘인양 와이어로우프를 제거 할 때는 새클핀이나 로우프가 손상되지 않았나를 확인하였는가
			∘클램프는 수평으로 체결하고 2군데 이상 설치하였는가
			∘클램프는 정격용량 이상 인양하지 않도록 하였는가
			∘사용전 반드시 클램프의 작동상태를 점검하고 정상작동이 되는지를 확인하였는가
2. 접 합	(1) 용접	① 전기용접	∘용접기의 바깥 상자를 접지하였는가
			∘용접부의 접지는 하였는가
			∘케이블의 절연상태는 완전한가
			∘절연 호울더(Holder)를 사용하는가
			∘사용전압기의 전압은 높지 않은가
			∘작업중단시 스위치는 껐는가
			∘우천, 폭설시 작업을 하지 않는가
			∘용접 작업장 부근에 가연물이나 인화물은 없는가
			∘접지의 부착상태는 양호한가
			∘교류아크 용접기는 자동 전격방지 장치를 사용하였는가
			∘어스의 부착을 완전하게 하였는가
			∘케이블의 접속을 완전하게 하였는가

NO. 3

구 분			점 검 사 항	점검 결과		조치 사항		비고
2. 접 합	(1) 용접	② 아세틸렌 용접	∘작업장 가까이는 소화설비 또는 소화기를 준비하여 놓았는가
			∘인화물을 제거한 뒤 작업을 하는가
			∘가스용기 취급은 조심해서 하며, 팽개치거나 충격을 주지 않도록 하였는가
			∘압력계, 꼭지쇠는 수시 검사를 받아 완전한 것을 사용하는가
			∘인화성 또는 폭발성 재료를 넣은 용기를 용접 또는 절단하는 경우 용기를 깨끗하게 씻고나서 작업하는가
			∘작업전에 취관, 호스, 감압밸브를 점검하였는가
			∘동결 우려가 있을 때는 용기를 비에 젖은 곳이나 습기가 많은 곳에 놓아두지 않도록 하는가
			∘환기상태가 나쁜 좁은 실내에서 작업하는 경우에는 가스 누출에 주의하도록 하는가
			∘용기 온도는 40℃이하로 유지하는가
			∘용기는 전도 우려가 없도록 지지하였는가
			∘용기는 빈용기와 충만용기를 구별 표시하여 보관하는가
			∘용기는 전기장치 어스선의 부근에 두지 않도록 하였는가
	(2) 보울트		∘진동, 충격 또는 반복응력을 받는 접합부에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가
			∘처마 높이가 9m를 초과하고 스팬이 13m를 초과하는 강구조 건축물의 구조상 주요 부분에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가
			∘보울트 구멍 지름은 보울트의 공칭축 지름에 0.5mm 더한 것 이하로 하였는가
			∘보울트로 체결하는 판의 총두께는 지름의 5배이하로 하였는가
			∘보울트와 너트는 진동 등에 의하여 풀리는 일을 막기 위하여 2중 너트, 스링 등의 조치를 취하였는가
3.도장작업			∘현장도장전에 공장도장을 한 강재의 표면을 깨끗이 청소하였는가
			∘칠 작업전 바탕 만들기 상태는 양호한가
			∘칠 작업을 해서는 안되는 부분에 칠을 하지는 않았는가
			∘작업중 손상된 도막에 대한 보수상태는 양호한가

NO. 4

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
3.도장작업	∘바탕 만들기가 완료된 후 신속히 칠 작업이 실시되는가
	∘먼저 부재의 운반, 조립중에 공장도장이 벗겨진 부분에 같은 도료로 도장을 하는가
	∘전체적으로 균일한 도막칠이 이루어졌는가
	∘5℃이하, 상대습도 80%이상일 때 칠 작업을 하지 않도록 하였는가
	∘칠 작업시 또는 도막이 마르기 전에 수분이나 분진 등에 노출되지 않도록 하였는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1.건립작업	∘공사계획의 적합성 여부 - 부재의 형상 - 철골의 자립 안정도 - 보울트 구멍, 이음부, 접합방법 - 가설부재 및 부품 - 건립용 장비 및 건립작업성 - 건립순서 및 현장 접합의 시기
	∘조립 순서도의 작성여부 및 적정성
	∘양중 계획의 적정성
	∘부재의 수직 수평도
	∘부재의 야적방법
	∘PC공사의 코킹재질 및 시공상태
	∘고정철물 부식의 방지조치
	∘철골 공사의 용접 및 볼트 체결 상태
	∘가조립 상태의 방치 여부
	∘크레인의 와이어로우프 상태
2.접합 및 도장작업	∘용접기 및 가스용기의 보관 상태
	∘도장작업의 적정성
	∘손상된 도막의 보수 상태

4. 굴착공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항	비고
1.일반사항			∘굴착면 및 굴착심도 기준을 준수하는가
			∘절토면을 장기간 방치할 경우는 경사면에 비닐이나 가마니를 덮는 등의 적절한 보호조치를 하였는가
2. 굴 착 공 사	(1) 인력굴착		∘굴착면의 구배는 토질의 굴착높이에 따른 안전구배 기준 이하로 하였는가
			∘파낸 토사 등을 굴착부의 상부 또는 경사면 상부 부근에 적치하지 않도록 하였는가(적치할 경우에는 굴착면의 붕락이나 토사 등의 낙하가 발생하지 않도록 조치를 하였는가)
	(2) 기계굴착		∘공사의 규모, 주변환경, 토질, 공기 등의 조건을 고려한 적절한 기계를 선정하였는가
			∘작업전에 기계를 점검하였는가
			∘기계가 운반될 통로를 확보하고 통로의 상태를 점검하였는가
			∘사면이나 무너지기 쉬운 지반에 장비를 세워두지 않았는가
			∘굴착장비등은 안전능력 이상으로 사용하거나 용도외 사용하지 않도록 하였는가
			∘기존의 설치된 구조물 주변을 굴착하는 경우 전도 및 붕괴를 고려하였는가
			∘작업구역을 로프울타리, 붉은 깃발 등으로 표시하였는가
			∘야간작업을 할 때는 조명을 충분히 설치하여 작업시야를 확보하였는가
			∘도로에서 작업하는 경우는 각종 표식, 방호대, 야간조명 등을 충분히 설치하였는가
			∘기계의 무리한 사용을 금지하고 노면의 끝단이 연약지반일 경우는 유도자를 배치시켰는가
			∘흙막이 동바리를 설치할 경우는 동바리 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착을 진행하는가
			∘전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회해야 될 작업에는 사전에 방호조치를 강구하였는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
2. 굴 착 공 사	(3) 발파굴착	∘인가를 받은 안전한 장소에 화약을 저장하였는가
		∘1일 화약류 소비량이 규정 이상인 경우 화약류의 관리 및 발파 준비를 위한 화약류 취급소를 마련하였는가
		∘화약 관계자 외는 사람이 출입하지 않는 청결하고 건조한 장소로서 햇빛의 직사를 받지 않는 곳에 두었는가
		∘화기 또는 낙석의 위험이 있는 곳에 설치하지 않았는가
		∘화약, 폭약과 뇌관을 동일한 상자, 자루 등에 집어넣지 않았는가
		∘모선은 절단, 결선빠짐, 결선틀림 등이 없도록 각선에 연결하기 전에 반드시 점검하였는가
		∘모선결선 후 안전한 개소에서 도통시험을 하였는가
		∘모선을 지상의 레일, 파이프 또는 기타 전기가 흐를 수 있을 가능성이 있는 개소에 접속시키지 않았는가
		∘발파작업을 하기 전에 발파개소 상부의 표토는 제거하였는가
		∘전기발파를 할 때는 미변전류가 없는 것을 확인하였는가
		∘낙뢰 위험이 있을 시는 발파작업을 중지하도록 하였는가
		∘부근의 지형, 건물, 교통로 등의 도면을 작성하여 우회로, 대피장소, 피난 구역을 계획하였는가
		∘전회 발파의 불발 구멍이나 잔류화약이 없는 것을 확인한 뒤에 천공하는가
		∘발파 후 막장을 점검하여 불발화약의 유무를 확인하고 조치하였는가
		∘전회 발파한 구멍을 이용하여 천공하지 않도록 하였는가
		∘전기뇌관을 운반할 때는 각선이 벗겨지지 않도록 하고 누전우려가 있는 것에 가까이 두지 않도록 하였는가
		∘장전작업에 대해서는 발파구멍이나 암반상황을 검사하여 안전을 확인하고 나서 장전하였는가
		∘발파 장소에 전기 누전 여부를 점검하였는가
		∘장전중 부근에서 천공이나 기타 작업을 하지 않도록 하였는가
		∘장약시에는 구멍을 잘 청소해서 자갈 등이 남아 있지 않도록 하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
2. 굴 착 공 사	(3) 발파굴착	∘점화위치는 폭파의 정도에 따라 격리된 안전한 장소로 하였는가
		∘발파기의 손잡이는 점화할 때 외는 자물쇠는 채우거나 떼어놓도록 하였는가
		∘발파기와 모선과의 연결은 점화직전에 하도록 하는가
		∘전기발파에서 발파모선을 발파기로부터 떼어 내고 재점화 되지 않도록 조치하고 5분이상 경과후 발파장소에 접근하고 있는가
		∘터널 내에서는 잔류 가스 및 지반의 붕괴 위험이 없어진 후 발파장소에 접근하고 있는가
		∘불발공에 대한 점검 및 처리 규정은 설정되어 있는가
		∘불발공 폭파를 위한 천공은 평행으로 천공하고 그 간격은 기계굴착시 60cm 이상, 인력 굴착시 30cm 이상인가
4.흙막이		∘공사현장 및 주변 지역으로부터 침투하는 지표수와 지하수의 차단 상태는 적절한가
		∘인접 구조물에 대한 안전대책은 강구되어 있는가
		∘현장 내외의 집수통 설치, 배수도량의 설치 등을 완료하였는가
		∘조립도에 따라 조립되고 위험한 곳은 없는가
		∘버팀목 및 띠장은 보울트, 쐐기 등으로 견고하게 설치하였는가
		∘버팀목 및 흙막이판들의 사이에 틈은 없는가
		∘부재의 연결부분은 확실하게 이음이 되어 있는가
		∘중간지주가 있을 때 이것이 띠장에 확실히 고정되어 있는가
		∘흙막이재가 심하게 갈라지거나 부식된 것은 없는가
		∘흙막이판 뒷면에 틈이 없고 누수나 토사의 유출이 없도록 하였는가
		∘부재설치가 지연되거나 동바리에 근접한 상단에 재료를 쌓아 두지 않았는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1.굴착공사	∘굴착예정지의 실지조사 여부 - 지형, 지질, 지하수위, 암거, 지하매설물의 상태 - 주변시설물, 전주, 가공선의 상태 - 유동성 물질의 상태
	∘다음에 대한 계획의 수립여부 및 적정성 - 지하매설물의 방호 및 인접시설물 보호 - 굴착순서, 굴착면의 경사 및 높이 - 건설기계의 종류 및 점검․정비 - 흙막이 공사
	∘지반의 종류에 따른 굴착높이 및 구배의 준수여부
	∘발파굴착시 화약의 보관 상태
	∘발파후 처리 상태
	∘전기발파시 누전여부의 확인
2.흙막이공사	∘조립상세도의 적정성 여부
	∘시공시 부재의 품질, 토질 및 수압 등의 고려 여부
	∘보일링 또는 히이빙의 발생 또는 위험 여부
	∘부재연결 부분의 상태
	∘누수 및 토사의 유출여부
	∘버팀목 및 흙막이판의 조립상태
	∘지보공 주변 지반면의 균열 상태

5. 성토 및 절토공사

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과	조치 사항		비고
1.흙쌓기공사		∘사전에 나무뿌리 등의 유해한 잡물을 제거하였는가
		∘우수에 의한 토사의 유출 및 붕괴 방지를 위하여 바닥면에 지하 배수구를 설치하였는가
		∘성토중에 항상 배수에 유의하여 쌓는 각 층에 물이 고이지 않도록 하였는가
		∘변상상태 등의 관찰(함몰, 균열등)을 수시로 하는가
		∘비탈면의 하부 및 상부, 작은 단부 등에 배수시설을 설치하였는가
		∘비탈면 상부에 물의 침투 방지조치(시트 등의 활용, 가설배수로 설치, 조기식재 등)를 하였는가
		∘비탈면 상부에 중량물을 두지 않으며, 또한 중장비의 주행을 삼가하도록 하였는가
2.흙깍기공사		∘상부 비탈면에 내리는 우수나 용수가 비탈면을 흐르지 않도록 비탈면 상단부에 배수구를 설치하였는가
		∘비탈면이 높은 경우 보통 5～10m높이마다 소단을 설치하고 거기에 측구를 설치하여 우수의 유도를 하도록 하였는가
		∘소단을 설치하지 않은 경우에는 비탈면 하단에 배수구를 설치하였는가
		∘하향 배수의 유도를 위하여 비탈면을 따라 종배수시설을 설치하였는가
		∘우수후에는 토사붕괴의 예방을 위해 균열 등 비탈면의 상태를 반드시 점검하는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1.흙쌓기 공사	∘원지반의 유해물 제거여부
	∘흙쌓기 부위의 다짐상태
	∘배수시설 설치상태
	∘흙쌓기면의 함수비
	∘흙쌓기 재료의 적정성
2.흙깍기 공사	∘시공전․후 현장상태의 기록 보관유무
	∘지질조사 및 지하 매설물의 검토 확인여부
	∘지하 매설물의 보호대책 수립여부
	∘비탈면 배수시설의 적정성
	∘비탈면 구배의 안전성

6. 교통안전관리

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과	조치 사항		비고
1. 도로의관리		∘도로를 점유․사용하는 경우 출입방지시설을 포함하여 항상 보수관리를 하도록 하였는가
		∘차선의 차단,우회 등의 통해경로의 변경시 임시 노면표시를 하였는가
		∘간판, 표식 등은 소정의 장소에 통행을 방해하지 않도록 설치하고, 항상 정비・점검을 하는가
		∘야간조명, 보안등, 유도등 등은 전구가 끊어졌는가를 점검하여 항상 보수관리를 하는가
2. 간판,표식의 정비		∘공사간판, 우회로 안내판, 등 각종 표지등은 진동이나 바람 등에 쓰러지지 않도록 고정조치를 하였는가
		∘안내표식, 협력요청 간판 등은 조종자 및 보행자가 보기 쉬운 장소에 설치하였는가
		∘표시판, 표식등 간판류는 표시내용이 야간에도 명확이 보이도록 조치를 하였는가
3. 공사현장의 출입구		∘현재 사용하는 도로에 면한 보도를 낮추거나 높여서 출입구를 설치하는 경우 단차, 빈틈, 미끄러짐 등이 없는 구조로 하였는가
		∘출입구에는 필요에 따라 교통 정리원을 배치하였는가
4. 기타		∘공사장소 주변에 학교등이 있는 경우 학생들의 등・하교시 공사 차량의 통행에 대한 유의사항을 공사 관계자에게 주지시켰는가
		∘공사착수전 주변 주민들에게 공사개요를 알리고 협력요청을 하였는가
		∘공사현장밖이라도 작업원이 운전하는 차량 등의 교통안전에 대해 주의시켰는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1.교통안전	∘교통관리 계획서의 작성여부 및 적정성
	∘교통통제 시설의 설치상태
	∘도로의 점유 및 사용상태
	∘교통관리 구간의 점검상태

7. 공사현장 및 인접구조물

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과	조치 사항		비고
1. 공 사 현 장	(1) 작업 환경	∘자연환기가 불충분한 곳에서 내연기관을 사용할 때에는 충분한 환기조치를 하였는가
		∘분진․비산의 방지 조치를 하였는가
		∘토석, 암석 등의 분진이 심하게 발생하는 갱내, 옥내의 작업장 등에서 분진측정을 하였는가
		∘통풍설비가 설치되는 갱내 작업장에서의 통풍량, 기온, 탄산가스 등의 측정을 하였는가
		∘산소결핍 등의 위험이 있는 작업장에서의 산소, 황화수소 등의 농도측정을 하였는가
	(2) 좁은 공간의 작업	∘작업공간이 좁은 곳에서 기계와 인력의 공동작업이 이루어질 때는 작업계획을 사전에 검토하여 안전확보를 위한 대책을 세웠는가
		∘시공장소나 공간크기에 따른 동작범위․능력을갖는 기계 등을 선정하였는가
		∘기계의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
		∘될 수 있는 한 기계와 사람의 동시작업을 피하도록 하였는가
		∘작업방법 및 신호 등에 관하여 충분히 검토하였는가
	(3) 출입 방지 시설	∘공사현장의 주위는 강판, 시트, 또는 가아드펜스 등의 울타리를 설치하여 공사구역을 명확히 하였는가
		∘출입방지시설은 관계자외 쉽게 들어올 수 없는구조로 하였는가
		∘출입구에 잠금장치를 설치하였는가
		∘도로에 근접하여 굴착등 땅을 파고 있는 경우에는 보호덮개 또는 보호울타리를 설치하여 빠지지 않도록 하였는가

NO.2

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
2.인접구조물	∘기초 상태와 지질조건 및 구조형태를 점검하였는가
	∘작업방식, 공법에 따른 안전대책을 수립하였는가
	∘구조물 하부 및 인접 굴착시 크기, 높이, 하중 및 외력(진동,침하,전도등)을 충분히 고려하였는가
	∘기존 구조물의 침하방지 조치를 하였는가
	∘웰포인트공법을 사용하는 경우 그라우팅, 화학적 고결방법 등의 대책을 강구하였는가
	∘비상투입용 보강재를 준비하였는가
	∘인접구조물의 피해발생시 대책은 강구되어 있는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항	비고
1.공사현장	∘현장 주변의 정리․정돈상태
	∘현장 출입방지 시설의 상태
	∘현장주변의 계시물 상태
2.인접구조물	∘인접구조물 현황의 파악 상태
	∘피해발생시의 대책
	∘작업방식,공법에 따른 안전대책의 수립여부와 적정성
	∘인접구조물의 피해발생여부

8. 해체작업

(1) 자체 안전점검표

점검대상 :		결재
점검일자 :
구 분	점 검 사 항					점검 결과	조치 사항		비고
(1) 가설공사	∘해체시 부딪칠 수 있는 가설전기선에 대해서 절연 방호장치를 확인하였는가
	∘자재의 낙하․비산방지 조치를 하였는가
	∘해체는 조립의 역순으로 하는가
(2) 흙막이공사	∘인접 시설물에 근접해서 타설한 강널말뚝이나 H형강 말뚝을 인발하지 않고 그대로 놔두는 것을 고려하였는 가
	∘흙막이 해체작업전 변위상태를 확인하였는가
	∘인발장비의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
	∘장비작업과 인력작업을 동시에 하는 것을 피하도록 하였는가
(3) 콘크리트 공사	∘거푸집해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간을 확보하였는가
	∘지주의 바꾸어대기를 시행하고 있는가
	∘해체작업시 구조체에 충격을 주지 않는가
	∘상ㆍ하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계를 갖추었는가

□ 건설장비 점검 체크리스트

1. 타워크레인

점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 인양물체의 줄걸이 작업은 확실한지 확인
2. 인양물체는 반드시 균형을 이루고 있는지 확인
3. 물체를 인양하기 전에 타 물체와의 접촉여부를 확인
4. 물체 인양시 Sling이 튀기지 않도록 물체를 확실히 고정
5. 사람, 차량위로 물체를 운반하는지 확인
6. 물체를 옆으로 끌기 위해 회전시키는지 확인
7. 고압선 근접작업 시 신호수 지시에 따르는지 확인
8. 신호수가 정해져 있으며 신호수의 신호방법은 확실한지 확인
9. 줄걸이용 와이어로프의 인양각도를 너무 크게 하지 않았는지 확인
10. 조립, 해체 작업계획 수립여부
11. 조립, 해체작업 시 신호수 배치여부
12. 마스터 인상작업 계획 수립여부
13. 안전인증 실시여부
14. 안전검사 실시여부(6월에 1회)

2. 항타기 및 항발기

점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 기초공사용 건설기계 사용시 당해 작업조건에 맞는 기계 및 부속시설의 배치, 작업순서와 방법 등의 작업계획을 수립
2. 기초공사에 적합한 건설기계의 기종 선정
3. 항타기 및 항발기 선정 시 검토사항
1) 말뚝의종류및형상
2) 타격력과 말뚝의 지지력
3) 시공법및현장지반등작업장주변사항
4) 말뚝 및 항타기의 중량
5) 작업량 및 공기
4. 건설기계 사용의 안전성 확보를 위한 지반 평탄 작업 및 침하 방지조치 실시
5. 건설기계 등록여부 확인 및 유자격 운전자 배치
6. 유도자 배치 및 장비별 특성에 따른 일정한 표준방법을 정하여 신호
7. 폭풍, 폭우, 폭설등의 악천후시 작업 금지
8. 기계의 작업범위내에 작업관계자 외 출입 금지
9. 작업전 운전자 및 근로자 안전교육 실시
10. 작업이 없을 경우 지표면 아래로 천공된 부분에 견고한 덮개 설치 → 추락재해 방지
11. 가스관, 지중전선로, 기타 지하매설물의 손괴에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 때에는 지장물 등의 유무를 조사하여 적절한 조치
12. 항타, 천공 등의 건설기계의 사용 중에는 수리작업 금지

점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
13. 하중을 걸은 상태로 운전석 이탈 금지
14. 모든 도르래, 케이블, 기계류, 훅걸이 및 항타기의 다른 부분에 대한 주기적인 점검 및 마모/파손된 부품이나 기계는 즉시 수리하거나 교환 → 점검 및 수리시 안전대를 착용
15. 운전석 내부를 청결히 하고 오르내리는 발판, 손잡이는 항상 깨끗이 유지 → 미끄럼 방지
16. 모든 건설기계는 기계마다 장비일보에 작업명, 기계 조종원, 작업시간, 정비항목 및 정비회사명, 급유사항, 고장 및 이상유무 등 기계의 이력을 모두 기록
17. 연약지반에서 장비 전도방지
1) 동력사용 항타기, 항발기 등의 각부 또는 가대 침하방지조치
2) 철판 등을 사용하여 깔판으로 설치
18. 항발기 등의 붐의 전도방지 대책
1) 크레인, 항발기 등 사용 인양작업 시 와이어로프 절단으로 인한 전도사고 방지조치를 취할 것
2) 충분한 능력의 크레인을 사용 및 붐 전도방지장치를 설치
19. 항타기의 조립시 필수 점검사항
1) 본체 연결부의 풀림 또는 손상의 유무
2) 권상용 와이어로프, 권상 활차의 부착상태 (권상용 와이어로프의 안전계수는 5 이상)
3) 권상기 설치 상태 및 권상장치의 브레이크, 쐐기장치
20. 항타기 조립 시 작업지휘자 및 신호수를 배치
21. 와이어로프가 꼬인 상태로 하중을 거는 행위 금지

3. 이동식크레인

점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 줄걸이용 로프는 손상 변형이 없는 양호한 것 사용 및 굵기에 따른 체결방법을 준수
2. 호이스트 와이어로프를 연결하여 사용금지 및 후크 해지장치를 부착 사용
3. 작업반경 내 관계자 외 출입금지 및 신호수를 배치
4. 아웃트리거, 가대의 침하방지조치(전용 침목 사용) 실시
5. 인양화물이 요동하지 않도록 유도로프를 사용
6. 운전원은 화물을 매단 채 운전석 이탈 금지
7. 줄걸이용 와이어로프의 인양 각도는 60˚ 이내로 하여 와이어로프에 과하중이 걸리지 않도록 유의
8. 작업 전에 권과방지장치, 브레이크 및 클러치의 이상 유무, 와이어로프 상태, 후크 등의 달기기구 손상 유무를 반드시 점검
9. 작업이 끝나면 동력을 차단시키고 정지조치를 확실히 시행한다.
10. 장비의 특고압선 접촉 감전사고 방지조치
1) 전선을 이설 또는 절연용 방호구 설치
2) 전선접촉방지 시설을 설치(방호벽)
3) 유도자를 배치
4) 충분한 이격거리를 확보
11. 장비 용도 외 사용 금지
12. 방호장치 임의해제 금지
13. 아웃트리거 받침대 2단 이상 사용 금지

4. 고소작업대

점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 작업자는 작업시작 전에 작업대 난간 등의 안전한 곳에 안전대 걸 것
2. 작업대 내의 적재물은 고소작업에 필요한 최소의 공구를 적재하며 정격하중을 초과 금지
3. 하부 조작반은 엔진 시동 후 문이 닫혀 있어야 하며 모든 조작은 작업대에 있는 상부 조작반에서 실시
4. 작업대 내에 작업자가 있을 경우 급격한 조작은 매우 위험하므로 조작레버는 천천히 작동
5. 조작 중에는 작업대 주위의 위험 유무를 항상 확인
6. 작업대에서 작업자는 작업대 바닥에 안정되게 서 있고, 앉거나 가장자리에 기대지 않을 것
7. 2대 이상이 동일 작업을 위하여 접근 시 접촉 등에 의한 사고를 방지 하도록 사전에 일정한 신호방법을 정하여 숙지하는 등 작업 관련자 간 업무 협조를 철저히 실시
8. 안전장치 부착상태 및 작동상태 확인
9. 작업대 안에서 작업자는 공구 등 물건이 아래로 떨어지지 않도록 주의
10. 작업대 내에서 발판이나 사다리 등을 이용하여 작업위치 이동 금지
11. 작동 중 긴급사태가 발생할 경우 작업대 조작반의 엔진정지(비상정지) 스위치를 조작
12. 작업을 종료할 경우에는 붐을 축소하여 작업대를 지면에 근접시키고 상부조작반, 하부조작반, 주전원 스위치를 차례로 차단

점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
12. 장거리 주행 시는 붐 설치 잠금핀을 끼워 선회대를 고정
13. 고속주행 조작과 붐 조작은 동시에 하지 않으며 고속주행 시 급선회, 급정지 금지
14. 주행 시에는 차륜의 진행 방향과 주위의 상태를 확인
15. 붐은 주행방향의 후방에 위치
16. 지반이 무르거나 기복이 큰 노면 및 급경사 도로 등은 주행 금지
17. 후진할 때에는 유도자의 지시에 따를 것
18. 목적물에 가까이 작업대를 접근시키고자 할 때는 주행기능을 사용하지 않고 붐 신축과 선회기능을 사용
19. 경사지나 측면경사지역의 주행은 고소차에 명시된 허용경사도 내에서 주행
20. 주행시 시야가 방해 받을 때는 경보등과 경보음을 킬 것
21. 주행할 때는 타작업자와 최소 2m의 안전 거리를 유지
22. 경사지를 주행할 때는 저속으로 운전
23. 제한구역이나 폐쇄 지역 및 건물 옆에서 주행 또는 뒤로 주행할 때는 고속주행장치 사용금지
24. 고속 주행 시는 정지하기 전에 주행스피드 스위치를 저속으로 하며 정지 거리를 확인
25. 작업장 인근 송전선에 장비의 어느 부분이라도 접촉하지 않도록 하여야 하며 고압선 일 경우에는 최소안전거리를 유지

5. 굴삭기

점 검 항 목	점검 결과	조치 사항	비고
1. 사용하는 기계의 종류 및 능력, 운행경로, 작업 방법 등의 작업계획 수립여부
2. 전도, 전락방지 조치(노폭의 유지, 노견의 붕괴방지, 지반의 침하방지 조치, 유도자 배치)
3. 유자격 운전자 배치 및 작업전 운전자/근로자 안전교육 실시
4. 폭풍, 폭우, 폭설 등의 악천후시 작업 중지
5. 유도자 배치 및 장비별 특성에 따른 일정한 표준방법을 정하여 신호
6. 기계의 작업 범위내에 작업관계자 외 출입 금지
7. 기계별 주용도 외 사용 제한(근로자에게 위험을 미칠 우려가 없는 때에는 제외)
8. 운전위치 이탈시의 조치사항
1) 버켓, 디퍼 등 작업 장치를 지면에 내려 둘 것
2) 원동기 정지 및 브레이크를 걸어 둠
3) 경사면에 정지시킨 경우에는 반드시 굄목을 설치
9. 지정된 제한속도 준수
10. 승차석 이외의 위치에 근로자 탑승 금지
11. 운전석 내부를 청결히 하고 오르내리는 발판 및 손잡이는 항상 깨끗이 유지 → 미끄럼 방지
12. 모든 건설기계는 기계마다 장비일보에 작업명, 기계 조종원, 작업시간, 정비항목 및 정비회사명, 급유사항, 고장 및 이상 유무 등 기계의 이력을 모두 기록
13. 전도 또는 붕괴 및 암등 작업장치의 파괴로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 당해 기계에 대한 구조상의 안전도 및 최대 사용하중을 준수
14. 수리 또는 부속장치의 장착 및 제거작업을 하는 때에는 작업 지휘자를 지정
15. 당해 작업시작 전에 브레이크 및 클러치 등의 기능을 점검
16. 굴삭기의 붐, 암 하부에서 수리, 점검 작업 시에는 반드시 안전지주 또는 안전블록을 설치하여 붐 등의 불시 하강으로 인한 끼임사고를 방지
17. 후진 시 경보장치 및 후방감시카메라 상태 확인
18. 버켓 연결용 유압 커플러 안전핀 체결여부 확인

Ⅱ

건설공사 품질 점검 체크리스트

1. 건축

(1) 토공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
엄지말뚝 및 흙막이판	․측압에 대한 구조계산의 적정성
	․엄지말뚝과 흙막이판의 시공상태 적정성 여부
	․띠장 및 버팀대의 설치 간격과 시공상태의 적정성 여부
지하 연속벽	․파내기 구멍의 적정한 시공상태, 연속벽의 품질관리상태 적정여부
어스앵커	․앵커 상호간 간격, 각도, 길이, 부식방지조치, 인장시험의 적정성 여부

(2) 지정 및 기초공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
일반사항	․시공관리를 위한 시험말뚝의 시험시공의 적정여부
	․시공중에는 말뚝내부나 굴착구멍으로 굴러 떨어지는 것을 막기 위한 가설덮개 설치여부
	․부지주변의 시설이나 기존 건축물에 피해, 손상을 줄 우려가 있는 경우에는 방호, 양생 등 적절한 조치여부
콘크리트말뚝	․기성콘크리트 말뚝의 현장관리, 시공, 시험등의 적정성 여부
	․현장타설 콘크리트 말뚝의 시공상태 적정성 여부
강재말뚝	․강재말뚝의 자재관리 및 시공상태의 적정성 여부

(3) 철근콘크리트 공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
철근	․철근의 시공계획성, 자재관리, 시공상태의 적정성여부
콘크리트	․콘크리트 시공계획서, 품질관리 및 균열관리 상태의 적정성 여부
시공	․콘크리트의 다짐, 양생, 거푸집 및 동바리 해체의 적정성여부
	․피복두께, 표면마무리, 철근조립 간격, 겹이음 상태 등 시공상태의 적정성 여부

(4) 프리캐스트 콘크리트공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
부재	․부재의 운반계획, 보관상태, 시공계획의 적정성여부
시공	․콘크리트 시공계획서, 품질관리 및 균열관리 상태의 적정성 여부
	․부재의 현장조립 상태의 적정성 여부

(5) 철골공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
재료	․철골 부재 및 조립재 관리상태의 적정성여부
내화피복	․재료, 두께, 피복밀도등 계획, 시공상태의 적정성여부
시공계획	․철골나누기, 조립계획서등 시공계획의 적정성 여부
시공	․부재의 운반, 볼트체결, 용접상태의 적정성여부

(6) 벽돌 및 블록공사

공종	점 검 사 항	점검결과	조치사항	비고
일반사항	․콘크리트 및 벽돌의 규격의 적정성, 정착철물의 연결상태 적정성여부
	․줄눈 나비는 1㎝를 유지하고 모르터의 충전상태
	․줄눈 시공상태의 적정성
	․하루쌓기 높이는 1.2m를 표준으로 하는 등 일일쌓기 높이의 적정성
	․벽돌면에 배관, 배선을 위한 홈파기를 할 경우 그 두께의 적정성 여부 (보통 벽두께의 1/3 이하)
	․조적 상단부와 콘크리트 슬래브와 접하는 부위의 모르터 충전은 조적벽 시공후 수축이 완료된 상태에서 실시하는가 (소음 및 균열방지)
	․콘크리트 벽돌은 제품 30,000매당 1회씩 KS F 4004에 의한 품질시험상태의 적정성
쌓기	․벽돌쌓기, 블록쌓기, 공간쌓기등 쌓기의 시공상태 적정성 여부
인방보	․인방보는 상부의 하중을 전달할 수 있도록 좌우가 벽에 20cm 이상 물리도록 충분한 길이를 확보하였는가

(7) 기타공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
돌공사	․돌공사 계획서 작성은 적정하게 하였는가
	․돌 공사 시공상태의 적정성 여부
타일공사	․타일 나누기 등 시공계획서 작성의 적정성 여부
	․줄눈 두께 등 타일 시공상태의 적정성여부
방수공사	․방수공사 시공계획서의 적정성여부
	․방수공사 시공상태의 적정성여부
지붕 및 홈통공사	․시공계획서 작성의 적정성 여부
	․시공상태의 적정성여부
커튼월공사	․커튼 월 나누기 등 시공계획서 작성의 적정성 여부
	․품질관리 등 시공상태의 적정성여부
미장공사	․바름 두께 계획 등 시공계획서 작성의 적정성 여부
	․표면처리 등 시공상태의 적정성 여부
창호공사	․창호공사 시공상태의 적정성 여부
도장공사	․도장 나누기 등 시공계획서 작성의 적정여부
	․1회 도장 두께 등 시공상태의 적정성 여부

2. 도로

(1) 토공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
흙쌓기	-흙쌓기 재료의 적정여부 ․유해물 초목, 그루터기, 덤불 등 유해물질 포함여부 ․동결된 재료 포함 여부
	-흙샇기 시공의 적정여부 ․흙쌓기 구간에 대한 규준틀, 토공포스트, 준비배수, 벌개제근, 표토제거 등 제거여부 ․흙쌓기부 동결토 제거 여부 ․비탈면 부위 흙쌓기시 층따기 실시여부 ․용수발생구간 배수구 설치여부 ․1층다짐 두께 적정여부(노체 30cm, 노상 20cm)
	-암쌓기의 적정여부 ․암버럭 쌓기는 노체완성면 60cm이하에서만 사용 ․암덩어리는 60cm이상 초과 금지 준수여부 및 수침작용으로 연약해지는 암버럭은 30cm이하 준수여부 ․1층다짐 두께60cm 준수여부 ․다짐효과에 유리한 대형 진동다짐 장비(탬핑로울러)사용여부
	-횡방향 흙쌓기, 흙깍기 접속부(편절, 편성)또는 종방향 흙쌓기, 흙깍기(절․성 경계부)적정여부 ․경계구간의 접속부에 암버럭 쌓기 여부 ․편절, 편성구간 층따기 실시 여부
	-가 배수의 적정여부 ․흙쌓기 표면에 물이 고이지 않토록 관리여부 ․일 작업 종료시 횡단기울기가 4%유지 관리여부 ․흙쌓기 가장자리 및 도로수설치자리에 가배수로 설치여부
	-다짐관리의 적정여부 ․노체 : 1층 다짐두께30cm, 최대건조밀도의 90%이상 ․노상 : 1층 다짐두께20cm, 최대건조밀도의 95%이상
	-구조물 되메우기 및 뒷채움(재료 포함)의 적정여부 ․되메우기용 재료의 적정여부(표준시방서2.5 3.1, 3.2) ․뒷채움 재료의 적정여부(표준시방서 8.2):보조기층재사용
	-토공마무리면의 적정여부 ․마무리면은 노상 계획고 보다 3cm미만 준수여부 ․3m직선자로 검사시 1cm이상의 요철 금지 ․프루프 롤링 검사시 변형량 5mm미만 준수여부 ․보조기층 포설전 노면 손상이 있는 경우와 동절기 등을 경과 경우 및 3개월 이상 방치한 노상면은 재다짐

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
흙깍기	-벌개제근 작업으로 발생된 제거물이 공사장 밖으로 반출여부 ․흙쌓기 높이가 1.5m 미만인 구간에 있는 그루터기 등은 지표면에서 20cm까지 제거 여부
	․비탈면 경사 적정여부(당해 설계도서 참조)
	-흙깍기 구간의 요철 적정여부 ․암깍기 구간의 요철정도 적정여부(15cm) ․발파로 인하여 모암에 붙어 있는 부석돌 제거 여부
	-흙깍기 부의 마무리 면의 적정여부 ․토공 마무리면 및 비탈면 마무리의 적정여부
	-흙깍기 허용오차 범위의 적정여부 ․노상 : 토사 ±3cm, 암반 +3cm, -15cm ․토사비탈면 : ±10cm ․풍화암 비탈면 : ±20cm ․발파암 비탈면 : ±30cm
	․흙깍기면의 상부 균열발생 징후 여부
	-흙깍기 면의 용수발생 및 대책 수립여부 ․흙깍기 구간과 흙쌓기 구간의 경계부에 가배수로 설치여부
	․암발파 시공 검측 확인 여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
비탈면안정공사	-잔디 규격의 적정여부 ․평떼 가로30cm, 세로30cm, 두께3cm ․줄떼 가로10cm, 세로15cm, 두께20cm ․비타면에 잔디를 붙일 때 잔디1메당 2개의 떼꽂이로 고정여부 및 사양토로 잔디사이를 채움여부
	-종자 뿜어 붙이기 ․파종후 1개월 이내에 전면 골고루 발아여부
	-식생 및 그물망․카페트(볏짚 표함)의 적정여부 ․규격 폭0.5m 길이10m의 적정여부 ․동일 재료로 고정끈 사용 여부 ․앵키핀 1㎡당 1개소 길이 25cm고정핀사용 여부(나무못, 부식성 플라스틱, 강철핀)
	-암절개면 보호식재의 적정여부 ․철망은 KS D3552에 적합한 소선에 염화비닐을 피보복한 철망사용여부 ․오목한 곳에 앵커핀 사용여부 ․시공두께 적정여부(설계도서 참조) 경사 1:1이하 완만한 경질토, 또는 자갈석인 토사 : 두께5cm(철망 생략) 경사 1:1내외 사질토, 화강풍화토 또는 호박돌 및 자갈석인 토사 : 7cm 경사 1:0.7내외의 완만한 풍화암, 연암, 또는 보통암이 혼재된 지역 : 10cm 경사 1:0.5 내외의 보통암 및 경암 : 15cm -암절취 취부 뿜어 붙이기 공법의 배양토 성분 적정성 파악
	-비탈면 보호용 격자블럭 설치의 적정여부 ․시공순서의 적정여부 : 아래쪽에서 위쪽으로 ․시공면에 물의 침투여부
	-숏크리트 시공의 적정여부 ․솟크리트 공사전 비탈면 에 이토, 부석등 제거여부 ․비탈면의 배수공은 내경4cm(침출수 확인시 내경8cm)정의의 배수파이프 2㎡당 1개소 설치여부 및 암반의 균열부나 토사 구간에서는 깊이25cm이상 천공여부 ․철망설치시 앵커는 1㎡당 1개소 설치여부(비탈면이 비교적 넓은 경우 수축줄눈 설치여부) ․숏크리트 최소 두께의 적정여부(설계 두께의 75%)
	-비탈면 돌망태 옹벽시공의 적정여부 ․철선의 굵기 : 2.2mm(가장자리 3.4) 아연도금 또는 pvc코팅망 이용 ․채움돌 규격의 적정여부(D=10-30cm) ․경사도 6%의 적정여부

공종		점검항목	점검결과	조치사항	비고
배수 시설	철근콘크리트암거	-암거용 지수판의 적정여부 ․A형 : 두께 5mm, 폭 200mm 이상 ․B형 : 두께 7mm, 폭 300mm 이상
		-암거날개벽에 배수공 설치의 적정여부
		-시공이음의 적정여부 ․지수판은 구체 단면에 수직으로 설치여부 ․이음부의 밀폐재(sealant)채움을 통로암거의 경우는 내부 수로암거는 내․외부 실시여부
		-방수처리의 적정여부 ․방수처리 후 장기간 일광의 노출 되었을 경우 재시공여부
	파형 강관	-기초(모래 또는 사질토) 최소두께의 적정여부(900m/m기준) ․보통지반 : 20cm ․암지반 : 20cm ․연약지반 : 50cm -커펄링 밴드 설치의 적정여부
	공통 사항	-소켓이 상류(높은 곳)측으로 설치 여부 -관접합부에 시멘트 모르타르 마감 여부(용적비 1:2)
	콘크리트 소구조물	-바닥과 벽을 분리 시공할 경우 다우웰(dowel)역할을 할수 있는 철근 설치여부 -L형 측구 시공의 적정부(인력) ․분리막 시공의 적정여부 ․팽창줄눈(20m) 설치 및 밀폐재(sealant)시공여부 ․기초부와 벽체부의 팽창줄눈 일치여부 -L형 측구 시공의 적정부(기계) ․기계시공시 적기에 피막양생제 살포여부 ․수축줄눈 간격(6m), 폭(6mm) 및 깊이(40mm)의 적정여부 ․줄눈부에 주입재 주입여부
		-V형, U형 측구 시공의 적정여부 ․낮은 곳에서 높은곳으로 시공여부 ․설계도서에 명시된 선형으로 시공여부
		-산마루 측구 시공의 적정여부 ․현장조사결과에 따라 설치 결정
	지하 배수	-맹암거 설치의 적정여부 ․관로의 상류측 단부는 흙의 유입방지를 위하여 뚜껑설치여부 ․기타 설계도서에 따른 시공 적정여부

(2) 철근콘크리트공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
철근	-철근의 보관상태의 적정성 ․직접 땅에 닿지 않도록 하고 습기, 먼지, 기름 등이 부착되지 않도록 덮게 설치 여부
	-철근의 조립, 이음 및 결속상태의 적정여부 ․철근의 모든 교차점 등 겹치는 점에서의 결속여부 ․결속선의 끝이 거푸집에 닿지 않도록 조치여부 ․인장철근부에 이음이 한 단면에 모이지 않도록 조치여부 ․장래 증축을 위하여 구조물로부터 노출된 철근의 보호여부
	-부속재료 사용의 적정여부 ․도금한 철근에는 아연도금한 아연도 철선의 사용여부 ․플라스틱제를 사용할 경우 감독의 승인 ․애폭시 도막철근에 사용되는 철근 고임대 및 간격재, 결속선 등은 나일론, 애폭시 또는 플라스틱으로 도장된 제품사용 여부 -철근을 가공하여 사용할 경우 감독자의 승인 유무
	-철근콘크리트의 피복두께의 적정여부 ․설계도서에 의한 피복두께 확보 여부 ․설계도서에 명시된 경우가 없을 경우 콘크리트 구조설계기준 5.4의 규정을 적용여부
콘크리트	-콘크리트 운반 관리의 적정여부 ․운반전표에는 플랜트에서의 출발시간 및 현장도착시간을 기재
	-콘크리트 치기의 적정여부 ․콘크리트의 1층 다짐 높이는 0.5m이하로 하며, 쳐 올라가는 속도는 30분에 1.5m이하 준수 여부 ․콘크리트를 1.5m이상 높은 곳에서 타설금지 준수여부 ․콘크리트 타설시 표면에 블리딩수 제거 여부 ․슬래브 또는 보의 콘크리트가 벽 또는 기둥과 연속에 있을 경우 침하균열을 방지하기 위하여 벽 또는 기둥 콘크리트 타설후 1-2시간 기다린 후 슬래브 또는 보의 콘크리트 타설여부 ․콘크리트의 원활한 펌핑을 위하여 최초에 사용하는 모르타르는 구조물 콘크리트 치기에 사용금지 준수 여부
	-콘크리트 타설시 다짐장비 사용의 적정여부
	-시공이음위치의 적정여부 ․설계도서에 따른 시공이음의 적정여부 ․설계도서와 다른 시공이음시 시공상세도 작성후 감독자의 승인 유무 ․시공이음은 직선이고 구조물과 정확하게 수직하고 수평한 배치를 갖도록 시공이음 위치 적정여부 ․시공이음부에 콘크리트 타설시 레이턴스 제거 유무

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
콘크리트	-신축이음 설치구조 및 간격의 적정여부 -균열유발줄눈의 설치구조 및 간격의 적정여부
	-콘크리트 양생의 적정여부 ․콘크리트 타설후 습윤상태로 양생의 적정여부 보통포틀랜드 시멘트 기온 15℃ 이상 5일 10℃ 이상 7일 5℃ 이상 9일
	-경화된 콘크리트의 마무리면의 적정여부 ․거푸집을 지지하는데 사용했전 철선이나 금속장치의방치상태 유뮤 ․거푸집 이음 때문에 생긴 불규칙한 면에 대하여 면갈기 시행여부 ․골재분리 방치 여부
	-콘크리트 균열 허용오차의 적정여부 ․철근 : 일반환경 0.005C ․PS강재 : 0.004C ․물을 저장하는 수조 등과 같은 구조의 허용 균열폭은 0.1mm ※ C 피복두께(보통콘크리트 : 균열폭 0.3mm부터 보수)
	-균열발생부의 정기적인 관리 및 보수여부
	-일 평균기온이 4℃이하 한중콘크리트 사용여부 -기온이 30℃를 초과하거나 일 평균기온이 25℃이상이 예상될 때 서중콘크리트사용여부
	-메스 콘크리트 타설의 적정여부 ․온도균열의 제어계획서 작성 이행여부 ․메스콘크리트 : 넓이가 넓은 슬래브 두께 0.8m 하단이 구속된 벽에서는 0.5m
	-수중콘크리트 타설의 적정여부 ․수중콘크리트 슬럼프값의 적정여부 트래미 : 130-180mm 콘크리트 펌프 : 130-180mm 밑열림상자, 포대 : 100-150mm ․물시멘트 비는 50%이하가 표준 ․단위시멘트량은 370kgf/㎤이상 표준
	-수중불분리성 콘크리트 타설의 적정여부 ․수중 불분리성 콘크리트 유동성의 적정여부 -현장치기 말뚝 및 지하연속벽에 사용하는 수중콘크리트의 적정여부 ․골재의 최대치수는 철근 순간격의 1/2이하 또는 25mm를 표준으로한다 ․슬럼프 값은 180-320mm를 표준으로한다 ․단위시멘트량은 350kgf/㎥이상으로 한다

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
거푸집	-거푸집 설치의 적정여부 ․거푸집 형상 및 위치의 정확성여부 ․거푸집 이음부에 모르타르가 새어 나오지 않도록 설치여부 ․콘크리트 모서리에 모따기가 될 수 있는 구조 여부 ․중요한 구조물의 거푸집에 대해서는 시공상세도면 작성여부 ․강재 거푸집일 경우 최소 두게 5mm이상 여부
	-거푸집 박리제의 도포 여부 ․철근 설치전 박리제 도포여부 ․강재거푸집은 얼룩이 없는 녹방지 박리제 도포 ․박리제는 제거될 볼트 및 연결봉(rod)에도 도포 여부
동바리	-거푸집 동바리의 설치 적정여부 : 일반사항 ․거푸집 동바리의 설계하중 적정여부 ․지주의 침하를 방지하기 위한 조치 시행 여부 ․강재와 강재와의 접속부는 볼트, 클램프 등으로 연결되었는지 여부 ․철선의 사용은 피하여야한다 -목재동바리 사용의 적정여부 ․높이 2m마다 수평연결재 설치여부 ․목재를 이어서 사용할 경우 2본 이상 덧댐목을 사용 ․철선의 사용의 가급적 피한다 -강관동바리 사용의 적정여부(파이프 서포트 제외) ․강관지주는 3본 이상 이어서 사용을 금지하며, 높이2m마다 수평이음재를 2개방향으로 설치여부 ․지주하부의 받침판 또는 받침목은 2단이상 삽입금지 -강관틀 동바리 사용의 적정여부 ․강관틀과 강관틀 사이에 교차 경사재 설치여부 ․높이 2m이내마다 수평연결재를 직각 방향으로 설치여부 ․최상층 5개층 이내마다 거푸집 동바리 틀면의 방향에서 양단 및 5개틀 이내마다의 장소에 교차경사재의 방향으로 띠장틀 설치여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
비계	-비계 조립후 점검 항목 ․바닥재의손상, 설치 및 지지상태 ․기둥, 띠장, 장선 등의 연결부, 접속부 및 장치부의 완화 상태 ․연결부 및 연결철물의 손상 및 부식상태 ․난간 등의 이탈 및 탈락 유무 ․각부의 침하 및 미끄럼짐 상태 ․경사재, 버팀목, 벽연결 등의 보강재의 설치상태 및 떼내는 것의 유무 ․기둥, 띠장 및 장선의 손상 유무

(3) 교량공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
상부구조 (콘크리트)	-동바리 및 거푸집 설치의 적정여부 ․설계도서에 의한 동바리 설치여부 ․슬래브 타설시 침하봉을 설치하여 침하관리 적정여부 ․폼 타이 혹은 타이볼트의 간격 및 종․횡 방향으로 열이 맞는지 여부 ․거푸집 표면상태 및 박리제 도포상태 적정여부
	-거푸집 조립후 모르타르가 새지 않도록 틈 발생여부
	-콘크리트 타설중 위험성 제거 여부 ․침하, 전도, 붕괴, 추락 등에 대하여 해당시방서에 의한 관리여부 -데크피니셔 시공순서의 적정여부 ․종단경사가 낮은 곳에서 높은 곳으로 ․드럼가동은 편경사가 낮은곳에서 높은 곳으로
	-콘크리트 타설시 교량받침 위치가 변경되지 않도록 잠금장치 설치 여부 -시공조인트가 발생하지 않도록 연속적인 콘크리트 타설의 적정여부 -슬래브가 곡선일 경우 횡방향 쏠림현상을 방지할수 있는 횡버팀목 설치여부
	-슬래브 양생관리의 적정여부
	-프리스트레스트(PSC빔)구조물 제작의 적정여부 ․시공상세도의 적정여부 거푸집 및 동바리에 대한 계산서와 상세도 ․솟음 계산서
상부구조 (강재)	-보관상태의 적정여부 ․부재는 직접 땅에 접하지 않도록 조치여부 ․별도로 방식 처리가 안된 고장력 볼트 또는 너트는 방청유 도포 여부
	-손상된 도막의 보수 여부
	-용접상태의 적정여부
	-볼트체결의 적정 여부
	-강재의 국부 변형 여부
신축이음부	-신축이음 장치의 관리 및 유간거리 적정여부
	-후타재 균열 및 파손여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
교좌장치	-교량받침의 고정단 가동단 구분을 색상별로 도색반입여부 ․고정단 : 청색 ․일방향 : 홍색 ․양방향 : 황색
	-강재받침부재의 아연도금 실시 적정여부 ․스텐레스가 아닌 강재부재(앵커볼트 포함)의 아연도금 실시여부 ․받침모르터의 균열 및 파손 여부 -앵커볼트 시공의 적정여부 ․앵커볼트 설치하기 위해 콘크리트속에 미리 구멍을 만들 때 교대 및 교각의 주철근을 절단 하여서는 안되나 부득이 절단한 경우 반드시 보강여부 ․부반력 받침의 경우 교대 및 교각에 미리 앵커볼트를 설치한 후 콘크리트를 타설 -탄성받침판(고무받침)설치의 적정여부 ․대기온도가 15℃가 되었을 때 정상가동여부 ․상부받침과 거더하부의 편평도는 0.01rad 이내로 수평이고 높이차는 1.6mm이내 여부 -기타 점검시 착안사항 ․가동단 받침에서 온도 변화를 감안한 충분한 이동량 ․균열, 잘못된 위치, 예상치 못한 이동이나 변형 ․부식상태 및 불순물 침투상태
	-교좌장치 연단거리 적정여부
하부구조	․기초세굴 확인 및 대책 수립여부
공통사항	․하상의 터파기 잔토, 공사용 자재적치 등에 의한 유수 소통의 지장여부
	․오탁방지망 설치 여부
	․가도 및 가교 설치의 적정여부

(4) 터널공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
공통사항	-지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태 ․강지보재 : 제품사향 및 시험성과 ․록 볼트 : 설치기록 및 인발시험결과 ․숏크리트 : 품질관리 시험결과
	-강 지보재 시공의 적정여부 ․강지보재 설치 위치(설계도서)의 적정성(검측대장) ․강지보재와 원지반사이에 쇄기 등으로 고정여부 ․강지보재의 연결볼트 체결 적정여부 ․강지보재에 녹이나 이물질의 부착여부
	-숏크리트 두께의 적정여부 ․검측된 최소 두께는 설계두께의 75%이상 ․두께관리의 적정여부(터널연장 20m마다 아치부 5개소, 측벽 좌우 1개소) ․건식 숏크리트일 경우 분진처리 계획의 적정여부 ․숏크리트 타설전 뜬돌 등의 제거여부 ․숏크리트 타설면에 용수가 있을 경우 배수처리 계획의 적정여부 ․1차 숏크리트 타설두께(10cm)의 적정여부 ․압축강도의 적정여부(코아3개 압축강도 평균은 설계기준강동의 85%이상이며, 1개이상의 시험값이 기준강도의 72%보다 작아서는 안됨) : 강섬유 제외 ․터널벽면에서 지보재의 사이와 불규칙한 면은 길이대 깊이의 비율이 최소 7 : 1 이상의 적정여부
	-Rock Bolt 인발시험 합격여부 ․50본당 1회(설정된 인발내력의 80% 이상) ․천공구멍은 록볼트 설치의 굴착면에 직각 여부 ․록볼트의 부식여부 ․용수가 많은 곳은 용수를 한곳으로 유도후 시공여부 ․인발시험, 축력시험 등이 계측결과로부터 록볼트 추가시공 여부 ․록볼트 두부는 너트(Nut)면에서 5mm여유를 두고 절단후 숏크리트(4cm)마감의 적정여부
	-지하수 및 침투수 처리 ․작업중 용수는 즉시처리(당해시방서 참조)
	-방수시설 ․부직포 및 방수막 시험성과 확인 ․방수막의 연결부는 봉합시험 1.5-2.0bar(1bar=1.02kg/㎠)에서 5-10분 보수부 : 진공검사(검사액 이용 2,000mmHg에서 거품발생이 없어야함(1mmHg=0.0013592kgf/㎠) ․천단부 란델의 설치개소를 측벽부에 비해 30%이상 추가시공 여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
공통사항	-계측위치 및 배치간격, 계측빈도의 적정여부 ․일상계측 : 터널내 관찰 : 설계, 시공의 기본 내공변위 : 터널안정성 기본 천단침하 : 굴착후 조기측정 수준측량 ․정밀계측 : 지표 및 지중침하 : 터널과 지표가 짧고 구조물이 있을 경우 숏크리트 응력 : 숏크리트 안정성 및 추가 지보재 검토 지중변위 : 터널단면의 이완영역 파악 록볼트 축력 : 록볼트 간격 길이 적정여부 판단 ․월간 보고서 및 종합보고서 작성
	-콘크리트 타설시기의 적정여부 ․라이닝 콘크리트 타설은 지반 변위가 수렴된후(계측결과로 판단) 실시 ․변위가 수렴되지 않은 경우 변위량과 속도를 기준으로 설치시기 결정 ․콘크리트 라인닝의 기초가되는 터널하부와 우각부에 쌓인 슬러지는 깨끗이 정리여부
	-타일 붙임의 적정여부 ․타일재질 : KS L 1001에 규정한 규격품 ․색상 : 순백색 ․뒷굽높이 : 1.2mm이상, 오목하게 들어간 깊이 1mm이상
	-도장재 시공의 적정여부 ․도장의 재료는 합성수지 에멀젼 페인트(외부형) ․색상은 회색계통 ․재료기준은 KS M5310 1급
	-공해방지 및 안전관리의 적정여부 ․굴착, 버럭처리, 숏크리트 등의 작업시 분진농도 적정여부(정기적 파악 3개월에 1회) ․부진의 허용농도 일산화탄소 100ppm, 이산화탄소 1.5% 황화수소 10ppm 메탄 1.5%

(5) 포장공

공종		점검항목	점검결과	조치사항	비고
보조기층		․재료의 입도 분포 및 유해물 포함여부
		-다짐층의 두께 및 전압밀도 적정여부 ․1층 다짐 두께 20cm, ․다짐밀도 : 최대건조밀도의 95% 아스콘 침하량 0.25cm에서 30kgf/㎤ 콘크리트 침하량 0.125cm에서 20kgf/㎤
		-포설시 최적함수비 유지 ․최적함수비의 ±2%이내 유지
		․보조기층 시공전 노상면의 불순물 정리여부
		-마감표면의 평탄성 적정여부 ․계획고보다 3cm이상 차이가 있어서는 안됨 ․3m직선자 이용 아스콘 2cm, 콘크리트 포장1cm미만 ․두께는 설계두께보다 10%이내여부
아스팔트 콘크리트 포장	기층	-혼합물 품질의 적정여부(KS F 2337, KS F 2377)
		-보조기층면에 유해물 포함여부
		-포설시 기온이 5℃이하일 경우 포설금지 여부 및 1층 포설두께가 10cm이하
		-적정 다짐장비의 투입여부 ․8톤이상 머캐덤, 6톤이상 탄댐, 10톤이상 타이어롤러
		-완성두께(표층참조) 및 밀도의 적정여부 ․기준밀도의 96%이상여부 ․마무리면은 3m직선자 측정시 오목한곳이 3mm이상금지
콘크리트포장	빈배합기층	-혼합물 관리의 적정여부 ․최대건조밀도는 KS F2312 현장다짐도의 기준은 100% ․단위시멘트량(별도규정없을 경우 150kgf/㎥)
	시멘트안정처리기층	-혼합물 관리의 적정여부 ․최대건조밀도는 KS F2331 현장다짐도의 기준은 100% ․1층 마무리두께 20cm의 적정여부
	공통	․임의의 2점에서 계획고보다 1.5cm 이하여부 ․설계두께의 10%이상 차이가 있을 경우 재시공 ․시공이음의 적정여부․습윤양생의 적정여부(도로중심전에 직각방향) ․포설기 기온이 4℃이하일 경우 포설금지

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
아스팔트 콘크리트 포장(표층)	․아스콘 포설전 기층면의 불순물 정리여부
	-프라임 택코트용 역청재료의 적정여부 ․재료의 품질기준 KSM 2203 ․역청재료 사용량 및 살포온도는 설계도서에 따른다 ․양생 : 프라임코트RS(C)의경우 24시간 이상 양생
	-아스팔트 혼합물 관리의 적정여부 ․아스팔트 혼합물의 품질기준 적정여부KS F2337 KS F 2377 ․기준밀도의 적정여부(표건/표건-수중)*상온물의밀도 ․현장배합 실시여부 ․운반중 온도관리(덮게설치여부) ․택코트가 충분히 양생에 따른 포설여부 ․현장다짐밀도는 기준밀도의 96%이상 ․세로이음(0.15m), 가로이음(1.0m) 및 구조물과의 접속부의 청소 여부 및 역청재 도장 여부 ․지정온도(감독자지정) 보다 20℃보다 낮을경우(폐기)
	-마감표면의 평탄성 적정여부 ․종방향 : 10cm/km이하, 교량접속부 : 20cm/km이하, ․횡방향 : 3mm이하(기층, 표층) -확장부 또는 시가지 ․종방향 : 16cm/km이하, 교량접속부 : 24cm/km 이하
	-포설두께의 적정여부 ․완성두께는 설계보다 10%이상 초과하거나, 5%이하여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
콘크리트 포장	․시공순서 및 사용 장비 등의 투입계획 수립여부
	․완성된 기층면에 뜬돌 등 유해물 제거 여부
	-보조기층면에 분리막설치 여부 (연속철근콘크리트 포장은 분리막 설치하지 않음) ․분리막을 이음 할 경우 세로방향10cm, 가로방향 30cm이상 겹치는지 여부
	-거푸집 설치의 적정 여부 ․거푸집 측면에 브래싱으로 저판에 지지되었는지 여부 (측면 높이의2/3지점) ․거푸짚 청결 여부 및 유지류 도포 여부 ․거푸집 변형여부(길이3m에 윗면3mm, 측면변형 6mm미만)
	-콘크리트 시방배합의 적정여부 ․설계기준 휨강도 45kgf/㎠ ․단위수량 150kg/㎥ ․굵은골재최대치수 40mm이하 ․슬럼프값 2.5cm이하 ․AE콘크리트 공기량범위 3-6%
	․슬립폼 페이브 깔기시 슬럼프값 : 5cm이하
	-콘크리트 운반의 적정 여부 ․콘크리트를 비빈후 치기까지 1시간 이내 완료여부 ․애지테이 트럭으로 운반할 경우 90분이내
	-줄눈의 위치 및 폭, 깊이의 적정여부 ․슬래브 두께 25cm이상 가로팽창줄눈 간격120-240m 가로수축줄눈 간격 4-6m 세로줄눈 간격 3.25-4.5m ․포설작업완료시, 작업이30분이상 중단되었을 경우 시공줄눈 삽입 ․시공줄눈은 맞댐줄눈으로하고 홈줄눈 위치에다 설치할 경우 다웰바 사용 그 이외는 타이바사용 ․가로팽창줄눈은 시공줄눈 또는 구조물 접합부에 위치 ․가로수축줄눈은 설계도서에 명시된 깊이가지 컷팅 ․세로줄눈은 홈줄눈 또는 맞댐줄눈으로 홈 설치후 줄눈재 주입
	-다웰바, 타이바 설치 상태의 적정여부 ․다웰바 또는 타이바는 설계도서에 명시된 위치에 설치 ․다웰바는 방부제 및 활동제로 도장 ․타이바는 이형봉강으로 설계도서에 명시된 위치에 설치

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
콘크리트 포장	-콘크리트 깔기 및 다짐의 적정여부 ․기온이4℃이하 한중콘크리트, 30℃이상 서중콘크리트 ․다짐후 1층 다짐두께는 35cm이하 및 포설후 1시간 이내 완료
	-줄눈재 주입의 적정여부 ․줄눈부위 청결여부 및 줄눈재 상면이 포장면보다 3mm낮게 시공여부
	-콘크리트 포장두께 및 평탄성의 적정여부 ․종방향 : 16cm/km이하, 교량접속부 : 24cm/km 이하 ․횡방향 : 5mm이하 ․초벌마무리 : 피니셔에 의한 마무리 ․평탄마무리 : 장비에 의한 기계마무리 ․거친면마무리 : 타이닝기에 의한 마무리, 인력마무리 홈의 깊이는 3mm이상, 폭은(종방향 2cm 횡방향 2-3cm)
	-양생 계획의 작성 및 이행여부 ․습윤양생은 공시체의 휨강도가 배합강도의 70%에 달할 때까지이나 일반적으로 아래사항 ․보통포오틀랜드 시멘트 : 습윤양생 14일 ․조강포오틀랜드 시멘트 : 습윤양생 7일 ․중용열포오틀랜드 시멘트 : 습윤양생 21일

(6) 부대공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
부대공사	-블럭공사의 적정여부 ․평탄성의 적정여부(10mm) ․모래깔기의 적정여부(다짐후3cm) ․블럭간격(2-3mm) 및 모래충진후 다짐의 적정여부
	-방음벽 시공의 적정여부 ․방음벽 기초옹벽 상단면과 판사이에 틈의 발생유무 ․방음벽 설치 250m마다 출입문 설치여부 ․앵커볼트와 지주의 기초판 홈의 일치여부 ․앵커볼트의 녹발생 방지를 위한 아연용융도금 또는 녹발생 제품 사용여부 ․방음벽 높이가8m(판높이 7m)이상인 경우 보강철근 삽입여부 ․방음벽 높이가5.5m(판높이 4.5m)이상인 경우 지주 좌굴방지을 위해 2-3m간격으로 보강판(6mm)부착여부
	-도로 표지판 설치 위치의 적정여부 ․도로표지규칙 : 건교부령 제357호(2003.5.24)참조 ․도로표지 전방 가로수 식재 금지구간 준수 지방지역 : 150m, 도시지역 : 40m ․표지판 설치높이는 건축한계와 오차고려 500cm
	-표지판 재질의 적정여부 ․표지판 두께3mm이상(현수식 : 2mm이상) ․알루미늄찬넬을 사용할 경우 KSD 6759의 A6063S-T5규격품 사용하고 찬넬과 지주의 결합용 클립은 용융도금한 규격품 사용 -지주 재질의 적정여부 ․지주는 KDS3556(일반구조용 탄소강관) 및 KDS3503(일반구조용 압연강재)의 규격품 이용 ․지주의 형태는 원칙적으로 원형강 이용 ․지주용 캪은 KDS3501(열간압연강판 및 강대) ․지주연결용강판은 KDS3503(일반구조용 압연강재) ․지주, 캪, 지주연결용 강판에 대한 도금(용융아연도금) 의 아연 부착량은 550g/㎡이상 ․원형지주는 원칙적으로 이음이 없으나 지하매설 부분에 한하여 30cm이하에서 이음 -표지판 재작의 적정여부 ․제작 완료된 표지판은 균열, 휨, 굴곡 등이 없어야함 ․표지판 및 지주제작의 용접은 알곤 용접을 양측으로 30cm간격으로 시행 ․캪은 지주에서 탈락되지 않토록 2점이상 점용접

3. 하천

(1) 공통공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
가설공	-공사용도로(가교) 시공의 적정여부 ․하천을 횡단하여 설치할 경우, 하천유수소통에 지장을 주는지의 여부 ․기존교량의 하류부에 설치하였지의 여부 및 상류부 설치시 세굴방지시설 설치 여부 ․차량의 안전운행을 위한 충분한 폭 확보여부
	-유수전환시설(가배수로, 가물막이) 적정 여부 ․시공계획서 작성 및 승인을 득한지의 여부 ․가물막이 전면의 유수에 의한 세굴방지 공법 강구 여부 ․박기방법, 박기지점의 토질조건, 시공조건, 널말뚝의 종류등에 적합한 기계 사용 여부 ․강널말뚝의 이음부가 이탈되었지의 여부 ․강널말뚝의 속채움 토사는 설계조건에 맞는지의 여부
	-오탁방지시설 설치 적정 여부 ․오탁방지막 설치에 필요한 재료의 공인기관 시험성적서 제출 여부 ․오탁수처리시설에서 배출되는 수질 기준 관리 여부
토공	-흙쌓기 재료 및 시공의 적정여부 ․사용할 재료의 선정시험 합격여부 (함수량, 입도 ,비중, 액,소성한계, 실내CBR, 다짐, 투수시험) ․표토부, 썩은이물질, 이끼 등 부적합 재료의 함유 여부 ․다짐시 공사시방서 또는 시험다짐결과에 의거한 두께 등 충분한 지지력 확보 여부 ․다짐장비의 선정, 횟수 및 포설두께 등을 정하기 위한 시험다짐 실시여부 ․동결된 부분의 제거 및 배수관리 준수 여부 ․기타 토목공사표준시방서 준수 여부
	-흙깍기 시공의 적정여부 ․사력층 굴착시 기계에 의한 굴착은 기초면상 0.5m이하로 하며, 그 이하는 인력굴착으로 작업 ․암반굴착시 발파에 의한 굴착은 시험발파 실시여부 ․누수나 용수의 처리를 위한 집수구 설치 등 배수여부 ․굴착토의 유용의 적정 여부 토공유용계획에 따른 공사 시행, 오니토는 폐기물관리법에 따라 처리
콘크리트공	- 콘크리트의 품질 및 강도 적정여부 ․수중콘크리트의 물-시멘트비는50%이하, 단위시멘트량은 370kg이상, 적정 슬럼프값을 확보하는지 여부 ․혼합수로 해수를 사용하는 여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
콘크리트공	-매스콘크리트 시공 적정여부 ․온도에 의한 균열발생여부 ․콘크리트 타설 후 온도변화 및 건조현상 발생에 대한 보호 여부
	-레디믹스트콘크리트 시공 적정여부 ․공장선정의 적정여부 KS인증, 자격기술자확보, 운반시간, 배출시간, 제조능력, 품질관리상태 고려 ․타설시 재료분리 발생 여부 ․타설전․후 품질시험 실시 여부 슬럼프, 공기량, 강도, 염화물함유량, 체적시험 등
	- 수중콘크리트 시공 적정여부 ․콘크리트를 정수중에 치는지와 수중에 낙하하는지 여부 ․콘크리트 경화시까지 물의 유동 방지 여부 ․콘크리트는 트레미나 콘크리트펌프를 사용하여 치는지의 여부
블럭공	-블록재료의 적정여부 ․블럭의 압축강도 (180kg/㎠) 및 흡수율(12%이하) 확보 여부 하천수면 이하 등 내구성이 떨어질 우려가 있을 경우 압축강도 상향 조정(210kg/㎠) ․블럭의 시료 검사 적정여부 5,000개를 기본단위로 이중 6개를 채취 시험(규정에 부적합할시 모두 불합격) ․블럭치수의 허용오차는 가로,세로,높이에 대하여 ±2mm이하
	-블럭시공의 적정 여부 ․밀착시공 및 곡선부,이음부에 대한 모르터 채움여부 ․굴요성, 내구성 증가를 위한 연결철봉 사용 또는 블록끼리 맞물려 시공하는지의 여부 ․블럭시공전 자연침하 및 다짐 실시 여부 ․블럭시공시 허용오차가 법선과 줄눈간격을 기준으로 ±5mm이내인지의 여부

(2) 하상정리공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
준설공	- 시공전 제출서류 작정 여부 ․준설 및 사토작업에 사용할 장비목록 제출 및 승인여부 ․기상, 해상 및 지형조건, 공사구역 준설토의 토질조사 내용을 포함한 시공계획서 작성 및 승인 여부
	-준설작업의 적정 여부 ․퇴적물의 양, 하도의조건 및 오니 준설시 수계에 미치는 영향등을 고려한 준설장비 선정 여부 ․준설구역 및 준설위치를 부표나 대나무등으로 표시여부 ․준설구역내 수위표(조위)설치 여부 ․관련규정에 의한 오탁방지시설 설치 여부 ․준설심도는 10cm로 하되, 깊이와 사면외측 허용기준에 적합한지의 여부 점질토사- 펌프준설선, 더파기두께 0.3~0.8m(사면여유폭4m) 사질토사 -그래브준설선, 더파기두께 0.3~0.6m(사면여유폭6m) ․공사완료 후 수심평면도 작성 여부 ․사토장의 배출구 부분에 2차 오염발생 방지를 위한 오탁방지막 설치 여부
	-오니토 준설 적정 여부 ․오니토의 1회 준설두께는 30cm 이내로 하는 등 오니가 확산되지 않도록 조치하는지 여부 ․오니준설 작업의 수질오탁 현상, 수심현황 등의 상시 기록 관리 여부 ․관련법규에 의한 폐기처리 여부

(3) 제방축제공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
흙쌓기	-성토재료 다짐의 시방규정에 따른 적합 여부 ․흙쌓기 구간에 대한 사전 지반정리의 적정여부 ․흙의 자짐도는 KSF-2312의 규정에 따라 최대건조밀도의 90%이상(설계도서 참조) ․1층 다짐두께 30cm이내, 구조물 되메우기 10-20cm
	-더돋기의 적정여부 ․더돋기는 제방마루 뿐만 아니라 전 단면에 대하여 제방 높이 및 제체의 특성에 차등 더돋기를 실시여부
제방마감	-제방 비탈면 마감의 적정여부 ․비탈면 마감 시공시 규준틀 설치여부 설치간격(설계도서 참조) 직선부 : 20-50m 곡선부 : 5-10m ․비탈면에 떼 등을 식재할 경우 돌덩이(최대6cm)제거여부
공통사항	․민원발생, 보상․지장물이설 지연, 구조물 터파기 등 시공지연으로 우기전 제방의 단절부위에 대한 대책수립 여부

(4) 호안공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
돌망태 (개비온 메트리스)	-채움돌 및 철선 규격이 시방기준에 적합 여부 ․타원형 : 돌의 크기는 망눈의 최소 치수보다 크고 망태 최소직경의 1/2(현장채집 2/3)보다 작은 사용 ․사각형 : 300mm이하, 전체 돌무게의 85%이상이 10mm ․풍화된 석재의 혼입여부 ․석재는 화강암류, 안산암류, 현무암류로 KSF2519에 적합한 석재사용 여부 ․철선규격(야연도금) 적정여부 타원형 : 지름 4.0mm, 뚜껑털 4.5mm ․사각 : 결속선 2.2mm, 본체 2.7mm, 테두리 3.4mm
호안블럭	-블록 시공시 곡선부, 이음부 밀착 및 모르터로 틈메우기 적합 여부 -이음철선의 결속상태 및 호안블럭 처짐 여부(+-5cm)
	-매트의 겹침폭, 겹침방향의 적정여부 ․메트의 현장봉합은 최소20cm이상 물흐름 방향으로 겹침여부
배수문	-수문의 정상작동 여부 ․수문 유입구 및 유출구에 밑다짐공 시공 적정여부 ․문짝, 가이드프레임 등에 녹방지 도색여부 ․시공이음부 누수 발생 여부
	-배수문 콘크리트 타설방법 적정성 여부 ․본체와 날개벽은 별도로 시공여부 ․하나의 작업구획은 시공이음이 없어야함 ․측벽콘크리트는 좌,우 대칭 시공여부 ․도교 및 조작대에 난간 설치 여부 ․권양기에 시건장치 설치 여부
사석공	-사석규격의 적정여부 ․계산된 사석의 최소안전중량이 30kg미만일 경우는 최소 안전중량이 30kg여부 ․자각보호층의 두께는 사석층 두께의 1/2정도로하되 150-230mm보다 작아서는 안됨 ․사석 마감면의 돌이 흔들리지 않도록 맞추어지도록 설치여부
배수통관	-배수통관 규격 자동문비의 적정설치 여부 ․배수관의 직경이 ∮=1,000mm이상 여부
공통사항	․거푸집 제거 즉시 콘크리트 불량한 면정리 여부 ․구조물 균열관리 여부 ․구조물 접속부의 차수 적합성 여부 ․축제후 호안공 시공지연으로 제방유실 및 구조물 접속부 세굴 여부

(5) 하상유지시설

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
본체공	-돌붙임공 재료 선정기준에 적합 여부 ․돌붙임용 석재의 압축강도가 1,000kg/㎠이상이고, 흡수율은 5%미만, 비중은 2.5~2.7인지 여부 ․돌쌓기용 석재의 길이가 30~45cm인지의 여부(강도는 돌붙임용 석재와 동일)
	-돌붙임공 시공의 적정여부 ․현지여건에 따른 돌붙임공 시공방법 적정 여부 급경사, 유속이 빠른경우-찰붙임 완경사, 유속이 느린경우-메붙임 ․기초지반의 부등침하 발생 여부
	-돌쌓기공 시공의 적정여부 ․소하천이나 계류부에는 자갈이나 조약돌 등을 사용하여 메쌓기를 하는지 여부 ․기초의 부등침하 발생 여부 ․이음부분은 석재길이의 1/10이상 맞물리도록 시공하는지 여부 ․배수공 필요 여부 검토
부대공	-연결옹벽의 시공 적정여부 ․하상유지공의 본체와 옹벽 접합부 분리 여부 ․옹벽의 기초를 물받이와 바닥보호공보다 1m낮게 설치하는 지 여부 ․밑다짐 실시 여부

(6) 보

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
보 본체공	-가설공사의 적정여부 ․보의 규모, 종류, 공사현장의 조건 등을 고려한 시공계획서 작성 여부(홍수기를 피할 것) ․지형, 기초지질,설계조건, 굴착토의 처리방법, 전체공정 등을 고려한 굴착계획 및 굴착공법 수립 적정 여부
	-콘크리트공 시공의 적정여부 ․관련규정에 의한 콘크리트 배합의 적정여부 ․콘크리트의 이음매 적정 시공 여부 수평이음매-시공줄눈으로서, 1회치기 높이는 1.5m를 표준으로 하고, 구조물의 크기나 기초의 상태에 따라 0.5~2.0m 범위내에서 조정 가능 가로이음매- 수축줄눈으로서, 가로방향으로 10~15m간격으로 시공(25m까지 시공 가능) 세로이음매- 시공 및 구조면에서 고정보의 축방향 균열을 방지하기 위함. 10~20m간격으로 시공
	-가동보의 상판공 시공 적정여부 ․수문하중으로 인한 부등침하 발생 여부 ․수문과의 사이에 수밀성 확보 여부 ․보 기둥간의 거리를 30m이하로 할 경우 연결조인트는 시공하지 않음
바닥보호공	-바닥보호공 시공의 적정여부 ․보호공은 2가지 이상의 재료를 사용하여 조도를 점진적으로 변화시키는지의 여부 ․세굴방지를 위한 매트설치 여부 ․현장치기 콘크리트 블록 사용시, 용출수 및 침투수의 배수 원활 여부
연결조인트공	-연결조인트 시공의 적정여부 ․차수판 재료의 적정 여부 강판, 염화비닐판, 강화고무판 ․연결채움재의 신축성 확보 여부
보 기초공	-말뚝시공의 적정여부 ․강재말뚝 재료의 적합성 여부 H형말뚝 : KS F 4603, 강관말뚝 : KS F 4602 요건충족 ․콘크리트 말뚝 재료의 적합성 여부 (KS F4303, KS F 4306요건 충족)
	-기초시공의 적정 여부 ․콘크리트를 치기 전에 표층의 이토, 부식토 및 이물질을 제거했는지 여부 ․사력지반위에 축조하는 경우 하중에 의한 기초지반의 부등침하와 투수에 의한 파이핑 방지공법 채택여부 ․암반기초의 경우 그라우팅 후 검사보오링에 의한 코아채취와 투수시험을 하여 암반의 균질화를 확인하였지의 여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
보 기초공	-그라우팅 시공의 적정여부 ․주입압력을 2~3kg/㎠이하로 유지했는지 여부 ․기타 주입작업 및 작업중의 시험 결과 관리 여부
차수벽공	-차수벽공 시공의 적정여부 ․상판물받이 및 보의 연결부분을 모두 연속시공하였지의 여부 ․콘크리트차수벽 시공시 주위지반 교란 여부 및 되메우기 적정 여부
가동보수문공	-인양식수문의 시공 적정여부 ․보 기둥단면은 유수의 저항을 적게 받도록 하기 위하여 상하류판에 반원형 단면 부착 여부 ․보 기둥에 수문틈 및 수문연결고정장치, 앵커볼트 설치 여부 ․수문의 개폐 원활 및 수밀성 확보 여부
	-개량식 수문의 시공 적정여부 ․개폐장치 설치 여부 ․자동개폐가 가능한지, 필요한 기능을 발휘하는지 여부
	-개폐장치 설치시 적정여부 ․부재의 보관시 변형이나 손상을 입지 않도록 적정 관리하고 있는지의 여부 ․장기보관시 오손이나 부식방지를 위한 조치 여부 ․문짝, 가이드프레임 등의 부재에 녹방지용 도장처리 여부 도장의 순서 : 공장 가조립 후 초벌, 현장 조립설치 시 검사 후에 재벌칠과 마무리칠 ․마무리작업상태, 수밀부의 마무리정도, 문짝의 개폐조작 원활 여부 확인

(7) 부대공

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
부체도로공	․보조기층 포설 여유폭 시공 여부
	․콘크리트 포장줄눈의 적정성(평균 6m) 및 비닐부설 여부
가도․가교	-공사용도로(가도, 가교) 철거 적정여부
품질시험	-품질시험계획에 따른 시험실적, 시험요원자격 시험실 및 시험기구의 적정 여부
기타	-제방 주위의 파이핑, 누수 등의 관리 및 제체의 파괴 우려 여부
	-오탁 방지망설치 적정여부 ․하천공사로 발생한 탁수가 하류지역에 유출되지 않도록 적정위치에 오탁방지막 설치여부
	-하상에 유수소통 지장 여부
	-상주하는 현장기술자 자격의 적정 여부

4. 상․하수도공사

(1) 관거공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
자재검수	․사용자재의 적합성 여부 ․자재검수(KS규격품 사용원칙)여부 ․KS자재는 현장반입전 공장 자체시험성적서를 감독관 제출여부 ․KS규격품 아닌 자재 반입전 공인검사기관 시험성적 서를 감독관에 제출 승인여부
굴 착 공	․굴착폭과 깊이는 설계도서에 적합한지 여부 ․과대굴착과 터파기경사 유지여부 ․가시설(토류벽,조립식 간이흙막이공법등)설치여부 ․가시설공 실제 설치여부(가,감정산) ․설계도서에 적합한 가시설과 폭,깊이의 적정성 여부 ․가시설공법 선정 적합성여부 ․가시설공의 계측설치 여부 및 시험실시여부
물푸기공	․배수공법 선정 적합성 여부 ․지하수위 저하로 인한 지반변동여부 ․물푸기일수 산정 및 시공여부 ․물푸기장비의 적정성 여부
되메우기공	․관부사 설계반영 및 시공여부 ․관부사아닐 경우 양질토 시공여부 ․다짐의 방법반영 및 시공여부 ․관표식공설치 반영 및 시공여부
잔토처리공	․정해진 장소의 운반처분여부 ․처분지까지의 도로상황을 고려한 운반노선과 운반 차량선정 적합여부 ․토량환산계수 및 유용토량 적용여부
관의기초공	․기초의 선정과 시공여부 ․연약지반일 경우 기초의 적합성 여부
관부설공	․관의 종류, 두께등 외관검사 실시여부 ․관의 접합방법 적합성여부 및 시공여부 ․수밀시험 반영 및 시공여부 ․관부설후 CCTV촬영 반영 및 시공여부 ․설계도서에 적합한 경사도 시공여부
관보호공	․고압력을 받는 곡관 및 T자관 이형관등에 관보호공 설치여부 ․하천횡단등의 관보호공 설치여부

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
하천횡단및 교량 (메달기공)	․관보호공설치여부 ․교량메달기공의 설치여부
관표식공	․관의 식별을 위해 관의 표시 선정 및 시공여부 ․하수관 색깔은 우수관 회색, 오수관은 흙갈색 원칙
관접합공	․관종에 따른 접합방법, 접합순서, 접합재료등에 관한 사항의 적정여부
물 받 이	․빗물받이, 오수받이등의 적합성 및 설치여부
맨 홀 공	․맨홀의 간격, 수밀성, 크기 및 규격등의 적정여부 ․맨홀의 수밀성 여부 확인 ․맨홀내 사다리 및 잠금장치등의 설치여부
수밀검사	․관경 800m/m 미만의 오수관과 합류식관 관의 수밀 검사 반영 및 시행여부 ․관경 800m/m 이상의 수밀검사반영 및 시공여부

5. 펌프장 및 정수장, 하수처리장 공사

공종	점검항목	점검결과	조치사항	비고
토 공	․토목공사표준시방 및 관거공사 굴착공에 따르며 굴착방법의 적정성 여부 ․지반의 토질, 지하수상태, 주변지반변동등의 반영 및 적정여부
되메우기및 흙쌓기공	․되메우기흙의 적합성 여부 및 시공여부 ․되메우기흙의 다짐방법 반영 및 적정여부 ․되메우기흙의 유용여부 ․사토의 방법 및 반영과 시공여부
기 초 공	․기초공 선정의 적합 및 반영여부 ․기초공의 각종시험방법 반영 및 시공여부 ․얕은 기초,말뚝기초,현장타설말뚝기초,심초말뚝기초 등
구조물공	․침사지,침전지,표기조,농축조,소화조등은 반드시 수밀 성이 있고 부식에 견딜수 있는 구조체의 반영 및 적합성여부 ․선정된 공법의 물질수지계산, 수리용량계산등의 반영 및 적합성여부 ․동바리공,비계공,철근공,콘크리트공등은 개별공종에 따른 점검
건축,전기 기계설비공	․각해당공사의 시방규정 반영 및 시공여부
방 수 공	․선정방수공의 적합성 및 시공여부 ․불필요한 구조물의 방수반영 및 시공여부 ․아스팔트 방수공 ․시트방수공 ․모르터방수공 ․도막방수공 ․실링방수공
도 장 공	․도장방법의 적합성 및 반영여부와 실제시공여부 ․일반도장,강재도장
조 경 공	․조경수의 선정 적합성 및 시공여부 ․잔디붙임공, 종자뿜어붙임공, 수목식재등
추 진 공	․추진공법 선정의 적합성 및 시공여부 ․추진구경 결정 및 위치선정의 적정성 ․ 추진연장 및 추진장비의 적정성여부
시 운 전	․시운전기간의 적정성여부 ․시운전요원의 적정성여부 ․시운전 약품의 적정성여부 ․시험항목의 적정성여부