첨부		표준품셈 주요 개정내용

구 분	주 요 내 용
토목부문	◦ 기성말뚝 - 해머비트(T-4) 기준 제시 및 케이싱 활용공법 기준 반영 - 천공전용장비(파일드라이버) 적용에 의한 작업 반영 - 규격확대 : 현행 400~600mm → 개정 400~800mm ◦ 현장타설말뚝 - 천공 후 말뚝조성 작업은 RCD공법과 올케이싱공법에서 동일한 방법으로 시공됨에 따라 관련 품 통합 제시 - 규격확대 : 현행 1,000~2,000mm → 개정 1,000 ~ 3,000mm ◦ 연약지반보강(고압주입분사공법) - 분사주입전용장비에 의한 시공기준 제시 - 고압펌프 규격 확대(200→400kg/㎠) - 규격확대 : 현행 800 ~ 1,200mm → 개정 800 ~ 2,000mm ◦ 보강토 옹벽 - 블럭쌓기(㎡당)와 뒷채움 및 다짐(㎥당)을 분리
건축부문	◦ 목공사 - 시공형태 변경으로 현장에서 시공 실적 및 사례가 발생하지 않는 항목 삭제 : 지붕틀, 아궁이 등 ◦ 칠공사 - 도장 후 바탕만들기 기준 신설(현장 여건에 따라 적용가능) - 하도/중도/상도로 구분되었던 품을 1회(횟수적용) 기준으로 제시 - 현장적용 및 시공사례가 없는 페인트류 삭제 * 대상 : 본타일, 에나멜, 바니시 및 락카, 알루미늄 페인트 ㅇ 수장공사 - 시공부위로 표준 품 구성(바닥, 벽, 천장) - 현행 재료별 품을 재료유형별 기준으로 제시 * 현행 재료별(아스팔트, 리노륨, 비닐렉스) → PVC 계열 * 합판마루, 강화마루 → 플로어링 마루 - 현장적용 및 시공사례가 없는 항목 삭제(장판지, 창호지)

구 분	주 요 내 용
기계설비 부문	◦ 기계설비 시공형태를 고려한 칠 공사 기준제시 * 시공 위치(천정) 및 난이도(원형배관 칠 작업) 반영 ◦ 덕트시공 시 완제품(공장제작) 반입 후 현장설치 기준 제시 - 건물규모 및 설치위치 등 급․배기 규모에 따른 설계와 공장 주문제작으로 반입된 기준으로 현장 설치 품 제시 ◦ 가스배관 시공 특성을 고려한 부설 및 접합기준 제시 - 가스강관은 부설(m당)과 접합(개소당)으로 분리하여 투입 품 제시 * 현행 부설 및 접합(본당 6m기준) → 부설(m당) 및 접합(개소당) - 가스배관의 품질관리 요구수준(비파괴시험 병행)을 반영한 알곤용접 기준으로 제시 - 가스관 부설 시 기계화 시공실태 반영(크레인 10ton급) * 중량관(150mm이상) : 인력 +기계시공(크레인 활용)