붙임 2 : 시방기준에 의한 시공절차 작성(양식)

항목명 :

현장 시공절차	시방기준	비 고 (절차별 작업포함내용 및 기타)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

* 특이사항 및 현장실사시 참고사항

(작성예시)항목명 : 건축 15-1 모르타르 바름 3.모르타르 바름

현장 시공절차	시방기준 (건축공사 표준시방서 15015 참조)	비 고
① 바탕처리 및 청소	3. 시공 3.1 바탕 1) 모르타르 요철조정 및 방치(2주이상) 2) 혼화제바름 3) 모르타르 바름 4) 바탕표면 세척(물로 적시기)	1) 항목의 경우 현행 표준품셈 15-6 콘크리트면 마무리 적용
② 배합	3. 시공 3.4 공법 3.4.1 재료의 비빔 및 운반 1) 기계비빔을 원칙으로 함
③ 초벌바름	3. 시공 3.4 공법 3.4.2 초벌바름 및 라스먹임 1) 눈에띄는 빈틈이 없도록 흙손으로 누름 2) 쇠갈퀴 등으로 전면을 거칠게 긁음
④ 고름질	3. 시공 3.4 공법 3.4.4 고름질 1) 바름두께가 두껍거나 얼룩이 있을 경우 고름질 수행
⑤ 재벌바름	3. 시공 3.4 공법 3.4.5 재벌바름 1) 구석, 모퉁이 주위 등 규준대를 대고 바름 2) 규준대 고르기 시행
⑥ 정벌바름	3. 시공 3.4 공법 3.4.9 쇠흙손 마무리 1) 경화 정도를 살피며, 면 주위 얼룩, 처짐, 돌기, 들뜸이 생기지 않도록 함
⑦ 마무리	3. 시공 3.4 공법 3.4.9 쇠흙손 마무리 1)쇠흙손→나무흙손→쇠흙손 마무리 3. 시공 3.4 공법 3.4.10 나무흙손 마무리 1)쇠흙손→나무흙손 마무리 3. 시공 3.4 공법 3.4.11 솔질 마무리 1)쇠흙손→나무흙손→ 솔 마무리	현행 표준품셈 15-1.모르타르 바름 4. 쇠흙손 마감 적용 (나무흙손 및 솔질은 제외)

*  특이사항 및 현장실사시 참고사항

□ 특이사항

(1) 표준시방서 15015 : 시멘트 모르타르 바름 3.4 공법

◦ 바탕면의 바름은 초벌, 재벌, 정벌 3회 바르기를 기준으로 함.

◦ 그러나, 바탕에 심한 요철이 없고 마무리 두께가 20mm이하의 천장, 벽, 기타(바닥 제외)는 초벌바름 후 재벌바름을 하지 않고 정벌바름을 하는 경우가 있음.

◦ 또한, 평탄한 바탕면으로 마무리 두께 10mm 정도의 천장, 벽, 기타(바닥 제외)는 1회로 마무리 가능

(2) 전문시방서 61100 : 시멘트 모르타르 바름 3.4 벽 및 천정미장

◦ 바름두께 20mm를 초과하는 부분은 초벌, 재벌, 정벌 3회로 나누어 시공하여야 하며, 20mm이하는 초벌, 정벌 2회로 나누어 시공할 수 있음.

□ 현장실사시 참고사항

◦

◦