하절기 건설현장의 품질‧안전관리 대책(요약)

□ 목    적

◦ 하절기 혹서, 집중호우, 강풍 등으로 인한 회원사 건설현장의 재산상 피해와 불이익 처분 예방을 위해

◦ 회원사에『하절기 건설현장 품질‧안전관리 대책』안내

- 시‧도회, 일간건설 및 홈페이지

□ 주요내용

〈 혹 서 〉

◦ 온도에 따라 품질변화가 심한 콘크리트, 아스팔트콘크리트는 콘크리트시방서 등 시방서상 품질기준을 철저히 준수하여 시공

- 하루 평균기온 25℃ 또는 최고온도 30℃이상인 경우는 서중콘크리트로 시공

◦ 열실신‧열경련‧열피로‧열사병 예방을 위한 근로자 건강 예방교육 실시

〈 집중호우 〉

◦ 현장침수, 토사유실, 지반붕괴 등 예방을 위한 배수계획 수립, 자재 및 장비 확보, 비상대기반 운영

◦ 사면‧흙막이지보공‧옹벽‧석축 붕괴 예방을 위한 사전 점검

◦ 감전 예방을 위한 수전 설비 점검

〈 강 풍 〉

◦ 적재물‧자재 낙하, 타워크레인 붕괴 예방을 위한 자재‧장비관리 상태 점검

〈 기타사항 〉

◦ 재해예방을 위한 점검표

◦ 안전‧보건조치 등 위반시 처벌 규정