건설공사 품질관리비 지출금액 조사표

안녕하십니까 ?

건교부는 건설공사의 품질확보를 위하여 발주자로 하여금 품질시험 및 검사를 실시해야 하는 대상공종 및 재료에 대한 시험 및 검사항목을 설계도서에 명시하고, 횟수․단가를 산출하여 품질시험비를 공사원가에 계상하도록 하고,

품질시험비외에 추가로 품질관리를 위해 필요한 비용은 기타품질관리비 항목으로 공사원가에 계상토록 하되, 항목별 산출이 곤란한 경우에는 품질시험비의 10%이상을 계상할 수 있도록 하고 있습니다.

그런데, 이러한 규정에도 불구하고 발주자(또는 설계자)가 품질시험비를 공사원가에 반영시키는 과정에서 산재되어 있는 시방서 등 품질관련규정을 적용하여 품질시험 및 검사 항목을 선정하기가 어렵고, 산출과정이 복잡하고 시간이 많이 걸리는 등의 이유때문에 품질시험비 등 품질관리비를 공사원가에서 누락시키고 있는 실정입니다.

따라서, 건교부는 품질관리비 누락에 의한 시공자의 품질확보 어려움을 최소화시키고, 자율적인 품질관리활동에 의한 견실시공을 유도하기 위하여 일정요율방식 도입 등 “품질관리비 산출 및 사용 기준” 개선을 검토중에 있습니다.

이에 우리협회는 일정요율방식 도입시 필요한 공사규모, 공종별 요율 산정을 위해 개별 프로젝트(공사건)별 “건설공사 품질관리비 지출금액과 향후 지출 예정금액”을 조사코자 하오니, 적극 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

품질관리비 현실화는 건설업체의 적극적인 협조없이는 불가능한 일이기에 다시한번 자료조사 협조를 간곡히 부탁드립니다.

아울러 본 조사내용은 품질관리비 요율산정을 위한 목적이외는 절대 타용도로 사용하지 않을 것이며, 절대 외부로 유출하지 않을 것임을 약속 드립니다.

2007년 6월

※ 작성후 e-mail로 송부하여 주시고, 여의치 못하신 분은 우편 또는 fax로 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

■ 주    소 : 서울시 강남구 논현2동 71-2 건설회관 7층 대한건설협회 기술환경본부

■ 문 의 처 : 대한건설협회 기술환경본부 기술안전실

김수진 과장, 김충권 부장

℡ : 02) 3485-8294, 8293    Fax: 02) 3485-8293

e-mail: sjkim@cak.or.kr / ckkim@cak.or.kr

1. 응답자 인적사항

①소 속
②직 급
③경 력	㉮건설업 전체경력 ( 년) ㉯건설시공현장경력 ( 년) ㉰품질관련경력 ( 년)	연 락 처	TEL : H.P. :

【작성시 유의사항】

◦ “③경력중 ㉮건설업 전체경력”은 시공․설계․감리 등 건설관련 전체 경력을 기재

◦ “㉯건설시공현장경력”은 건설공사 현장내에서의 시공 경력만 기재

◦ “㉰품질관련경력”은 건설공사 현장 또는 본사에서의 품질시험 및 품질관리 경력 기재

2. 공사개요

①현 장 명
②현장주소명
③현장담당자		연 락 처	TEL : H.P. :
④도급 공사비	원
⑤직접 공사비	원
⑥간접 공사비	원
⑦공 사 기 간	. . . ～ . . . ( 개월)

【작성시 유의사항】

◦“⑤직접공사비”는 재료비, 직접노무비, 직접경비(기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권사용료, 용지보상비를 제외한 보상비, 연구개발비, 폐기물물처리비 및 건기법상의 안전점검비)를 합한 금액 기재

◦“⑥간접공사비”는 간접노무비, 보험료(산재보험료, 건강보험료, 국민연금, 고용보험료, 건설근로자퇴직공제부금비), 산안법상 산업안전보건관리비, 환경보전비), 기타간접공사비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료)를 합한 금액 기재

3. 세부공종

◦ 당해 공사의 중간공종{(Ⅰ)란}에 먼저 ○표시를 하고, 추가 세부구조물이 있는 경우는 (Ⅱ)란에도 ○표시를 함

◦ 중간공종{(Ⅰ)란}은 1개만 선택, 추가 세부구조물{(Ⅱ)}은 복수 선택 가능

공 종	중간공종	(Ⅰ) ○표시	세부 구조물 유무	(Ⅱ) ○표시
토 목	∙일반도로		∙200m이상 장대교량 ∙특수교량(현수교․사장교․아치교․최대경간장 50m이상) ∙대구경 터널 ∙입체교차로 ∙기초공사 ∙수중구조물	유, 무 유, 무 유, 무 유, 무 유, 무 유, 무
	∙고속도로		∙200m이상 장대교량 ∙특수교량(현수교․사장교․아치교․최대경간장 50m이상) ∙대구경 터널 ∙입체교차로 ∙기초공사 ∙수중구조물	유, 무 유, 무 유, 무 유, 무 유, 무 유, 무
	∙도로포장 보수
	∙철 도		∙200m이상 장대교량 ∙특수교량(현수교․사장교․아치교․최대경간장 50m이상) ∙터널 ∙기초공사 ∙수중구조물	유, 무 유, 무 유, 무 유, 무 유, 무
	∙지하철		∙200m이상 장대교량 ∙특수교량(현수교․사장교․아치교․최대경간장 50m이상) ∙터널 ∙기초공사 ∙수중구조물	유, 무 유, 무 유, 무 유, 무 유, 무
	∙공항		∙활주로	유, 무
	∙하수관거		∙직경(구형은 장경) 600mm이상	유, 무
	∙상수관거		∙직경 400mm이상	유, 무
	∙댐
	∙항만
	∙준설 또는 매립
	∙부지조성공사		∙구조물 포함	유, 무
	∙하천공사		∙하구언, 갑문 포함	유, 무
			∙수문 또는 통문 포함	유, 무

공 종	중간공종	해당란 ○표시	세부 구조물 유무	해당란 ○표시
건 축	∙공동주택
	∙제1종근린시설
	∙제2종근린시설
	∙교육연구 및 복지시설
	∙묘지관련시설
	∙업무시설
	∙숙박시설
	∙공공용시설		∙교도소, 감화원, 군사시설
			∙기타 시설
	∙판매 및 영업시설		∙도매, 소매시장, 상점
			∙기타 시설
	∙관광휴게시설		∙관망탑
			∙기타 시설
	∙위락시설
	∙운동시설
	∙문화 및 집회시설
	∙의료시설
	∙위락시설
	∙공장
	∙창고시설
	∙자동차관련시설
	∙동물 및 식물관련 시설
조 경	∙조경공사		대형 조경
			보통 조경
산 업 환 경 설 비	∙정수장
	∙하수처리장
	∙오․폐수처리장
	∙배수펌프장 또는 양수펌프장
	∙위험물저장 및 처리시설
	∙분뇨 및 쓰레기 처리시설

4. 현장내 품질관리자 배치 현황

구 분	계	특 급	고 급	중 급	초 급
계(①+②)
①법령에 의한 최소 배치인원
②추가 배치인원

【작성시 유의사항】

◦“①법령상 최소배치기준”은 건기법에 의하여 배치된 인원을 기재

【참고】품질관리자 배치기준(건기법 시행규칙 별표 11)

㉮ 전면책임대상공사로써 총공사비 1,000억원이상 또는 연면적 50,000㎡이상인 다중이용건축물공사(특급품질관리대상공사) : 특급품질관리원 1인, 중급품질관리원 1인

㉯ 전면책임대상공사로써 총공사비 500억원이상 또는 연면적 30,000㎡이상인 다중이용건축물공사중 특급품질관리대상공사가 아닌 건설공사(고급품질관리대상공사) : 고급품질관리원 1인, 중급품질관리원 1인

㉰ 총공사비 100억원이상 또는 연면적 5,000㎡이상인 다중이용건축물공사이면서 특급 및 고급 품질관리대상공사가 아닌 건설공사(중급품질관리대상공사) : 중급품질관리원 1인, 초급품질관리원 1인초급품질관리원이상의 품질관리자 1인

㉱ 토목공사 5억원이상, 건축공사 연면적 660㎡이상인 다중이용건축물공사이면서 특급․고급․중급품질관리대상공사가 아닌 건설공사(초급품질관리대상공사) : 초급품질관리원 1인

◦“②추가 배치인원”은 현장에서 ‘건기법에 의한 최소배치인원’외에 발주자 등의 요청 등에 의하여 추가로 배치된 인원을 기재

5. 품질관리비 사용 현황

구 분			금 액(원)	비 고
①품질관리자 인 건 비	※건기법 초과 배치 품질관리자 인건비
②품질시험비	④일반품질시험비	㉮자체시험
		㉯의뢰시험
	⑤특수품질시험비 (말뚝재하시험, 교량 재하시험, 콘크리트 및 강구조물 방사선투과시험(RT)․자분탐상시험(MT)․초음파시험(UT)	㉮자체시험
		㉯의뢰시험
③기 타 품질관리비	⑥품질문서관련 비용
	⑦시험 및 검사기구 부대비용
	⑧시험차량비
	⑨품질관련 교육훈련비
	⑩기타비용

【작성시 유의사항】

◦ 상기 품질관리자인건비, 품질시험비, 기타품질관리비 등은 발주자로부터 지급받은 금액에 관계없이 당해 건설공사와 관련하여 지출된 모든 품질관련 금액을 기재

◦ “①품질관리자 인건비”란에는 건기법에서 배치토록 되어있는 공사규모별 1～2인의 품질관리자외에 추가로 배치되는 품질관리자의 전체 공사기간동안 지출된 인건비 기재

◦ “②품질시험비중 ④일반품질시험비, ㉮자체시험”란에는 한국산업규격(KS), 설계 및 시공기준, 품질시험기준, 발주자․감리자 요청 등에 의해 실시한 품질시험 및 검사중 말뚝재하시험, 교량 재하시험, 콘크리트 및 강구조물 방사선투과시험(RT)․자분탐상시험(MT)․초음파시험(UT)을 제외한 시공자가 직접 현장 또는 자체시험소에서 실시한 시험 및 검사를 별첨의 단가와 실시한 횟수를 적용 환산한 금액 기재

◦ “②품질시험비중 ④일반품질시험비, ㉯의뢰시험”란에는 한국산업규격(KS), 설계 및 시공기준, 품질시험기준, 발주자․감리자 요청 등에 의해 실시한 품질시험 및 검사중 말뚝재하시험, 교량 재하시험, 콘크리트 및 강구조물 방사선투과시험(RT)․자분탐상시험(MT)․초음파시험(UT)을 제외한 시공자가 외부 품질검사전문기관에 의뢰시험으로 지출된 금액 기재

◦ “②품질시험비중 ⑤특수품질시험비, ㉮자체시험”란에는 한국산업규격(KS), 설계 및 시공기준, 품질시험기준, 발주자․감리자 요청 등에 의해 시공자가 직접 실시한 말뚝재하시험, 교량 재하시험, 콘크리트 및 강구조물 방사선투과시험(RT)․자분탐상시험(MT)․초음파시험(UT) 지출금액 기재

◦ “②품질시험비중 ⑤특수품질시험비, ㉯의뢰시험”란에는 한국산업규격(KS), 설계 및 시공기준, 품질시험기준, 발주자․감리자 요청 등에 의해 시공자가 외부에 의뢰․실시한  말뚝재하시험, 교량 재하시험, 콘크리트 및 강구조물 방사선투과시험(RT)․자분탐상시험(MT)․초음파시험(UT) 지출금액 기재

◦ “③기타품질관리비중 ⑥품질문서관련비용”란에는 품질관리계획서 작성비, 품질관리절차서 작성비 등 품질관련 문서와 관련하여 지출된 금액 기재

◦ “③기타품질관리비중 ⑦시험 및 검사기구 부대비용”란에는 시험실을 제외한 시험실내 시설비용, 시험 및 검사기구 검․교정비 등 관련하여 지출된 금액 기재

◦ “③기타품질관리비중 ⑧시험차량비”란에는 품질시험 및 검사와 관련, 시험차량 감가상각비, 유류비, 차량보험료 등 제경비 등에 지출된 금액 기재

◦ “③기타품질관리비중 ⑨품질관련 교육훈련비”란에는 현장근로자의 품질관련 교육훈련에 소요되는 교재대 초빙강사료 등에 지출된 금액 기재

◦ “③기타품질관리비중 ⑩기타비용”란에는 품질보증 및 품질관리 업무와 관련하여 발주자가 승인한 사항을 처리하기 위해 지출된 금액 기재

별첨

품질시험·검사 종목별 단가

종 별	시험 및 검사 종목	단위	품질시험비(원)	비 고
흙의 물리시험	함수비	건	16,550
	밀 도	건	36,450
	액성한계	건	61,200
	소성한계	건	47,000
	수축한계	건	45,550
	씻기시험 (#200체통과량)	건	38,050
	입 도	건	209,150
	함수량(준설토)	건	38,550
흙의 역학시험	다 짐	건	168,500
	실내CBR	건	288,400
	현장밀도 (시내지역)	건	175,350	1건 추가시 147,850원
	현장밀도 (시외지역)	건	265,050	1건 추가시 226,300원
	도로평판재하 (시내지역)	건	269,000	1건 추가시 230,150원
	도로평판재하 (시외지역)	건	371,300	1건 추가시 321,700원
	건축평판재하 (시내지역)	건	372,400	1건 추가시 333,550원
	건축평판재하 (시외지역)	건	474,700	1건 추가시 425,100원
아스팔트 콘크리트	마샬안정도	건	34,450
	마샬공시체제작	건	34,850
	밀 도	건	9,750
	코아밀도	건	3,350
	코아두께	건	3,750
	코아채취(시내지역)	건	62,200	1건 추가시 57,500원
	코아채취(시외지역)	건	169,850	1건 추가시 137,350원
	아스팔트함량	건	132,950
	추출체가름	건	64,950
	수침잔류안정도	건	44,900
	투수(투수콘)	건	31,800
콘크리트 공 시 체	압축강도	조	26,250
	휨강도	조	36,550
	인장강도	조	26,150
	캡 핑	조	8,950
콘크리트 경계블럭	치 수	조	11,200
	휨강도	조	37,400
	흡수율	조	38,150
호안용 블럭	치 수	조	11,200
	휨강도	조	38,750
	압축강도	조	30,050
	흡수율	조	37,150
보 도 용 콘크리트판	치 수	조	11,200
	휨강도	조	37,950
	흡수율	조	38,050
오나멘트 타 일	치 수	조	15,600
	휨강도	조	20,000
	흡수율	조	28,750
점토벽돌	치 수	조	11,000
	압축강도	조	22,050
	흡수율	조	30,300

종 별	시험 및 검사 종목	단위	품질시험비(원)	비 고
보차도용 콘크리트 인터로킹블럭	치 수	조	12,450
	휨강도	조	40,400
	흡수율	조	38,050
속빈콘크리트 블 럭	치 수	조	12,500
	압축강도	조	25,950
	흡수율	조	30,750
콘크리트 벽 돌	치 수	조	12,450
	압축강도	조	26,100
	흡수율	조	30,750
흄 관	외압강도(600mm미만)	개	39,650
	외압강도(600mm이상 ~1,000mm미만)	개	49,550
	외압강도(1,000mm이상)	개	62,750
	* 폐기물(시험잔재) 처리 및 지게차 동원은 의뢰자가 별도 부담
테라조 타일	치 수	조	15,600
	휨강도	조	20,000
암 석 (암분류)	압축강도	조	51,450
	비중및흡수율	조	59,950
	탄성파 속도	조	27,150
석 재 (석제품)	압축강도	조	59,550
	비중및흡수율	조	59,950
시멘트 기와	치 수	조	13,750
	휨강도	조	17,500
	흡수율	조	30,750
스틸그레이팅	치 수	조	11,000
	무 게	조	9,050
콘크리트 코아	코아채취	개소	127,700	1개소 추가시 98,500원
	압축강도	조	38,650
맨홀뚜껑	정하중	개	69,050
철 근	인장 및 연신율	조	42,400
	항복강도	조	42,400
	인장·연신율·항복강도	조	61,850
	굽힘시험	조	30,300
PC침목	균열하중	개	69,050
케이블트로프	휨강도	조	37,250
콘크리트 비파괴	반발경도측정	개소	43,550	1개소 추가시 21,950원
레미콘	슬럼프	건	33,050	1건 추가시 11,300원
	공기함유량	건	55,650	1건 추가시 33,550원
	염화물함유량	건	24,850
골 재	체가름	건	40,300
	밀도및흡수율	건	40,850
	단위중량	건	39,400
	0.08㎜체통과량	건	33,050
	점토덩어리	건	45,000
	안정성	건	97,000
	유기불순물	건	26,500
	염화물함유량	건	26,700
	마모시험	건	47,550
도자기질 타일	치 수	조	15,600
	뒤틀림	조	13,400
	꺾임강도	조	20,000
	흡수율	조	28,750

종 별	시험 및 검사 종목	단위	품질시험비(원)	비 고
시멘트 및 시멘트 혼화재료	비중(르사트리에)	건	21,350
	분말도(브레인법)	건	30,050
	응결시간	건	22,300
	압축강도	건	44,100
	강열감량	건	22,650
	실리카	건	76,450
	불용해잔분	건	54,900
	산화알루미늄	건	51,300
	산화제이철	건	39,650
	산화칼슘	건	57,300
	산화마그네슘	건	42,750
	무수황산	건	79,950
	산화나트륨	건	58,650
	산화칼륨	건	58,650
플라스틱	회 분	건	20,700
	비 중	건	19,900
	압축강도	건	31,800
	충격강도	건	19,600
	인장강도및신율	건	19,800
	안지름	건	9,350
	흡수율(FRP)	건	14,650
	가열변형율	건	15,300
	이중벽관강성시험	건	64,900
	편평시험	건	35,850
여과재료	비 중	건	15,950
	강열감량	건	22,650
	염산가용율	건	38,550
	체가름(유효경,균등계수)	건	18,150
	실리카함량	건	56,400
	마모율	건	8,800
	탁 도	건	21,150
발포폴리우레탄, 폴리스틸렌, 염화비닐플라스틱	밀 도	건	6,350
	흡수량	건	8,850
	연소성	건	6,850
	형상및치수	건	6,900
	굴곡강도(비드법)	건	10,700
	굴곡강도(압출법)	건	20,900
	압축강도	건	10,700
	열전도율	건	61,250
도 료	주 도	건	19,350
	연화도	건	23,550
	비 중	건	20,150
	건조시간	건	26,650
	스키닝	건	7,950
	도막의상태	건	8,300
	스트리킹성	건	6,450
	불휘발전색제	건	17,400
	60°광택도	건	13,900
	작업성	건	12,150
	조립자분(체분석)	건	16,150
	용기내상태	건	7,650
	굴곡성	건	14,300

종 별	시험 및 검사 종목	단위	품질시험비(원)	비 고
도 료	냄 새	건	7,950
	내알카리성	건	23,100
	내충격성	건	24,450
	45°,0°확산반사율	건	23,500
	수 분	건	21,950
	안료분	건	15,200
	불휘발분, 휘발분	건	16,150
	흡수성	건	16,350
	내산성	건	22,400
	은폐력	건	18,950
	인화성	건	9,900
	내휘발유성	건	25,100
	점도(포드컵법)	건	6,900
	점도(가드너관법)	건	6,750
	냉동 안정성	건	22,050
	열 안정성	건	39,750
	가사 시간	건	17,350
	내수성	건	18,850
	점 적	건	5,850
	냉열반복	건	24,250
	가열잔분	건	14,900
시 멘 트 액체방수제	응결시간	건	37,200
	안정성	건	26,500
	압축강도비	건	60,250
	흡수비	건	59,350
	투수비	건	67,050
	부착강도	건	63,150
아스팔트 루핑 및 펠트	치수및무게	건	13,400
	원지의 단위무게	건	24,950
	아스팔트 침투율	건	35,400
	인장강도	건	35,650
	접 기	건	18,350
	아스팔트침투상황	건	15,700
	가열감량	건	18,100
수질시험 (콘크리트용수)	폐하(PH)	건	8,500
	증발잔유물	건	25,250
	염화물량	건	22,800
	현탁물질량	건	24,900
	용해성증발잔유물량	건	28,800
아스팔트 방수시트	인장강도,신장율 (무처리)	건	27,850
	인장강도,신장율 (가열후)	건	89,200
	인장강도,신장율 (알카리)	건	28,000
	인열강도(무처리)	건	27,850
	인열강도(가열후)	건	89,200
	가열수축	건	80,200
	저온굴곡성	건	17,400
	접착강도(시트상호간)	건	24,300
	접착강도 (시트와바탕면간)	건	25,600
	내열시험	건	35,350
	바탕면균열에대한저항성	건	23,150
	치수(두께)	건	7,200
	수압시험(충격,압축,접착면)	건	125,650

종 별	시험 및 검사 종목	단위	품질시험비(원)	비 고
합성고분자계 방수시트 (에틸렌, PVC)	인장강도(무처리)	건	26,700
	인장강도(가열후)	건	88,100
	인장강도(알카리)	건	29,250
	신장율(무처리)	건	27,150
	신장율(가열후)	건	88,500
	신장율(알카리)	건	24,550
	인열강도(무처리)	건	27,800
	가열신축	건	79,700
	저온굴곡성	건	19,300
	가열열화	건	79,700
	접합성능(무처리)	건	20,650
	접합성능(가열후)	건	84,750
	접합성능(알카리)	건	21,250
	치수(두께)	건	7,200
개량아스팔트 방수시트	인장강도,신장율 (무처리)	건	36,550
	인장강도,신장율 (가열후)	건	97,950
	인장강도,신장율 (알카리)	건	36,650
	인열강도(무처리)	건	36,550
	접합성능	건	29,050
	내열성능	건	17,350
	치수 안정성	건	134,850
	내피로 성능	건	38,050
	내움푹패임성능	건	24,300
	굴곡성능(무처리)	건	17,650
	굴곡성능(가열후)	건	81,900
	치수(두께)	건	7,050
부직포	무 게	건	6,800
	두 께	건	6,800
	인장강도,신도	건	23,750
	투수계수	건	91,500
도로표지	반사성능	건	43,700	1색 추가시 17,500원
벤토나이트	중 량	건	13,350
	부피팽창율	건	26,900
	낙구충격	건	16,250
	인장강도(무처리)	건	36,350
	신장율(무처리)	건	36,500
	인열강도(무처리)	건	36,250
	수압시험	건	28,600
도포방수재	부착강도	건	63,150
	흡수량	건	60,900
	내잔갈림성시험	건	47,200
	압축강도	건	58,250
내화뿜칠재	밀도	건	8,800
	부착강도	건	41,350
	부착강도(현장시험)	건	72,800	1건 추가시 21,300원