2012년 상반기 적용

건설공사 표준품셈 개정결과

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

【개정목차】

제  2장 가설공사	1

제  7장 돌쌓기 및 헐기	3

제 10장 기계화시공	16

제 11장 기계경비 산정	18

제 13장 하천	28

제 16장 궤도공사	39

제 19장 관부설 및 접합	63

제 21장 측량	66

제 22장 하수	154

제 10장 돌공사	164

- 제2장 가설공사 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

2-16 파이프루프공

보완

2-16 파이프루프공

2. 강관추진공

가. 작업편성인원

(일당)

명칭	단위	추 진 관 경
		300～600㎜	700～900㎜	1,000～1,200㎜	1,300～1,500㎜
중급기술자 특별인부 보통인부 용접공	인인인인	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 2 2	1 2 3 2

2-16 파이프루프공

2. 강관추진공

가. 작업편성인원

(일당)

명칭	단위	추 진 관 경
		300～600㎜	700～900㎜	1,000～1,200㎜
중급기술자 특별인부 보통인부 용접공	인인인인	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 2 2

토목/건축/설비

- 제7장 돌쌓기 및 헐기 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-1-1 메쌓기

보완

7-1-1 메쌓기

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	견 치 돌				깬 돌				깬 잡 석				큰조약돌 및야면석
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기
	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부
25 30 35 45 55 60 75	인 - - 0.50 0.60 0.72 0.86 -	인 - - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	인 - - 0.55 0.66 0.80 0.95 -	인 - - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	인 - 0.26 0.30 0.36 0.43 0.52 0.68	인 - 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	인 - 0.23 0.27 0.32 0.39 0.47 0.61	인 - 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	인 0.15 0.22 0.25 0.30 0.36 0.43 0.56	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.13 0.20 0.23 0.27 0.33 0.39 0.51	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.13 0.16 0.24 0.32 0.37 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

7-1-1 메쌓기(‘12년 보완)

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	깬 돌			깬 잡 석			조약돌 및 야면석
	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)
25 30 35 45 55 60 75	- 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.18	- 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09	- 0.33 0.36 0.42 0.49 0.54 0.68	0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.15	0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07	0.26 0.28 0.30 0.35 0.41 0.44 0.56	0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 -	0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 -	0.12 0.14 0.17 0.25 0.33 0.34 -

토목

7-1-2 찰쌓기

보완

7-1-2 찰쌓기

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	견 치 돌				깬 돌				깬 잡 석				큰조약돌 및야면석
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기
	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부
25 30 35 45 55 60 75	- - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	- - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	- - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	- - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	- 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	- 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	- 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	- 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	0.08 0.09 0.11 0.17 0.23 0.26 -	0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

7-1-2 찰쌓기(‘12년 보완)

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	깬 돌			깬 잡 석			조약돌 및 야면석
	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)
25 30 35 45 55 60 75	- 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13	- 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07	- 0.24 0.29 0.37 0.42 0.47 0.53	0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11	0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06	0.16 0.20 0.24 0.31 0.36 0.38 0.44	0.03 0.03 0.03 0.05 0.07 0.07 -	0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.05 -	0.10 0.11 0.15 0.24 0.32 0.33 -

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-1 돌쌓기

보완

[주] ① 메쌓기

㉮ 본품에는 기초 및 뒤채움품이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.

㉯ 본품에는 비계 및 규준틀 손료가 포함되어 있다.

㉰ 본품은 높이 3m까지 적용하며, 이를 초과할 때에는 다음표에 따라 품을 가산할 수 있다.

높이에 대한 증가율표

높 이(m)	3～4까지	4～5.5까지	5.5～7.5까지	7.5초과
증가율(%)	30	40	60	80～100

② 찰쌓기

㉮ 찰쌓기용 콘크리트 및 품(소운반포함)은 7-2 [주]에 의하여 계상한다.

㉯ 기타는 메쌓기와 동일하다.

㉰ 줄눈메꿈 모르타르는 0.009㎥로 계상한다.

㉱ 2～3㎡당 1개소 이상의 물뽑기를 설치한다.

㉲ 물구멍(水拔筒)은 지름 3～6cm의 대나무 혹은 파이프를 콘크리트 뒷면까지 설치한다.

③ 공통

㉮ 뒤채움품(조약돌)은 “5-1 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.

㉯  돌쌓기의 기초(조약돌, 콘크리트, 침동목(枕胴木) 말뚝(杭)은 지반상태에 따라 별도로 계상할 수 있다.

㉰ 경사도가 1 : 1보다 완만한 경우를 돌붙임(張石)이라 하고, 경사도가 1 : 1보다 급한 경우를 돌쌓기(石築)라고 한다.

㉱ 돌쌓기에서는 견치돌, 깬돌, 깬잡석 등의 규격있는 돌을 사용하는 것이 일반적이며 규격있는 돌을 구할 수 없는 경우에 한하여 전석을 깬 것이나 호박돌(玉石) 또는 잡석 등을 사용할 수 있다.

㉲  돌쌓기의 공법으로서는 메쌓기와 찰쌓기가 일반적으로 사용되고 있으나 털마름(秘張)법도 때에 따라서는 쓰이고 있다.

㉳  돌붙임공에서는 비탈면의 상부와 하부에서 석재의 뒷길이(控長)에 변경없이 즉 뒤채움돌의 두께를 일정하게 하는 것이며 일반적으로 깬 잡석, 전석, 호박돌(玉石) 등을 사용한다.

㉴  석축에 견치돌을 쓸 때와 장대석을 쓸 때가 있으며 장대석은 낮은 담에 쓰인다.

㉵  견치돌 쌓기는 찰쌓기와 메쌓기로 구별하여 재료 및 품을 계상하였다.

㉶  돌쌓기의 밑돌은 될수록 큰 돌을 사용하여야 한다.

㉷  성토의 경우 뒤채움 조약돌의 두께

직고	～1.5m	～3.0m	～5.0m	～7.0m
상부의두께(㎝) 하부의두께(㎝)	20～40 30～60	20～40 45～75	20～40 60～100	20～40 80～140

[주] ① 공통

㉮ 본 품은 골쌓기를 기준으로 제시한 품으로 켜쌓기 적용시 본품의 90%를 적용한다.

㉯ 장비는 굴삭기(0.6㎥)을 적용한 것이다.

㉰ 고임돌품 및 채움재(돌 사이의 공극을 메워 지지력을 확보하기 위한 재료, 메쌓기: 잡석, 찰쌓기: 콘크리트)품은 포함되어 있다.

㉱ 기초다짐 및 뒤채움품은 “5-1 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.

㉲ 본품은 높이 3m까지 적용하며, 이를 초과할 때에는 다음표에 따라 품을 가산할 수 있다.

높이에 대한 증가율표

높 이(m)	3～4까지	4～5.5까지	5.5～7.5까지	7.5초과
증가율(%)	30	40	60	80～100

㉳  돌쌓기의 기초(잡석, 콘크리트)은 지반상태에 따라 별도로 계상할 수 있다.

㉴ 경사도가 1 : 1보다 급한 경우를 돌쌓기라고 한다.

㉵ 고임돌 소요량

(㎡당)

뒷길이(㎝) 종별	25	30	35	45	55	60	75
야 면 석 깬 잡 석 깬 돌	㎥ 0.06 0.09 -	㎥ 0.07 0.11 0.10	㎥ 0.09 0.13 0.12	㎥ 0.11 0.16 0.15	㎥ 0.14 0.19 0.18	㎥ 0.15 0.21 0.20	㎥ - 0.26 0.25

㉶ 돌쌓기의 개수 및 중량의 표준

단위 뒷길이	종별	깬돌 및 깬잡석	야 면 석
25㎝(17×17) 30㎝(20×20) 35㎝(25×25) 45㎝(30×30) 55㎝(35×35) 60㎝(40×40) 75㎝(50×50)	개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg	33 132 24 264 17 340 12 480 9 504 6 540 4 560	- - 28 420 23 575 16 880 11 1,100 - - - -

(㎡당)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-1 돌쌓기

보완

* 절토의 경우(다져진 상태) 뒤채움 율석의 두께는 상하부의 두께같이 30～40cm로 한다.

* 직고는 첨단으로부터 기준한다.

㉸ 뒷길이표준

높이 단위 공종별	돌 쌓 기 높 이 (m)					돌붙이기
	～1.5	～3	～5	～7	7이상
메쌓기(㎝) 찰쌓기(㎝)	25～35 25～35	36～45 30～35	36～60 35～45	45～75 35～55	75이상 45～60	25～60 20～40

* 높은 메쌓기는 밑으로 내려옴에 따라 뒷길이를 증대시키는 것이 원칙이다.

* 높이는 첨단으로부터 기준한다.

* 특수한 조건에서는 본 기준과 달리 적용할 수 있다.

㉹ 돌쌓기의 표준경사는 특수한 경우를 제외하고는 쌓기 높이의 최대치를 취하고 표준뒷길이 상부에서부터 적용한다.

표 준 경 사

직고(直高)(m)		～1.5	～3	～5	～7	7이상
메쌓기	성 토 절 토	1 : 0.30 1 : 0.25	1 : 0.35 1 : 0.30	1 : 0.40 1 : 0.35	1 : 0.45 1 : 0.40	1 : 0.50 1 : 0.45
찰쌓기	성 토 절 토	1 : 0.25 1 : 0.20	1 : 0.30 1 : 0.25	1 : 0.35 1 : 0.30	1 : 0.40 1 : 0.35	1 : 0.45 1 : 0.40

* 야면석 쌓기는 높이 3m이상이면 전부 또는 하부를 찰쌓기로 한다.

* 특수한 조건에서는 본 기준과 달리 적용할 수 있다.

예 : 쌓기높이 6m의 경우

② 찰쌓기

㉮ 찰쌓기 및 찰붙임의 채움 콘크리트 소요량은 다음 표를 기준한다.

(㎡당)

뒷길이(㎝) 종별	25	30	35	45	55	60	75	비 고
야 면 석 호 박 돌 깬 잡 석 깬 돌	0.08㎥ 0.08 0.11 0.11	0.10㎥ 0.10 0.14 0.14	0.12㎥ 0.12 0.16 0.16	0.15㎥ 0.15 0.20 0.20	0.18㎥ 0.18 0.25 0.25	0.20㎥ 0.20 0.27 0.27	- 0.25㎥ 0.34 0.34	뒷길이의33.3% 〃 뒷길이의45% 〃

㉯ 줄눈메꿈 모르타르는 0.009㎥로 계상한다.

㉰ 2～3㎡당 1개소 이상의 물구멍을 설치한다.

㉱ 물구멍은 지름 3～6cm의 파이프를 콘크리트 뒷면까지 설치한다.

[돌쌓기 표준도]

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-1-3 전석쌓기

보완

7-1-3 전석쌓기(‘92신설)

(㎡당)

구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량
자재	전 석 채 움 콘 크 리 트		개 ㎥	0.2
인력	석 공 보 통 인 부		인인	0.11 0.11
장비	굴 삭 기	0.7㎥	시간	0.43

[주] ① 본품은 현장에 활용 가능한 전석을 굴삭기를 이용하여 쌓는 품이다.

② 기초콘크리트, 고임돌은 별도 계상한다.

③ 전석은 0.5㎥ 내외를 기준한 것이다.

7-1-3 전석쌓기(‘92년 신설, ‘12년 보완)

(㎡당)

구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량
자재	채 움 콘 크 리 트		㎥	0.2
인력	석 공		인	0.14
장비	굴 삭 기	0.6㎥	시간	0.43

[주] ① 본품은 0.5㎥ 내외의 전석을 굴삭기를 이용하여 쌓는 품이다.

② 기초콘크리트, 고임돌 소요량은 별도 계상한다.

③ 기초 콘크리트 타설품은 별도 계상하고 고임돌품 및 채움 콘크리트품은 포함되어 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-2 돌붙임

보완

7-2 돌 붙 임

(㎡당)

구 분	메 붙 임						찰 붙 임
종 별	깬 돌		깬 잡 석		조약돌 및 야면석		깬 돌		깬 잡 석		조약돌 및 야면석
뒷길이 (㎝)	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부
25 30 35 45 55 60 75	인 0.15 0.22 0.25 0.30 0.36 0.43 0.56	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.13 0.20 0.23 0.27 0.33 0.39 0.51	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.13 0.16 0.24 0.32 0.37 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.08 0.09 0.11 0.17 0.23 0.26 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

[주]  ① 본 품에는 기초 및 뒤채움품이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.

② 본품은 깬돌, 깬잡석, 조약돌 및 야면석을 표준으로 한 것이다.

③ 줄눈메꿈 모르타르는 ㎡당 0.009㎥을 계산한다.

④ 돌붙임의 틈메우기돌은 고임돌량의 15%까지 계상할 수 있다.

⑤ 찰쌓기 및 찰붙임의 채움 콘크리트 소요량은 다음 표를 기준한다.

(㎡당)

뒷길이(㎝) 종별	25	30	35	45	55	60	75	비 고
야 면 석 옥 석 깬 잡 석 깬 돌 견 치 돌	0.08㎥ 0.08 0.11 0.11 0.11	0.10㎥ 0.10 0.14 0.14 0.14	0.12㎥ 0.12 0.16 0.16 0.16	0.15㎥ 0.15 0.20 0.20 0.20	0.18㎥ 0.18 0.25 0.25 0.25	0.20㎥ 0.20 0.27 0.27 0.27	0.25㎥ 0.25 0.34 0.34 0.34	공장의33.3% 〃 공장의45% 〃 〃

7-2 돌 붙 임

7-2-1 메붙임(‘12년 보완)

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	깬 돌			깬 잡 석			조약돌 및 야면석
	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)
25 30 35 45 55 60 75	0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17	0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06	0.14 0.18 0.22 0.28 0.33 0.35 0.41	0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16	0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06	0.12 0.16 0.20 0.26 0.30 0.32 0.37	0.05 0.06 0.07 0.11 0.13 0.13 -	0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 -	0.10 0.11 0.15 0.23 0.31 0.32 -

7-2-2 찰붙임(‘12년 보완)

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	깬 돌			깬 잡 석			조약돌 및 야면석
	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부 (인)	장비 (시간)
25 30 35 45 55 60 75	0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.14	0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06	0.12 0.16 0.20 0.25 0.29 0.31 0.36	0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12	0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06	0.10 0.14 0.18 0.23 0.26 0.28 0.33	0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 -	0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 -	0.09 0.09 0.12 0.20 0.26 0.27 -

[주] ① 경사도가 1 : 1보다 완만한 경우를 돌붙임이라 한다.

② 장비는 굴삭기(0.6㎥)을 적용한 것이다.

③ 돌붙임에서는 비탈면의 상부와 하부에서 뒷길이에 변경없이 석재의 두께를 일정하게 하며 일반적으로 깬돌, 깬잡석, 조약돌 및 야면석 등을 사용한다.

④ 고임돌품 및 채움재(돌 사이의 공극을 매워 지지력을 확보하기 위한 재료, 메붙임: 잡석, 찰붙임: 콘크리트)품은 포함되어 있다.

⑤ 기초다짐 및 뒤채움품은 “5-1 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.

⑥ 줄눈메꿈 모르타르는 ㎡당 0.009㎥을 계산한다.

⑦ 돌붙임의 틈메우기돌은 7-1[주]고임돌 소요량의 15%까지 계상할 수 있다.

⑧ 찰붙임 채움 콘크리트 소요량은 7-1[주]에 의하여 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-3 고임돌 소요량

삭제

7-3 고임돌 소요량

(㎡당)

뒷길이(㎝) 종별	25	30	35	45	55	60	75
야 면 석 깬 잡 석 깬 돌 견 치 돌	㎥ 0.06 0.09 - -	㎥ 0.07 0.11 0.10 -	㎥ 0.09 0.13 0.12 0.12	㎥ 0.11 0.16 0.15 0.15	㎥ 0.14 0.19 0.18 0.18	㎥ 0.15 0.21 0.20 0.20	㎥ - 0.26 0.25 0.25

7-1 돌쌓기 [주]로 편제이동 후 삭제

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-4 돌쌓기의 개수
(個數) 및 중량의 표준

삭제

7-4 돌쌓기의 개수(個數) 및 중량의 표준

(㎡당)

단위 뒷 길이	종별	견 치 돌	깬돌 및 깬잡석	야 면 석
25㎝(17×17) 30㎝(20×20) 35㎝(25×25) 45㎝(30×30) 55㎝(35×35) 60㎝(40×40) 75㎝(50×50)	개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg	32 192 23 368 16 480 11 627 8 752 6 822 4 1,028	33 132 24 264 17 340 12 480 9 504 6 540 4 560	- - 28 420 23 575 16 880 11 1,100 - - - -

7-1 돌쌓기 [주]로 편제이동 후 삭제

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-5 글자 새김

삭제

7-5 글자 새김

(글자당)

구분 공종별		석 공(인)
		6×6 ㎝	9×9㎝	12×12 ㎝	15×15㎝	18×18㎝	21×21㎝	24×24㎝	27×27㎝	30×30㎝
한글자	둥글게 판다	0.12	0.24	0.45	0.64	1.10	1.40	1.60	1.80	2.00
	보통으로 판다	0.08	0.16	0.34	0.54	0.66	1.00	1.20	1.35	1.55
한문자	둥글게 판다	0.18	0.35	0.65	1.00	1.55	2.00	2.40	2.80	3.30
	보통으로 판다	0.13	0.25	0.50	0.80	1.10	1.40	1.70	2.00	2.30

[주] ① 돌품질은 경질때이므로 연석(軟石)일 때에는 품을 20% 감한다.

② 공구손료는 포함되어 있다.

③ 아라비아숫자 및 영문자의 경우에는 한글품에서 10% 감한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-6 석축벽돌 헐기 및 콘크리트 부수기

삭제

7-6 석축벽돌 헐기 및 콘크리트 부수기

종 별	단위	할 석 공(인)	보통인부(인)
뒷길이 45～60㎝ 매쌓기 뒷길이 60～90㎝ 찰 쌓 기 절 석(마 름 돌) 쌓 기(切石積) 벽 돌 콘 크 리 트 철 근 콘 크 리 트	㎡당 ㎡당 ㎡당 ㎥당 ㎥당 ㎥당 ㎥당	- - - 0.1 0.1 2.0 5.0	0.2 0.3 0.6 1.1 1.0 - -

[주] ① 잡재료는 인력품의 5%이내에서 계상한다.

② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다.

③ 구조물 보수 등 부분적인 콘크리트 부수기와 따내기 등에서는 할증률을 계상할 수 있다.

④ 브레이커 사용시 10장 기계화시공에 의한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-7 구조물 헐기(소형브레이커+공기압축기)

삭제

7-7 구조물 헐기(소형브레이커+공기압축기)

(10㎥당)

명 칭	단위	구 분		비 고
		무근구조물	철근구조물
착 암 공 보 통 인 부 소 형 브 레 이 커 공 기 압 축 기	인 인 시간 시간	5.7 3.7 10 5	6.2 4.5 32 16	공기압축기 3.5㎥ / min 소형브레이커 25kg급임

[주] ① 철근 절단이 필요한 경우 별도 계상할 수 있다.

② 잡재료는 인력품의 1%까지 계상할 수 있다.

③ 공기압축기 1대와 소형브레이커 2대의 조합이다.

[건축] 제21장 기타 잡공사

21-1 해체철거공사

3. 헐기 및 부수기

나. 소형장비 사용

(10㎥당)

명 칭	단위	구 분		비 고
		무근구조물	철근구조물
착 암 공 보 통 인 부 소 형 브 레 이 커 공 기 압 축 기	인 인 시간 시간	5.7 3.7 10 5	6.2 4.5 32 16	공기압축기 3.5㎥ / min 소형브레이커 25kg급임

[주]  ① 철근 절단이 필요한 경우 별도 계상할 수 있다.

② 잡재료는 인력품의 1%까지 계상할 수 있다.

③ 공기압축기 1대와 소형브레이커 2대의 조합이다.

토목/건축

토목에서 삭제 후 건축으로 편제이동

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-1 해체철거공사

[건축]

[건축] 21-1 해체철거공사

3. 헐기 및 부수기

나. 기계사용

(㎥당)

구 분	단 위	수 량	비 고
산 소 아 세 틸 렌 용 접 공 보 통 인 부	ℓ ㎏ 인 인	135 0.05 0.02 0.08

[주] ① 본 품은 기계를 사용하여 철근콘크리트 헐기 및 부수기할 때의 품이며 기계경비는 별도 계상한다.

② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다.

③ 본 품은 기준높이 10m일 때의 품이며 그 이상일 때의 작업안전설비 및 특수조건에 대한 품은 별도 계상한다.

④ 공사장의 보호 및 안전시설의 설치비는 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 부수기내의 장애물 제거(철근․파이프 등)가 포함되어 있다.

⑥ 기계경비 산정시 기계조합은 다음을 기준으로 한다.

기 계 명	규 격	작 업 능 력
굴 삭 기	1.0㎥	3.5㎥/시간
대 형 브 레 이 커
압 쇄 기

[건축] 21-1 해체철거공사

3. 헐기 및 부수기

다. 기계사용

(㎥당)

구 분	단 위	수 량	비 고
산 소 아 세 틸 렌 용 접 공 보 통 인 부	ℓ ㎏ 인 인	135 0.05 0.02 0.08

[주] ① 본 품은 기계를 사용하여 철근콘크리트 헐기 및 부수기할 때의 품이며 기계경비는 별도 계상한다.

② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다.

③ 본 품은 기준높이 10m일 때의 품이며 그 이상일 때의 작업안전설비 및 특수조건에 대한 품은 별도 계상한다.

④ 공사장의 보호 및 안전시설의 설치비는 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 부수기내의 장애물 제거(철근․파이프 등)가 포함되어 있다.

⑥ 기계경비 산정시 기계조합은 다음을 기준으로 한다.

기 계 명	규 격	작 업 능 력
굴 삭 기	1.0㎥	3.5㎥/시간
대 형 브 레 이 커
압 쇄 기

건축

편제수정

항목

구분

현       행

개       정

비고

7-8 철근 콘크리트 구조물 헐기시 철근 절단공

삭제

7-8 철근 콘크리트 구조물 헐기시 철근 절단공

(10㎥당)

명 칭	단 위	수 량
용 접 공 아 세 틸 렌 산 소 공 구 손 료	인 kg ㎥ %	1.2 2.3 6.8 인력품의 1%

“삭  제”

토목

- 제10장 기계화 시공 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정	비고
10-1 기계화시공 적용기준 3. 운반 및 수송	보완	10-1 기계화시공 적용기준 3. 운반 및 수송 가. 운반차량의 구분 (1) 공사용 자재의 운반차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 덤핑으로 인하여 훼손 또는 파괴되거나 위험이 수반되는 기자재(드럼들이 아스팔트, 석유류, 시멘트, 관류 등)는 화물 자동차로 운반하는 것으로 한다. (2) 화물자동차의 운반비는 자동차운수사업법에 의한 국토해양부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 가산한다.	10-1 기계화시공 적용기준 3. 운반 및 수송 가. 운반차량의 구분 공사용 자재의 운반차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 덤핑으로 인하여 훼손 또는 파괴되거나 위험이 수반되는 기자재(드럼들이 아스팔트, 석유류, 시멘트, 관류 등)는 화물 자동차로 운반하는 것으로 한다.	토목

- 제11장 기계경비 산정 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-2 손료산정

70. 기타

보완

70. 기타

(7110) 진공흡입 준설차(‘08년 신설)

분 류 번 호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상 각 비 율	정 비 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7110-0025	25톤	8,400	1,200	0.9	0.65	0.1	1,071	774	512	2,357

70. 기타

(7110) 진공흡입 준설차(‘08년 신설, ’12년 보완)

분 류 번 호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상 각 비 율	정 비 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7110-0013 0025	13톤(3.00㎥적) 25톤(7.64㎥적)	8,400 8,400	1,200 1,200	0.9 0.9	0.65 0.65	0.1 0.1	1,071 1,071	774 774	512 512	2,357 2,357

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-2 손료산정

70. 기타

보완

3. 궤도공사 기계화시공

(단위당)

장비명	규격 (kW)	단위	구분	소요 시간 (분)	소모품				인 력		기계 경비 (10-7)	기계 가격
					휘 발 유 (ℓ)	잡 유 (%)	톱 날 (개)	드릴 비트 (개)	일반기계운전사 (인)	보통 인부 (인)
레 일 절 단 기	1.12	개소	60㎏	15.0	0.0630	휘발유 비의 20	0.19		0.031	0.031	515	(863,460)
			50㎏	14.0	0.0525	〃 20	0.16		0.029	0.029	429
			37㎏	13.0	0.0385	〃 20	0.12		0.028	0.028	315
레 일 천 공 기	2.61	공 (구 멍)	60㎏ 50㎏ 37㎏	8.0	0.0105	〃 20		0.01	0.017		34	(1,644,100)
파 워 렌 치 (체 결 구 조 임 해 체)	3.36	개소침목수	목침목 탄 성 체결의 경우	5.5	0.1333	〃 20			0.012	0.012	286	5,733
			PC침 목체결 의경우	2.0	0.04	〃 20			0.004	0.004	86
침 목 천 공 기	2.46	〃	목침목	630	0.0908	〃 20			0.013		315	(797,040)
타 이 템 퍼		㎥	기설선 다지기	2.49	0.058	〃 20	-	-	궤도공 0.02	인 부 0.01	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115	가솔린엔진 316 탬핑바 (18,443,000)
			신설선 다지기	4.58	0.116	〃 20	-	-	0.04	0.02	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115
양로기	11.19	hr			경유 1.6	〃 16					2,731	(2,640,000)

[주] 기계가격중 ( )가 있는 것은 원화(단위 : 원)이며, ( )가 없는 것은 달러화($)를 말한다.

70. 기타

(7950) 레일천공기(‘12년 보완)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7950- 0149	1.49	6,300	900	0.9	0.65	0.1	1,429	1,032	683	3,144

토목

11-2 손료산정

70. 기타

보완

70. 기타

(7951) 파워렌치(‘12년 보완)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7951- 0066	6.6	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731

토목

11-2 손료산정

70. 기타

보완

70. 기타

(7952) 침목천공기(‘12년 보완)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7952- 0246	2.46	6,300	900	0.9	0.65	0.1	1,429	1,032	683	3,144

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-2 손료산정

70. 기타

보완

3. 궤도공사 기계화시공

(단위당)

장비명	규격 (kW)	단위	구분	소요 시간 (분)	소모품				인 력		기계 경비 (10-7)	기계 가격
					휘 발 유 (ℓ)	잡 유 (%)	톱 날 (개)	드릴 비트 (개)	일반기계운전사 (인)	보통 인부 (인)
레 일 절 단 기	1.12	개소	60㎏	15.0	0.0630	휘발유 비의 20	0.19		0.031	0.031	515	(863,460)
			50㎏	14.0	0.0525	〃 20	0.16		0.029	0.029	429
			37㎏	13.0	0.0385	〃 20	0.12		0.028	0.028	315
레 일 천 공 기	2.61	공 (구 멍)	60㎏ 50㎏ 37㎏	8.0	0.0105	〃 20		0.01	0.017		34	(1,644,100)
파 워 렌 치 (체 결 구 조 임 해 체)	3.36	개소침목수	목침목 탄 성 체결의 경우	5.5	0.1333	〃 20			0.012	0.012	286	5,733
			PC침 목체결 의경우	2.0	0.04	〃 20			0.004	0.004	86
침 목 천 공 기	2.46	〃	목침목	630	0.0908	〃 20			0.013		315	(797,040)
타 이 템 퍼		㎥	기설선 다지기	2.49	0.058	〃 20	-	-	궤도공 0.02	인 부 0.01	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115	가솔린엔진 316 탬핑바 (18,443,000)
			신설선 다지기	4.58	0.116	〃 20	-	-	0.04	0.02	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115
양로기	11.19	hr			경유 1.6	〃 16					2,731	(2,640,000)

[주] 기계가격중 ( )가 있는 것은 원화(단위 : 원)이며, ( )가 없는 것은 달러화($)를 말한다.

70. 기타

(7953) 타이템퍼(‘12년 보완)

분류 번호	규 격 (진동수/min)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7953- 3400	3400	3,000	1,000	0.9	0.35	0.1	3,000	1,167	700	4,867

토목

11-2 손료산정

70. 기타

보완

70. 기타

(7954) 양로기(‘12년 보완)

분류 번호	규 격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7954- 1119	11.19	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-2 손료산정

88. 소모재료

보완

88. 소모재료

(8804) 배송관 ('11년 보완)

분 류 번 호	규 격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
8804-0020 0025 0030 0035 0040 0051 0056 0061 0063 0066 0068 0071 0076 0084 0086	200㎜ 5.5m 250㎜ 5.5m 300㎜ 5.5m 350㎜ 6.0m 400㎜ 6.0m 510㎜ 6.0m 560㎜ 6.0m 610㎜ 6.0m 630㎜ 6.0m 660㎜ 6.0m 680㎜ 6.0m 710㎜ 6.0m 760㎜ 6.0m 840㎜ 6m 860㎜ 6m		9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111	233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233	1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344

88. 소모재료

(8804) 배송관 ('11년 보완, '12년 보완)

분 류 번 호	규 격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
8804-0200 0250 0300 0350 0400 0510 0560 0610 0630 0660 0685 0710 0760 0840 0860	200㎜ 5.5m 250㎜ 5.5m 300㎜ 5.5m 350㎜ 6.0m 400㎜ 6.0m 510㎜ 6.0m 560㎜ 6.0m 610㎜ 6.0m 630㎜ 6.0m 660㎜ 6.0m 685㎜ 6.0m 710㎜ 6.0m 760㎜ 6.0m 840㎜ 6m 860㎜ 6m		9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111	233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233	1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-3 운전경비 산정

보완

11-3 운전경비 산정('08, '09, '10, '11년 보완)

분류번호	기 계 명	규 격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
7110-0013	진공흡입준설차	25ton	27.6	40	1

11-3 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12년 보완)

분류번호	기 계 명	규 격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
7110-0013 -0025	진공흡입준설차	13톤(3.00㎥적) 25톤(7.64㎥적)	15.2 27.6	40 40	1 1

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-3 운전경비 산정

보완

3. 궤도공사 기계화시공

(단위당)

장비명	규격 (kW)	단위	구분	소요 시간 (분)	소모품				인 력		기계 경비 (10-7)	기계 가격
					휘 발 유 (ℓ)	잡 유 (%)	톱 날 (개)	드릴 비트 (개)	일반기계운전사 (인)	보통 인부 (인)
레 일 절 단 기	1.12	개소	60㎏	15.0	0.0630	휘발유 비의 20	0.19		0.031	0.031	515	(863,460)
			50㎏	14.0	0.0525	〃 20	0.16		0.029	0.029	429
			37㎏	13.0	0.0385	〃 20	0.12		0.028	0.028	315
레 일 천 공 기	2.61	공 (구 멍)	60㎏ 50㎏ 37㎏	8.0	0.0105	〃 20		0.01	0.017		34	(1,644,100)
파 워 렌 치 (체 결 구 조 임 해 체)	3.36	개소침목수	목침목 탄 성 체결의 경우	5.5	0.1333	〃 20			0.012	0.012	286	5,733
			PC침 목체결 의경우	2.0	0.04	〃 20			0.004	0.004	86
침 목 천 공 기	2.46	〃	목침목	630	0.0908	〃 20			0.013		315	(797,040)
타 이 템 퍼		㎥	기설선 다지기	2.49	0.058	〃 20	-	-	궤도공 0.02	인 부 0.01	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115	가솔린엔진 316 탬핑바 (18,443,000)
			신설선 다지기	4.58	0.116	〃 20	-	-	0.04	0.02	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115
양로기	11.19	hr			경유 1.6	〃 16					2,731	(2,640,000)

[주] 기계가격중 ( )가 있는 것은 원화(단위 : 원)이며, ( )가 없는 것은 달러화($)를 말한다.

11-3 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12년 보완)

분류번호	기계명	규격	주연료 (l/hr)	잡재료 (주연료의%)	조정원 (인/일)
7954-1119	양로기	11.19kW	1.6	16%	1

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-4 건설기계 가격표

보완

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10년, '11년, '12년  보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
진공흡입준설차	7110--0025	245,000

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11, '12년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
진공흡입준설차	7110-0013 -0025	157,250
		245,000

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-4 건설기계 가격표

보완

3. 궤도공사 기계화시공

(단위당)

장비명	규격 (kW)	단위	구분	소요 시간 (분)	소모품				인 력		기계 경비 (10-7)	기계 가격
					휘 발 유 (ℓ)	잡 유 (%)	톱 날 (개)	드릴 비트 (개)	일반기계운전사 (인)	보통 인부 (인)
레 일 절 단 기	1.12	개소	60㎏	15.0	0.0630	휘발유 비의 20	0.19		0.031	0.031	515	(863,460)
			50㎏	14.0	0.0525	〃 20	0.16		0.029	0.029	429
			37㎏	13.0	0.0385	〃 20	0.12		0.028	0.028	315
레 일 천 공 기	2.61	공 (구 멍)	60㎏ 50㎏ 37㎏	8.0	0.0105	〃 20		0.01	0.017		34	(1,644,100)
파 워 렌 치 (체 결 구 조 임 해 체)	3.36	개소침목수	목침목 탄 성 체결의 경우	5.5	0.1333	〃 20			0.012	0.012	286	5,733
			PC침 목체결 의경우	2.0	0.04	〃 20			0.004	0.004	86
침 목 천 공 기	2.46	〃	목침목	630	0.0908	〃 20			0.013		315	(797,040)
타 이 템 퍼		㎥	기설선 다지기	2.49	0.058	〃 20	-	-	궤도공 0.02	인 부 0.01	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115	가솔린엔진 316 탬핑바 (18,443,000)
			신설선 다지기	4.58	0.116	〃 20	-	-	0.04	0.02	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115
양로기	11.19	hr			경유 1.6	〃 16					2,731	(2,640,000)

[주] 기계가격중 ( )가 있는 것은 원화(단위 : 원)이며, ( )가 없는 것은 달러화($)를 말한다.

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11, '12년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
레일천공기	7950-0149	2,500

토목

11-4 건설기계 가격표

보완

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11, '12년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
파워렌치	7951-0066	6,000

토목

11-4 건설기계 가격표

보완

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11, '12년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
침목천공기	7952-0246	797

토목

11-4 건설기계 가격표

보완

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11, '12년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
타이템퍼	7953-3400	15,000

토목

11-4 건설기계 가격표

보완

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11, '12년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
양로기	7954-1119	26,400

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

11-4 건설기계 가격표

보완

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
조 인 트	8806-0009 0010 0012 0013		379 982 1,405 1,512

11-4 건설기계 가격표(’08, '09, '10, '11, '12년 보완)

기 종	분류번호	가격
		₩	$
고무슬리브	8806-0200 0250 0300 0350 0400 0510 0560 0610 0630 0660 0685 0710 0760 0840 0860	540 594 684 945 1,485 1,980 2,250 2,430 2,574 2,700 2,853 2,880 3,276 3,951 4,500

토목

- 제13장 하천 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-1 사석

보완

13-1 사   석(’08년 보완)

(㎥당)

종 별	단 위	수 량
잡 석 인 부	㎥ 인	1.0 0.4

[주] ① 본 품은 깬잡석을 부설하는 품으로 현장 내에서의 소운반이 포함되어 있다.

② 사석의 크기는 개당 60～70kg을 표준으로 한다.

③ 본 품은 순수 인력품으로 장비조합일 경우, 인력품과 기계경비를 별도 산정하여 계상한다.

13-1 사   석

13-1-1 사석부설(’12년 보완)

(㎥당)

구 분	규 격	단 위	수 량
보통인부		인	0.004
굴삭기	1.0㎥	hr	0.027

[주] ① 본 품은 깬잡석을 부설하는 품으로 현장 내에서의 소운반이 포함되어 있다.

② 사석의 크기는 개당 30kg 이상으로 한다.

토목

13-1 사석

신설

“신  설”

13-1-2 사석고르기(’12년 신설)

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
보통인부		인	0.006
굴삭기	1.0㎥	hr	0.101

[주] ① 사석의 표면부에 대하여 돌출되지 않게 고르기를 할 때 적용한다.

② 현장 내에서의 소운반이 포함되어 있다.

③ 사석의 크기는 개당 30kg 이상으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-2 돌망태 설치

13-2-1 원형

보완

13-2-1 원   형(’07년 보완)

(㎡당)

지름(cm) 공종		45	50	55	60
조 약 돌 량(㎥)		0.29	0.32	0.36	0.39
인 부 (인)	조 립 설 치	0.08	0.09	0.10	0.11
	돌 채 움	0.17	0.19	0.22	0.24

[주] ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-9 매트부설 육상부설 호안 등 사면“의 품을 준용하여 계상한다.

13-2-1 원   형(’12년 보완)

(㎡당)

구 분		규 격	단 위	지름(cm)
				40	45	50	60	90	100	120
조 립 설 치	특별인부		인	0.035	0.040	0.044	0.053	0.097	0.112	0.135
	보통인부		인	0.015	0.017	0.018	0.022	0.041	0.047	0.056
돌채움	석공		인	0.037	0.042	0.047	0.059	0.088	0.100	0.120
	굴삭기	1.0㎥	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.059	0.066	0.079

[주] ① 본 품은 원형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-13 매트부설” 의 품을 준용하여 계상한다.

④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

토목

13-2 돌망태 설치

13-2-2 반원형

삭제

13-2-2 반원형(’07년 보완)

(㎡당)

높이(cm) 공 종		40	45	50	60	70	80	90	100
조 약 돌 량(㎥)		0.26	0.30	0.33	0.38	0.47	0.55	0.62	0.69
인부 (인)	조 립 설 치	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
	돌 채 움	0.15	0.18	0.19	0.22	0.28	0.33	0.37	0.41

[주] ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-9 매트부설 육상부설 호안 등 사면“의 품을 준용하여 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-2 돌망태 설치

13-2-3 타원형

1. 인력설치

삭제

13-2-3 타원형

1. 인력설치(’07년 보완)

(㎡당)

높이(cm) 공 종		40	45	50	60	70	80	90	100
조 약 돌 량(㎥)		0.27	0.30	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62	0.69
인부 (인)	조 립 설 치	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
	돌 채 움	0.16	0.18	0.20	0.25	0.29	0.33	0.37	0.42

[주] ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 의하고 다른 제품을 사용할 때는 조립설치품을 증감한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-9 매트부설 육상부설 호안 등 사면“의 품을 준용하여 계상한다.

“삭  제”

토목

13-2 돌망태 설치

13-2-3 타원형

2. 기계사용설치

보완

13-2-3 타원형

2. 기계사용설치(’07년 신설)

(㎡당)

구 분		단위	높 이(cm)
			40	45	50	60	70	80	90	100
조 립 설 치	특별인부	인	0.007	0.007	0.007	0.009	0.012	0.014	0.016	0.019
	보통인부	인	0.020	0.020	0.020	0.027	0.033	0.040	0.047	0.053
돌채움	특별인부	인	0.062	0.070	0.078	0.097	0.113	0.128	0.144	0.163

[주] ① 본 품은 타원형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 돌망태의 폭은 95～100cm를 기준으로 한 것이다.

④ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-9 매트부설 육상부설 호안 등 사면“의 품을 준용하여 계상한다.

⑤ 굴삭기(0.7㎥)는 0.012hr/㎥를 적용한다.

13-2-2 타 원 형(’12년 보완)

(㎡당)

구 분		규 격	단 위	높 이(cm)
				40	45	50	60	70	80	90	100
조 립 설 치	특별인부		인	0.013	0.014	0.016	0.019	0.024	0.030	0.035	0.040
	보통인부		인	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.017
돌채움	석공		인	0.039	0.044	0.049	0.063	0.073	0.082	0.092	0.106
	굴삭기	1.0㎥	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.046	0.053	0.059	0.066

[주] ① 본 품은 타원형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-13 매트부설” 의 품을 준용하여 계상한다.

④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-2 돌망태 설치

13-2-4 이불형

1. 인력설치

삭제

13-2-4 이불형

1. 인력설치(’07년 보완)

(㎡당)

높이(cm) 공종		32	40	42	48	50	60	64
조 약 돌 량(㎥)		0.31	0.38	0.40	0.46	0.48	0.58	0.61
인부 (인)	조 립 설 치	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	돌 채 움	0.09	0.12	0.12	0.12	0.15	0.17	0.19

[주] ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 돌망태의 폭은 120cm를 기준으로 한 것이다.

⑥  필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-9 매트부설 육상부설 호안 등 사면“의 품을 준용하여 계상한다.

“삭  제”

토목

13-2 돌망태 설치

13-2-4 이불형

2. 기계사용설치

보완

13-2-4 이불형

2. 기계사용설치(’07년 보완)                               (㎡당)

구 분		단위	높이(cm)
			32	40	42	48	50	60	64
조 립 설 치	특별인부	인	0.007	0.010	0.010	0.010	0.010	0.013	0.013
	보통인부	인	0.013	0.022	0.022	0.022	0.022	0.031	0.031
돌채움	특별인부	인	0.041	0.054	0.054	0.054	0.068	0.077	0.086

[주] ① 본 품은 이불형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 돌망태의 폭은 120cm를 기준으로 한 것이다.

④ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-9 매트부설 육상부설 호안 등 사면“의 품을 준용하여 계상한다.

⑤ 굴삭기(0.7㎥)는 0.012hr/㎥를 적용한다.

13-2-3 사 각 형(’12년 보완)

(㎡당)

구 분		규 격	단 위	높 이(cm)
				40	50	60	90	100	120
조 립 설 치	특별인부		인	0.019	0.021	0.026	0.040	0.044	0.053
	보통인부		인	0.005	0.005	0.007	0.010	0.011	0.013
돌채움	석공		인	0.025	0.031	0.033	0.054	0.060	0.072
	굴삭기	1.0㎥	시간	0.034	0.042	0.050	0.076	0.084	0.101

[주] ① 본 품은 사각형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-13 매트부설” 의 품을 준용하여 계상한다.

④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-2 돌망태 설치

13-2-5 매트리스형

보완

13-2-5 매트리스형(’07년 보완)

(㎡당)

구 분	단위	조립설치	돌채움
특별인부	인	0.004	0.013
보통인부	인	0.007	0.064

[주] ① 본 품은 매트리스형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임(뚜껑덮기) 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 돌망태의 폭은 100cm, 높이는 30cm를 기준으로 한 것이다.

④ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-9 매트부설 육상부설 호안 등 사면“의 품을 준용하여 계상한다.

⑤ 굴삭기(0.7㎥)는 0.012hr/㎥를 적용한다.

13-2-4 매트리스형(’12년 보완)

(㎡당)

구 분		규 격	단 위	수 량
조립설치	특별인부		인	0.010
	보통인부		인	0.006
돌채움	석공		인	0.027
	보통인부		인	0.004
	굴삭기	1.0㎥	시간	0.025

[주] ① 본 품은 매트리스형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임(뚜껑덮기) 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 돌망태의 폭은 200cm, 높이는 30cm를 기준으로 한 것이다.

④ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-13 매트부설” 의 품을 준용하여 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-3 호안용 시멘트 블록제작 및 붙이기

삭제

13-3 호안용 시멘트 블록제작 및 붙이기(’00년 보완)

(1㎡당)

구 분		종 별	단 위	수 량	비 고
제 작	인 력	모 르 타 르 블 록 공 인 부	㎥ 인 인	1식 0.09 0.12
	기 계	모 르 타 르 블 록 공 인 부	㎥ 인 인	1식 0.06 0.12	블록제작기 사용시간 : 0.05h
붙 이 기		특 별 인 부 인 부	인인	0.11 0.09

[주] ① 본 품 제작에는 소운반 및 양생이 포함되어 있다.

② 본 품은 두께 15cm 내외를 기준으로 한 것이며 모르타르량은 설계 수량에 의한다.

③ 블록 상하부에 돌기부 또는 요입부가 있거나 부속물을 블록과 병행하여 설치해야 할 때에는 품을 30%까지 가산할 수 있으며 현지 타설의 경우에는 그 모르타르량을 붙이기의 품에 계상한다.

④ 블록 기계제작의 경우에는 블록제작기, 발전기 등 손료는 별도 계상한다.

⑤ 블록 기계제작시 모르타르는 재료량만 계상한다.

⑥ 붙이기의 현장 소운반(20m내외)은 포함된 것이다.

⑦ 콘크리트(천단, 기초) 및 철선이 필요할 경우 별도 계상한다.

⑧ 인력제작시 제작기구 및 거푸집 손료는 모르타르 인력품을 제외한 인력품의 50%까지 계상한다.

⑨ 기계제작시 거푸집 손료는 모르타르 인력품을 제외한 인력품의 30%까지 계상한다.

⑩ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-4 돌망태형 옹벽

보완

13-4 돌망태형 옹벽

(㎥당)

구 분	항 목	단위	수량	비 고
자재	철 망 태 채 움 재	㎥ 〃	1.03 1.05	육면체의 아연도금 또는 아연도금후 PVC코팅 철선 조약돌, 맨돌(주골재100～300mm)
인력	작 업 반 장 석 공 특 별 인 부 보 통 인 부	인 〃 〃 〃	0.052 0.271 0.167 0.271
장비	굴 삭 기	시간	0.195	0.4～0.7㎥

[주] ① 본 품은 GABION 철망태를 기준한 것이다.

② 본 품에는 철망태의 조립 및 채움재의 소운반이 포함되어 있음

③ 설치장소의 터파기 및 지반고르기 품은 별도 계상한다.

④ 조약돌의 채집 및 깬돌의 채취, 운반비, 소할비는 별도 계상한다.

⑤ 채움재의 투입은 유압식 굴삭기로 상하 5m범위이며 그 이상일 때에는 별도 계상한다.

⑥ 설치높이가 5m이상인 때에는 다음에 따라 인력품을 가산하고 단쌓기로 시공한다.

높 이	5m초과～ 8m이하	8m초과～ 11m이하	11m초과～ 14m이하	14m초과
비율(%)	10	20	25	30

⑦ 부직포의 시공이 필요한 경우 재료 및 품을 별도 계상하며, 부직포의 수량은 ㎡당 1.15㎡로 한다.

⑧ 잡재료비(철선․장갑 등)는 철망태비의 3%를 계상한다.

13-5 돌망태형 옹벽(’12년 보완)

(㎥당)

구 분	규 격	단 위	수 량
석 공		인	0.190
특 별 인 부		인	0.134
보 통 인 부		인	0.117
굴 삭 기	0.6㎥	시간	0.281

[주] ① 본 품은 GABION 철망태를 기준한 것이다.

② 본 품에는 철망태의 조립 및 채움재의 소운반이 포함되어 있다.

③ 설치장소의 터파기 및 지반고르기 품은 별도 계상한다.

④ 채움재의 투입은 굴삭기로 상하 5m범위이며 그 이상일 때에는 별도 계상한다.

⑤ 설치높이가 5m이상인 때에는 다음에 따라 인력품을 가산하고 단쌓기로 시공한다.

높 이	5m초과～ 8m이하	8m초과～ 11m이하	11m초과～ 14m이하	14m초과
비율(%)	10	20	25	30

⑥ 재료량은 설계수량으로 한다.

⑦ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, “5-13 매트부설” 의 품을 준용하여 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-5 섬유대 호안공

삭제

13-5 섬유대 호안공(’93년 신설)

(100㎡당)

구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량
자 재	섬 유 대 모 르 타 르	1 : 3	㎡ ㎥	130 11.5
인 력	콘 크 리 트 공 특 별 인 부 보 통 인 부		인인인	2.0 1.3 2.0
장 비	콘 크 리 트 펌 프 차 양 수 기	80㎥/hr 80mm	hr hr	3.26 1.3

[주] ① 본 품은 평균두께 10cm, 구배 1 : 2를 기준한 것으로서 평균두께에 따라 품을 증감할 수 있다.

② 자재의 할증은 포함되어 있다.

③ 비탈면 고르기 품은 별도 계상한다.

④ 수심1m이상의 수중시공에 소요되는 인력 및 장비는 별도 계상한다.

⑤ 기초지반이 연약(포화)지반일 경우에는 인력품을 할증할 수 있다.

⑥ 잡재료 및 공구손료는 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-6 콘크리트 호안블록 붙이기

보완

13-6 콘크리트 호안블록 붙이기(’00년 신설)

(10㎡당)

구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량
자 재	콘 크 리 트 호 안 블 록	1,000×1,000×100㎜	㎡	10.5
인 력	특 별 인 부 보 통 인 부		인인	0.09 0.18
장 비	크 레 인	10톤	시간	0.51

[주] ① 본품은 콘크리트 호안블록을 크레인으로 들어 하천제방 법면에 붙이는 품이다.

② 본품에는 콘크리트 호안블록의 소운반(20m내외)이 포함되어 있다.

③ 콘크리트 호안블록 수량에는 재료의 할증이 포함되어 있다.

④ 비탈면 고르기 품은 별도 계상한다.

⑤ 콘크리트 호안블록이 환경블록일 경우 흙채움 및 잔디심기는 별도 계상한다.

⑥ 현장여건에 따라 크레인을 굴삭기(규격 0.2㎥, 사용시간 0.72h)로 적용할 수 있다.

13-4 호안블록 붙이기(’12년 신설)

13-4-1 블록 붙이기(인력설치)

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
특 별 인 부 보 통 인 부		인인	0.076 0.066

[주] ① 본 품은 호안블록을 인력으로 하천제방에 붙이는 품이다.

② 현장 소운반은 포함된 것이다.

③ 콘크리트(천단, 기초) 및 철선, 볼트 등의 연결재가 필요할 경우 별도 계상한다.

④ 흙채움 및 잔디심기가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

⑤ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.

토목

13-6 콘크리트 호안블록 붙이기

보완

13-4-2 블록 붙이기(기계사용설치)

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
특 별 인 부 보 통 인 부		인인	0.017 0.007
크 레 인	10 톤	시간	0.048

[주] ① 본 품은 호안블록을 장비로 하천제방에 붙이는 품이다.

② 현장 소운반은 포함된 것이다.

③ 콘크리트(천단, 기초) 및 철선, 볼트 등의 연결재가 필요할 경우 별도 계상한다.

④ 흙채움 및 잔디심기가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

⑤ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.

⑥ 현장여건에 따라 크레인을 굴삭기(규격 0.2㎥, 사용시간 0.063hr)로 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

13-3 식색매트

신설

“신  설”

13-3 식생매트(’12년 신설)

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
특 별 인 부 보 통 인 부		인인	0.017 0.005
굴 삭 기	0.6㎥	시간	0.031

[주] ① 본 품은 식생매트를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 매트설치, 고정핀설치 및 복토 품이 포함되어 있다.

②  본 품은 인력 흙고르기 품이 포함되어 있다.

③  본 품은 현장 소운반을 포함한 것이다.

④  공구손료 및 잡재료비용은 별도 계상한다.

⑤  매트부설 외의 기타공종(종자살포, 잔디심기, 관수, 시비 등)은 별도 계상한다.

토목

- 제16장 궤도공사 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-1-4 레일공사

3. 레일 엔크로즈드
아크용접

삭제

3. 레일 엔크로즈드 아크용접

(개소당)

구분 종별	용접공(인)	궤도공(인)	특별인부(인)
50kg	0.44	0.07	0.44
60kg	0.44	0.08	0.52

[주] ① 본 품은 장척화 용접(기지) 1개소 작업을 기준으로 한다.

② 본 품은 레일이동 및 교정, 용접작업, 레일연마, 용접부 검사    를 포함한다.

③ 운반경비, 기계경비, 시편제작비, 기지 설치비(문형 크레인 포    함)는 별도 계상한다.

[참 고] 소모재료                                        (개소당)

품 명	규 격	단위	50kg	60kg
			장척화	장척화
용 접 봉	고장력강용, Hb 240～340, 인장강도 80kg/㎟이상, 신율10%이상	kg	0.960	1.159
	고장력강용, Hb 240～340 인장강도 80kg/㎟이상, 신율20%이상	kg	1.068	1.289
산 소	KSM 1101 99.5%	㎘	1.120	1.344
프로판가스		kg	2.040	2.448
바퀴숫돌	측면용 A 24 QWV1호 D 205×25×25 KSL 6501	개	0.024	0.029
	평면용 A 24 QWV1호 D205×25×25 KSL 6501	개	0.009	0.011
	최종용 GC120 LCV 1호 A205×8×25 KSL 6501	개	0.001	0.001

[주] 기타 소모품비는 주재료비의 40%까지 가산할 수 있다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-1-4 레일공사

4. 크로싱 육성용접
(현장)

삭제

4. 크로싱 육성용접(현장)

(㎏당)

공 종	직 종	인
용 접 작 업 기 타 작 업	용 접 공 특 별 인 부	0.126 0.133

[주] ① 크로싱육성용접(현장)이란 크로싱의 윙레일 양쪽과 노스레일이 마모된 것을 엔크로즈드 아크 용접방법에 의하여 재생하는 것을 말한다.

② 운전경비, 기계경비는 별도 계상한다.

③ 운행선 공사의 경우 열차감시원(보통인부) 0.063인을 추가 계상한다.

[참 고]소모재료

(㎏당)

품 종	규 격	단위	수량
용접봉		㎏	1.000
바퀴숫돌	평면용 A24 QWA KSL 6501 1호 D205×25×25	개	0.0333
	측면용 A24 QWA KSL 6501 1호 A205×25×25	〃	0.0162
	최종용 GC120 LCV KSL 6501 1호 A205×8×25	〃	0.0324

[주] ① 본 공사에 사용하는 용접봉은 표면경화용 용접봉(Hb 240～340, 인장강도 80㎏/㎟이상, 신율 10%이상)과 고장력강용 용접봉(Hb 240～340, 인장강도 80㎏/㎟이상, 신율20%이상)을 각각 60%～70%와 30%～40%의 비율로 겸용하여야 한다.

② 기타 재료비는 주재료비의 8%까지 계상할 수 있다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-1-4 레일공사

5. 크로싱 육성용접
(기지)

삭제

5. 크로싱 육성용접(기지)

(㎏당)

공 종	직 종	인
용 접 작 업 기 타 작 업	용 접 공 특 별 인 부	0.098 0.109

[주] ① 크로싱육성용접(기지)이란 일부 훼손된 크로싱을 해체 사용가능품으로 조립하여 일정기지에 적치된 것을 윙레일과 노스레일이 마모된 부분을 엔크로즈드 아크 용접방법에 의하여 재생한 것을 말한다.

② 운전경비, 기계경비는 별도계상한다.

[참 고]소모재료                                       (㎏당)

품 명	규 격	단위	수 량
용 접 봉		㎏	1.000
바퀴숫돌	평면용 A24 QWA KSL 6501 1호 D205×25×25	개	0.0344
	측면용 A24 QWA KSL 6501 1호 D205×25×25	개	0.0176
	최종용 GC120 LCV KSL 6501 1호 A205×8×25	개	0.0344

[주] ① 본공사에 사용하는 용접봉은 표면경화용 용접봉(Hb 240～340, 인장강도 80㎏/㎟, 신율 10%이상)과 고장력강용 용접봉(Hb 240～340, 인장강도 80㎏/㎟이상, 신율20%이상)을 각각 60%～70%와 30%～40%의 비율로 겸용하여야 한다.

② 기타 재료비는 주재료비의 8%까지 계상할 수 있다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-1-5 부대공사

1. 건널목 공사

삭제

1. 건널목 공사

(개소당)

공종별	내 용	궤도공 (인)	보통인부 (인)	형틀목공 (인)	비 고
건널목널 깔기	1선식 폭 2m까지 1선식 폭 2m이상 2선식 폭 2m까지 2선식 폭 2m이상	1 0.3 2 0.6	1 0.4 2 0.8	0.5 0.16 1 0.32	2선식은 본품의 2배 1m증가함에 따라 1m증가함에 따라
건 널 목 블록깔기	1선식 폭 2m까지 1선식 폭 2m이상 2선식 폭 2m까지 2선식 폭 2m이상	1 0.3 2 0.6	2 1 4 2	0.5 0.16 1 0.32	1m증가함에 따라 2선식은 본품의 2배 1m증가함에 따라

“삭  제”

토목

16-1-5 부대공사

2. 차막이 공사

삭제

2. 차막이 공사

(개소당)

구분	궤도공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	형틀목공 (인)	비고
차막이신설 (레일식)	1.9	-	5		1선식
차막이신설 (레일식)	4	-	6		2선식
차막이신설 (둑식)	4	1	48	1	1선식

[주] 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-1-5 부대공사

2. 궤도공사 기계화
시공

보완

3. 궤도공사 기계화시공

(단위당)

장비명	규격 (kW)	단위	구분	소요 시간 (분)	소모품				인 력		기계 경비 (10-7)	기계 가격
					휘 발 유 (ℓ)	잡 유 (%)	톱 날 (개)	드릴 비트 (개)	일반기계운전사 (인)	보통 인부 (인)
레 일 절 단 기	1.12	개소	60㎏	15.0	0.0630	휘발유 비의 20	0.19		0.031	0.031	515	(863,460)
			50㎏	14.0	0.0525	〃 20	0.16		0.029	0.029	429
			37㎏	13.0	0.0385	〃 20	0.12		0.028	0.028	315
레 일 천 공 기	2.61	공 (구 멍)	60㎏ 50㎏ 37㎏	8.0	0.0105	〃 20		0.01	0.017		34	(1,644,100)

16-3 부대공사(ˊ12년 신설)

16-3-2 궤도공사 기계화 시공 (ˊ12년 보완)

1. 레일 절단

(개소당)

구분	규격	단위	레일규격
			37kg	50kg	60kg
일반기계운전사	-	인	0.028	0.029	0.031
보통인부	-	인	0.028	0.029	0.031
절단기	40.64cm	hr	0.224	0.232	0.248

[주] ① 본 품은 절단기 40.64cm를 사용하여 레일을 절단하는 품이다.

② 절단기의 주연료비와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상하며,
커터 비용을 포함한다.

2. 레일 천공

(공당)

구분	규격	단위	37kg ~ 60kg
일반기계운전사	-	인	0.007
보통인부	-	인	0.007
레일천공	1.49kW	hr	0.056

[주] ① 본 품은 레일천공기 1.49kW를 사용하여 레일을 천공하는 품이다.

② 레일천공기의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상하며, 드릴 비용을 포함한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-1-5 부대공사

2. 궤도공사 기계화
시공

보완

3. 궤도공사 기계화시공

(단위당)

장비명	규격 (kW)	단위	구분	소요 시간 (분)	소모품				인 력		기계 경비 (10-7)	기계 가격
					휘 발 유 (ℓ)	잡 유 (%)	톱 날 (개)	드릴 비트 (개)	일반기계운전사 (인)	보통 인부 (인)
파 워 렌 치 (체 결 구 조 임 해 체)	3.36	개소침목수	목침목 탄 성 체결의 경우	5.5	0.1333	〃 20			0.012	0.012	286	5,733
			PC침 목체결 의경우	2.0	0.04	〃 20			0.004	0.004	86
침 목 천 공 기	2.46	〃	목침목	630	0.0908	〃 20			0.013		315	(797,040)
타 이 템 퍼		㎥	기설선 다지기	2.49	0.058	〃 20	-	-	궤도공 0.02	인 부 0.01	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115	가솔린엔진 316 탬핑바 (18,443,000)
			신설선 다지기	4.58	0.116	〃 20	-	-	0.04	0.02	가솔린 엔진 (5.22kW) 142 탬핑바 115
양로기	11.19	hr			경유 1.6	〃 16					2,731	(2,640,000)

[주] 기계가격중 ( )가 있는 것은 원화(단위 : 원)이며, ( )가 없는 것은 달러화($)를 말한다.

3. 파워렌치

(침목 개소당)

구분	규격	단위	조임	해체
일반기계운전사	-	인	0.011	0.011
보통인부	-	인	0.011	0.011
파워렌치	6.6kW	hr	0.088	0.088

[주] ① 본 품은 파워렌치 6.6kW를 사용하여 나사 스파이크를 조임 또는 해체하는 품이다.

② 침목 1개소당 8개소의 조임 또는 해체를 기준한 것이다.

③ 파워렌치의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상한다.

4. 침목천공

(침목 개소당)

구분	규격	단위	침목천공
일반기계운전사	-	인	0.013
침목천공기	2.46kW	hr	0.104

[주] ① 본 품은 침목천공기 2.46kW를 사용하여 목침목에 나사 스파이크 설치를 위한 구멍뚫기 품이다.

② 침목 1개소당 8개소의 천공을 기준한 것이다.

③ 침목천공기의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상한다.

5. 타이템퍼

(㎥당)

구분	규격	단위	자갈다지기
일반기계운전사	-	인	0.016
타이템퍼	3400회/min	hr	0.128

[주] ① 본 품은 타이템퍼 진동수 3400회/min을 사용하여 자갈도상을 인력으로 다지는 품이다.

② 타이템퍼의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-1 궤도철거

1. 궤도철거

보완

1. 궤도철거

(km당)

구분	레일종류 (kg/m)	레일한개길이 (m)	궤도공 (인)	보통인부 (인)	인력운반공 (인)
궤 도 철 거 (목 침 목 구 간)	30～37 30～37 50 50	9～12 20 12 20	63 63 69 69	150 163 188 200	25 44 50 63
궤 도 철 거 (P․C․T구간)	30～37 30～37 50 50	9～12 20 12 20	68 68 75 75	74 87 112 124	105 124 130 143
궤 도 철 거 (터 널 내)	30～37 30～37 50 50	9～12 20 12 20	82 82 90 90	195 212 244 260	33 57 65 82
궤 도 철 거 (교 량 상)	30～37 30～37 50 50	9～12 20 12 20	82 82 90 90	195 212 244 260	33 57 65 82

[주] 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

16-1 신설공사

16-1-5 궤도철거(ˊ12년 보완)

1. 궤광철거

(km당)

구분		규격	단위	레일종류
				37(kg/m)	50(kg/m)
목침목	궤도공	-	인	41	49
	보통인부	-	인	9	11
	굴삭기	0.2㎥	hr	50.5	61.0
PCT	궤도공	-	인	42	51
	보통인부	-	인	10	12
	굴삭기	0.2㎥	hr	54.4	65.8
터널, 교량	궤도공	-	인	50	61
	보통인부	-	인	12	14
	굴삭기	0.2㎥	hr	64.8	78.3

[주] ① 본 품은 자갈도상 구간의 궤광을 해체, 철거하는 품이다

② 자재의 소운반, 상차 및 하화, 정리를 포함하며 운반은 별도 계상한다.

③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

④ 장비는 굴삭기 0.2㎥를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경 할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-1 궤도철거

2. 분기기 철거

보완

2. 분기기 철거

(틀당)

구분	레일종류 (kg/m)	궤도공 (인)	보통인부 (인)	인력운반공 (인)
싱글포인트 철거	30～37 50 N․S 22	5 6 9 3	6 8 13 4	3 3 5 2
다이아몬드 크로싱철거	37 50	13 15	13 15	3 5
싱글슬리프 스위치철거	37 50	19 21	15 18	8 15
더블슬리프 스위치철거	37 50	25 28	20 23	10 20
시서스크리싱 철 거	37 50	28 30	23 25	19 25

[주] ① 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

16-1 신설공사

16-1-5 궤도철거 (ˊ12년 보완)

2. 분기기 철거

(틀당)

구분	규격	단위	분기기 종류
			#8번 분기기	#10번 분기기	#12번 분기기	#15번 분기기
궤도공	-	인	8	9	11	13
보통인부	-	인	2	2	3	3
굴삭기	0.2㎥	hr	6.4	7.5	8.4	10.5

[주] ① 본 품은 자갈도상 구간의 분기기를 해체, 철거하는 품이다.

② 자재의 소운반, 상차 및 하화, 정리를 포함하며 운반은 별도 계상한다.

③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

④ 장비는 굴삭기 0.2㎥를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경 할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-1 궤도철거

3. 건널목 철거

삭제

3. 건널목 철거

(개소당)

공종별	내 용	궤도공 (인)	보통인부 (인)	비 고
건널목널 철거	1선식 폭 2m까지 1선식 폭 2m이상 2선식 폭 2m까지 2선식 폭 2m이상	0.6 0.2 1.2 0.4	0.6 0.2 1.2 0.4	1m증가함에 따라 2선식은 본품의 2배 1m증가함에 따라

“삭  제”

토목

16-2-1 궤도철거

4. 차막이 철거

삭제

4. 차막이 철거

(개소당)

구분	궤도공(인)	보통인부(인)	비 고
차막이철거(레일식)	1.3	1.3	1선식
차막이철거(둑식)	1.3	23	1선식

[주] 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-2 궤도정정 및 이설

보완

16-2-2 궤도정정 및 이설

(km당)

구분	레일종류 (kg/m)	레일한개 길이(m)	궤도공 (인)	보통인부 (인)	측량중급 기술자(인)	비 고
궤 도 정 정 (WT/PCT구간)	50～60	20~50	50.55	9.5	3.5
궤 도 이 설 (WT/PCT구간)	50~60	20~50	189.58	53.25	3.5	기계화 시공

[주] ① 본 품은 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품을 별도 계상하지 아니한다.

② 본 품에 투입되는 장비는 굴삭기(0.7㎥, 0.2㎥), 양로기(11.19㎾)를 기준으로 한다. 또한 각 장비의 소요시간은 다음과 같다.

(km당)

장비명	규격	구분	소요시간(hr)
굴삭기	0.7㎥	궤도이설	111.67
		궤도정정	80.88
	0.2㎥	궤도이설	111.67
양로기	11.19㎾	궤도이설	111.67

16-2-2 궤도정정 및 이설(ˊ12년 보완)

(km당)

구분	규격	단위	궤도정정	궤도이설
궤도공	-	인	51.4	133.3
보통인부	-	인	29.1	50.0
굴삭기	0.2㎥	hr	46.61	133.33
	0.7㎥	hr	-	133.33
양로기	11.19kW	hr	-	66.67

[주] ① 궤도정정은 레일의 이동범위가 1m미만인 작업이며, 궤도이설은 레일의 이동범위가 1m~3m인 작업이다.

② 본 품은 자갈제거, 자갈펴넣기, 자갈정리 및 뒷정리 작업을 포함한다.

③ 자갈다지기는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-3 궤도 유지보수
공사

1. 레일교환

가. 레일교환

보완

가. 레일교환

(km당)

구분	레일 종류 (kg/m)	레일한개 길이 (m)	궤도공 (인)	보통 인부 (인)	인력 운반공 (인)	형틀목공 (인)	비 고
레 일 교 환 (목침목구간)	37～37 30～37 30～50 37～50 50～50 50～60 60～60	20 20 20 25	106 126 128 152	119 142 153 194	43 74 88 153	6 6 6 6	침목일부만 이동하는 경우
레 일 교 환 (교량상)	30～37 37～37 30～50 37～50 50～50 50～60 60～60	20 20 20 20	166 196 199 212	194 225 238 263	56 96 114 158	8 8 8 8	50m이상, 침목일부만 이동의 경우
레 일 교 환 (터널내)	30～37 37～37 30～50 37～50 50～50 50～60 60～60	20 20 20 20	139 165 167 178	154 184 198 221	56 96 114 158	8 8 8 8	50m이상, 침목일부만 이동의 경우
레 일 교 환 (P․C․T구간)	30～37 37～37 37～50 50～50 50～60 60～60	20 20 20	100 123 147	111 144 185	143 88 153		침목일부만 이동하는 경우
레 일 교 환	50～50	20	119	137	103		침목위치를 이동

16-2-1 궤도 유지보수 공사 (ˊ12년 보완)

1. 레일교환

가. 인력시공

(km당)

구분		단위	차단시간
			3시간 차단	4시간 차단
목침목구간	궤도공	인	173	168
	보통인부	인	43	32
PCT구간	궤도공	인	160	156
	보통인부	인	40	30
교량	궤도공	인	217	212
	보통인부	인	54	41
터널	궤도공	인	229	223
	보통인부	인	57	43

[주] ① 본 품은 인력으로 레일을 교환하는 품이며, 체결구해체, 레일교환, 체결구체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 레일의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.

③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

④ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

⑤ 본 품은 50kg 레일로 교환하는 것이며, 60kg로 교환할 경우 다음  의 할증을 적용한다.

구분	목침목 구간	PCT 구간	교량	터널
60kg	6%	10%	9%	2%

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-3 궤도 유지보수
공사

1. 레일교환

가. 레일교환

보완

구분	레일 종류 (kg/m)	레일 한개 길이 (m)	궤도공 (인)	보통 인부 (인)	인력 운반공 (인)	형틀 목공 (인)	비 고
레 일 교 환 (목침목구간)	50～50 60～60 50～50	20 20 20	115 138 125	134 172 146	88 153 103	6 6 6	침목위치 이동않는 경우 침목위치 이동않는 경우 (야간작업)
레 일 교 환 (교량상)	50～50 60～60 50～50	20 20 20	127 136 143	134 154 152	114 158 135	8 8 8	침목위치 이동않는 경우 침목위치 이동않는 경우 (야간작업)
레 일 교 환 (터널내)	50～50 60～60 50～50	20 20 20	151 159 166	174 194 192	114 158 135	8 8 8	침목위치 이동않는 경우 침목위치 이동않는 경우 (야간작업)
레 일 교 환 (P․C․T구간)	50～50 60～60	20 20	109 132	124 162	88 153		침목위치 이동않는 경우
레 일 교 환 (목침목구간)	50～50 60～60	20 25	129 142	139 157	43 67	6 6	한쪽레일 교환의 경우
레 일 교 환 (교량상)	50～50 60～60	20 25	78 87	75 82	56 68	8 8	한쪽레일 교환의 경우
레 일 교 환 (터널내)	50～50 60～60	20 25	168 178	180 188	56 68	8 8	한쪽레일 교환의 경우
레 일 교 환 (P․C․T구간)	50～50 50～50 60～60	20 25 25	125 130 139	134 140 152	43 51 67	8	한쪽레일 교환의 경우 (야간작업)

[주] ① 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

16-2-1 궤도 유지보수 공사 (ˊ12년 보완)

1. 레일교환

나. 기계화 시공

(km당)

구분		규격	단위	차단시간
				3시간 차단	4시간 차단
목침목 구간	궤도공	-	인	115	113
	보통인부	-	인	49	38
	굴삭기	0.2㎥	hr	33.8	40.0
PCT구간	궤도공	-	인	107	105
	보통인부	-	인	45	35
	굴삭기	0.2㎥	hr	31.3	37.1
교량	궤도공	-	인	145	143
	보통인부	-	인	61	48
	굴삭기	0.2㎥	hr	42.5	50.4
터널	궤도공	-	인	153	150
	보통인부	-	인	64	50
	굴삭기	0.2㎥	hr	44.8	53.1

[주] ① 본 품은 장비를 사용하여 레일을 교환하는 품으로 체결구해체, 레일교환, 체결구체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 레일의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.

③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

④ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

⑤ 장비는 굴삭기 0.2㎥를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비  조합을 변경 할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-3 궤도 유지보수
공사

1. 레일교환

나. 레일 바꿔놓기

삭제

나. 레일 바꿔놓기

(km당)

구분	레일 종류 (kg/m)	레일 한개 길이 (m)	궤도공 (인)	보통 인부 (인)	인력 운반공 (인)	형틀 목공 (인)	비 고
레일바꿔놓기 (목침목구간)	30～37 50 60	9～20 10～20 25	158 171 181	179 197 212	4 6 8	6 6 6	침목위치를 이동하는 경우
레일바꿔놓기 (P․C․T구간)	30～37 50 60	9～20 10～20 25	151 163 174	169 187 202	4 6 8		침목위치를 이동하는 경우
레일바꿔놓기 (목침목구간)	37 50 60	9～20 10～20 25	46 48 49	42 42 43	4 6 8	6 6 6	침목위치를 이동하지 않을 경우
레일바꿔놓기 (P․C․T구간)	30～37 50 60	9～20 10～20 25	39 40 42	32 32 33	4 6 8		침목위치를 이동하지 않을 경우

[주] ① 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-3 궤도 유지보수
공사

2. 침목 교환

보완

2. 침목 교환

(개당)

구분	궤도공 (인)	보통 인부 (인)	인력 운반공 (인)	형틀 목공 (인)	비 고
침목갱환	0.08 0.25 0.25 0.26 0.24	0.17 0.26 0.24 0.20 0.20	0.03 0.13 0.13 0.25 -	- - - - -	목침목을 목침목으로 PㆍCㆍT를 목침목으로 목침목을 PㆍCㆍT로 PㆍCㆍT를 PㆍCㆍT로 목침목을 PㆍCㆍT로 (운반된것)
교량침목갱환	0.25	0.25	-	0.38
침목증설 (목침목)	1.25 0.70 0.52	1.50 0.85 0.63	- - -	- - -	1개증설시다지기 2회이상 정정 2개증설시다지기 2회이상 정정 3개증설시다지기 2회이상 정정

[주] ① 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

16-2-1 궤도 유지보수 공사 (ˊ12년 보완)

2. 침목교환

가. 인력시공

(개당)

구분		단위	차단시간
			3시간 차단	4시간 차단
목침목 → 목침목	궤도공	인	0.263	0.259
	보통인부	인	0.066	0.065
목침목 → PCT	궤도공	인	0.614	0.603
	보통인부	인	0.178	0.175
PCT → PCT	궤도공	인	0.719	0.706
	보통인부	인	0.208	0.205
교량침목교환	궤도공	인	0.932	0.917
	보통인부	인	0.270	0.266

[주] ① 본 품은 인력으로 침목을 교환하는 품이며, 체결구해체, 침목교환, 체결구체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 침목의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.

③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.

④ 목침목(교량침목)교환은 침목천공, 목침목 탄성체결 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑤ 교량침목교환은 교량침목고정장치 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑥ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-3 궤도 유지보수
공사

2. 침목 교환

보완

16-2-1 궤도 유지보수 공사 (ˊ12년 보완)

2. 침목교환

나. 기계화 시공

(개당)

구분		규격	단위	차단시간
				3시간 차단	4시간 차단
목침목 → 목침목	궤도공	-	인	0.074	0.060
	보통인부	-	인	0.011	0.017
	굴삭기	0.2㎥	hr	0.012	0.016
목침목 → PCT	궤도공	-	인	0.127	0.107
	보통인부	-	인	0.018	0.031
	굴삭기	0.2㎥	hr	0.021	0.028
PCT → PCT	궤도공	-	인	0.150	0.133
	보통인부	-	인	0.025	0.038
	궤도공	0.2㎥	hr	0.044	0.035
교량침목교환	궤도공	-	인	0.358	0.321
	보통인부	-	인	0.083	0.092
	궤도공	0.2㎥	hr	0.076	0.085

[주] ① 본 품은 인력으로 침목을 교환하는 품이며, 체결구해체, 침목교환, 체결구체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 침목의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.

③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.

④ 목침목(교량침목)교환은 침목천공, 목침목 탄성체결 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑤ 교량침목교환은 교량침목고정장치 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑥ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

⑦ 장비는 굴삭기 0.2㎥를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경 할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-3 궤도 유지보수
공사

3. 분기기 교환

보완

3. 분기기 교환

(틀당)

구분	레일 종류 (kg/m)	궤도공 (인)	보통인부 (인)	인력운반공 (인)	형틀목공 (인)
분기부교환	50～50 37～50 30～37 37～N․S 50～N․S	17 16 16 24 25	17 16 15 23 25	7 7 5 10 10	0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

[주] ① 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

16-2-1 궤도 유지보수 공사 (ˊ12년 보완)

3. 분기기교환

가. 인력시공

(틀당)

구분		단위	차단시간
			3시간 차단	4시간 차단
#8 분기기	궤도공	인	37	35
	보통인부	인	17	16
#10 분기기	궤도공	인	42	40
	보통인부	인	19	18
#12 분기기	궤도공	인	47	45
	보통인부	인	21	20
#15 분기기	궤도공	인	66	63
	보통인부	인	29	28

[주] ① 본 품은 인력으로 분해된 상태의 분기기를 재조립하여 교환하는 품이며, 체결구해체, 분기기교환, 체결구체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 분기기의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.

③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.

④ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-3 궤도 유지보수
공사

3. 분기기 교환

보완

16-2-1 궤도 유지보수 공사 (ˊ12년 보완)

3. 분기기교환

나. 기계화 시공

(틀당)

구분		규격	단위	차단시간
				3시간 차단	4시간 차단
#8 분기기	궤도공	-	인	30	29
	보통인부	-	인	4	4
	굴삭기	0.2㎥	hr	25.5	24.4
#10 분기기	궤도공	-	인	36	34
	보통인부	-	인	5	5
	굴삭기	0.2㎥	인	29.5	28.2
#12 분기기	궤도공	-	인	40	38
	보통인부	-	인	5	5
	굴삭기	0.2㎥	인	33.1	31.7
#15 분기기	궤도공	-	인	50	48
	보통인부	-	인	10	10
	굴삭기	0.2㎥	인	32.1	30.7

[주] ① 본 품은 장비를 사용하여 분해된 상태의 분기기를 재조립하여 교환하는 품이며, 체결구해체, 분기기교환, 체결구체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 분기기의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.

③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.

④ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에  따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

⑥ 장비는 굴삭기 0.2㎥를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비  조합을 변경 할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-4 기타 공사

1. 궤도돋우기 및 내리기

삭제

1. 궤도돋우기 및 내리기

(㎥당)

구분 종별	돋우기		내리기		비 고
	궤도공 (인)	보통인부 (인)	궤도공 (인)	보통인부 (인)
본 선 측 선	0.39 0.31	0.28 0.23	0.59 0.48	0.41 0.33	운행선의 경우 운행선의 경우

“삭  제”

토목

16-2-4 기타 공사

2. 도상갱환 노반돋우기 또는 깎기

삭제

2. 도상갱환 노반돋우기 또는 깎기

(㎥당)

공종별	내용	궤도공 (인)	보통인부 (인)	비 고
도상임시철거 및 복구		0.2	0.95
도상갱환	깬자갈～깬자갈로～친자 갈～부순자갈 친자갈～부순자갈로	0.29	0.96	퇴적된 것으로 현유친 자갈을 부순자갈로 가공하여 갱환하는 경우
	친자갈～부순자갈로	0.29	1.36

“삭  제”

토목

16-2-4 기타 공사

3. 자갈치기

삭제

3. 자갈치기

(㎥당)

구 분 공종별	궤도공 (인)	보통인부 (인)	비 고
트롤리300m이하 400m 500m	0.14 0.15 0.16	1.05 1.11 1.15	일반의 경우 터널 및 구내 터널 및 구내
트롤리200m이하 300m 400m 500m	0.07 0.07 0.08 0.09	0.84 0.87 0.91 0.95	레일 갱환과 병행시
모터카500m이하 600m 700～800m 900～1,000m	0.05 0.06 0.06 0.06	0.77 0.78 0.79 0.80

“삭  제”

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-4 기타 공사

4. 자갈채집 및 소운반

가. 도상 자갈채집 및 소운반

보완

가. 도상 자갈채집 및 소운반

(㎥당)

구 분 공종별	보통인부 (인)	비 고
부 순 자 갈 현 장 채 집 (거리 50m)	2.28	보통 인부	채집 1.93 운반 0.35	운반조건 채집하여 선로 변까지 운반하는 경우
(거리 100m)	2.41	보통 인부	채집 1.93 운반 0.48	운반조건 채집하여 선로 변까지 운반하는 경우
(거리 150m)	2.55	보통 인부	채집 1.93 운반 0.62
(거리 200m)	2.69	보통 인부	채집 1.93 운반 0.76
(거리 250m)	2.83	보통 인부	채집 1.93 운반 0.90
(거리 300m)	2.97	보통 인부	채집 1.93 운반 1.04
(거리 350m)	3.12	보통 인부	채집 1.93 운반 1.19
(거리 400m)	3.26	보통 인부	채집 1.93 운반 1.33

16-3 부대공사(ˊ12년 신설)

16-3-1 자갈채집 및 운반 (ˊ12년 보완)

(㎥당)

구분		단위	부순자갈현장채집
			50m	100m	150m	200m	250m	300m	350m	400m
보통인부	채집	인	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
	운반	인	0.22	0.27	0.34	0.40	0.46	0.52	0.59	0.65

[주] 본 품은 현장에서 자갈을 채집하여 트롤리로 운반하는 품이다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-4 기타 공사

4. 자갈채집 및 소운반

나. 유휴도상 자갈채집 및 화차적재

삭제

나. 유휴도상 자갈채집 및 화차적재

(㎥당)

종 별	보 통 인 부 (인)	비 고
친자갈채집	0.50	유휴도상자갈을 체로 치는 경우
도상자갈채집	0.20	유휴도상자갈을 체로 치지 않는 경우
화차적재	0.336	인력적재

“삭  제”

토목

16-2-4 기타 공사

5. 응급공사

가. 새들 공사

삭제

가. 새들 공사

공종별	단 위	궤도공 (인)	형틀 목공 (인)	보통 인부 (인)	비 고
조 립	목침 3단 1조당 3단 이상 H=32㎝마다	0.25 0.13	0.13 0.08	0.63 0.25	운반비제외(패킹재갑부담) 전항에 가산함
철 거	침목 3단 1조당 3단 이상 H=32㎝마다	0.13 0.06	- -	0.25 0.13	운반비제외(패킹재갑부담) 전하에 가산함
운 반	보통침목 10개	0.4	-	0.6	한쪽 약2㎞의 표준품셈임 (새들조립당 및 철거에 각각 표시할 것)
밑파기	㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥			0.30 0.39 0.49 0.63 0.82	파는 깊이 0～1.0m 파는 깊이 1.0～2.0m 파는 깊이 2.0～3.0m 파는 깊이 3.0～4.0m 파는 깊이 4.0～5.0m

“삭  제”

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-4 기타 공사

5. 응급공사

나. 레일빔가설 및 뜯기(한쪽 5본조 양측)

삭제

나. 레일빔가설 및 뜯기(한쪽 5본조 양측)

(개소당)

구 분	레일종목 (㎞)	사 선			운 행 선
		궤도공 (인)	형틀목공 (인)	인력운반공 (인)	궤도공 (인)	형틀목공 (인)	인력운반공 (인)
가 설	37 50	1.9 1.9	0.6 0.6	4.4 7.0	2.5 2.5	1.3 1.3	5.6 8.9
철 거	37 50	1.5 1.5	- -	3.5 3.6	2.0 2.0	- -	4.5 7.1
운 반 (왕복)	37 50	1.5 1.8	- -	3.0 3.9	2.0 2.4	- -	4.3 5.6

[주] 한쪽 2본을 증가할 때마다 1할을 가산한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-4 기타 공사

6. 기타공사

보완

6. 기타공사

구분	레일 종류 (kg/m)	단위	궤도공 (인)	보통 인부 (인)	인력 운반공 (인))	형틀 목공 (인)	비고
교상발판설치(步 板)		10m	0.3	0.6	-	0.9
교상가드레일 부설		km	44	13	25	-
교량침목용 앵커설치		개	0.02	0.02	-	0.031
목침목 탄성체결 장치 설치		침목 1개당	0.07	0.046
목침목 탄성체결 장치 설치		〃	0.02	0.046			타공종과 병행시 (철거시 동일)

16-3 부대공사(ˊ12년 신설)

16-3-3 기타공사 (ˊ12년 보완)

1. 교상발판

(10m당)

구분	단위	교상발판 설치
궤도공	인	0.687
보통인부	인	0.344

[주] ① 본 품은 교량상에 작업자의 이동을 위한 발판을 설치하는 작업이며, 발판설치, 발판고정 품을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함한다.

2. 교상가드레일

(km당)

구분	규격	단위	교상가드레일
			설치	철거
궤도공	-	인	36	30
보통인부	-	인	14	11
굴삭기	0.2㎥	hr	46.7	34.8

[주] ① 본 품은 교상에 가드레일을 설치 및 철거하는 작업이다.

② 설치는 가드레일 부설, 침목천공, 나사 스파이크 박기 품을 포함한다.

③ 철거는 나사 스파이크 뽑기, 가드레일 철거 품을 포함한다.

④ 자재의 소운반을 포함한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

16-2-4 기타 공사

6. 기타공사

보완

구분	레일 종류 (kg/m)	단위	궤도공 (인)	보통 인부 (인)	인력 운반공 (인))	형틀 목공 (인)	비고
교상가드레일 철 거		km	29	13	25	-
목침목 탄성체결 장치 철거		침목 1개당	0.02	0.046
전철기표지 붙이기		틀	0.3	1.3
웨이티드포인트 붙이기	30~50	틀	0.4	0.86
레일앵커 붙이기	-	100개	1	1
타이프 레이트 붙이기	-	100개	2.5	1.3		0.6
타이프라이트 붙이기	-	100개	3.25	1.69		-
전철기표지 이설		틀	0.8	1.9		0.9
웨이티드포인트 이설	30~50	틀	0.53	1.14		0.6
레일앵커 이설	-	100개	0.5	1		-
전철기표지 철거		틀	0.2	0.43		-
웨이티드포인트 철거	30~50	틀	0.13	0.28
타이프 레이트 철거	-	100개	0.83	0.43		-

[주] 레일절단, 레일천공, 볼트조임풀기 및 침목천공에 소요되는 품(기계화품)은 별도 계상한다.

3. 교량침목고정장치

(개당)

구분	단위	교량침목고정장치 설치
궤도공	인	0.025
보통인부	인	0.012

[주] ① 본 품은 교량침목을 교량구조물에 고정하기 위해 앵커를 설치하는 작업이다.

② 본 품은 침목천공, 후크볼트 설치, 후크볼트 조임 품을 포함한다.

③ 자재의 소운반을 포함한다.

4. 목침목 탄성체결장치

(침목 개소당)

구분	단위	목침목 탄성체결장치
		설치	철거
궤도공	인	0.028	0.028
보통인부	인	0.022	0.022

[주] ① 본 품은 목침목에 탄성체결장치를 설치 또는 해체하는 품이다.

② 설치는 침목천공, 탄성체결장치 부설, 나사 스파이크 조임 품을 포함한다.

③ 철거는 나사 스파이크 풀기, 레일 들기, 체결장치 철거 품을 포함한다.

④ 자재의 소운반을 포함한다.

토목

- 제19장 관부설 및 접합 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정	비고
19-1 배수(우수)관 19-1-3 파형강관 부설 및 접합	보완	19-1 배수(우수)관 19-1-3 파형강관 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ⑦ ⑧ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다. ⑨ ~ ⑩	19-1 배수(우수)관 19-1-3 파형강관 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ⑦ ⑧ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다. ⑨ ~ ⑩	토목
19-1 배수(우수관) 19-1-4 유리섬유복합관 부설 및 접합	보완	19-1 배수(우수관) 19-1-4 유리섬유복합관 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ④ ⑤ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다. ⑥ ~ ⑦	19-1 배수(우수관) 19-1-4 유리섬유복합관 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ④ ⑤ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다. ⑥ ~ ⑦	토목
19-2 하수도 19-2-2 P.E관 부설 및 접합 2. 전기융착 접합	보완	19-2 하수도 19-2-2 P.E관 부설 및 접합 2. 전기융착 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ⑤ ⑥ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다. ⑦ ~ ⑧	19-2 하수도 19-2-2 P.E관 부설 및 접합 2. 전기융착 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ⑤ ⑥ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다. ⑦ ~ ⑧	토목

항목	구분	현 행	개 정	비고
19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 1. 주철제 게이트 제수밸브 부설 및 접합	보완	19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 1. 주철제 게이트 제수밸브 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ④ ⑤ 본 품의 부설장비는 트럭탑재형 크레인을 기준한 것이며, 현장조건상 적용이 어려운 경우, 동일한 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 1. 주철제 게이트 제수밸브 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ④ ⑤ 본 품의 부설장비는 트럭탑재형 크레인을 기준한 것이며, 현장조건상 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	토목
19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 2. 강관제 게이트 제수밸브 부설 및 접합	보완	19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 2. 강관제 게이트 제수밸브 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ② ③ 본 품의 부설장비는 트럭탑재형 크레인을 기준한 것이며, 현장조건상 적용이 어려운 경우, 동일한 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 2. 강관제 게이트 제수밸브 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ② ③ 본 품의 부설장비는 트럭탑재형 크레인을 기준한 것이며, 현장조건상 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	토목
19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 3. 주철제․강관제 버터플라이 제수밸브 부설 및 접합	보완	19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 3. 주철제․강관제 버터플라이 제수밸브 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ④ ⑤ 현장조건상 본 품의 크레인 적용이 어려운 경우, 동일한 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	19-3 상수도 19-3-4 밸브류 부설 및 접합 3. 주철제․강관제 버터플라이 제수밸브 부설 및 접합 - 내용생략 - [주] ① ~ ④ ⑤ 현장조건상 본 품의 크레인 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	토목

- 제21장 측량 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

1. 수치도화

보완

21-24 수치지도 작성

1. 수치도화

사진축척별 작업량

사진축척	1/3,000	1/5,000	1/10,000	1/20,000	1/37,500
시간당작업량	0.0018	0.0055	0.0152	0.0482	0.3287

[주] ① 수치도화라 함은 항공사진 또는 위성사진을 수치도화기로 지형지물을 수치형식으로 측정하여 이를 컴퓨터에 수록하는 작업을 말한다.

② 본 품에 기재되어 있지 않은 사진축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

③ 인원편성, 지형상 증가계수, 도화작업의 종류에 따른 증감계수는 “21-23 세부도화”의 품을 적용한다.

④ 정위치 편집작업, 도면제작 편집작업, 도면출력을 실시할 경우에는 별도 계상한다.

⑤ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑥ 본 품에서 사용되는 기계의 상각비․정비비는 별도 계상한다.

⑦ 본 품에서 소요되는 재료비는 별도 계상한다.

21-24 수치지도 작성

1. 수치도화

◦ 사진축척별 작업량                                    (단위:㎢)

사진축척	1/3,000	1/5,000	1/10,000	1/20,000	1/37,500
1 시간당작업량	0.0018	0.0055	0.0165	0.0482	0.3287

[주] ① 수치도화라 함은 항공사진 또는 위성사진을 수치도화기로 지형지물을 수치형식으로 측정하여 이를 컴퓨터에 수록하는 작업을 말한다.

② 본 품에 기재되어 있지 않은 사진축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

③ 인원편성, 지형상 증가계수, 도화작업의 종류에 따른 증감계수는 “21-22 세부도화”의 품을 적용한다.

④ 정위치 편집작업, 도면제작 편집작업, 도면출력을 실시할 경우에는 별도 계상한다.

⑤ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑥ 본 품에서 사용되는 기계의 상각비․정비비는 별도 계상한다.

⑦ 본 품에서 소요되는 재료비는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

1. 수치도화

보완

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도화화일 1부

㉯ 표정기록부 1부

㉰ 성과 점검표 1부

㉱ 수치지도 관리대장 1부

[설계예]

① 수치도화 작업

㉮ 설계제원

① 사 용 기 계 : 수치도화기

② 사 진 축 척 : 1/20,000

③ 도 화 면 적 : 100㎢

④ 작 업 구 역 : 농경지

⑤ 증 가 계 수 : 지 형 : 1.0

㉯ 설 계

㉠ 인건비

구분		수치도화	비고
기술자	특급	259×0.05=12.95	{100㎢÷(0.0482×1.0)}÷8시간=259
	고급	259×0.10=25.9
	중급	259×0.15=38.85
	초급	259×0.10=25.9
기능사 (도화)	고급	259×0.10=25.9
	중급	259×0.30=77.7
	초급	259×0.20=51.8
계

㉡ 기계비

구분	상각비	정비비	비 고
도화기	259	259

⑦ 본 품에서 소요되는 재료비는 별도 계상한다.

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도화화일 1부

㉯ 표정기록부 1부

㉰ 성과 점검표 1부

㉱ 수치지도 관리대장 1부

[설계예]

① 수치도화 작업

㉮ 설계제원

① 사 용 기 계 : 수치도화기

② 사 진 축 척 : 1/20,000

③ 도 화 면 적 : 100㎢

④ 작 업 구 역 : 농경지

⑤ 증 가 계 수 : 지 형 : 1.0

㉯ 설 계

㉠ 인건비

구분		수치도화	비고
기술자	특급	259×0.05=12.95	{100㎢÷(0.0482×1.0)}÷8시간=259
	고급	259×0.10=25.9
	중급	259×0.15=38.85
	초급	259×0.10=25.9
기능사 (도화)	고급	259×0.10=25.9
	중급	259×0.30=77.7
	초급	259×0.20=51.8
계

㉡ 기계비

구분	상각비	정비비	비 고
도화기	259	259

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

4. 정위치편집

보완

4. 정위치 편집

◦ 축척별 시간당 작업량                                  (단위:㎢)

축 척	1/500	1/1,000	(신설)	1/5,000	1/25,000	비고
1시간당작업량	0.0048	0.0065		0.076	0.755

[주] ① 정위치 편집이라함은 현지지리조사 및 현지보완 측량에서 얻어진 성과 및 자료를  이용하여 수치도화파일 또는 기존도면입력파일을 수정 보완하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 “2. 수동입력”의 품을 적용한다.

③ 지형 및 작업종류에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

㉮ 지형에 따른 계수

지 형 종 류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비 고
기존도면입력	0.50	0.61	0.78	0.92	1.00
수 치 도 화	0.5	0.7	1.0	1.08	1.1

㉯ 작업종류에 따른 계수

작 업 종 류	전도엽 편집	부분 수정편집	비 고
계 수	1.0	0.80

④ 작업반의 편성은 다음과 같다.

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	초 급 기술자	정보 처리 기사	증급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	3	15	17	5	60	100

4. 정위치 편집

◦ 축척별 시간당 작업량                                  (단위:㎢)

축 척	1/500	1/1,000	1/2,500	1/5,000	1/25,000	비 고
1시간당작업량	0.0048	0.0065	0.0365	0.076	0.755

[주] ① 정위치 편집이라함은 현지지리조사 및 현지보완 측량에서 얻어진 성과 및 자료를  이용하여 수치도화파일 또는 기존도면입력파일을 수정 보완하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 “2. 수동입력”의 품을 적용한다.

③ 지형 및 작업종류에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

㉮ 지형에 따른 계수

지 형 종 류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비 고
기존도면입력	0.50	0.61	0.78	0.92	1.00
수 치 도 화	0.5	0.7	1.0	1.08	1.1

㉯ 작업종류에 따른 계수

작 업 종 류	전도엽 편집	부분 수정편집	비 고
계 수	1.0	0.80

④ 작업반의 편성은 다음과 같다.

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	초 급 기술자	정보 처리 기사	증급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	3	15	17	5	60	100

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

4. 정위치편집

보완

⑤ 본 품에는 작업준비 정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사업무 처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑦ 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

⑧ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며 지형도를 기초로 하여 지하매설물등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 정위치 편집파일(기록매체수록)

㉯ 수치지도 성과점검 및 관리대장(메타데이터 포함)

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 정위치편집 면적 : 155㎢(기존도면입력파일)

㉯ 지도축척 : 1/25,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	33.68×0.03 =1.01	33.68×0.15 =5.05				155㎢÷(0.755㎢/시간×8시간)×(0.1÷0.5+0.2÷0.61+0.3÷0.78+0.4÷1.0) =33.68인
2. 편집			33.68×0.17 =5.72	33.68×0.05 =1.68	33.68×0.60 =20.21

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	33.68	33.68	S/W 포함

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 정위치편집 면적 : 6.1㎢(수치도화)

㉯ 지도축척 : 1/5,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

⑤ 본 품에는 작업준비 정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사업무 처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑦ 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

⑧ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며 지형도를 기초로 하여 지하매설물등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 정위치 편집파일(기록매체수록)

㉯ 수치지도 성과점검 및 관리대장(메타데이터 포함)

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 정위치편집 면적 : 155㎢(기존도면입력파일)

㉯ 지도축척 : 1/25,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	33.68×0.03 =1.01	33.68×0.15 =5.05				155㎢÷(0.755㎢/시간×8시간)×(0.1÷0.5+0.2÷0.61+0.3÷0.78+0.4÷1.0) =33.68인
2. 편집			33.68×0.17 =5.72	33.68×0.05 =1.68	33.68×0.60 =20.21

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	33.68	33.68	S/W 포함

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 정위치편집 면적 : 6.1㎢(수치도화)

㉯ 지도축척 : 1/5,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

4. 정위치편집

보완

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질 관리	11.53×0.03 =0.35	11.53×0.15 =1.73				6.1㎢÷(0.076㎢/시간×8시간)× (0.1÷0.5+0.2÷0.7+0.3÷1.0+0.4÷1.1)=11.53인
2. 편집			11.53×0.17 =1.96	11.53×0.05 =0.58	11.53×0.60 =6.92

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	11.53	11.53	S/W 포함

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질 관리	11.53×0.03 =0.35	11.53×0.15 =1.73				6.1㎢÷(0.076㎢/시간×8시간)× (0.1÷0.5+0.2÷0.7+0.3÷1.0+0.4÷1.1)=11.53인
2. 편집			11.53×0.17 =1.96	11.53×0.05 =0.58	11.53×0.60 =6.92

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	11.53	11.53	S/W 포함

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

5. 도면제작 편집

보완

5. 도면제작 편집

가. 1 : 1 편집

(단위:㎢)

축 척	1/500	1/1,000	1/5,000	1/25,000	비 고
1시간 작업량	0.0056	0.0191	0.0998	0.886

[주] ① 도면제작편집이라 함은 지도형식의 도면으로 출력하기 위하여 정위치편집 파일을 지도도식규칙 및 수치지도 작성 작업규칙에 의하여 편집하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 “2. 수동입력”의 품을 적용한다.

③ 지형에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

지 형 종 류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비 고
계 수	0.71	0.78	1.0	1.06	1.16

5. 도면제작 편집

가. 1 : 1 편집

(단위:㎢)

축 척	1/500	1/1,000	1/5,000	1/25,000	비 고
1시간 작업량	0.0056	0.0191	0.0998	0.886

[주] ① 도면제작편집이라 함은 지도형식의 도면으로 출력하기 위하여 정위치편집 파일을 지도도식규칙 및 수치지도 작성 작업규칙에 의하여 편집하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 “2. 수동입력”의 품을 적용한다.

③ 지형에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

지 형 종 류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비 고
계 수	0.71	0.78	1.0	1.06	1.16

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

5. 도면제작 편집

보완

④ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도면 제작 편집파일(기록매체 수록)

㉯ 수치지도 성과점검 및 관리대장

⑤ 원도장성품은 별도 계상한다.

⑥ 작업반의 편성은 다음과 같다

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	20	15	5	60	100

⑦ 본 품에는 작업준비․정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

⑧ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며, 지형도를 기초로 하여 지하매설물 등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 교정 및 수정이 포함된 것이다. 다만, 교정 및 수정을 위한 확인용 도면출력품은 별도 계상한다.

⑩ 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

⑪ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사 업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑫ 현지조사가 필요한 경우 조사품은 21-26(지도제작)- “1”의 지리조사를 적용하며, 기술자의 현지여비는 국토해양부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 도면제작 편집 면적 : 155㎢

㉯ 지도축척 : 1/25,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비 고
1.작업 및 품질관리	21.87×0.2=4.37인				155㎢÷(0.886㎢×8 시간)×(0.1/0.71+0.1/ 0.78+0.3/1.0+0.5/1.16) =21.87인
2. 도연제작 편집		21.87×0.15=3.28인	21.87×0.05=1.09인	21.87×0.6=13.12인

④ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도면 제작 편집파일(기록매체 수록)

㉯ 수치지도 성과점검 및 관리대장

⑤ 원도장성품은 별도 계상한다.

⑥ 작업반의 편성은 다음과 같다

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	20	15	5	60	100

⑦ 본 품에는 작업준비․정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

⑧ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며, 지형도를 기초로 하여 지하매설물 등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 교정 및 수정이 포함된 것이다. 다만, 교정 및 수정을 위한 확인용 도면출력품은 별도 계상한다.

⑩ 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

⑪ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사 업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑫ 현지조사가 필요한 경우 조사품은 21-26(지도제작)- “1”의 지리조사를 적용하며, 기술자의 현지여비는 국토해양부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 도면제작 편집 면적 : 155㎢

㉯ 지도축척 : 1/25,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비 고
1.작업 및 품질관리	21.87×0.2=4.37인				155㎢÷(0.886㎢×8 시간)×(0.1/0.71+0.1/ 0.78+0.3/1.0+0.5/1.16) =21.87인
2. 도연제작 편집		21.87×0.15=3.28인	21.87×0.05=1.09인	21.87×0.6=13.12인

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

5. 도면제작 편집

보완

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	21.87	21.87	S/W 포함

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 도면제작 편집 면적 : 6.1㎢

㉯ 지도축척 : 1/5,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비 고
1. 작업 및 품질관리	7.96×0.2=1.59인				6.1㎢÷(0.0998㎢×8시간)×(0.1/0.71+0.2/0.78+0.3/1.0+0.4/1.16) =7.96인
2. 도연제작 편집		7.96×0.15=1.19인	7.96×0.05=0.40인	7.96×0.6=4.78인

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	7.96	7.96	S/W 포함

나. 축소편집

<(1) 신설>

(단위 : 도엽당)

축 척	1/10,000	1/25,000	1/50,000	비 고
투입인원	9.25	22.45	10.37

[주] ① 본 품은 1/5,000 수치지도 정위치편집 파일을 이용한 1/10,000 도면제작편집과 1/25,000 도면제작편집, 1/25,000 도면제작편집 파일을 이용한1/50,000 도면제작 편집시 적용한다.

② 본 품에서 사용하는 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

③ 지형에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

지 형 종 류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	물
계 수	1.21	1.13	1.0	1.03	0.83	0.43

④ 인쇄원판필름 작성품은 별도 계상한다.

⑤ 본 품에는 작업준비, 정리 및 인접부의 접합작업 및 난외주기 작성 작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것으로 지형도상 표시사항 이외의 사항을 입력, 편집시에는 품을 별도 계상한다.

⑦ 본 품에 기재되기 않은 축척에 대하여 보간법으로 계산하여 적용할 수 없다.

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	21.87	21.87	S/W 포함

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 도면제작 편집 면적 : 6.1㎢

㉯ 지도축척 : 1/5,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비 고
1. 작업 및 품질관리	7.96×0.2=1.59인				6.1㎢÷(0.0998㎢×8시간)×(0.1/0.71+0.2/0.78+0.3/1.0+0.4/1.16) =7.96인
2. 도연제작 편집		7.96×0.15=1.19인	7.96×0.05=0.40인	7.96×0.6 =4.78인

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	7.96	7.96	S/W 포함

나. 축소편집

(1) 도면제작

(단위 : 도엽당)

축 척	1/10,000	1/25,000	1/50,000	비 고
투입인원	9.25	22.45	10.37

[주] ① 본 품은 1/5,000 수치지도 정위치편집 파일을 이용한 1/10,000 도면제작편집과 1/25,000 도면제작편집, 1/25,000 도면제작편집 파일을 이용한1/50,000 도면제작 편집시 적용한다.

② 본 품에서 사용하는 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

③ 지형에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

지 형 종 류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	물
계 수	1.21	1.13	1.0	1.03	0.83	0.43

④ 인쇄원판필름 작성품은 별도 계상한다.

⑤ 본 품에는 작업준비, 정리 및 인접부의 접합작업 및 난외주기 작성 작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것으로 지형도상 표시사항 이외의 사항을 입력, 편집시에는 품을 별도 계상한다.

⑦ 본 품에 기재되기 않은 축척에 대하여 보간법으로 계산하여 적용할 수 없다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

5. 도면제작 편집

보완

⑧ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도면제작 편집파일

㉯ 수치지도성과 점검 및 관리대장

⑩ 작업반의 편성은 “5” 도면제작 편집 “가” 1:1편집을 적용한다.

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 도면제작편집 : 1도엽(1/5,000 25도엽)

㉯ 지도발행축척 : 1/25,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 구릉지 20%, 산악지10%, 물 10%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비 고
1. 작업 및 품질 관리	21.98×0.20 =4.4인				22.45인/도엽×(0.1× 1.21+0.2×1.13+0.3× 1.0+0.2×1.03+0.1× 0.83+0.1×0.43) =21.98인
2. 도연 제작 편집		21.98×0.15=3.3인	21.98×0.05=1.10인	21.98×0.60=13.19인

⑧ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도면제작 편집파일

㉯ 수치지도성과 점검 및 관리대장

⑩ 작업반의 편성은 “5” 도면제작 편집 “가” 1:1편집을 적용한다.

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 도면제작편집 : 1도엽(1/5,000 25도엽)

㉯ 지도발행축척 : 1/25,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 구릉지 20%, 산악지10%, 물 10%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비 고
1. 작업 및 품질 관리	21.98×0.20 =4.4인				22.45인/도엽×(0.1×1.21+0.2×1.13+0.3×1.0+ 0.2×1.03+0.1×0.83+ 0.1×0.43)=21.98인
2. 도연 제작 편집		21.98×0.15 =3.3인	21.98×0.05 =1.10인	21.98×0.60 =13.19인

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

5. 도면제작 편집

보완

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	21.98	21.87	S/W 포함

<(2) 신설>

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	21.98	21.87	S/W 포함

(2) 수치지도

(단위 : ㎢)

축 척	1/5,000	비 고
1시간당 작업량	0.2436

① 본 품은  1/2,500 수치지형도  정위치, 구조화 편집 파일을 이용하여 1/5,000 정위치, 구조화 편집 파일 편집시 적용한다.

② 본 품에서 사용하는 작업반 편성은 “가. 1 : 1 편집” 품을 적용하고, 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

③ 지형에 따라  “(1) 도면제작의 지형계수”를 곱하여 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

5. 도면제작 편집

보완

④ 도면제작을 위한 품은 별도 계상한다.

⑤ 본 품에는 작업준비, 정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.

⑦ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 정위치 편집, 구조화 편집 파일

㉯ 수치지도성과 점검 및 관리대장

[설계예]

① 설계 제원

㉮ 축소편집 면적 : 156㎢

㉯ 지도축척 : 1/5,000

㉰ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설 계

㉮ 인건비

구 분	고 급 기술자	초 급 기술자	정보처리기 사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	70.36×0.2 =14.07				156㎢÷(0.2436㎢/시간×8시간)× (0.1×1.21+0.2×1.13+0.3×1.0+0.4×0.83)=70.36인
2. 편집		70.36×0.15 =10.55	70.36×0.05 =3.51	70.36×0.6 =42.21

㉯ 기계비

구 분	상각비	유지관리비	비 고
컴 퓨 터	70.36	70.36	S/W 포함

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

6. 구조화편집

나.수치지형도(Ver2.0)

보완

6. 구조화 편집

나. 수치지형도(Ver2.0)

(1) 기존 수치지형도 활용

(단위:㎢)

축 척	1/1,000	(신설)	1/5,000	비 고
1시간당작업량	0.0107		0.174

[주] ① 수치지형도 Ver 2.0 이라 함은 정위치 편집된 파일을 이용하여 데이터간의상호 상관관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성 데이터를 편집하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 21-24 수치지형도 작성“2” 수동입력을 적용한다.

③ 지형에 따른 증감계수는 다음과 같다

지형계수	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비 고
증감계수	0.3	0.6	1.0	1.5	6.0

④ 작업반의 편성은 다음과 같다

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	2	12	40	11	10	25	100

⑤ 본 품에는 작업준비, 속성입력, 위상관계 및 정리 작업이 포함되어 있다.

6. 구조화 편집

나. 수치지형도(Ver2.0)

(1) 기존 수치지형도 활용

(단위:㎢)

축 척	1/1,000	1/2,500	1/5,000	비 고
1시간당작업량	0.0107	0.0373	0.174

[주] ① 수치지형도 Ver 2.0 이라 함은 정위치 편집된 파일을 이용하여 데이터간의상호 상관관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성 데이터를 편집하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 21-24 수치지형도 작성“2” 수동입력을 적용한다.

③ 지형에 따른 증감계수는 다음과 같다

지형계수	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비 고
증감계수	0.3	0.6	1.0	1.5	6.0

④ 작업반의 편성은 다음과 같다

구 분	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	2	12	40	11	10	25	100

⑤ 본 품에는 작업준비, 속성입력, 위상관계 및 정리 작업이 포함되어 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

6. 구조화편집

나.수치지형도(Ver2.0)

보완

⑥ 본 품은 1/1,000, 1/5,000 축척의 수치지형도 명세서에 의한 기본 속성에 대하여 편집하는 것이고 그 외의 속성을 입력하는 경우는 별도의 품을 계상한다.

⑦ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 구조화편집 성과 파일

㉯ 수치지형도 성과점검 및 관리대장

[설계예]

① 설계제원

㉮ 구조화편집 면적 : 0.24㎢

㉯ 지도축척 : 1/1,000 수치지형도

㉰ 지형구분 : 시가지 60%, 교외지 5%, 구릉지 15%, 산악지 20%

② 설계

㉮ 인건비

구분	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급 기능사	계
1. 작업 및 품질 관리	6.21×0.02 =0.12	6.21×0.12 =0.74					0.24㎢/(0.0107㎢/시간×8시간)× (0.6÷0.3+0.05÷0.6+0.15÷1.5+ 0.2÷6.0)=6.21일
2.편집			6.21×0.40 =2.49	6.21×0.11 =0.68	6.21×0.10 =0.62	6.21×0.25 =1.55

㉯ 기계비

구분	상각비	유지보수비	비 고
컴퓨터	6.21일	6.21일	S/W포함

⑥ 본 품은 1/1,000, 1/2,500, 1/5,000 축척의 수치지형도 명세서에 의한 기본 속성에 대하여 편집하는 것이고 그 외의 속성을 입력하는 경우는 별도의 품을 계상한다.

⑦ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 구조화편집 성과 파일

㉯ 수치지형도 성과점검 및 관리대장

[설계예]

① 설계제원

㉮ 구조화편집 면적 : 0.24㎢

㉯ 지도축척 : 1/1,000 수치지형도

㉰ 지형구분 : 시가지 60%, 교외지 5%, 구릉지 15%, 산악지 20%

② 설계

㉮ 인건비

구분	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급 기능사	계
1. 작업 및 품질 관리	6.21×0.2 =0.12	6.21×0.12 =0.74					0.24㎢/(0.0107㎢/시간×8시간)× (0.6÷0.3+0.05÷0.6+0.15÷1.5+ 0.2÷6.0)=6.21일
2.편집			6.21×0.40 =2.49	6.21×0.11 =0.68	6.21×0.10 =0.62	6.21×0.25 =1.55

㉯ 기계비

구분	상각비	유지보수비	비 고
컴퓨터	6.21일	6.21일	S/W포함

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

6. 구조화편집

나.수치지형도(Ver2.0)

보완

(2) 신규 작업

축 척	1/1,000	(신설)	비 고
1시간당 작업량	0.004

[주 ① 본 품은 수치지형도 Ver2.0 제작시 정위치편집과 구조화편집을 포함한 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 21-24 수치지도작성 “2” 수동입력을 적용한다.

③ 지형에 따른 증감계수는 “6” 구조화편집 “나” 수치지형도 Ver 2.0(기존 수치지형도 활용)을 적용한다.

④ 작업반의 편성은 “6” 구조화편집 “나.” 수치지형도 Ver 2.0(기존 수치지형도 활용)을 적용한다.

⑤ 본 품에는 작업준비, 속성입력, 위상관계 및 정리작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품은 1/1,000 축척의 수치지형도 명세서에 의한 기본 속성에 대하여편집하는 것이고 그 외의 속성을 입력하는 경우는 별도의 품을 계상한다.

(2) 신규 작업

(단위 : ㎢)

축 척	1/1,000	1/2,500	비 고
1시간당 작업량	0.004	0.0327

[주 ① 본 품은 수치지형도 Ver2.0 제작시 정위치편집과 구조화편집을 포함한 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 21-24 수치지도작성 “2” 수동입력을 적용한다.

③ 지형에 따른 증감계수는 “6” 구조화편집 “나” 수치지형도 Ver 2.0(기존 수치지형도 활용)을 적용한다.

④ 작업반의 편성은 “6” 구조화편집 “나.” 수치지형도 Ver 2.0(기존 수치지형도 활용)을 적용한다.

⑤ 본 품에는 작업준비, 속성입력, 위상관계 및 정리작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품은 1/1,000 축척의 수치지형도 명세서에 의한 기본 속성에 대하여편집하는 것이고 그 외의 속성을 입력하는 경우는 별도의 품을 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

6. 구조화편집

나.수치지형도(Ver2.0)

보완

⑦ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 정위치편집 및 구조화편집 성과 파일

㉯ 수치지형도 성과점검 및 관리대장

[설계예]

① 설계제원

㉮ 편집면적 : 0.24㎢

㉯ 지도축척 : 1/1,000 수치지형도

㉰ 지형구분 : 시가지 60%, 교외지 5%, 구릉지 15%, 산악지 20%

②설계

㉮ 인건비

구분	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급 기능사	계
1. 작업 및 품질 관리	16.22×0.03 =0.19	16.22×0.12 =0.74					0.24㎢/(0.004㎢/시간×8시간)× (0.6÷0.3+0.05÷0.6+0.15÷1.5+0.2÷6.0) =16.22일
2.편집			16.22×0.40 =2.49	16.22×0.10 =0.62	16.22×0.10 =0.62	16.22×0.25=1.55

㉯ 기계비

구분	상각비	유지보수비	비 고
컴퓨터	16.62일	16.62일	S/W포함

⑦ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토해양부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 정위치편집 및 구조화편집 성과 파일

㉯ 수치지형도 성과점검 및 관리대장

[설계예]

① 설계제원

㉮ 편집면적 : 0.24㎢

㉯ 지도축척 : 1/1,000 수치지형도

㉰ 지형구분 : 시가지 60%, 교외지 5%, 구릉지 15%, 산악지 20%

②설계

㉮ 인건비

구분	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	정보처리 기 사	증급 기능사	계
1. 작업 및 품질 관리	16.22×0.03 =0.19	16.22×0.12 =0.74					0.24㎢/(0.004㎢/시간×8시간)× (0.6÷0.3+0.05÷0.6+0.15÷1.5+0.2÷6.0) =16.22일
2.편집			16.22×0.40 =2.49	16.22×0.10 =0.62	16.22×0.10 =0.62	16.22×0.25 =1.55

㉯ 기계비

구분	상각비	유지보수비	비 고
컴퓨터	16.62일	16.62일	S/W포함

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

7. 지하시설물도 작성

보완

7. 지하시설물도 작성

가. 지하시설물 조사/탐사

(단위 : 인, m)

구분	중급 기술자	초급 기술자	중급 기능사 (측량)	초급 기능사 (측량)	계	1일 작업량	비고
작 업 계 획	고급기술자로서 총투입인원의 1/10
자료수집및작업준비	1	1			2	1,000
지하시설물조사편집	1	2	1		4	511
지하시설물위치측량	1	2	1	3	7	458
지하시설물원도작성		2	2		4	1,044
대장조서및속성DB작성	1	2	1		4	600

[주] ① 지하시설물도 작성이란 기존도면을 이용하여 지하시설물과 연관된 지상시설물의 조사 및 지하에 매설된 각종 시설물의 위치를 탐사하여 도면으로 제작하는 것으로써 지하시설물 대장조서의 작성이 포함되어 있다.

㉮ 신설

㉯ 신설

㉰ 신설

㉱ 신설

7. 지하시설물도 작성

가. 지하시설물 조사/탐사

(단위 : 인, m)

구분		중급 기술자	초급 기술자	중급 기능사 (측량)	초급 기능사 (측량)	계	1일 작업량	비고
작 업 계 획		고급기술자로서 총투입인원의 1/10
자료수집및작업준비		1	1			2	1,000
지하시설물조사편집		1	2	1		4	511
지하시설물위치측량	매설시설물	1	2	1	3	7	458
	노출시설물	1	1	1	1	4	252
지하시설물원도작성			2	2		4	1,044
대장조서및속성DB작성		1	2	1		4	600

[주]  ① 지하시설물도 작성이란 기존도면을 이용하여 지하시설물과 연관된 지상시설물을 조사하고, 지하에 매설된 각종 시설물의 위치를 탐사하거나 또는 공사중 시설물의 위치를 육안으로 확인할 수 있는 상태에서 측량하여 도면으로 제작하는 것으로써 지하시설물 대장조서의 작성이 포함되어 있다.

㉮ 지하시설물위치측량 중 매설시설물 품은 지하에 매설된 시설물을 조사․탐사하여 시설물 위치를 측량하는 경우에 적용한다.

㉯ 지하시설물위치측량 중 노출시설물 품은 관로의 신설, 교체 공사시 시설물이 노출된 상태에서 위치를 조사․측량하는 경우에 적용한다.

㉰ 노출시설물 위치측량 중 현장여건상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우 품을 25%까지 가산할 수 있다.

㉱ 노출시설물 위치측량의 최소작업량은 1일 작업량의 50% (126m)를 기준으로 하고, 1회 작업지역의 작업량이 126m미만일 경우에는 126m로 본다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-24 수치지도작성

7. 지하시설물도 작성

보완

② 지하시설물의 위치측량에 사용되는 기준점(평면, 표고) 설치 및 측량을 하는 경우에는 별도의 품을 계상한다.

③ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉮ 상각비계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 지하시설물 탐사기의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다.

㉯ 지하시설물 탐사기의 가동일당 정비비의 계산식은 다음과 같다.

가동일당 정비비=

취득가격

365

×0.1

④ 지형 및 시설물 종류별로 증감계수는 다음과 같다.

㉮ 지형구분에 따른 증감계수

구 분	밀집시가지	시가지	교외지	농경지	구릉지	산 지	비 고
증감계수	1.68	1.00	0.78	0.65	0.65	0.65

㉯ 시설물 종류별 증감계수

구 분	상수도	하수도	가스	전력	통신	난방	송유관	기타
증감계수	1.1	0.73	1.03	0.85	0.85	1.0	1.0	0.85

㉰ 공동구축에 따른 증감 수식

공동구축시설물의 개수가 2 이상일 경우 다음의 절감률을 적용한다.

절감률 : 3%×(N-1)     : 공동구축 시설물 개수

⑤ 본 품은 상수도 50mm이상, 하수도 300mm이상, 가스 75mm이상, 통선 50mm이상의 관경 및 고압전력을 기준으로 작성된 것으로서 관경이 작을 경우에는 품을 증가한다.

⑥ 본 품은 출력된 1/500지형도를 이용하여 지하시설물도를 작성하는 것으로서 지형도가 없을 때에는 품을 별도로 계상한다.

⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인력에 대한 여비는 측량용역대가기준에 따라 별도 계강한다.

⑧ 심사비는 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과 심사비는 공공측량성과 심사업무처리규정에 의한다.

② 지하시설물의 위치측량에 사용되는 기준점(평면, 표고) 설치 및 측량을 하는 경우에는 별도의 품을 계상한다.

③ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉮ 상각비계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 지하시설물 탐사기의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다.

㉯ 지하시설물 탐사기의 가동일당 정비비의 계산식은 다음과 같다.

가동일당 정비비=

취득가격

365

×0.1

④ 지형 및 시설물 종류별로 증감계수는 다음과 같다.

㉮ 지형구분에 따른 증감계수

구 분	밀집시가지	시가지	교외지	농경지	구릉지	산 지	비 고
증감계수	1.68	1.00	0.78	0.65	0.65	0.65

㉯ 시설물 종류별 증감계수

구 분	상수도	하수도	가스	전력	통신	난방	송유관	기타
증감계수	1.1	0.73	1.03	0.85	0.85	1.0	1.0	0.85

㉰ 공동구축에 따른 증감 수식

공동구축시설물의 개수가 2 이상일 경우 다음의 절감률을 적용한다.

절감률 : 3%×(N-1)     : 공동구축 시설물 개수

⑤ 본 품은 상수도 50mm이상, 하수도 300mm이상, 가스 75mm이상, 통선 50mm이상의 관경 및 고압전력을 기준으로 작성된 것으로서 관경이 작을 경우에는 품을 증가한다.

⑥ 본 품은 출력된 1/500지형도를 이용하여 지하시설물도를 작성하는 것으로서 지형도가 없을 때에는 품을 별도로 계상한다.

⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인력에 대한 여비는 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

⑧ 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과 심사비는 공공측량성과 심사업무처리규정에 의한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-26 지도제작(기본도)

1. 지리조사

나. 수치지도 제작

보완

21-26 지도제작(기본도)

1. 지리조사

나. 수치지도 제작

축 척	중급기술자	초급기술자	중급기능사(지도제작)
신 규 제 작	4	3	2
수 정 제 작	3	2	2

[단위 : 도엽당]

[주] ① 본 품은 1:5,000 수치지도를 기준으로 한 것이며 특수 목적용 수치지도제작을 위한 지리조사는 조사 내용에 따라 품을 증감할 수 있다.

② 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.

③ 현지에서 측량이 필요할 때에는 별도의 품을 계상한다.

④ 축척이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다. 또한 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

축 척	1:1,000	(신설)	1:5,000	비 고
계 수	0.6		1

21-26 지도제작(기본도)

1. 지리조사

나. 수치지도 제작

축 척	중급기술자	초급기술자	중급기능사(지도제작)
신 규 제 작	4	3	2
수 정 제 작	3	2	2

[단위 : 도엽당]

[주] ① 본 품은 1:5,000 수치지도를 기준으로 한 것이며 특수 목적용 수치지도제작을 위한 지리조사는 조사 내용에 따라 품을 증감할 수 있다.

② 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.

③ 현지에서 측량이 필요할 때에는 별도의 품을 계상한다.

④ 축척이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다. 또한 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

축 척	1:1,000	1/2,500	1:5,000	비 고
계 수	0.6	0.75	1

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-26 지도제작(기본도)

1. 지리조사

나. 수치지도 제작

보완

⑤ 본 품은 농경지를 기준으로 한 것이며 지형이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다.

구분	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지
1/1,000 축척	1.84	1.40	1.00	0.67	0.34
1/5,000이하의 축적	1.70	1.40	1.00	0.90	0.85

⑥ 1/1,000수치지도를 수정제작하기 위하여 지리조사시는 신규제작과 동일한 품을 적용한다.

⑦ 본 품에는 작업준비 및 정리작업이 포함되어 있다.

⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토해양부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

⑨ 수치지도제작을 위한 지리조사라 함은 수치지형도작성작업규정(국토지리정보원 고시)에 의하여 조사함을 말한다

⑤ 본 품은 농경지를 기준으로 한 것이며 지형이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다.

구분	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지
1/1,000 축척	1.84	1.40	1.00	0.67	0.34
1/5,000이하의 축척	1.70	1.40	1.00	0.90	0.85

⑥ 1/1,000수치지도를 수정제작하기 위하여 지리조사시는 신규제작과 동일한 품을 적용한다.

⑦ 본 품에는 작업준비 및 정리작업이 포함되어 있다.

⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토해양부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

⑨ 수치지도제작을 위한 지리조사라 함은 수치지형도작성작업규정(국토지리정보원 고시)에 의하여 조사함을 말한다

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-29-1

신규등록 측량(도해)

보완

21-29 신규등록측량

21-29-1 신규등록측량(도해) (‘05년 보완)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.19)		1				(0.19)			( )는 내업임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
등 사		(0.12)		1				(0.12)
준비도	작성	(0.10)		1				(0.10)
	확인	(0.03)		1				(0.03)
실지측량		0.73	1	1	1		0.73	0.73	0.73
성과설명		0.08	1				0.08
결과도작성		(0.17)		1				(0.17)
면적측정		(0.08)		1				(0.08)
성과도및조서작성		(0.06)		1				(0.06)
점 검		(0.10)	1				(0.10)
성과인계		(0.08)	1				(0.08)
소 계	외업	0.81					0.81	0.73	0.73
	내업	(1.02)					(0.27)	(0.84)
합 계		1.83					1.08	1.57	0.73

21-29 신규등록측량

21-29-1 신규등록측량(도해)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.20)		1				(0.20)			( )는 내업임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량
		0.47	1	1	1		0.47	0.47	0.47
성과설명		0.11	1				0.11
면적측정및계산		(0.08)		1				(0.08)
결과도작성
		(0.10)		1				(0.10)
결과부및조서작성		(0.10)		1				(0.10)
성과점검및인계		(0.12)	1				(0.12)
소계	외업	0.58					0.58	0.47	0.47
	내업	(0.81)					(0.21)	(0.69)
합 계		1.39					0.79	1.16	0.47

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-29-1

신규등록 측량(도해)

보완

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

④ 지역구분계수 (내용생략)

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 신규등록 측량결과도                        1부

㉯ 지적도 등사도                              1부

㉰ 면적측정부                                 1부

㉱ 이동지조서                                 1부

㉲ 측량성과도                                 1부

⑦ 기타사항 (내용생략)

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수 (현행과 같음)

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 신규등록 측량결과도                        1부

㉯ 면적측정부                                 1부

㉰ 이동지조서                                 1부

㉱ 지적공부정리파일                           1부

㉲ 측량결과부(측량성과도 등)                   1부

⑦ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-29-1

신규등록 측량(도해)

보완

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 10,000㎡인 미등록 토지를 도해측량방법으로 신규등록 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.90

합계 : 2.42 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	1.08×2.42=2.61 1.57×2.42=3.80 0.73×2.42=1.77	w1 w2 w3	W1=2.61×w1 W2=3.80×w2 W3=1.77×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 5,000㎡인 미등록 토지를 도해측량방법으로 신규등록 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.00 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.79×2.00=1.58 1.16×2.00=2.32 0.47×2.00=0.94	w1 w2 w3	W1=1.58×w1 W2=2.32×w2 W3=0.94×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-29-1

신규등록 측량(도해)

보완

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 미등록 토지를 도해측량방법으로 신규등록 할 경우

(1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.12

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.52 = (㉠+㉢+㉣), 1.49 = (㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	1.08×1.52=1.64 1.57×1.52=2.39 0.73×1.52=1.11	w1 w2 w3	W1=1.64×w1 W2=2.39×w2 W3=1.11×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 미등록 토지를 도해측량방법으로 신규등록 할 경우

(1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.00

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢+㉣), 1.37 = (㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.79×1.40=1.11 1.16×1.40=1.62 0.47×1.40=0.66	w1 w2 w3	W1=1.11×w1 W2=1.62×w2 W3=0.66×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-29-1

신규등록 측량(도해)

보완

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	1.08×1.49=1.61 1.57×1.49=2.34 0.73×1.49=1.09	w1 w2 w3	W1=1.61×w1 W2=2.34×w2 W3=1.09×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

[주] 1. 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

2. 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.79×1.37=1.08 1.16×1.37=1.59 0.47×1.37=0.64	w1 w2 w3	W1=1.08×w1 W2=1.59×w2 W3=0.64×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

[주]① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-29-2

신규등록측량

(수치)

보완

21-29-2 신규등록측량(수치) (‘05년 신설)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사			(0.38)		1				(0.38)			( )는 내업임
계획준비			(0.14)	1	1			(0.14)	(0.14)
등사			(0.16)		1				(0.16)
준비도	작성		(0.13)		1				(0.13)
	확인		(0.05)		1				(0.05)
실지측량			0.97	1	1	1		0.97	0.97	0.97
성과설명			0.11	1				0.11
결과도작성			(0.27)		1				(0.27)
면 적 측 정			(0.10)		1				(0.10)
성과도및조서작성			(0.10)		1				(0.10)
점 검			(0.17)	1				(0.17)
성과인계			(0.10)	1				(0.10)
소 계		외 업
			1.08					1.08	0.97	0.97
		내 업
			(1.60)					(0.41)	(1.33)
합 계
			2.68					1.49	2.30	0.97

[주] ① (내용생략)

21-29-2 신규등록측량(수치)

[주] ① (현행과 같음)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업 임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.43	1	1	1		0.43	0.43	0.43
성과설명		0.08	1				0.08
면적측정및계산		(0.05)		1				(0.05)
결과도작성		(0.15)		1				(0.15)
결과부및조서작성		(0.11)		1				(0.11)
성과점검및인계		(0.13)	1				(0.13)
소 계	외 업	0.51					0.51	0.43	0.43
	내 업	(0.87)					(0.22)	(0.74)
합계		1.38					0.73	1.17	0.43

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-29-2

신규등록측량

(수치)

보완

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 지역구분계수 (내용생략)

④ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 신규등록 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 지적도 등사도	1부

㉰ 좌표면적 계산부	1부

㉱ 이동지조서	1부

㉲ 측량성과도	1부

⑥ 기타사항 (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 지역구분계수 (현행과 같음)

④ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 신규등록 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 좌표면적 계산부	1부

㉰ 이동지조서	1부

㉱ 지적공부정리파일                                1부

㉲ 측량결과부(측량성과도 등)                        1부

⑥ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-30-1 등록전환측량(도해)

보완

21-30 등록전환측량

21-30-1 등록전환측량(도해) (‘05년 보완)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사			(0.26)		1				(0.26)			( )는 내업임
계획준비			(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사			(0.11)		1				(0.11)
준비도	작성		(0.12)		1				(0.12)
	확인		(0.08)		1				(0.08)
신도축도			(0.09)		1				(0.09)
실지측량			0.50	1	1	1		0.50	0.50	0.50
성과설명			0.05	1				0.05
결과도작성			(0.15)		1				(0.15)
면적측정			(0.06)		1				(0.06)
성과도및조서작성			(0.06)		1				(0.06)
점 검			(0.08)	1				(0.08)
성과인계			(0.05)	1				(0.05)
소계		외업	0.55					0.55	0.50	0.50
		내업	(1.12)					(0.19)	(0.99)
합 계			1.67					0.74	1.49	0.50

21-30 등록전환측량

21-30-1 등록전환측량(도해)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업 임
계획준비		(0.10)	1	1			(0.10)	(0.10)
준비도작성		(0.13)		1				(0.13)
현지측량		0.50	1	1	1		0.50	0.50	0.50
성과설명		0.13	1				0.13
면적측정및계산		(0.07)		1				(0.07)
결과도작성		(0.13)		1				(0.13)
결과부및조서작성		(0.10)		1				(0.10)
성과점검및인계		(0.12)	1				(0.12)
소계	외업	0.63					0.63	0.50	0.50
	내업	(0.87)					(0.22)	(0.75)
합계		1.50					0.85	1.25	0.50

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-30-1 등록전환측량(도해)

보완

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 3,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 등록계수 (내용생략)

④ 지역구분계수 (내용생략)

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 등록전환 측량결과도	1부

㉯ 지적도 등사도	1부

㉰ 임야도 등사도	1부

㉱ 면적측정부	1부

㉲ 이동지조서	3부

㉳ 측량성과도	1부

⑦ 기타사항 (내용생략)

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 1,500㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 등록계수 (삭제)

③ 지역구분계수 (현행과 같음)

④ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 등록전환 측량결과도	1부

㉯ 면적측정부	1부

㉰ 이동지조서	3부

㉱ 지적공부정리파일                               1식

㉲ 측량결과부(측량성과도 등)                       1부

⑥ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-30-1 등록전환측량(도해)

보완

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 5,000㎡인 임야를 토지로 도해측량방법으로 등록전환 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.62

합계 : 2.14 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.74×2.14=1.58 1.49×2.14=3.19 0.50×2.14=1.07	w1 w2 w3	W1=1.58×w1 W2=3.19×w2 W3=1.07×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 5,000㎡인 임야를 토지로 도해측량방법으로 등록전환 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.00 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.85×2.00=1.70 1.25×2.00=2.50 0.50×2.00=1.00	w1 w2 w3	W1=1.70×w1 W2=2.50×w2 W3=1.00×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-30-1 등록전환측량(도해)

보완

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 임야를 토지로 도해측량방법으로 등록전환 할 경우

(1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.12

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.52 = (㉠+㉢+㉣), 1.49 =

(㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.74×1.52=1.12 1.49×1.52=2.26 0.50×1.52=0.76	w1 w2 w3	W1=1.12×w1 W2=2.26×w2 W3=0.76×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.74×1.49=1.10 1.49×1.49=2.22 0.50×1.49=0.75	w1 w2 w3	W1=1.10×w1 W2=2.22×w2 W3=0.75×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

[주] 1. 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

2. 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 임야를 토지로 도해측량방법으로 등록전환 할 경우

(1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.00

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢+㉣), 1.37 =

(㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.85×1.40=1.19 1.25×1.40=1.75 0.50×1.40=0.70	w1 w2 w3	W1=1.19×w1 W2=1.75×w2 W2=0.70×w2
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.85×1.37=1.16 1.25×1.37=1.71 0.50×1.37=0.69	w1 w2 w3	W1=1.16×w1 W2=1.71×w2 W2=0.69×w2
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

[주] 1. 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

2. 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-30-2

등록전환측량(수치)

보완

21-30-2 등록전환측량(수치) (‘05년 신설)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사			(0.27)		1				(0.27)			( )는 내업임
계획준비			(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사			(0.22)		1				(0.22)
준비도		작성	(0.14)		1				(0.14)
		확인	(0.06)		1				(0.06)
실지측량			0.46	1	1	1		0.46	0.46	0.46
성과설명			0.06	1				0.06
결과도작성			(0.21)		1				(0.21)
면 적 측 정			(0.06)		1				(0.06)
성과도및조서작성			(0.10)		1				(0.10)
점 검			(0.10)	1				(0.10)
성 과 인 계			(0.05)	1				(0.05)
소 계	외 업		0.52					0.52	0.46	0.46
	내 업		(1.27)					(0.21)	(1.12)
합 계			1.79					0.73	1.58	0.46

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 3,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

21-30-2 등록전환측량(수치)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.26)		1				(0.26)			( )는 내업 임
계획준비		(0.10)	1	1			(0.10)	(0.10)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.50	1	1	1		0.50	0.50	0.50
성과설명		0.12	1				0.12
면적측정및계산
		(0.08)		1				(0.08)
결과도작성		(0.16)		1				(0.16)
결과부및조서작성		(0.13)		1				(0.13)
성과점검및인계		(0.13)	1				(0.13)
소 계	외 업	0.62					0.62	0.50	0.50
	내 업	(0.98)					(0.23)	(0.85)
합계		1.60					0.85	1.35	0.50

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 1,500㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-30-2

등록전환측량(수치)

보완

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 지역구분계수 (내용생략)

④ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 등록전환 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 지적도 등사도	1부

㉰ 임야도 등사도	1부

㉱ 좌표면적계산부	1부

㉲ 이동지조서	3부

㉳ 측량성과도	1부

⑥ 기타사항 (내용생략)

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 지역구분계수 (현행과 같음)

④ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 등록전환 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 좌표면적계산부	1부

㉰ 이동지조서	3부

㉱ 지적공부정리파일                              1식

㉲ 측량결과부(측량성과도 등)                      1부

⑥ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-1

분할측량(도해)

보완

21-31 분할측량

21-31-1 분할측량(도해) (‘05년 보완)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.20)		1				(0.20)			( )는 내업임
계획준비		(0.04)	1	1			(0.04)	(0.04)
등 사		(0.10)		1				(0.10)
준비도	작성	(0.10)		1				(0.10)
	확인	(0.06)		1				(0.06)
실지측량		0.64	1	1	1		0.64	0.64	0.64
성과설명		0.04	1				0.04
결과도작성		(0.10)		1				(0.10)
면적측정		(0.04)		1				(0.04)
성과도및조서작성		(0.04)		1				(0.04)
점검		(0.06)	1				(0.06)
성과인계		(0.04)	1				(0.04)
소계	외업	0.68					0.68	0.64	0.64
	내업	(0.78)					(0.14)	(0.68)
합 계		1.46					0.82	1.32	0.64

21-31 분할측량

21-31-1 분할측량(도해)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.20)		1				(0.20)			( )는 내업 임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.47	1	1	1		0.47	0.47	0.47
		0.12	1				0.12
성과설명
면적측정및계산		(0.05)		1				(0.05)
결과도작성		(0.10)		1				(0.10)
결과부및조서작성		(0.10)		1				(0.10)
성과점검및인계		(0.12)	1				(0.12)
소계	외업								0.47
		0.59					0.59	0.47
	내업
		(0.78)					(0.21)	(0.66)
		1.37					0.80	1.13	0.47
합계

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-1

분할측량(도해)

보완

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

④ 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용)

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

⑤ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ 개인이 신청하는 일반업무에 대해서는 다음의 공시지가 가격대별 계수를 본품에 곱하여 계상한다. 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다.

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

⑤ 지가계수

㉮ 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ～15,000원	15,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,001원 ～5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	1.3+(0.1*n)

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원초과 1천만원이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

토목

항목	구분	현 행	개 정	비고
21-31-1 분할측량(도해)	보완	⑥ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략) ⑦ 성과작성품 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다. ㉮ 분할측량결과도 1부 ㉯ 지적도 또는 임야도 등사도 1부 ㉰ 면적측정부 1부 ㉱ 이동지조서 3부 ㉲ 측량성과도 1부 ⑧ 기타사항 ․분할측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1,000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다. (신설) ․면적이나 분할선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때 마다 가산한다. (신설) (신설) ․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다. ․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다. ․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다. ․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.	⑥ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음) ⑦ 성과작성품 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다. ㉮ 분할측량결과도 1부 ㉯ 면적측정부 1부 ㉰ 이동지조서 3부 ㉱ 지적공부정리파일 1식 ㉲ 측량결과부(측량성과도 등) 1부 ⑧ 기타사항 ․분할측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다. ․본 품은 분할후 2필지를 기준으로 하여 1필지단위로 본 산출품에 의한 측량비용을 적용하고, 1필지 추가 될 때마다 본 품에 의한 측량비를 가산한다. ․면적이나 분할선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때 마다 가산한다. ․측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다. ․도해지역에서 도시계획시설(도로, 하천, 공원 등)에 편입된 면적을 현장측량을 수반하지 않고 계획도면상으로 면적을 측정하여 성과를 작성하는 시설편입지측량(도해)의 경우 본품의 내업품을 적용한다. ․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다. ․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다. ․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다. ․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.	토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-1

분할측량(도해)

보완

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 7,000㎡인 토지를 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.75

합계 : 2.27 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.82×2.27=1.86 1.32×2.27=3.00 0.64×2.27=1.45	w1 w2 w3	W1=1.86×w1 W2=3.00×w2 W3=1.45×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 토지를 분할측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.12

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.52 = (㉠+㉢+㉣), 1.49 = (㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.82×1.52=1.25 1.32×1.52=2.01 0.64×1.52=0.97	w1 w2 w3	W1=1.25×w1 W2=2.01×w2 W3=0.97×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 6,000㎡인 토지를 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.00 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.80×2.00=1.60 1.13×2.00=2.26 0.47×2.00=0.94	w1 w2 w3	W1=1.60×w1 W2=2.26×w2 W3=0.94×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 토지를 분할측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.00

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢+㉣), 1.37 = (㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.80×1.40=1.12 1.13×1.40=1.58 0.47×1.40=0.66	w1 w2 w3	W1=1.12×w1 W2=1.58×w2 W3=0.66×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-1

분할측량(도해)

보완

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.82×1.49=1.22 1.32×1.49=1.97 0.64×1.49=0.95	w1 w2 w3	W1=1.22×w1 W2=1.97×w2 W3=0.95×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

㉰ 지가계수 적용단가

일반인이 신청하는 지적측량의 경우 ㎡당 공시지가 2,500원, 축척 1:1,200토지 1필지의 면적이 7,000㎡이고 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡등록계수：0.12  ㉢면적계수：0.75

㉣지가계수：-0.30  ｜ 합계 : 1.57 = ㉠+㉡+㉢+㉣

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.82×1.57=1.29 1.32×1.57=2.07 0.64×1.57=1.00	w1 w2 w3	W1=1.29×w1 W2=2.07×w2 W3=1.00×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] =(∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] 1. 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

2. 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.80×1.37=1.10 1.13×1.37=1.55 0.47×1.37=0.64	w1 w2 w3	W1=1.10×w1 W2=1.55×w2 W3=0.64×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

㉰ 지가계수 적용단가

도해지역으로 ㎡당 공시지가 3,500원, 축척 1:1,200토지 1필지의 면적이 6,000㎡이고 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡등록계수：0.00  ㉢면적계수：0.60

㉣지가계수：-0.30  ｜ 합계 : 1.30 = ㉠+㉡+㉢+㉣

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.80×1.30=1.04 1.13×1.30=1.47 0.47×1.30=0.61	w1 w2 w3	W1=1.04×w1 W2=1.47×w2 W3=0.61×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] =(∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-2

분할측량(수치)

보완

21-31-2 분할측량(수치) (‘05년 보완)

구분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사			(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업임
계획준비			(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사			(0.08)		1				(0.08)
준비도	작성		(0.10)		1				(0.10)
	확인		(0.06)		1				(0.06)
실지측량			0.74	1	1	1		0.74	0.74	0.74
성과설명			0.04	1				0.04
결과도작성			(0.16)		1				(0.16)
면적측정			(0.06)		1				(0.06)
성과도및조서작성			(0.06)		1				(0.06)
점 검			(0.08)	1				(0.08)
성과인계			(0.04)	1				(0.04)
소계		외업	0.78					0.78	0.74	0.74
		내업	(0.92)					(0.18)	(0.80)
합 계			1.70					0.96	1.54	0.74

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

21-31-2 분할측량(수치)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업 임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.40	1	1	1		0.40	0.40	0.40
성과설명		0.12	1				0.12
면적측정및계산		(0.09)		1				(0.09)
결과도작성		(0.15)		1				(0.15)
결과부및조서작성		(0.11)		1				(0.11)
성과점검및인계		(0.13)	1				(0.13)
소계	외업	0.52					0.52	0.40	0.40
	내업	(0.91)					(0.22)	(0.78)
합계		1.43					0.74	1.18	0.40

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-2

분할측량(수치)

보완

③ 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용)

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

④ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ 개인이 신청하는 일반업무에 대해서는 다음의 공시지가 가격대별 계수를 본품에 곱하여 계상한다. 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다.

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 분할측량결과도 및 계산부                   1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도                  1부

㉰ 좌표면적계산부                             1부

㉱ 이동지조서                                 3부

㉲ 측량성과도                                 1부

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

④ 지가계수

㉮ 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ～15,000원	15,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,001원 ～5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	1.3+(0.1*n)

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 분할측량결과도 및 계산부                   1부

㉯ 좌표면적계산부                             1부

㉰ 이동지조서                                 3부

㉱ 지적공부정리파일                           1식

㉲ 측량결과부(측량성과도 등)                   1부

토목

항목	구분	현 행	개 정	비고
21-31-2 분할측량(수치)	보완	⑦ 기타사항 ․분할측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1,000로 구분한다. (신설) ․면적이나 분할선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때 마다 가산한다. (신설) (신설) ․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다. ․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다. ․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다. ․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.	⑦ 기타사항 ․분할측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다. ․본 품은 분할후 2필지를 기준으로 하여 1필지단위로 본 산출품에 의한 측량비용을 적용하고, 1필지 추가 될 때마다 본 품에 의한 측량비를 가산한다. ․면적이나 분할선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때 마다 가산한다. ․측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다. ․수치지역에서 도시계획시설(도로, 하천, 공원 등)에 편입된 면적을 현장측량을 수반하지 않고 계획도면상으로 면적을 측정하여 성과를 작성하는 시설편입지면적측정(수치)의 경우 본 품의 내업품을 적용한다. ․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다. ․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다. ․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다. ․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.	토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-2

분할측량(수치)

보완

[계산예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 7,000㎡인 토지를 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡지역구분계수：0.40 ㉢면적계수：0.75

합계 : 2.15 = (㉠+㉡+㉢)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.96×2.15=2.06 1.54×2.15=3.31 0.74×2.15=1.59	w1 w2 w3	W1=2.06×w1 W2=3.31×w2 W3=1.59×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지․연속지

수치지역인 시지역의 70필지를 토지 분할측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97

㉢지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢),  1.37 = (㉡+㉢)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.96×1.40=1.34 1.54×1.40=2.16 0.74×1.40=1.04	w1 w2 w3	W1=1.34×w1 W2=2.16×w2 W3=1.04×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

계산예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 6,000㎡인 토지를 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡지역구분계수：0.40 ㉢면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.74×2.00=1.48 1.18×2.00=2.36 0.40×2.00=0.80	w1 w2 w3	W1=1.48×w1 W2=2.36×w2 W3=0.80×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지․연속지

수치지역인 시지역의 70필지를 토지 분할측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97

㉢지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢),  1.37 = (㉡+㉢)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.74×1.40=1.04 1.18×1.40=1.65 0.40×1.40=0.56	w1 w2 w3	W1=1.04×w1 W2=1.65×w2 W3=0.56×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-31-2

분할측량(수치)

보완

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.96×1.37=1.32 1.54×1.37=2.11 0.74×1.37=1.01	w1 w2 w3	W1=1.32×w1 W2=2.11×w2 W3=1.01×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

㉰ 지가계수 적용단가

일반인이 신청하는 지적측량의 경우 수치지역으로 ㎡당 공시지가 2,500원, 토지 1필지의 면적이 7,000㎡이고 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡면적계수：0.75  ㉢지가계수：-0.30

합계 : 1.45 = ㉠+㉡+㉢

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.96×1.45=1.39 1.54×1.45=2.23 0.74×1.45=1.07	w1 w2 w3	W1=1.39×w1 W2=2.23×w2 W3=1.07×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] 1. 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

2. 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.74×1.37=1.01 1.18×1.37=1.62 0.40×1.37=0.55	w1 w2 w3	W1=1.01×w1 W2=1.62×w2 W3=0.55×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

㉰ 지가계수 적용단가

수치지역으로 ㎡당 공시지가 3,500원, 토지 1필지의 면적이 6,000㎡이고 2필지로 분할측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡면적계수：0.60  ㉢지가계수：-0.30

합계 : 1.30 = ㉠+㉡+㉢

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.74×1.30=0.96 1.18×1.30=1.53 0.40×1.30=0.52	w1 w2 w3	W1=0.96×w1 W2=1.53×w2 W3=0.52×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주]① 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-32-1

경계복원측량(도해)

보완

21-32 경계복원측량

21-32-1 경계복원측량(도해) (‘05년 보완)

구분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사			(0.24)		1				(0.24)			( )는 내업임
계획준비			(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사			(0.11)		1				(0.11)
준비도	작성		(0.10)		1				(0.10)
	확인		(0.08)		1				(0.08)
실지측량			0.53	1	1	1		0.53	0.53	0.53
성과설명			0.06	1				0.06
결과도작성			(0.09)		1				(0.09)
성과도및조서작성			(0.05)		1				(0.05)
점 검			(0.04)	1				(0.04)
성과인계			(0.06)	1				(0.06)
소계		외업	0.59					0.59	0.53	0.53
		내업	(0.83)					(0.16)	(0.73)
합 계			1.42					0.75	1.26	0.53

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

21-32 경계복원측량

21-32-1 경계복원측량(도해)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.20)		1				(0.20)			( )는 내업 임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.49	1	1	1		0.49	0.49	0.49
성과설명		0.12	1				0.12
면적측정및확인		(0.01)		1				(0.01)
결과도작성		(0.10)		1				(0.10)
결과부및조서작성		(0.10)		1				(0.10)
성과점검및인계		(0.09)	1				(0.09)
소계	외업	0.61					0.61	0.49	0.49
	내업	(0.71)					(0.18)	(0.62)
합계		1.32					0.79	1.11	0.49

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 300㎡, 임야는 3,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-32-1

경계복원측량(도해)

보완

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

④ 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용)

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

⑤ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ 개인이 신청하는 일반업무에 대해서는 다음의 공시지가 가격대별 계수를 본품에 곱하여 계상한다. 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다

⑥ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑦ 측점계수

본 품은 5점의 경계점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 경계점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점이하	6점～10점	11점～15점	16점～20점	21점～25점	26점～30점	30점초과시 매5점마다
계수	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.05×n

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

⑤ 지가계수

㉮ 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ～15,000원	15,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,001원 ～5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	1.3+(0.1*n)

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑥ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑦ 경계복원점계수

본 품은 6～10점의 경계점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 경계점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점이하	6점～10점	11점～20점	21점～30점	31점～40점	40점초과시 매10점마다
계수	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1+(0.05*n)

* n는 경계복원기본계수 1.00초과시부터 가산되는 횟수로 10점 증가시마다 1회씩 가산하고 최고 1.30까지만 적용한다. 다만, 측량대상 필지의 전체 경계점수가 5점이하이면서 경계점수 전체를 복원하는 경우는 예외로 한다.

토목

항목	구분	현 행	개 정	비고
21-32-1 경계복원측량(도해)	보완	⑧ 성과작성품 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다. ㉮ 경계복원 측량결과도 1부 ㉯ 지적도 또는 임야도 등사도 1부 ㉰ 측량성과도 1부 ⑨ 기타사항 ․경계복원 측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다. (신설) (신설) ․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다. ․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다. ․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다. ․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다. ․본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.	⑧ 성과작성품 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다. ㉮ 경계복원 측량결과도 1부 ㉯ 측량결과부(측량성과도 등) 1부 ⑨ 기타사항 ․경계복원 측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다. ․측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다. ․도해지역에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조제6항에 및 같은 법 제32조제4항의 도시관리계획선을 지상에 복원하기 위하여 실시하는 측량의 경우 본 품을 적용한다. ․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다. ․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다. ․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다. ․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다. ․본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.	토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-32-1

경계복원측량(도해)

보완

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 1,500㎡인 토지를 경계복원 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.75

합계 : 2.27 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×2.27=1.70 1.26×2.27=2.86 0.53×2.27=1.20	w1 w2 w3	W1=1.70×w1 W2=2.86×w2 W3=1.20×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

② 지가계수 적용단가

일반인이 신청하는 지적측량의 경우 ㎡당 공시지가 2,500원, 축척 1:1,1200 토지 1필지 1,000㎡의 토지를 복원점 6점으로 복원하는 경계복원측량을 실시하는 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢면적계수：0.62 ㉣측점계수 : 0.05

㉤지가계수：-0.30  ｜  합계 : 1.49 = ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×1.49=1.12 1.26×1.49=1.88 0.53×1.49=0.79	w1 w2 w3	W1=1.12×w1 W2=1.88×w2 W3=0.79×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] =∑W + 직접경비 + 간접측량비

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 1,000㎡인 토지를 경계복원 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.00 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.79×2.00=1.58 1.11×2.00=2.22 0.49×2.00=0.98	w1 w2 w3	W1=1.58×w1 W2=2.22×w2 W3=0.98×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

② 지가계수 적용단가

도해지역으로 ㎡당 공시지가 3,500원, 축척 1:1,200 토지 1필지 1,000㎡의 토지를 복원점 11점으로 복원하는 경계복원측량을 실시하는 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.00 ㉢면적계수：0.60 ㉣측점계수 : 0.05

㉤지가계수：-0.30  ｜  합계 : 1.35 = ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.79×1.35=1.07 1.11×1.35=1.50 0.49×1.35=0.66	w1 w2 w3	W1=1.07×w1 W2=1.50×w2 W3=0.66×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] =∑W + 직접경비 + 간접측량비

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-32-2

경계복원측량(수치)

보완

21-32-2 경계복원측량(수치) (‘05년 보완)

구분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사			(0.25)		1				(0.25)			( )는 내업임
계획준비			(0.06)	1				(0.06)
등 사			(0.07)		1				(0.07)
준비도	작성		(0.10)		1				(0.10)
	확인		(0.06)		1				(0.06)
실지측량			0.78	1	1	1		0.78	0.78	0.78
성과설명			0.06	1				0.06
결과도작성			(0.14)		1				(0.14)
성과도및조서작성			(0.05)		1				(0.05)
점 검			(0.06)	1				(0.06)
성 과 인 계			(0.06)	1				(0.06)
소 계		외 업	0.84					0.84	0.78	0.78
		내 업	(0.85)					(0.18)	(0.73)
합 계			1.69					1.02	1.51	0.78

21-32-2 경계복원측량(수치)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업 임
측량 계획 준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.36	1	1	1		0.36	0.36	0.36
성과설명		0.10	1				0.10
면적측정및확인		(0.02)		1				(0.02)
결과도작성		(0.15)		1				(0.15)
결과부및조서작성		(0.11)		1				(0.11)
성과점검및인계		(0.09)	1				(0.09)
소계	외업	0.46					0.46	0.36	0.36
	내업	(0.80)					(0.18)	(0.71)
합계		1.26					0.64	1.07	0.36

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-32-2

경계복원측량(수치)

보완

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용)

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

④ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ 개인이 신청하는 일반업무에 대해서는 다음의 공시지가 가격대별 계수를 본품에 곱하여 계상한다. 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다.

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 300㎡, 임야는 3,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

④ 지가계수

㉮ 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ～15,000원	15,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,001원 ～5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	1.3+(0.1*n)

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-32-2

경계복원측량(수치)

보완

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑥ 측점계수

본 품은 5점의 경계점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 경계점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점이하	6점～10점	11점～15점	16점～20점	21점～25점	26점～30점	30점초과시 매5점마다
계수	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.05×n

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 경계복원 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도	1부

㉰ 측량성과도	1부

⑧ 기타사항

․경계복원 측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다.

(신설)

(신설)

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

․본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑥ 경계복원점계수

본 품은 6～10점의 경계점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 경계점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점이하	6점～10점	11점～20점	21점～30점	31점～40점	40점초과시 매10점마다
계수	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1+(0.05*n)

* n는 경계복원기본계수 1.00초과시부터 가산되는 횟수로 10점 증가시마다 1회씩 가산하고 최고 1.30까지만 적용한다. 다만, 측량대상 필지의 전체 경계점수가 5점이하이면서 경계점수 전체를 복원하는 경우는 예외로 한다.

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 경계복원 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 측량결과부(측량성과도 등)                       1부

⑧ 기타사항

․경계복원 측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다.

․측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.

․수치지역에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조제6항에 및 같은 법 제32조제4항에 따른 도시관리계획선을 지상에 복원하기 위하여 실시하는 측량의 경우 본 품을 적용한다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

․본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-32-2

경계복원측량(수치)

보완

[계산예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 1,500㎡인 토지를 경계복원 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡지역구분계수：0.40 ㉢면적계수：0.75

합계 : 2.15 = (㉠+㉡+㉢)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	1.02×2.15=2.19 1.51×2.15=3.25 0.78×2.15=1.68	w1 w2 w3	W1=2.19×w1 W2=3.25×w2 W3=1.68×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

② 지가계수 적용단가

일반인이 신청하는 지적측량의 경우 ㎡당 공시지가 2,500원, 수치지역인 토지 1필지 1,000㎡의 토지를 복원점 6점으로 복원하는 경계복원측량을 실시하는 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡면적계수：0.62  ㉢측점계수 : 0.05 ㉣지가계수     ：-0.30 ｜ 합계 : 1.37 = ㉠+㉡+㉢+㉣

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	1.02×1.37=1.40 1.51×1.37=2.07 0.78×1.37=1.07	w1 w2 w3	W1=1.40×w1 W2=2.07×w2 W3=1.07×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

[계산예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 1,000㎡인 토지를 경계복원 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡지역구분계수：0.40 ㉢면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.64×2.00=1.28 1.07×2.00=2.14 0.36×2.00=0.72	w1 w2 w3	W1=1.28×w1 W2=2.14×w2 W3=0.72×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

② 지가계수 적용단가

수치지역으로 ㎡당 공시지가 3,500원,  1필지 1,000㎡의 토지를 복원점 11점으로 복원하는 경계복원측량을 실시하는 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡면적계수：0.60  ㉢측점계수 : 0.05 ㉣지가계수     ：-0.30 ｜ 합계 : 1.35 = ㉠+㉡+㉢+㉣

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.64×1.35=0.86 1.07×1.35=1.44 0.36×1.35=0.49	w1 w2 w3	W1=0.86×w1 W2=1.44×w2 W3=0.49×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-33

지적삼각측량

보완

21-33 지적삼각측량 (‘05년 보완)

구분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사			(1.48)	1	2			(1.48)	(2.96)			( )는 내업임
계획준비			(1.13)	1	1			(1.13)	(1.13)
답사			2.78		2	1			5.56	2.78
선점			1.57	1	2			1.57	3.14
조 표			3.65		2	1	1		7.30	3.65	3.65
관 측			3.74		2	1			7.48	3.74
계 산			(1.65)		2				(3.30)
등 사			(1.48)		1				(1.48)
준비도	작성		(1.74)			1				(1.74)
	확인		(0.26)	1				(0.26)
기지부합여부확인			3.22		2	1			6.44	3.22
성과 작성	계산부		(1.48)		1				(1.48)
	대장		(1.70)		1				(0.70)
점 검			(0.78)	1				(0.78)
성과인계			(0.44)		1				(0.44)
소계		외업	14.96					1.57	29.92	13.39	3.65
		내업	(12.14)					(3.65)	(11.49)	(1.74)
합 계			27.10					5.22	41.41	15.13	3.65

구분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사			(1.48)	1	2			(1.48)	(2.96)			( )는 내업임
계획준비			(1.13)	1	1			(1.13)	(1.13)
답사			2.78		2	1			5.56	2.78
선점			1.57	1	2			1.57	3.14
조 표			3.65		2	1	1		7.30	3.65	3.65
관 측			3.74		2	1			7.48	3.74
계 산			(1.65)		2				(3.30)
지적전산파일변환			(1.48)		1				(1.48)
준비도	작성		(1.74)			1				(1.74)
	확인		(0.26)	1				(0.26)
기지부합여부확인			3.22		2	1			6.44	3.22
성과 작성	계산부		(1.48)		1				(1.48)
	대장		(0.70)		1				(0.70)
점 검			(0.78)	1				(0.78)
성과인계			(0.44)		1				(0.44)
소계		외업	14.96					1.57	29.92	13.39	3.65
		내업	(11.14)					(3.65)	(11.49)	(1.74)
합 계			26.10					5.22	41.41	15.13	3.65

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-33

지적삼각측량

보완

[주] ① (내용생략)

② 표고계수

본 품은 작업지역의 표고 500m미만인 경우를 기준으로 한 것이며, 500m 이상일 때에는 다음의 값 이내를 가산할 수 있다.

표 고 명	가 산 범 위	비 고
500m～1,000m 1,000m이상	20% 40%

③ 성과품 (내용생략)

④ 기타사항

․(내용생략)

․지적삼각보조점 측량수수료는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 적용한다. 다만, 지적법령에 의거 영구표지를 설치하고 지적삼각측량방법에 준하였을 경우에는 지적삼각측량품을 적용한다.

․벌채보상비, 재료의 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.

․관측기계는 GPS, 토탈스테이션, 광파거리측거기, 각 관측 장비로 한다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․본 품에 있어 매설작업에 따르는 자재대 및 운반비 인부임은 별도로 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산예]

지구에 지적삼각측량점을 구점 10점, 여점 3점을 측량할 경우의 기본품(지적삼각측량)

이외의 내용 (내용생략)

[주] ① (현행과 같음)

② 표고계수

본 품은 작업지역의 표고 500m미만인 경우를 기준으로 한 것이며, 500m 이상일 때에는 다음의 값 이내를 가산할 수 있다.

표 고 명	가 산 범 위	비 고
500m～1,000m 1,000m이상	20% 40%

③ 성과품 (현행과 같음)

④ 기타사항

․(현행과 같음)

․지적삼각보조점 측량수수료는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 적용한다. 다만, 지적법령에 의거 영구표지를 설치하고 지적삼각측량방법에 준하였을 경우에는 지적삼각측량품을 적용한다.

․벌채보상비, 재료의 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.

․관측기계는 GPS, 토탈스테이션, 광파거리측거기, 각 관측 장비로 한다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․본 품에 있어 매설작업에 따르는 자재대 및 운반비 인부임은 별도로 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산예]

사업지구에 지적삼각점측량을 구하는점 10점, 주어진점 3점을 측량할 경우의 기본품(지적삼각점측량)

이외의 내용 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-34

지적도근측량

보완

21-34 지적도근측량 (‘05년 보완)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합 계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(1.12)	1	1			(1.12)	(1.12)			( )는 내업임
계획준비		(0.56)	1	2			(0.56)	(1.12)
답 사		0.84		2	1			1.68	0.84
선 점		1.96	1	2		1	1.96	3.92		1.96
관 측		3.92		2	1			7.84	3.92
계 산		(1.68)		2				(3.36)
등 사		(1.12)		1				(1.12)
준비도작성		(1.12)			1				(1.12)
기지부합여부확인		2.24		2	1			4.48	2.24
성과작성		(1.12)		2				(2.24)
점 검		(0.56)	1				(0.56)
성과인계		(0.56)		1				(0.56)
소계	외업	8.96					1.96	17.92	7.00	1.96
	내업	(7.84)					(2.24)	(9.52)	(1.12)
합 계		16.80					4.20	27.44	8.12	1.96

21-34 지적도근점측량

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합 계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(1.12)	1	1			(1.12)	(1.12)			( )는 내업임
계획준비		(0.56)	1	2			(0.56)	(1.12)
답 사		0.84		2	1			1.68	0.84
선 점		1.96	1	2		1	1.96	3.92		1.96
관 측		3.92		2	1			7.84	3.92
계 산		(1.68)		2				(3.36)
지적전산파일변환		(1.12)		1				(1.12)
준비도작성		(1.12)			1				(1.12)
기지부합여부확인		2.24		2	1			4.48	2.24
성과작성		(1.12)		2				(2.24)
점 검		(0.56)	1				(0.56)
성과인계		(0.56)		1				(0.56)
소계	외업	8.96					1.96	17.92	7.00	1.96
	내업	(7.84)					(2.24)	(9.52)	(1.12)
합 계		16.80					4.20	27.44	8.12	1.96

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-34

지적도근측량

보완

[주] ① (내용생략)

② 가산계수

방위각법에 의한 측량방법을 기준으로 하였으며, 배각법에 의하여 측량하였을 경우에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분	계수	비고
방위각법	1.00
배각법	1.37

③ 성과품  (내용생략)

④ 기타사항

․본 품은 축척과 측량지역의 대⋅소에 불구하고 도근점 50점을 기준으로 한 것이다.

․본 품에는 지적도근측량을 위한 지적삼각측량 품이 포함되지 않았으므로 지적삼각측량비를 별도 계상한다.

․본 품에는 지적도근점 표시를 하기 위한 재료 표지대는 포함되지 않았다.

․거리측정 등 관측기계는 GPS, 토탈스테이션, 광파거리측거기, 각 관측장비로 한다.

이외의 내용 (내용생략)

[주] ① (현행과 같음)

② 가산계수

방위각법에 의한 측량방법을 기준으로 하였으며, 배각법에 의하여 측량하였을 경우에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분	계수	비고
방위각법	1.00
배각법	1.37

③ 성과품  (현행과 같음)

④ 기타사항

․본 품은 축척과 측량지역의 대⋅소에 불구하고 도근점 50점을 기준으로 한 것이다.

․본 품에는 지적도근점측량을 위한 지적삼각측량 품이 포함되지 않았으므로 지적삼각측량비를 별도 계상한다.

․본 품에는 지적도근점 표시를 하기 위한 재료 표지대는 포함되지 않았다.

․거리측정 등 관측기계는 GPS, 토탈스테이션, 광파거리측거기, 각 관측장비로 한다.

이외의 내용 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-34

지적도근측량

보완

[계산예]

① 기준단가

지구에 지적도근측량을 배각법에 의하여 300점을 측량할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡가산계수：0.37  ｜  합계 : 1.37 = (㉠+㉡)

구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지적산업기사 지 적 기 능 사 인 부	4.20×1.37 = 5.75 27.44×1.37 = 37.59 8.12×1.37 =11.12 1.96×1.37 = 2.69	w1 w2 w3 w4	W1= 5.75×w1 W2=37.59×w2 W3=11.12×w3 W4= 2.69×w4
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 50

[ 합    계 ] = [단가] × 300

[계산예]

① 기준단가

지구에 지적도근점측량을 배각법에 의하여 300점을 측량할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡가산계수：0.37  ｜  합계 : 1.37 = (㉠+㉡)

구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지적산업기사 지 적 기 능 사 인 부	4.20×1.37 = 5.75 27.44×1.37 = 37.59 8.12×1.37 =11.12 1.96×1.37 = 2.69	w1 w2 w3 w4	W1= 5.75×w1 W2=37.59×w2 W3=11.12×w3 W4= 2.69×w4
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 50

[ 합    계 ] = [단가] × 300

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-36-1

도면작성

보완

21-36 지적도작성

21-36-1 도면작성

구 분 작업별	일수	인 원 수								비고
		1일당				합 계
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
등 사	(0.25)		1				(0.25)			( )는 내업임
제 도	(0.34)		1				(0.34)
대조수정	(0.03)		1				(0.03)
성과작성	(0.13)		1				(0.13)
점 검	(0.02)		1				(0.02)
성과인계	(0.01)		1				(0.01)
합 계	(0.78)						(0.78)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

② 성과품 (내용생략)

③ 기타사항 (내용생략)

21-36 지적도작성

21-36-1 도면작성

구 분 작업별	일수	인 원 수								비고
		1일당				합 계
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
지적전산파일변환	(0.25)		1				(0.25)			( )는 내업임
제 도	(0.34)		1				(0.34)
대조수정	(0.03)		1				(0.03)
성과작성	(0.13)		1				(0.13)
점 검	(0.02)		1				(0.02)
성과인계	(0.01)		1				(0.01)
합 계	(0.78)						(0.78)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

② 성과품 (현행과 같음)

③ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-1

지적현황 측량(도해)

보완

21-37 지적현황측량 (‘05년 신설)

21-37-1 지적현황측량(도해)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업임
계획준비		(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사		(0.12)		1				(0.12)
준비도	작성	(0.10)		1				(0.10)
	확인	(0.06)		1				(0.06)
실지측량		0.52	1	1	1		0.52	0.52	0.52
성과설명		0.04	1				0.04
결과도작성		(0.12)		1				(0.12)
면적측정		(0.04)		1				(0.04)
성과도및조서작성		(0.04)		1				(0.04)
점검		(0.04)	1				(0.04)
성과인계		(0.02)	1				(0.02)
소계	외업	0.56					0.56	0.52	0.52
	내업	(0.82)					(0.12)	(0.76)
합 계		1.38					0.68	1.28	0.52

21-37 지적현황측량

21-37-1 지적현황측량(도해)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.20)		1				(0.20)			( )는 내업 임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.45	1	1	1		0.45	0.45	0.45
성과설명		0.12	1				0.12
면적측정및계산		(0.03)		1				(0.03)
결과도작성		(0.10)		1				(0.10)
결과부및조서작성		(0.10)		1				(0.10)
성과점검및인계		(0.09)	1				(0.09)
소계	외업	0.57					0.57	0.45	0.45
	내업	(0.73)					(0.18)	(0.64)
합계		1.30					0.75	1.09	0.45

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-1

지적현황 측량(도해)

보완

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

④ 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용)

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

⑤ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ 개인이 신청하는 일반업무에 대해서는 다음의 공시지가 가격대별 계수를 본품에 곱하여 계상한다. 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다.

⑥ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

⑤ 지가계수

㉮ 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ～15,000원	15,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,001원 ～5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	1.3+(0.1*n)

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑥ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-1

지적현황 측량(도해)

보완

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 지적현황측량결과도	1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도	1부

㉰ 지적현황측량성과도	1부

㉱ 면적계산부	1부

⑧ 기타사항

․지적현황측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다.

․면적이나 현황선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 40%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때마다 가산한다.

(신설)

․본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 7,000㎡인 토지를 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.75

합계 : 2.27 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.68×2.27=1.54 1.28×2.27=2.91 0.52×2.27=1.18	w1 w2 w3	W1=1.54×w1 W2=2.91×w2 W3=1.18×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 지적현황측량결과도	1부

㉯ 측량결과부(측량성과도 등)                        1부

㉰ 면적계산부	1부

⑧ 기타사항

․지적현황측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다.

․면적이나 현황선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 40%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때마다 가산한다.

․ 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.

․본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

․도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 5,000㎡인 토지를 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.00 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×2.00=1.50 1.09×2.00=2.18 0.45×2.00=0.90	w1 w2 w3	W1=1.50×w1 W2=2.18×w2 W3=0.90×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-1

지적현황 측량(도해)

보완

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 토지를 현황측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.12

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.52 = (㉠+㉢+㉣), 1.49 = (㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.68×1.52=1.03 1.28×1.52=1.95 0.52×1.52=0.79	w1 w2 w3	W1=1.03×w1 W2=1.95×w2 W3=0.79×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지․연속지

시지역으로서 70필지의 토지를 현황측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢등록계수：0.00

㉣지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢+㉣), 1.37 = (㉡+㉢+㉣)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×1.40=1.05 1.09×1.40=1.53 0.45×1.40=0.63	w1 w2 w3	W1=1.05×w1 W2=1.53×w2 W3=0.63×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-1

지적현황 측량(도해)

보완

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.68×1.49=1.01 1.28×1.49=1.91 0.52×1.49=0.77	w1 w2 w3	W1=1.01×w1 W2=1.91×w2 W3=0.77×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

㉰ 지가계수 적용단가

일반인이 신청하는 지적측량의 경우 ㎡당 공시지가 2,500원, 축척 1:1,200토지 1필지의 면적이 7,000㎡이고 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡등록계수：0.12  ㉢면적계수：0.75

㉣지가계수：-0.30  ｜ 합계 : 1.57 = ㉠+㉡+㉢+㉣

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.68×1.57=1.07 1.28×1.57=2.01 0.52×1.57=0.82	w1 w2 w3	W1=1.07×w1 W2=2.01×w2 W3=0.82×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] 1. 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

2. 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×1.37=1.03 1.09×1.37=1.49 0.45×1.37=0.62	w1 w2 w3	W1=1.03×w1 W2=1.49×w2 W3=0.62×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

㉰ 지가계수 적용단가

도해지역의 경우 ㎡당 공시지가 3,500원, 축척 1:1,200토지 1필지의 면적이 5,000㎡이고 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡등록계수：0.00  ㉢면적계수：0.60

㉣지가계수：-0.30  ｜ 합계 : 1.30 = ㉠+㉡+㉢+㉣

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×1.30=0.98 1.09×1.30=1.42 0.45×1.30=0.59	w1 w2 w3	W1=0.98×w1 W2=1.42×w2 W3=0.59×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-2

지적현황 측량(수치)

보완

21-37-1 지적현황측량(수치)

구분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사			(0.26)		1				(0.26)			( )는 내업임
계획준비			(0.07)	1	1			(0.07)	(0.07)
등 사			(0.09)		1				(0.09)
준비도	작성		(0.11)			1				(0.11)
	확인		(0.07)		1				(0.07)
실지 측량			0.53	1	1	1		0.53	0.53	0.53
성과설명			0.06	1				0.06
결과도작성			(0.19)		1				(0.19)
면 적 측 정			(0.04)			1				(0.04)
성과도및조서작성			(0.07)			1				(0.04)
점 검			(0.05)	1				(0.05)
성과 인계			(0.05)	1				(0.05)
소계		외 업	0.59					0.59	0.53	0.53
		내 업	(1.00)					(0.17)	(0.68)	(0.19)
합 계			1.59					0.76	1.21	0.72

[주] ➀ (내용생략)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

21-37-1 지적현황측량(수치)

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업 임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.40	1	1	1		0.40	0.40	0.40
성과설명		0.12	1				0.12
면적측정및계산		(0.03)		1				(0.03)
결과도작성		(0.15)		1				(0.15)
결과부및조서작성		(0.11)		1				(0.11)
성과점검및인계		(0.09)	1				(0.09)
소계	외업	0.52					0.52	0.40	0.40
	내업	(0.81)					(0.18)	(0.72)
합계		1.33					0.70	1.12	0.40

[주] ➀ (현행과 같음)

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-2

지적현황 측량(수치)

보완

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

③ 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용)

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

④ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ 개인이 신청하는 일반업무에 대해서는 다음의 공시지가 가격대별 계수를 본품에 곱하여 계상한다. 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다.

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 지적현황측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도	1부

㉰ 지적현황측량성과도	1부

㉱ 좌표면적계산부

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

④ 지가계수

㉮ 대상토지에 대한 적용 공시지가는 당해연도 국토해양부 장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ～15,000원	15,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,001원 ～5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	1.3+(0.1*n)

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 지적현황측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 측량결과부(측량성과도 등)                       1부

㉰ 좌표면적계산부	1부

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-2

지적현황 측량(수치)

보완

⑦ 기타사항

․지적현황측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다.

․면적이나 현황선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 40%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때마다 가산한다.

(신설)

․ 본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

․ 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․ 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

․ 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

․ 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다

이외의 내용 (내용생략)

[계산예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 7,000㎡인 토지를 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡지역구분계수：0.40 ㉢면적계수：0.75

합계 : 2.15 = (㉠+㉡+㉢)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.76×2.15=1.63 1.21×2.15=2.60 0.72×2.15=1.55	w1 w2 w3	W1=1.63×w1 W2=2.60×w2 W3=1.55×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지․연속지

수치지역인 시지역의 70필지 토지를 현황측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢), 1.37 = (㉡+㉢)

⑦ 기타사항

․ 지적현황측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다.

․ 면적이나 현황선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 40%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때마다 가산한다.

․ 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.

․ 본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

․ 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․ 작업상 지적기준점측량과 수준측량을 실시할 경우에는 지적기준점측량 및 수준측량 비용을 별도 계상한다.

․ 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

․ 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다

이외의 내용 (현행과 같음)

[계산예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 5,000㎡인 토지를 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡지역구분계수：0.40 ㉢면적계수：0.60

합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.70×2.00=1.40 1.12×2.00=2.24 0.40×2.00=0.80	w1 w2 w3	W1=1.40×w1 W2=2.24×w2 W3=0.80×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지․연속지

수치지역인 시지역의 70필지 토지를 현황측량 할 경우 (1필지당 단가)

㉠기본계수(50필지까지)：1.0, ㉡기본계수(100필지까지)：0.97 ㉢지역구분계수：0.40  ｜ 합계 : 1.40 = (㉠+㉢), 1.37 = (㉡+㉢)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-2

지적현황 측량(수치)

보완

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.76×1.40=1.06 1.21×1.40=1.69 0.72×1.40=1.01	w1 w2 w3	W1=1.06×w1 W2=1.69×w2 W3=1.01×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.76×1.37=1.04 1.21×1.37=1.66 0.72×1.37=0.99	w1 w2 w3	W1=1.04×w1 W2=1.66×w2 W3=0.99×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

㉮ 기본단가(50필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.70×1.40=0.98 1.12×1.40=1.57 0.40×1.40=0.56	w1 w2 w3	W1=0.98×w1 W2=1.57×w2 W3=0.56×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓐ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

㉯ 체감계수 적용단가 (51필지～100필지까지)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.70×1.37=0.96 1.12×1.37=1.53 0.40×1.37=0.55	w1 w2 w3	W1=0.96×w1 W2=1.53×w2 W3=0.55×w3
계			∑W

[ 결정단가ⓑ ] = (∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[ 합  계 ] = (단가ⓐ × 50필지) + (단가ⓑ × 20필지)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-37-2

지적현황 측량(수치)

보완

㉰ 지가계수 적용단가

일반인이 신청하는 지적측량의 경우 수치지역으로 ㎡당 공시지가 2,500원, 토지 1필지의 면적이 7,000㎡이고 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡면적계수：0.75  ㉢지가계수：-0.30

합계 : 1.45 = ㉠+㉡+㉢

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.76×1.45=1.10 1.21×1.45=1.75 0.72×1.45=1.04	w1 w2 w3	W1=1.10×w1 W2=1.75×w2 W3=1.04×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] =(∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] 1. 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

2. 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

㉰ 지가계수 적용단가

수치지역으로 ㎡당 공시지가 3,500원, 토지 1필지의 면적이 5,000㎡이고 2필지로 현황측량 할 경우

㉠기본계수：1.0  ㉡면적계수：0.60  ㉢지가계수：-0.30

합계 : 1.30 = ㉠+㉡+㉢

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.70×1.30=0.91 1.12×1.30=1.46 0.40×1.30=0.52	w1 w2 w3	W1=0.91×w1 W2=1.46×w2 W3=0.52×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] =(∑W + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지․연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-39-1

자동제도(좌표독취)

보완

21-39 자동제도 (‘05년 신설)

21-39-1 자동제도(좌표취득)

기본품 (내용생략)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

② 성과품 (내용생략)

③ 기타사항 (내용생략)

21-39 자동제도

21-39-1 자동제도(좌표취득)

기본품 (현행과 같음)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

② 성과품 (현행과 같음)

③ 기타사항 (현행과 같음)

토목

21-39-2

자동제도(좌표입력)

보완

21-39-2 자동제도(좌표입력)

기본품 (내용생략)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

② 성과품 (내용생략)

③ 기타사항 (내용생략)

21-39-2 자동제도(좌표입력)

기본품 (현행과 같음)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

② 성과품 (현행과 같음)

③ 기타사항 (현행과 같음)

토목

21-39-3

자동제도(파일제공)

보완

21-39-3 자동제도(파일제공)

구 분 작업별	일수	인 원 수								비고
		1일당				합계
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사	(0.05)		1				(0.05)			( )는 내업임
계획준비	(0.04)	1	1			(0.04)	(0.04)
데이터 편집	(0.09)		1				(0.09)
도 면 작 성	(0.06)		1				(0.06)
대 조 수 정	(0.08)	1				(0.08)
성 과 작 성	(0.07)		1				(0.07)
점 검	(0.03)	1				(0.03)
성과인계	(0.03)	1					(0.03)
합 계	(0.45)					(0.15)	(0.34)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

② 성과품 (내용생략)

③ 기타사항 (내용생략)

21-39-3 자동제도(파일제공)

구 분 작업별	일수	인 원 수								비고
		1일당				합계
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사	(0.05)		1				(0.05)			( )는 내업임
계획준비	(0.04)	1	1			(0.04)	(0.04)
데이터 편집	(0.09)		1				(0.09)
도 면 작 성	(0.06)		1				(0.06)
대 조 수 정	(0.08)	1				(0.08)
성 과 작 성	(0.07)		1				(0.07)
점 검	(0.03)	1				(0.03)
성과인계	(0.03)		1				(0.03)
합 계	(0.45)					(0.15)	(0.34)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

② 성과품 (현행과 같음)

③ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-40

도시계획선(인선)

보완

21-40 도시계획선(인선) (‘05년 신설)

구 분 작업별	일수	인 원 수								비고
		1일당				합계
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사	(0.09)		1				(0.09)			( )는 내업임
계획준비	(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)
등 사	(0.13)		1				(0.13)
도시계획선인선	(0.11)		1				(0.11)
대 조 수 정	(0.07)	1				(0.07)
점 검	(0.04)	1				(0.04)
성과인계	(0.03)	1				(0.03)
합 계	(0.50)					(0.17)	(0.36)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

② 기타사항

․본 품은 도시계획선을 도면에 인선한 품이다.

․본 품은 지적도 크기의 1장을 기준으로 한 것이다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

21-40 도시계획선(인선)

구 분 작업별	일수	인 원 수								비고
		1일당				합계
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사	(0.09)		1				(0.09)			( )는 내업 임
계획준비	(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)
지적전산파일변환	(0.13)		1				(0.13)
성과작성	(0.11)		1				(0.11)
대 조 수 정	(0.07)	1				(0.07)
점 검	(0.04)	1				(0.04)
성과인계	(0.03)	1				(0.03)
합 계	(0.50)					(0.17)	(0.36)

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

② 기타사항

․본 품은 도시계획선을 프로그램을 이용하여 도면에 선을 연결하는 품이다

․본 품은 지적도 크기의 1장을 기준으로 한 것이다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-41-1

축척변경 측량(도해지역에서 도해지역으로)

보완

21-41 축척변경측량 (‘05년 신설)

21-41-1 축척변경측량(도해지역에서 도해지역으로)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사		(0.41)		1				(0.41)			( )는 내업임
계획준비		(0.08)	1	1			(0.08)	(0.08)
현 장 조 사		0.26	1	1			0.26	0.26
등 사		(0.06)		1				(0.06)
준비도	작성	(0.08)		2				(0.16)
	확인	(0.02)	1				(0.02)
신도축도		(0.03)		1				(0.03)
실 지 측 량		0.43	1	2			0.43	0.86
경계점 결정		(0.35)	1	1			(0.35)	(0.35)
결과도 작성		(0.04)		2				(0.08)
성과작성		(0.13)		2				(0.26)
점 검		(0.01)	1				(0.01)
성과인계		(0.02)	1				(0.02)
소 계	외 업	0.69					0.69	1.12
	내 업	(1.23)					(0.48)	(1.43)
합 계		1.92					1.17	2.55

21-41 축척변경측량

21-41-1 축척변경측량(도해지역에서 도해지역으로)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.24)		1				(0.24)			( )는 내업 임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.17)		1				(0.17)
현지측량		0.56	1	1	1		0.56	0.56	0.56
성과설명		0.14	1				0.14
면적측정및계산		(0.07)		1				(0.07)
결과도작성		(0.10)		1				(0.10)
결과부및조서작성		(0.10)		1				(0.10)
성과점검및인계		(0.12)	1				(0.12)
소계	외업	0.70					0.70	0.56	0.56
	내업	(0.89)					(0.21)	(0.77)
합계		1.59					0.91	1.33	0.56

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-41-1

축척변경 측량(도해지역에서 도해지역으로)

보완

[주]

(① 신설)

① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

② 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

③ 지역구분계수 (내용생략)

④ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 축척변경 측량결과도                        1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도                  1부

㉰ 측량성과도                                 1부

⑥ 기타사항 (내용생략)

.

[주] ① 본 품은 「측량․수로조사 및 지적에 관한 법률」 제2조 제34호 규정에 의하여 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰축척으로 변경하여 등록하기 위해서 도해측량방법으로 실시하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수 (현행과 같음)

⑤ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 축척변경 측량결과도                        1부

㉯ 측량결과부(측량성과도 등)                   1부

⑦ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-41-2

축척변경 측량(도해지역에서 수치지역으로)

보완

21-41-2 축척변경측량(도해지역에서 수치지역으로)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사		(0.04)		1				(0.04)			( )는 내업임
계획준비		(0.01)	1	1			(0.01)	(0.01)
현 장 조 사		0.22	1	1			0.22	0.22
등 사		(0.01)		1				(0.01)
현 지 측 량		0.56	1	2	1		0.56	1.12	0.56
좌 표 계 산		(0.19)		1				(0.19)
좌표전개		(0.02)		1				(0.02)
경계점조정		(1.08)	1	1			(1.08)	(1.08)
면적계산		(0.20)		2				(0.40)
결과도 작성		(0.04)		2				(0.22)
성과작성		(0.05)		2				(0.16)
점 검		(0.01)	1				(0.01)
성과인계		(0.02)	1				(0.02)
소 계	외 업	0.78					0.78	1.34	0.56
	내 업	(1.67)					(1.12)	(2.13)
합 계		2.45					1.90	3.47	0.56

21-41-2 축척변경측량(도해지역에서 수치지역으로)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사		(0.26)		1				(0.26)			( )는 내업임
계획준비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)
준비도작성		(0.12)		1				(0.12)
현지측량		0.62	1	1	1		0.62	0.62	0.62
성과설명		0.13	1				0.13
면적측정및계산		(0.04)		1				(0.04)
결과도작성		(0.15)		1				(0.15)
결과부및조서작성		(0.11)		1				(0.11)
성과점검및인계		(0.13)	1				(0.13)
소계	외업	0.75					0.75	0.62	0.62
	내업	(0.90)					(0.22)	(0.77)
합계		1.65					0.97	1.39	0.62

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-41-2

축척변경 측량(도해지역에서 수치지역으로)

보완

[주]

(① 신설)

① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

② 지역구분계수 (내용생략)

③ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

④ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 축척변경 측량결과도 및 계산부              1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도                  1부

㉰ 측량성과도                                 1부

⑤ 기타사항 (내용생략)

[주] ① 본 품은 「측량․수로조사 및 지적에 관한 법률」 제2조 제34호 규정에 의하여 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰축척으로 변경하여 수치로 등록하기 위해서 경위의 측량방법으로 실시하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 지역구분계수 (현행과 같음)

④ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 축척변경 측량결과도 및 계산부              1부

㉯ 측량결과부(측량성과도 등)                   1부

㉰ 좌표면적계산부                             1부

⑥ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-42-1

시설편입지 면적측정(도해)

삭제

21-42 시설편입지 면적측정 (‘05년 신설)

21-42-1 시설편입지 면적측정(도해)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사		(0.20)		1				(0.20)			( )는 내업임
계획준비		(0.04)	1	1			(0.04)	(0.04)
등 사		(0.10)		1				(0.10)
준비도	작성	(0.10)		1				(0.10)
	확인	(0.06)		1				(0.06)
결과도 작성		(0.10)		1				(0.10)
면 적 측 정		(0.04)		1				(0.04)
성과도및조서작성		(0.04)		1				(0.04)
점 검		(0.05)	1				(0.05)
성과인계		(0.05)	1				(0.05)
합 계		(0.78)					(0.14)	(0.68)

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-42-1

시설편입지 면적측정(도해)

삭제

② 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

③ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

④ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 시설편입지 측량결과도                              1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도                          1부

㉰ 면적측정부                                         1부

㉱ 면적조서                                           3부

㉲ 성과도                                             1부

③ 기타사항 (내용생략)

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-42-2

시설편입지 면적측정(수치)

삭제

21-42-2 시설편입지 면적측정(수치)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합 계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사		(0.22)		1				(0.22)			( )는 내업임
계 획 준 비		(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사		(0.08)		1				(0.08)
준비도	작성	(0.10)		1				(0.10)
	확인	(0.06)		1				(0.06)
결과도 작성		(0.16)		1				(0.16)
면 적 측 정		(0.06)		1				(0.06)
성과도및조서작성		(0.06)		1				(0.06)
점 검		(0.06)	1				(0.06)
성과인계		(0.06)	1				(0.06)
합 계		(0.92)					(0.18)	(0.80)

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

② 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

③ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 시설편입지 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도	1부

㉰ 좌표면적계산부	1부

㉱ 면적조서	3부

㉲ 성과도	1부

④ 기타사항 (내용생략)

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-43-1

도시계획선명시

측량(도해)

삭제

21-43 도시계획선 명시측량

21-43-1 도시계획선 명시측량(도해)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자료조사			(0.24)		1				(0.24)			( )는 내업임
계획준비			(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사			(0.11)		1				(0.11)
준비도		작성	(0.10)		1				(0.10)
		확인	(0.08)		1				(0.08)
실지측량			0.53	1	1	1		0.53	0.53	0.53
성과설명			0.06	1				0.06
결과도작성			(0.09)		1				(0.09)
성과도및조서작성			(0.05)		1				(0.05)
점 검			(0.04)	1				(0.04)
성과인계			(0.06)	1				(0.06)
소계	외 업		0.59					0.59	0.53	0.53
	내 업		(0.83)					(0.16)	(0.73)
합 계			1.42					0.75	1.26	0.53

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-43-1

도시계획선명시

측량(도해)

삭제

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

② 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

③ 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용) (내용생략)

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

④ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ (내용생략)

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다.

⑤ 집단지․연속지 체감계수  (내용생략)

⑥ 측점계수

본 품은 5점의 도시계획 명시점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 도시계획 명시점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점이하	6점～10점	11점～15점	16점～20점	21점～25점	26점～30점	30점초과시 매5점마다
계수	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.05×n

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도시계획선명시 측량결과도	1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도	1부

㉰ 측량성과도	1부

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-43-1

도시계획선명시

측량(도해)

삭제

⑧ 기타사항

․본 품은 도해지역의 도시계획 명시측량시 작업한 품이다.

․도시계획 명시측량의 축척은 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다.

․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

․1필지의 면적은 도시계획선에 의하여 구획된 필지의 면적으로 한다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 1,500㎡인 토지를 도시계획선명시측량 할 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢지역구분계수：0.40 ㉣면적계수：0.75

합계 : 2.27 = (㉠+㉡+㉢+㉣)

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×2.27=1.70 1.26×2.27=2.86 0.53×2.27=1.20	w1 w2 w3	W1=1.70×w1 W2=2.86×w2 W3=1.20×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-43-1

도시계획선명시

측량(도해)

삭제

② 지가계수 적용단가

일반인이 신청하는 지적측량의 경우 ㎡당 공시지가 2,500원, 축척 1:1,1200 토지 1필지 1,000㎡의 토지를 복원점 6점으로 복원하는 도시계획선명시 측량을 실시하는 경우

㉠기본계수：1.0 ㉡등록계수：0.12 ㉢면적계수：0.62 ㉣측점게수 : 0.05      ㉤지가계수：-0.30   ｜  합계 : 1.49 = ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤

내 용 구 분	수 량	단 가	금 액
지 적 기 사 지 적 산 업 기 사 지 적 기 능 사	0.75×1.49=1.12 1.26×1.49=1.88 0.53×1.49=0.79	w1 w2 w3	W1=1.12×w1 W2=1.88×w2 W3=0.79×w3
계			∑W

[ 결정단가 ] = ∑W + 직접경비 + 간접측량비

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비․기계경비․재료소모품비) 및 간접측량비(제경비․기술료)를 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-43-2

도시계획선 명시

측량(수치)

삭제

21-43-2 도시계획선 명시측량(수치)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사			(0.25)		1				(0.25)			( )는 내업임
계획준비			(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)
등 사			(0.07)		1				(0.07)
준비도		작성	(0.10)		1				(0.10)
		확인	(0.06)		1				(0.06)
실지측량			0.78	1	1	1		0.78	0.78	0.78
성과설명			0.06	1				0.06
결과도작성			(0.14)		1				(0.14)
성과도및조서작성			(0.05)		1				(0.05)
점 검			(0.06)	1				(0.06)
성 과 인 계			(0.06)	1				(0.06)
소 계	외 업		0.84					0.84	0.78	0.78
	내 업		(0.85)					(0.18)	0.73
합 계			1.69					1.02	1.51	0.78

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-43-2

도시계획선 명시

측량(수치)

삭제

② 지역구분계수(기관 등이 신청하는 특수업무에 적용)

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구 분 내 용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 특수업무란 국가․공공기관 및 법인 등이 측량을 신청하는 업무를 말한다.

③ 지가계수(개인이 신청하는 일반업무에 적용)

㉮ (내용생략)

㉯ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 내용	3,000원 이하	3,001원 ～10,000원	10,001원 ～30,000원	30,001원 ～100,000원	100,001원 ～1,000,000원	1,000,000원 초과
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60

* 일반업무란 개인이 본인소유의 재산관리 등의 목적으로 측량을 신청하는 업무를 말한다.

④ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑤ 측점계수

본 품은 5점의 도시계획 명시점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 도시계획 명시점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점이하	6점～10점	11점～15점	16점～20점	21점～25점	26점～30점	30점초과시 매5점마다
계수	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.05×n

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 도시계획선명시 측량결과도 및 계산부	1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도	1부

㉰ 측량성과도	1부

⑦ 기타사항

․본 품은 수치지역의 도시계획 명시측량시 작업한 품이다.

․도시계획 명시측량의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다.

․작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

․1필지의 면적은 도시계획선에 의하여 구획된 필지의 면적으로 한다.

․본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

․본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-44

지적불부합지조사 측량(도해)

보완

21-44 지적불부합지조사 측량(도해) (‘05년 신설)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사			(0.19)		1				(0.19)			( )는 내업임
계획준비			(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)
등 사			(0.06)		1				(0.06)
준비도	작성		(0.04)		1				(0.04)
	확인		(0.01)	1				(0.01)
실 지 측 량			0.36	1	2			0.36	0.72
결과도 작성			(0.16)		2				(0.32)
면 적 측 정			(0.08)		2				(0.16)
성과도및조서작성			(0.12)		2				(0.24)
점 검			(0.04)	1				(0.04)
성과인계			(0.05)	1				(0.05)
소 계		외 업	0.36					0.36	0.72
		내 업	(0.78)					(0.13)	(1.04)
합 계			1.14					0.49	1.76

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

21-44 지적불부합지조사 측량(도해)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사			(0.19)		1				(0.19)			( )는 내업임
계획준비			(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)
지적전산파일변환			(0.06)		1				(0.06)
준비도	작성		(0.04)		1				(0.04)
	확인		(0.01)	1				(0.01)
실 지 측 량			0.36	1	2			0.36	0.72
결과도 작성			(0.16)		2				(0.32)
면적측정및계산			(0.08)		2				(0.16)
결과부및조서작성			(0.12)		2				(0.24)
점 검			(0.04)	1				(0.04)
성과인계			(0.05)	1				(0.05)
소 계		외 업	0.36					0.36	0.72
		내 업	(0.78)					(0.13)	(1.04)
합 계			1.14					0.49	1.76

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1*n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-44

지적불부합지조사 측량(도해)

보완

② 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

③ 지역구분계수 (내용생략)

④ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 불부합지조사 측량결과도                    1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도                  1부

㉰ 면적측정부                                 1부

㉱ 면적조서                                   3부

㉲ 측량성과도                                 1부

⑥ 기타사항 (내용생략)

② 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

③ 지역구분계수 (현행과 같음)

④ 집단지․연속지 체감계수 (현행과 같음)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 불부합지조사 측량결과도                    1부

㉯ 면적측정부                                 1부

㉰ 면적조서                                   3부

㉱ 측량결과부(측량성과도 등)                   1부

⑥ 기타사항 (현행과 같음)

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-45-1 등록사항정정
측량 (도해)

삭제

21-45 등록사항정정 측량 (‘05년 신설)

21-45-1 등록사항정정 측량(도해)

구 분 작업별			일수	인 원 수								비고
				1일당				합계
				지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사			(0.79)		1				(0.79)			( )는 내업임
계획준비			(0.17)	1	1			(0.17)	(0.17)
등 사			(0.14)		1				(0.14)
준비도	작성		(0.06)		1				(0.06)
	확인		(0.11)	1				(0.11)
실 지 측 량			0.31	1	2			0.31	0.62
결과도 작성			(0.11)		2				(0.22)
면 적 측 정			(0.06)		2				(0.12)
성과도및조서작성			(0.07)		2				(0.14)
점 검			(0.03)	1				(0.03)
성과인계			(0.04)	1				(0.04)
소 계		외 업	0.31					0.31	0.62
		내 업	(1.58)					(0.35)	(1.64)
합 계			1.89					0.66	2.26

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-45-1 등록사항정정
측량 (도해)

삭제

② 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구 분 내 용	토 지	임 야
계수	1.12	1.36

③ 지역구분계수 (내용생략)

④ 집단지․연속지 체감계수  (내용생략)

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉮ 등록사항정정 측량결과도	1부

㉯ 지적도 또는 임야도 등사도	1부

㉰ 좌표면적계산부	1부

㉱ 면적조서	3부

㉲ 측량성과도	1부

⑥ 기타사항

․본 품은 도해지역의 등록사항정정 측량시 작업한 품이다.

․측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6,000로 구분한다.

이외의 내용 (내용생략)

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

21-45-2

등록사항정정 측량(수치)

삭제

21-45-2 등록사항정정 측량(수치)

구 분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능사	인부
자 료 조 사		(0.20)		1				(0.20)			( )는 내업임
계획준비		(0.08	1	1			(0.08)	(0.08)
등 사		(0.09)		1				(0.09)
준비도	작성	(0.23)		1				(0.23)
	확인	(0.21)	1				(0.21)
실 지 측 량		0.32	1	2			0.32	0.64
결과도 작성		(0.22)		2				(0.44)
면 적 측 정		(0.19)		2				(0.38)
성과도및조서작성		(0.21)		2				(0.42)
점 검		(0.11)	1				(0.11)
성과인계		(0.06)	1				(0.06)
소 계	외 업	0.32					0.32	0.64
	내 업	(1.60)					(0.46)	(1.84)
합 계		1.92					0.78	2.48

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 3,000㎡, 임야는 10,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

가산횟수 구 분	0회	1	2	3	4	5	6이상
계수	1.00	1.62	1.75	1.90	2.13	2.23	1.73+0.1(n)

② 지역구분계수  (내용생략)

“삭  제”

토목

항목	구분	현 행	개 정	비고
21-45-2 등록사항정정 측량(수치)	삭제	③ 집단지․연속지 체감계수 (내용생략) ④ 성과작성품 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다. ㉮ 등록사항정정 측량결과도 및 계산부 1부 ㉯ 지적도 또는 임야도 등사도 1부 ㉰ 좌표면적계산부 1부 ㉱ 면적조서 3부 ㉲ 측량성과도 1부 ⑤ 기타사항 ․본 품은 수치지역의 등록사항정정 측량시 작업한 품이다 ․측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다. 이외의 내용 (내용생략)	“삭 제”	토목

- 제22장 하수 -

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

22-1 하수관준설

(버킷식)

보완

22-1 하수관준설(버킷식)(’93년 신설)

(㎥당)

구 분	규 격	단 위	수 량
보 통 인 부 버 킷 준 설 기	경운기 1톤	인 시간	1.81 6.26

[주] ① 본 품은 버킷준설기(경운기)를 이용하여 하수관거를 준설하는 것이다.

② 본 품의 버킷준설기는 2대를 기준한 것이다.

③ 기구손료, 잡재료비는 별도 계상한다.

④ 준설토의 운반은 별도 계상한다.

⑤ 보통인부품에는 버킷준설기 조종원이 포함되어 있지 않다.

19-2 하수도

19-2-4 유지관리

1. 하수관준설(버킷식)(’93년 신설, ’12년 보완)

(㎥당)

구 분	규 격	단 위	수 량
보 통 인 부 버 킷 준 설 기	경운기 1톤	인 시간	1.40 5.66

[주] ① 본 품은 버킷준설기(경운기)를 이용하여 하수관거를 준설하는 것이다.

② 본 품의 버킷준설기는 2대를 기준한 것이다.

③ 공구손료, 잡재료비는 별도 계상한다.

④ 준설토의 운반은 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

22장 하수

22-2 하수관준설

(흡입식)

보완

22-2 하수관준설(흡입식)(’93년 신설)

1. 작업편성

구 분	규 격	단 위	수 량
특 별 인 부 보 통 인 부		인인	3 1

2. 준설(흡입준설기)

Q=

60․q․f․E

cm

(㎥/hr)

E : 0.9

cm=t1+t2+t3+t4+t5

t1(준비시간) : 24분

t2(세정시간) : 38분(5분/㎥×q)

t3(흡입시간) : 53분(7분/㎥×q)

t4(준설토 운반시간)

t5(준설토 적하시간) : 20분

3. 물공급(물탱크 5,500ℓ)

Q=

60․q․f․E

cm

E : 0.9

cm=t1+t2+t3

t1(급수시간) : 15분

t2(세정수 운반시간)

t3(세정수 공급시간)

[주] ① 작업편성 인원은 준설작업에만 적용한다.

② 준설토 1㎥작업에 필요한 물공급은 2㎥로 계상한다.

③ 흡입준설기는 7.64㎥를 기준한 것이다.

19-2 하수도

19-2-4 유지관리

2. 하수관준설(흡입식)(’12년 보완)

가. 작업편성

구 분	규 격	단 위	수 량
특 별 인 부 보 통 인 부		인인	2.2 1.4

나. 준설(흡입준설기)

Q=

60․q․f․E

cm

(㎥/hr)

E : 0.9

q : 흡입준설기의 적재용량(㎥)

cm=t1+t2+t3+t4

t1(준비시간) : 20분

t2(세정/흡입시간) : 12(분/㎥)×q(㎥)

t3(준설토 운반시간)

t4(준설토 적하시간) : 18분

다. 물공급(물탱크 5,500ℓ)

Q=

60․q․f․E

cm

E : 0.9

q : 물탱크의 적재용량(㎥)

cm=t1+t2+t3

t1(급수시간) : 15분

t2(세정수 운반시간)

t3(세정수 공급시간)

[주] ① 본 품은 흡입준설기를 활용한 세정수를 포함한 준설량을 기준한 것이다.

② 작업편성 인원은 준설작업에만 적용한다.

③ 준설토 1㎥작업에 필요한 물공급은 2㎥로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

22-3 하수관차집관거준설

삭제

22-3 하수관차집관거준설(’93년 신설)

1. 장비설치․해체

(1회당)

구 분	명칭	규격	단위	양 정 별 (m)
				0～ 6미만	6～ 11미만	11～ 16미만	16～ 20
장 비	트럭탑재형 크레인 화 물 용 트 럭	3톤 4.5톤	hr hr	3.25 2	3.67 2	4.92 2	10.17 2
인 력	특 별 인 부 보 통 인 부		인인	1.6 1.6	1.76 1.76	2.71 2.71	3.29 3.29

2. 준설

구 분	명칭	규격	단위	수량
장 비 장 비	프 란 자 펌 프 트 럭 탑 재 형 크 레 인 원 치 (싱 글 드 럼) 활 차(대 차) 및 기자대 양 수 기	3톤 1톤 100mm	hr hr hr hr hr	0.37 0.37 0.74 0.37 0.37
인 력	기 계 운 전 사 보 통 인 부		인인	0.19 0.05

[주] ① 윈치의 사용시간은 2대를 기준한 것이다.

② 프란자 펌프의 기계경비, 운전경비는 디젤엔진 112kW을 기준으로 계상한다.

③ 준설토 운반은 별도 계상한다.

④ 물의 저장을 위하여 물탱크가 필요한 경우 별도 계상한다.

⑤ 양수기 대수는 필요에 따라 증가할 수 있다.

⑥ 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

“삭  제”

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

22-4 하수관 수밀시험

보완

22-4 하수관 수밀시험(’93년 신설)

(개소당)

관경(mm)	특별인부(인)	보통인부(인)	시험기기(시간)
300 350 400 450 500 600 700 800	0.250 0.268 0.287 0.305 0.322 0.360 0.397 0.434	1.00 1.07 1.15 1.23 1.30 1.46 1.61 1.77	1.08 1.15 1.23 1.29 1.36 1.50 1.64 1.78

[주] ①  시험기기는 Cylinder type 1개, Air Release type 1개, 급수호스 38mm～50mm 10m, 플라스틱통 1개, 연결호스 13mm, 3m등으로 구성된다.

② 물탱크, 공기압축기(3.5㎥/min), 용수비용은 별도 계상한다.

③ 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

19-2 하수도

19-2-3 부대공사

1. 하수관 수밀시험(’93년 신설, ’12년 보완)

(개소당)

관경(mm)	특별인부(인)	보통인부(인)	시험기구(시간)
200	0.522	0.343	1.37
250	0.577	0.348	1.39
300	0.632	0.353	1.41
350	0.687	0.358	1.43
400	0.742	0.363	1.45
450	0.797	0.368	1.47
500	0.852	0.373	1.49
600	0.962	0.383	1.53
700	1.072	0.393	1.57
800	1.182	0.403	1.61

[주] ①  시험기구는 Cylinder type 1개, Air Release type 1개, 급수호스 38mm～50mm, 플라스틱통 1개, 연결호스 13mm 등으로 구성된다.

② 물탱크, 공기압축기(3.5㎥/min), 용수비용은 별도 계상한다.

③ 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

22-5 하수관내

C.C.T.V조사

보완

22-5 하수관내 C.C.T.V조사

(신설 270m당, 기존 180m당)

구 분	규 격	단위	수량	비 고
중 급 기 술 자 초 급 기 술 자 보 통 인 부 C.C.T.V 카메라 C.C.T.V 적재차	9인승 승합차	인 인 인 hr hr	1 1 2 6 6	손료계수 500×10-6

[주] ① 기존관으로서 C.C.TV카메라 진행에 지장을 주는 지장물이 있는 경우 품을 할증할 수 있다.

② 본 품은 800mrn미만의 하수관을 기준한 것이다.

③ 가스검출기 손료는 필요한 경우 별도 계상한다.

④ 본 품은 맨홀깊이 2m를 기준한 것이다.

⑤ 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

⑥ 보고서작성에 소요되는 품은 별도 계상한다.

19-2 하수도

19-2-4 유지관리

3. 하수관내 C.C.T.V조사(’12년 보완)

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	일작업량 (m)
				신설관	기존관
중급기술자		인	1	420	280
초급기술자		인	1
보통인부		인	2
C.C.T.V 카메라		hr	8
C.C.T.V 적재차	9인승 승합차	hr	8

[주] ① 기존관으로서 C.C.TV카메라 진행에 지장을 주는 지장물이 있는 경우 품을 할증할 수 있다.

② 본 품은 800mm미만의 하수관을 기준한 것이다.

③ CCTV 카메라의 손료계수 500×10-6로 한다.

④ 가스검출기 손료는 필요한 경우 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 맨홀깊이 2m를 기준한 것이다.

⑥ 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

⑦ 보고서작성에 소요되는 품은 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

22-6 하수관 천공 및 접합

보완

22-6 하수관 천공 및 접합(’04년, ’06년 보완)

(개소당)

구분		천공기		인력			재료
본관 (mm)	연결관 (mm)	사용 시간 (hr)	휘발유 (ℓ)	일반기계 운전사 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	모르 타르1:2 (㎥)
300	150	0.026	0.17	0.02	0.02	0.041	0.006
	200	0.035	0.23	0.027	0.027	0.055	0.008
400	150	0.028	0.18	0.021	0.021	0.042	0.006
	200	0.038	0.24	0.028	0.028	0.057	0.008
450	150	0.030	0.18	0.022	0.022	0.045	0.006
	200	0.045	0.25	0.030	0.030	0.061	0.008
	250	0.051	0.25	0.037	0.037	0.075	0.014
500	150	0.039	0.18	0.024	0.024	0.048	0.006
	200	0.052	0.25	0.032	0.032	0.065	0.008
	250	0.059	0.25	0.039	0.039	0.080	0.014
	300	0.072	0.38	0.048	0.048	0.097	0.017
600	150	0.041	0.19	0.024	0.024	0.050	0.006
	200	0.055	0.26	0.033	0.033	0.067	0.008
	250	0.068	0.32	0.043	0.043	0.087	0.014
	300	0.083	0.39	0.052	0.052	0.105	0.017
700	150	0.043	0.2	0.027	0.027	0.054	0.006
	200	0.058	0.27	0.036	0.036	0.072	0.008
	250	0.073	0.33	0.043	0.043	0.088	0.014
	300	0.088	0.40	0.053	0.053	0.107	0.017
800	150	0.050	0.21	0.028	0.028	0.057	0.006
	200	0.067	0.28	0.038	0.038	0.077	0.008
	250	0.088	0.34	0.046	0.046	0.092	0.014
	300	0.107	0.42	0.056	0.056	0.112	0.017

19-2 하수도

19-2-3 부대공사

2. 하수관 천공 및 접합(’04, ’06, ’12년 보완)

(개소당)

구분		천공기	인력
본관 (mm)	연결관 (mm)	사용시간 (hr)	일반기계 운전사(인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)
300	150	0.112	0.019	0.021	0.040
	200	0.150	0.026	0.028	0.053
400	150	0.129	0.020	0.022	0.041
	200	0.172	0.026	0.029	0.055
450	150	0.140	0.021	0.023	0.044
	200	0.191	0.028	0.031	0.059
	250	0.234	0.035	0.038	0.073
500	150	0.160	0.023	0.025	0.046
	200	0.213	0.030	0.033	0.063
	250	0.261	0.037	0.041	0.077
	300	0.314	0.045	0.050	0.094
600	150	0.185	0.022	0.025	0.048
	200	0.247	0.031	0.035	0.064
	250	0.308	0.040	0.045	0.084
	300	0.371	0.048	0.054	0.101
700	150	0.210	0.025	0.028	0.052
	200	0.281	0.033	0.038	0.069
	250	0.352	0.040	0.045	0.084
	300	0.422	0.049	0.056	0.103
800	150	0.240	0.026	0.030	0.054
	200	0.321	0.035	0.040	0.074
	250	0.405	0.042	0.049	0.088
	300	0.487	0.051	0.059	0.107

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

22-6 하수관 천공 및 접합

보완

(개소당)

구분		천공기		인력			재료
본관 (mm)	연결관 (mm)	사용 시간 (hr)	휘발유 (ℓ)	일반기계 운전사 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	모르 타르1:2 (㎥)
900	150	0.057	0.21	0.030	0.030	0.060	0.006
	200	0.077	0.29	0.040	0.040	0.080	0.008
	250	0.101	0.36	0.048	0.048	0.097	0.014
	300	0.122	0.44	0.058	0.058	0.117	0.017
1000	150	0.063	0.22	0.033	0.033	0.067	0.006
	200	0.085	0.30	0.045	0.045	0.090	0.008
	250	0.114	0.38	0.052	0.052	0.103	0.014
	300	0.138	0.46	0.063	0.063	0.125	0.017
1100	150	0.066	0.23	0.034	0.034	0.069	0.006
	200	0.088	0.31	0.046	0.046	0.092	0.008
	250	0.126	0.39	0.053	0.053	0.107	0.014
	300	0.153	0.48	0.065	0.065	0.130	0.017
1200	150	0.076	0.24	0.036	0.036	0.072	0.006
	200	0.102	0.32	0.048	0.048	0.097	0.008
	250	0.136	0.41	0.055	0.055	0.112	0.014
	300	0.168	0.50	0.067	0.067	0.135	0.017

[주] ① 본 품은 흄관을 기준한 것이다.

② 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기는 별도 계상한다.

③ 비트의 손료는 사용횟수 300회를 기준으로 한다.

④ 공구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

(개소당)

구분		천공기	인력
본관 (mm)	연결관 (mm)	사용시간 (hr)	일반기계 운전사(인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)
900	150	0.273	0.027	0.032	0.057
	200	0.365	0.036	0.042	0.076
	250	0.461	0.044	0.051	0.092
	300	0.554	0.053	0.061	0.111
1000	150	0.299	0.030	0.035	0.064
	200	0.400	0.041	0.047	0.086
	250	0.508	0.047	0.055	0.098
	300	0.611	0.057	0.067	0.119
1100	150	0.320	0.031	0.036	0.066
	200	0.426	0.042	0.049	0.087
	250	0.549	0.048	0.056	0.101
	300	0.660	0.059	0.069	0.123
1200	150	0.350	0.033	0.038	0.068
	200	0.467	0.044	0.051	0.092
	250	0.592	0.049	0.059	0.106
	300	0.716	0.060	0.071	0.128

[주] ① 본 품은 흄관의 천공을 기준한 것이며, 연결관으로 기타의 관을 사용하는 경우도 동일하게 적용한다.

② 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기는 별도 계상한다.

③ 비트의 손료는 사용횟수 300회를 기준으로 한다.

④ 천공기의 주연료비와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상한다.

⑤ 모르타르 접합시 재료량은 설계수량에 따른다.

토목

항목

구분

현       행

개       정

비고

22장 하수

22-7 준설오니 탈수투기 처리공법

삭제

22-7 준설오니 탈수투기 처리공법

1. 하수관 준설 및 탈수

가. 장비 및 인원 편성

구 분	편 성	규 격	수 량	비 고
인 력	특 별 인 부 보 통 인 부	인 〃	3 1
장 비	세 정 차 준설오니탈수차 수 중 모 터 펌 프 디 젤 엔 진 탑 재 형 크 레 인 진 공 펌 프	7.64㎥ 15ton 100mm 74.60kW 3ton 18.65kW (디젤엔진)	1 1 1 1 1 1	압롤식 덤프 탈수용

나. 준 설

Q1=

60․q․f․E

cm

q  : 적재용량 7.5㎥

f   : 체적환산계수 1.0

E  : 작업효율 0.9

cm : t1+t2

t1: 준비시간

t2: 세정, 준설, 탈수 병행작업 63분

“삭  제”

토목

항목	구분	현 행	개 정	비고
22-7 준설오니 탈수투기 처리공법	삭제	2. 세정수 공급(물탱크 5,500ℓ) Q2= 60․q․E cm q : 5.5㎥ E : 0.9 cm : t1+t2+t3 t1 : 급수시간 15분 t2 : 세수 운반시간(운반거리에 따라 계상) t3 : 세정수 공급시간 20분 3. 운반 및 투기(압롤덤프 15ton) Q3= 60․q․E cm q : 7.5㎥ E : 0.9 cm : t1+t2 t1 : 운전거리에 따라 계상 t2 : 적하시간 20분 [주] ① 본 품은 관로의 준설작업(세정수 공급, 세정, 준설, 탈수 병행)과 탈수오니의 운반공정으로 구분하여 계상한다. ② 준설토 1㎥ 작업에 필요한 물공급은 2㎥로 계상한다. ③ 준설후 추가 탈수가 필요할 때는 작업량에 따른 탈수함체 소요수량의 기게 경비를 계상하며 자연탈수에 따른 운전경비는 계상하지 않는다.	“삭 제”	토목

- 제10장 돌공사 -

[건축부문]

2011. 12

국토해양부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-1 석재판 붙임

10-1-1 습식공법

보완

10-1-1 습식공법

(㎡당)

종 류	구 분	모르타르 (㎥)	바름두께 (㎜)	철물 (㎏)	석공 (인)	보통인부 (인)
대 리 석	바 닥 평 벽 징두리벽	0.032 0.035 0.035	30	(1.0～3.5) 1.0～3.5 1.0～3.5	0.35 0.45 0.55	0.18 0.36 0.44
화 강 석	바 닥 평 벽 징두리벽	0.045 0.045 0.045	40	(1.0～3.5) 1.0～3.5 1.0～3.5	0.49 0.57 0.70	0.25 0.46 0.56
테라조판	바 닥 평 벽 징두리벽	0.032 0.035 0.035	30	(1.0～3.5) 1.0～3.5 1.0～3.5	0.35 0.45 0.55	0.18 0.36 0.44
점 판 암	바 닥 평 벽 징두리벽	0.021 0.023 0.023	20	- - -	0.15 0.20 0.24	0.08 0.10 0.12

[주] ① 본 품은 공장가공제품일 때를 기준한 것이다.

② 석재의 할증률은 정형물일 때 10%, 부정형물일 때 30%로 한다.

③ 바닥이 수평면 및 완만한 경사일 경우에는 철물을 계상하지 아니한다.

④ 특수한 모양이거나 소규모공사로써 공장가공제품의 사용이 불가할 경우에는 가공에 대한 품은 별도 계상할 수 있다.

⑤ 본표의 모르타르양은 바름 두께에 대한 할증이 포함된 것이다.

10-1-1 습식공법(‘12년 보완)

(㎡당)

종 류	구 분	석공 (인)	보통인부 (인)
대 리 석 및 테라조판	바 닥 평 벽	0.29 0.37	0.14 0.28
화 강 석	바 닥 평 벽	0.40 0.46	0.20 0.36

[주] ① 본 품에는 현장재단 및 가공품이 포함되어 있다.

② 모르타르, 바름두께, 철물에 대한 수량은 설계에 따라 별도계상한다.

③ 모르타르 비빔품은 포함한다.

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-1 석재판 붙임

10-1-2 건식공법

1. 앵커지지 공법

보완

10-1-2 건식공법

1. 앵커지지 공법

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
석 재 판 철 물 접 착 제 석 공 보 통 인 부	900×600×30㎜ 앵커볼트포함	㎡ 조 ㎏ 인 인	1.06 4.33 0.43 0.35	설계수량에 따라 증감 가능 필요시 계상

[주] ① 본 품은 공장가공제품을 사용하여 평면벽체에 사용할 때를 기준으로 한 것으로 시공부위가 다르거나 모양이 특수한 경우 또는 소규모 공사로서 공장가공제품의 사용이 곤란한 경우에는 별도 계상한다.

② 본 품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다.

③ 줄눈시공시 재료 및 품은 별도 계상한다.

④ 외벽시공의 높이별 할증은 16-1의 “다. 모르타르 바름”에 따른다.

⑤ 석재설치후 보양에 따라 소요되는 품은 “2-10 건축물 보양”에 따른다.

⑥ 공구손료는 품의 3%로 계상한다.

10-1-2 건식공법(‘12년 보완)

1. 앵커지지 공법

(㎡당)

구 분	단 위	수 량	비 고
석 공 보 통 인 부	인인	0.40 0.21

[주] ① 본 품은 석재판 1개당 0.5㎡를 기준으로 제시한 것이다.

② 0.3㎡ 이하의 석재판 적용시 인력품을 10% 할증할 수 있다.

③ 본 품에는 현장재단 및 가공품이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

⑤ 잡재료(철물 및 접착제 등)는 설계에 따라 별도 계상한다.

⑥ 본 품에는 줄눈시공품이 포함되어 있다.

⑦ 외벽시공의 높이별 할증은 16-1의 “다. 모르타르 바름”에 따른다.

⑧ 석재설치후 보양에 따라 소요되는 품은 “2-9 건축물 보양”에 따른다.

⑨ 공구손료는 품의 3%로 계상한다.

⑩ 경장비 손료(휴대용 전기드릴, 윈치 등)는 별도 계상한다.

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-1 석재판 붙임

10-1-2 건식공법

2. 강재트러스지지공법

보완

2. 강재트러스 지지공법

(㎡당)

구 분	단 위	수 량	비 고
석 공 비 계 공 용 접 공 보 통 인 부	인인인인	0.34 0.09 0.2 0.26

[주] ① 본 품은 공장가공된 석재 및 강재트러스를 사용하여 평면벽체에 설치할 때를 기준한 것으로 시공부위가 다르거나 모양이 특수한 경우에는 별도 계상한다.

② 본 품에는 연결철물설치와 소운반품이 포함되어 있다.

③ 부자재 및 소모재료는 설계에 따라 별도 계상한다.

④ 줄눈시공시 재료 및 품은 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 타워크레인을 이용하여 설치할 때의 품이며 타워크레인의 기계경비는 별도 계상한다.

⑥ 외벽시공의 높이별 할증은 16-1의 “3. 모르타르 바름”에 따른다.

⑦ 석재설치후 보양에 따라 소요되는 품은 “2-10 건축물 보양”에 따른다.

⑧ 공구손료는 품의 3%로 계상한다.

2. 강재트러스 지지공법

(㎡당)

구 분	석공(인)	보통인부(인)	용접공(인)	철공(인)
강재트러스 설치	-	-	0.19	0.06
석재판 붙임	0.28	0.18	-	-

[주] ① 본 품은 석재판 1개당 0.5㎡를 기준으로 제시한 것이다.

② 0.3㎡ 이하의 석재판 적용시 인력품을 10% 할증할 수 있다.

③ 본 품에는 현장재단 및 가공품이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 연결철물설치와 소운반품이 포함되어 있다.

⑤ 잡재료는 설계에 따라 별도 계상한다.

⑥ 본 품에는 줄눈시공품이 포함되어 있다.

⑦ 외벽시공의 높이별 할증은 16-1의 “3. 모르타르 바름”에 따른다.

⑧ 석재설치후 보양에 따라 소요되는 품은 “2-9 건축물 보양”에 따른다.

⑨ 공구손료는 품의 3%로 계상한다.

⑩ 경장비 손료(휴대용 전기드릴, 윈치 등)는 별도 계상한다.

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-2 마름돌

10-2-1 설치

삭제

10-2-1 설치

(㎡당)

구 분	단위	연 석	중 경 석	경석 및 화강석
쌓기모르타르 석 공 줄 눈 공 보 통 인 부	㎥ 인 인 인	0.2～0.45 3.5 0.04 3.0	0.3～0.45 6.0 0.04 7.2	0.2～0.45 6.5 0.04 10.0

[주] ① 본 품은 마름돌 1개의 크기를 0.035㎥ 이하의 원석을 기준으로 한 것이다.

② 치장줄눈용 모르타르 및 철물은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

③ 본 품에는 소운반 및 공구손료가 포함되어 있다.

④ 아치 등 특수한 경우 인력품을 30%까지 가산할 수 있다.

“삭  제”

건축

10-2 마름돌

10-2-2 돌담 및 기타 쌓기

삭제

10-2-2 돌담 및 기타 쌓기

(㎡당)

종 별	규 격	쌓기모르타르 (㎥)	연 석		경 석
			석공 (인)	보통인부(인)	석공 (인)	보통인부(인)
마름돌 및 각석	1개0.3㎥미만 1개0.3㎥이상	0.1～0.2 0.05～0.17	1.0 1.2	0.8 1.0	1.5 1.7	1.2 1.3
거 친 돌	1개0.3㎥미만 1개0.3㎥이상	0.15 0.13	0.8 0.9	0.6 0.7	1.2 1.35	0.9 1.0
암거, 아치		설계수량	1.5	1.2	2.2	1.8
덮 개		-	0.8	0.6	1.2	0.9
갓돌,깔기돌	m당	설계수량	0.065	0.13	0.1	0.2

[주] ① 치장줄눈용 모르타르는 설계수량에 따라 별도 가산한다.

② 본 품에는 소운반 및 공구손료가 포함되어 있다.

“삭  제”

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-3 돌쌓기

삭제

10-3-1 메쌓기

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	견 치 돌				깬 돌				깬 잡 석				큰조약돌 및야면석
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기
	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부
25 30 35 45 55 60 75	인 - - 0.50 0.60 0.72 0.86 -	인 - - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	인 - - 0.55 0.66 0.80 0.95 -	인 - - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	인 - 0.26 0.30 0.36 0.43 0.52 0.68	인 - 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	인 - 0.23 0.27 0.32 0.39 0.47 0.61	인 - 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	인 0.15 0.22 0.25 0.30 0.36 0.43 0.56	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.13 0.20 0.23 0.27 0.33 0.39 0.51	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.13 0.16 0.24 0.32 0.37 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

“삭  제”

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-3 돌쌓기

삭제

10-3-2 찰쌓기

(㎡당)

뒷길이 (㎝)	견 치 돌				깬 돌				깬 잡 석				큰조약돌 및야면석
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기
	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부
25 30 35 45 55 60 75	인 - - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	인 - - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	인 - - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	인 - - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	인 - 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	인 - 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	인 - 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	인 - 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.08 0.09 0.11 0.17 0.23 0.26 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

[주] ① 메쌓기

㉮ 본품에는 기초 및 뒤채움품이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.

㉯ 본품에는 비계 및 규준틀 손료가 포함되어 있다.

㉰ 본품은 높이 3m까지 적용하며, 이를 초과할 때에는 다음표에 따라 품을 가산할 수 있다.

높이에 대한 증가율표

높 이(m)	3～4까지	4～5.5까지	5.5～7.5까지	7.5초과
증가율(%)	30	40	60	80～100

② 찰쌓기

㉮ 찰쌓기용 콘크리트 및 품(소운반포함)은 7-2 [주]에 의하여 계상한다.

㉯ 기타는 메쌓기와 동일하다.

㉰ 줄눈메꿈 모르타르는 0.009㎥로 계상한다.

㉱ 2～3㎡당 1개소 이상의 물뽑기를 설치한다.

㉲ 물구멍(水拔筒)은 지름 3～6cm의 대나무 혹은 파이프를 콘크리트 뒷면까지 설치한다.

“삭  제”

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-3 돌쌓기

③ 공통

㉮ 뒤채움품(조약돌)은 “5-1 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.

㉯  돌쌓기의 기초(조약돌, 콘크리트, 침동목(枕胴木) 말뚝(杭)은 지반상태에 따라 별도로 계상할 수 있다.

㉰ 경사도가 1 : 1보다 완만한 경우를 돌붙임(張石)이라 하고, 경사도가 1 : 1보다 급한 경우를 돌쌓기(石築)라고 한다.

㉱ 돌쌓기에서는 견치돌, 깬돌, 깬잡석 등의 규격있는 돌을 사용하는 것이 일반적이며 규격있는 돌을 구할 수 없는 경우에 한하여 전석을 깬 것이나 호박돌(玉石) 또는 잡석 등을 사용할 수 있다.

㉲  돌쌓기의 공법으로서는 메쌓기와 찰쌓기가 일반적으로 사용되고 있으나 털마름(秘張)법도 때에 따라서는 쓰이고 있다.

㉳  돌붙임공에서는 비탈면의 상부와 하부에서 석재의 뒷길이(控長)에 변경없이 즉 뒤채움돌의 두께를 일정하게 하는 것이며 일반적으로 깬 잡석, 전석, 호박돌(玉石) 등을 사용한다.

㉴  석축에 견치돌을 쓸 때와 장대석을 쓸 때가 있으며 장대석은 낮은 담에 쓰인다.

㉵  견치돌 쌓기는 찰쌓기와 메쌓기로 구별하여 재료 및 품을 계상하였다.

㉶  돌쌓기의 밑돌은 될수록 큰 돌을 사용하여야 한다.

㉷  성토의 경우 뒤채움 조약돌의 두께

직고	～1.5m	～3.0m	～5.0m	～7.0m
상부의두께(㎝) 하부의두께(㎝)	20～40 30～60	20～40 45～75	20～40 60～100	20～40 80～140

* 절토의 경우(다져진 상태) 뒤채움 율석의 두께는 상하부의 두께같이 30～40cm로 한다.

* 직고는 첨단으로부터 기준한다.

㉸ 뒷길이표준

높이 단위 공종별	돌 쌓 기 높 이 (m)					돌붙이기
	～1.5	～3	～5	～7	7이상
메쌓기(㎝) 찰쌓기(㎝)	25～35 25～35	36～45 30～35	36～60 35～45	45～75 35～55	75이상 45～60	25～60 20～40

* 높은 메쌓기는 밑으로 내려옴에 따라 뒷길이를 증대시키는 것이 원칙이다.

* 높이는 첨단으로부터 기준한다.

* 특수한 조건에서는 본 기준과 달리 적용할 수 있다.

“삭  제”

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-3 돌쌓기

㉹ 돌쌓기의 표준경사는 특수한 경우를 제외하고는 쌓기 높이의 최대치를 취하고 표준뒷길이 상부에서부터 적용한다.

표 준 경 사

직고(直高)(m)		～1.5	～3	～5	～7	7이상
메쌓기	성 토 절 토	1 : 0.30 1 : 0.25	1 : 0.35 1 : 0.30	1 : 0.40 1 : 0.35	1 : 0.45 1 : 0.40	1 : 0.50 1 : 0.45
찰쌓기	성 토 절 토	1 : 0.25 1 : 0.20	1 : 0.30 1 : 0.25	1 : 0.35 1 : 0.30	1 : 0.40 1 : 0.35	1 : 0.45 1 : 0.40

* 야면석 쌓기는 높이 3m이상이면 전부 또는 하부를 찰쌓기로 한다.

* 특수한 조건에서는 본 기준과 달리 적용할 수 있다.

예 : 쌓기높이 6m의 경우

“삭  제”

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-4 돌붙임

삭제

10-4 돌 붙 임

(㎡당)

구 분	메 붙 임						찰 붙 임
종 별	깬 돌		깬 잡 석		조약돌 및 야면석		깬 돌		깬 잡 석		조약돌 및 야면석
뒷길이(㎝)	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부
25 30 35 45 55 60 75	인 0.15 0.22 0.25 0.30 0.36 0.43 0.56	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.13 0.20 0.23 0.27 0.33 0.39 0.51	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.13 0.16 0.24 0.32 0.37 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.08 0.09 0.11 0.17 0.23 0.26 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

[주]  ① 본 품에는 기초 및 뒤채움품이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.

② 본품은 깬돌, 깬잡석, 조약돌 및 야면석을 표준으로 한 것이다.

③ 줄눈메꿈 모르타르는 ㎡당 0.009㎥을 계산한다.

④ 돌붙임의 틈메우기돌은 고임돌량의 15%까지 계상할 수 있다.

⑤ 찰쌓기 및 찰붙임의 채움 콘크리트 소요량은 다음 표를 기준한다.

(㎡당)

뒷길이(㎝) 종별	25	30	35	45	55	60	75	비 고
야 면 석 옥 석 깬 잡 석 깬 돌 견 치 돌	0.08㎥ 0.08 0.11 0.11 0.11	0.10㎥ 0.10 0.14 0.14 0.14	0.12㎥ 0.12 0.16 0.16 0.16	0.15㎥ 0.15 0.20 0.20 0.20	0.18㎥ 0.18 0.25 0.25 0.25	0.20㎥ 0.20 0.27 0.27 0.27	0.25㎥ 0.25 0.34 0.34 0.34	공장의33.3% 〃 공장의45% 〃 〃

“삭  제”

건축

10-5 고임돌 소요량

삭제

10-5 고임돌 소요량

(㎡당)

뒷길이(㎝) 종별	25	30	35	45	55	60	75
야 면 석 깬 잡 석 깬 돌 견 치 돌	㎥ 0.06 0.09 - -	㎥ 0.07 0.11 0.10 -	㎥ 0.09 0.13 0.12 0.12	㎥ 0.11 0.16 0.15 0.15	㎥ 0.14 0.19 0.18 0.18	㎥ 0.15 0.21 0.20 0.20	㎥ - 0.26 0.25 0.25

“삭  제”

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-6 돌쌓기의 개수 및 중량의 표준

삭제

7-4 돌쌓기의 개수(個數) 및 중량의 표준

(㎡당)

단위 뒷 길이	종별	견 치 돌	깬돌 및 깬잡석	야 면 석
25㎝(17×17) 30㎝(20×20) 35㎝(25×25) 45㎝(30×30) 55㎝(35×35) 60㎝(40×40) 75㎝(50×50)	개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg 개 kg	32 192 23 368 16 480 11 627 8 752 6 822 4 1,028	33 132 24 264 17 340 12 480 9 504 6 540 4 560	- - 28 420 23 575 16 880 11 1,100 - - - -

“삭  제”

건축

10-7 글자새김

10-7-1 인력글자

새김

삭제

10-7-1 인력글자 새김

(글자당)

구분 공종별		석 공(인)
		6×6 ㎝	9×9 ㎝	12×12 ㎝	15×15㎝	18×18㎝	21×21㎝	24×24㎝	27×27㎝	30×30㎝
한글자	둥글게 판다	0.12	0.24	0.45	0.64	1.10	1.40	1.60	1.80	2.00
	보통으로 판다	0.08	0.16	0.34	0.54	0.66	1.00	1.20	1.35	1.55
한문자	둥글게 판다	0.18	0.35	0.65	1.00	1.55	2.00	2.40	2.80	3.30
	보통으로 판다	0.13	0.25	0.50	0.80	1.10	1.40	1.70	2.00	2.30

[주] ① 돌품질은 경질때이므로 연석(軟石)일 때에는 품을 20% 감한다.

② 공구손료는 포함되어 있다.

③ 아라비아숫자 및 영문자의 경우에는 한글품에서 10% 감한다.

“삭  제”

건축

항목

구분

현       행

개       정

비고

10-7 글자새김

10-7-2 기계글자

새김(샌딩기      계 사용)

삭제

10-7-2 기계글자 새김(샌딩기계 사용)

(글자당)

구 분	규 격	단위	수 량
			6×6 (㎝)	9×9 (㎝)	12×12 (㎝)	15×15 (㎝)	18×18 (㎝)	21×21 (㎝)	24×24 (㎝)	27×27 (㎝)	30×30 (㎝)
고무판	10m×0.9m×1.0㎜	㎡	0.007	0.016	0.029	0.045	0.065	0.088	0.115	0.146	0.18
금강사	20㎏/포	㎏	0.192	0.432	0.768	1.2	1.728	2.352	3.072	3.888	4.8
테이프	폭5㎝	m	0.12	0.18	0.24	0.3	0.43	0.59	0.77	0.97	1.2
석 공		인	0.022	0.046	0.077	0.08	0.115	0.157	0.205	0.259	0.32
공 기 압축기	7.1㎥/min	시간	0.088	0.184	0.307	0.32	0.461	0.627	0.819	1.037	1.28
에 어 호 스	1″×3B×30

[주] ① 돌품질은 경질때이므로 연석(軟石)일 때에는 품을 20% 감한다.

② 공구손료는 포함되어 있다.

“삭  제”

건축

10-8 석재다듬기(혹두기)

삭제

10-8 석재다듬기(혹두기)

(㎡당)

구 분	단 위	중 경 석	경 석
석 공	인	0.49	0.52

[주] ① 본 품은 공장에서 규격별로 절단가공된 석재판을 사용하여 혹두기 마무리할 때를 기준한 것이다.

② 모접기부분에서는 70%까지, 돌림띠는 100%까지 특대물은 50%까지 가산할 수 있다.

③ 특수한 형상의 마무리 가공이나 조각물은 별도 계상할 수 있다.

④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 석재다듬기 면적은 표면에 노출된 줄눈 포함한 시공의 표면적으로 한다.

⑥ 특대물이란 KSF 2530(석재)에 표기된 평석 및 각석의 최대크기 이상의 석재로서 한면 마무리 면적이 1㎡를 초과하는 것이다.

“삭  제”

건축