<붙  임 1>

’13년 하반기 적용 표준품셈 주요 개정내용

□ 잡철물 제작 설치품 보완

- 「잡철물 제작 설치」품에 조형물 제작·설치는 잡철물 제작 설치품을 적용하지 않고 별도 계상토록 함

□ 소규모공사 보정근거 마련

- 포장유지보수 중 “아스팔트 덧씌우기” 공종에서 1일 시공량을 줄여 면적당 품을 높게 하고, 빠진 장비를 목록에 추가해 장비대금을 지급할 수 있도록 함

· 단지내 소로, 주택가 도로, 마을길 등 소규모 포장(3m≤시공폭)의 경우 → 1일 시공량(2,000[eqn: m ^{2}])을 적용, 타이어로더(0.25[eqn: m ^{2}])·플레이트컴팩터(1.5ton) 추가 계상

□ 주기사항의 할증부분 등을 본품으로 편제 이동 : 18항목(건축 4, 설비 14)

□ 오기수정 및 명칭(직종) 변경 : 120항목

- 예시) 트럭크레인 → 크레인(타이어) 26항목, 중급기능사 → 중급숙련기술자 12항목, 기계설치공 → 기계설비공 45항목 등

□ 「표준품셈 현장실사 지침」제정 (첨부 참조)

- 제·개정절차, 현장실사 방법 및 유의사항, 결과분석 방법 등에 관한 절차 제시 및 측량부문 제·개정 운영 명확화