[붙임 5] 2013년 적용 표준품셈 편제 등 검토요청서

□ 토목부문(조경공사)

구 분	조사 결과	검토 의견
품셈 편제변경	◦대공종-중공종-소공종 분류기준 정립 ․ 잔디 및 초화류, 교목, 관목, 조경유지관리, 조경구조물, 비탈면녹화의 6개 공종 분류 ◦유사항목 통합 ․ 잔디 - 줄떼, 평떼, 롤형잔디 ․ 초류종자 - 종자살포, 종자파종, 초화류 식재 ※ 참고 : 조경공사 편제개정(안)
삭제(안) 검토 항목	◦ 설계 미반영(배제) 항목 삭제 (최근 3~5개년 설계내역 및 현장적용 여부 확인) ․ 4-2 뿌리돌림 ․ 4-3-5 묘목류 굴취/ 4-4-5 묘목류 식재
주요개정 내용	◦ 교목류 굴취, 식재수목의 분류기준 재정립 ․ 굴취→근원직경으로 통합제시 ․ 식재→나무높이(3.0m 이상 삭제)/근원/흉고직경 분류 ◦ 보편화된 시공항목 신설 ․ 조경 흙 고르기(성토고르기 미 수행시) ․ 자연석 쌓기(울타리 시공에 적용)

※ 참고 : 조경공사 편제개정(안)

신설공사 부문	유지관리 부문

□ 건축부문(벽돌/블록/타일공사)

구 분		조사 결과	검토 의견
품셈 편제변경		◦ 제8장 벽돌공사, 제9장 블록공사 → 제8장 조적공사로 통합개정 ․ 제8장 조적공사 8-1 벽돌공사, 8-2 블록공사로 개정 ◦ 타일 규격의 대형화 반영 ․ 300×600 이상 규격의 표준품셈 반영 ※ 참고 : 건축공사 편제개정(안)
삭제(안) 검토 항목	설계(수량산출)기준 관련	◦ 설계(수량산출)기준의 삭제 ․ 8-1-1 벽돌쌓기 기준량, 8-1-5 내화벽돌쌓기 기준량 ․ 11-1 줄눈 크기와 타일매수 ․ 11-3 일반공법(떠붙이기) 1. 붙임재료 ․ 11-4 압착 및 밀착공법 1. 붙임재료
	현장 미적용 / 공장제작/ 재료수량 관련	◦ 설계 미반영(배제)항목 삭제_최근 3~5개년 설계내역 및 현장적용 없음 ․ 8-1-6 내화벽돌 쌓기, 8-1-7 벽돌다듬기 ․ 8-2 벽돌 바닥깔기 ․ 9-5 특수블록 쌓기 및 제작, 9-7 석고패널 쌓기 ․ 11-5 크링커 타일, 11-6 테라콧타 ◦ 현장내 자재 제작공정 삭제 ․ 8-4 시멘트 벽돌제작(기존형) ․ 9-4 블록제작, 9-6 시멘트 보도블록 제작 ◦ 항목별 미적용 규격의 삭제 ․ 벽돌 : 기존형, 블록 : 장려형 ◦ 투입 재료량의 삭제 ․ 항목별 모르타르, 시멘트, 모래, 콘크리트 등 자재투입량

구 분	조사 결과	검토 의견
주요 개정내용	◦ 교목류 굴취, 식재수목의 분류기준 재정립 ․ 굴취→근원직경으로 통합제시 ․ 식재→나무높이(3.0m 이상 삭제)/근원/흉고직경 분류 ◦ 보편화된 시공항목 신설 ․ 조경 흙 고르기(성토고르기 미 수행시) ․ 자연석 쌓기(울타리 시공에 적용)

※ 참고 : 건축공사 편제개정(안)

벽돌공사		블록공사		타일공사
현행	개정(안)	현행	개정(안)	현행	개정(안)
8-1 벽돌쌓기 8-1-1 벽돌쌓기 기준량 8-1-2 벽돌쌓기 8-1-3 치장쌓기 및 줄눈 8-1-4 아치쌓기 8-1-5 내화벽돌쌓기 기준량 8-1-6 내화벽돌쌓기 8-1-7 벽돌 다듬기 8-2 벽돌 바닥깔기 8-3 벽돌 소운반 8-4 시멘트 벽돌제작(기존형)	8-1 벽돌쌓기 8-1-1 벽돌쌓기 8-1-2 치장쌓기 및 줄눈 8-1-3 아치쌓기 8-2 벽돌 운반	9-1 블록쌓기 9-2 블록 보강쌓기 9-3 치장줄눈 9-4 블록제작 9-5 특수블록 쌓기 및 제작 1. 굴뚝 블록쌓기 2. 굴뚝블록제작 9-6 시멘트 보도블룩 제작 9-7 석고패널 쌓기 9-8 경량기포 콘크리트(ALC)블록 쌓기 9-9 경량기포 콘크리트(ALC)패널 설치	8-3 블록쌓기 8-3-1 블록쌓기 및 줄눈 8-3-2 블록보강쌓기 및 줄눈 8-4 경량기포 콘크리트(ALC) 8-4-1 경량기포 콘크리트 (ALC)블록 쌓기 8-4-1 경량기포 콘크리트 (ALC)패널 설치블록 쌓기	11-1 줄눈크기와 타일매수 11-2 바탕고르기 11-3 일반공법(떠붙이기) 1. 붙임재료 2. 타일붙임 품 11-4 압착 및 밀착공법 1. 붙임재료 2. 타일붙임 11-5 크링커타일 1. 붙임재료 2. 타일붙임 11-6 테라콧타 1. 붙임재료 2. 타일붙임 11-7 타일접착제 붙이기	11-1 타일붙임 11-1-1 일반공법(떠붙이기) 11-1-2 압착공법 11-1-3 타일접착제 붙임 11-2 특수타일 붙임 11-2-1 크링커타일 붙임 11-2-2 테라콧타 붙임

□ 기계설비부문(배관 및 배관부속품)

구 분	조사 결과	검토 의견
품셈 편제변경	◦ 관종별 편제구조 조정 ․ 관종의 구분을 금속관, 비금속관으로 구분 ․ 비금속관은 경질관, 연질관으로 구분 ◦ 배관부속품 유형별 편제구조 조정 ․ 밸브 및 콕류, 측정장치, 신축이음, 부대설비 4개 항목으로 구분 ◦ 배관 사전작업 신규 제정 ․ 상자넣기(슬리브설치)를 별도의 독립 항목으로 분리 ※ 참고 : 조경공사 편제개정(안)
삭제(안) 검토 항목	◦ 납자재 적용 항목 ․ 1-1-7 주철관 배관 1. 소켓이음, 1-1-8 연관 배관 ◦ 설계 미반영(배제) 항목 삭제 ․ 1-1-3 스테인리스 강관 3. 난반용 Stainless 주름관 ․ 1-1-4 경질비닐관 배관 가. 옥내급수배관
주요개정 내용	◦ 용접접합에 한하여 개소당 접합 품 분리 ․ 시공프로세스 자체가 배관과 용접접합이 분리되어 시공 ․ 용접공에 의한 접합개소의 품을 별도 제시 ◦ 밸브부속품의 통합 표준품 제시 ․ 일반적인 플렌지 접합으로 설치되는 밸브 및 콕류, 신축이음쇠, 수격방지기 등의 통합품 제시 ◦ KS규격을 준수하여 반영 ․ KS규격을 기준으로 상이한 규격에 대한 표준화된 체계 정립

※ 참고 : 기계설비공사 편제개정(안)

1-1 베관공사	1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치