◆ 태풍관련 현장내 예방사항

□ 강풍시 현장에서는 먼저 낙하·비래·전도로 인한 사고를 예방해야 한다.
현장내에 자재를 적재할 때는 높게 쌓지 않으며 결속보강을 강화하는 것은 물론 가설재 붕괴 및 비산방지대책을 확인하고 가설사무실, 컨테이너 비산 및 붕괴 방지조치 등을 실시한다.

□ 고소장소에 있는 재료·공구가 날아가지 않도록 결속조치를 하고 가   설물도 강풍이 예상되는 시기전에 결속을 확인해 보강하도록 조치해   야 함.

□ 이밖에 감전·붕괴에 의한 사고와 수방대비도 현장에서 필수적으로     조치해야 함.
- 안전조치로는 피로시설, 접지시설, 전선 등 절연피복을 확인하고       임시분전반 등 가설전기에 대한 감전사고 예방조치상태를 확인

- 또 태풍이 불때는 꼭 필요한 전력을 제외한 모든 전원을 차단해야      감전에 의한 재해를 사전에 예방할 수 있음.

□ 집중호우에 대비해 외곽 유입수 및 현장내 표면수 처리계획을 확     인하고 배수로 정비상태와 법면 및 연약지반 보강상태를 눈으로 직    접 확인해야 함.
- 수방용 자재 및 장비 확보, 양수기 작동상태, 재해발생시 보고체계     및 복구대책 등은 미리미리 체크하고 가설물에 과대풍압이 발생하     지 않도록 통풍구멍을 내주는 것도 필요.