[별  첨]

통신부문 표준품셈 개정 신·구조문 대비표

장 절	현 행	개 정 안
제 1 장 적용기준	1-5 수량의 계산 가. ∼ 라. (생 략) 마. 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고, 분수는 약분법을 쓰지 않으며 각 분수마다 그의 값을 구한 다음 전부의 계산을 한다. 단, 계산은 1회 곱하거나 나눌 때마다 소수 2자리 까지로 한다. 바. ∼ 사. (생 략)	1-5 수량의 계산 가. ∼ 라. (현행과 동일) 마. 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고, 분수는 약분법을 쓰지 않으며 각 분수마다 그의 값을 구한 다음 전부의 계산을 한다. 단, 계산은 1회 곱하거나 나눌 때마다 소수 3째자리에서 4사5입하여 소수 2자리까지로 한다. 예1) 0.014→0.01 예2) 0.015→0.02 바. ∼ 사. (현행과 동일)
제 3 장 선로시설 공 사	3-14 인입선 가설(점퍼선)공사 가. 인입선공사 [해 설] ① 본품은 단자에서 가입자 단말기까지 인입선을 구성하는 품으로 단자선번 확인 및 가입자 개통 확인 시험품 포함. ② ∼ ⑥ (생 략) ⑦ (신 설)	3-14 인입선 가설(점퍼선)공사 가. 인입선공사 [해 설] ① 본품은 국선단자에서 심선을 대조하고 가입자 구내 단자함까지 또는 가입자 단자함에서 콘센트까지 인입선을 구성하고 단말기 취부여부를 확인하는 품임(단말기 및 콘센트 취부와 실내선 포설은 별도임) ② ∼ ⑥ (현행과 동일) ⑦ 구내까지 국선케이블이 인입되어 있는 경우에는 재활용품, 구내점퍼선구성품, 단말기 콘센트 취부품, 간이시험품을 반영하여야 함.
	나. 점퍼선 구성품 [해 설] ① 본품은 신규전화 가설 및 전화 설치장소 변경시 적용 ② ∼ ③ (생 략) ④ 시험실 대조 및 가입자 확인 시험품 포함. ⑤ (생 략)	나. 점퍼선 구성품 [해 설] ① 본품은 신규전화 가설 및 전화 설치장소 변경, 구내점퍼선구성시 적용 ② ∼ ③ (현행과 동일) ④ 시험실에서 신호를 송출하여 가입자 확인 시험품 포함 ⑤ (현행과 동일)

장 절	현 행	개 정 (안)
제 3 장 선로시설 공 사	3-30 배선반 단자함 신설 [해 설] ① ∼ ⑥ (생 략) ⑦ 단자함품은 스탑케이블과 국선케이블의 대조, 심선접속 및 외피 접속품 포함. ⑧ ∼ ⑫ (생 략)	3-30 배선반 단자함 신설 [해 설] ① ∼ ⑥ (현행과 동일) ⑦ 옥외용 종말단자품은 스탑케이블과 국선케이블의 대조, 심선접속 및 외피 접속품 포함. ⑧ ∼ ⑫ (생 략)

끝.