「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」

개정 주요내용

□ 경 위

□ 건축물의 화재예방 강화를 위해 마감재료의 난연성능에 관한 구체적 기준 마련

□ 주요내용

□ 마감재료가 둘 이상의 재료로 제작된 경우 마감재료 전체에 대한 실물모형시험 결과 및 각각의 재료에 대한 난연성능시험 결과가 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준을 충족해야함(제24조제8항)

□ 마감재료가 강판과 심재(心材)로 이루어진 복합자재인 경우 복합자재 전체에 대한 실물모형시험 결과가 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준을 충족해야함(제24조제11항)

□ 시행일

□  2022. 2. 11 시행