□직인 생략□

다시 서는 한국, 다시 뛰는 한국인

대한건설협회 울산광역시회

□680-805 울산광역시 남구 달동 1360-10(천원빌딩4층) / 전화 (052)271-3800 / FAX 227-3747 URL : http://www.cak.or.kr/울산, E-mail : cak26@cak.or.kr 사무처장 : 박 해 경 차 장 : 김 영 지 담당자 : 고 경 수
문서번호 : 건협울산 3070 - 208 시행일자 : 2001. 9. 4. 공개여부 : 공 개 수 신 : 회원사 대표 참 조 :	선결			지시
	접수	일자 시간
				결 재 · 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자
제 목 : 기계식주차장 설치기준 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 교통안전공단 특검 390-1197(2001. 8.14) 및 건교부고시 제2000-294호(2000.11.29)「기계식주차장치의안전기준 및 검사기준등에관한규정」과 관련입니다.

2. 기계식주차장 이용자 편의를 위해 2001.5.30부터 전차입고 및 전차출고에 소요되는 시간이 각각 2시간 30분 이내에서 2시간 이내로 변경되어 1기당 수용할 수 있는 주차대수가 감소됨을 알려드리오니,

3. 각 건축공사 현장에 안내하여 기계식주차장 사용검사시 불합격으로 인해 건축물 준공에 차질이 없도록 하여주시기 바랍니다.

첨 부 :  1. 기계식주차장치 설치기준 변경내용.

2. 기계식주차장치에 관한 규정 1부. 끝.

대한건설협회 울산광역시회장

【첨 부1】

기계식주차장치 설치기준 변경내용

대 상	2001.5.30이전에 시설물설치허가 등을 받아 설치중인 기계식주차장	2001.5.30이후에 시설물설치허가 등을 받아 설치하는 기계식주차장
변경내용	ㅇ 종전규정인 2시간 30분을 적용 -안전도인정서의 최대수용가능 주차대수 감소없음	ㅇ안전도인정서의 주차대수와 관계없이 개정된 사용검사기준에 의거 2시간 이내 적용 - 최대수용가능 대수가 안전도인정서의 주차대수보다 줄어드는 경우가 있음
관련법령	건교부고시 제1996-201호(□96.6.29) - 제6조제1항 및 제2항 건교부고시 제2000-294호(□00.11.29) - 부칙 제2항	건교부고시 제2000-294호(□00.11.29) - 제6조제1항 및 제2항

ㅇ 시설물설치허가일 기준

주) 1. 2001.5.30이전에 발급된 기계식주차장치 안전도인정서로써 시설물설치허가일이 2001.5.30일 이후인 경우에는 사용검사시 입·출고 시간이 2시간 이내이어야 하므로 건축물 설계시 충분한 검토 필요

예)다층순환식, 3단각형 상부승입식 35대형 인정서로 35대 설치가능 여부 : 2001.5.30이전에 발급된 기계식주차장치 안전도인정서는 전차 입·출고 시간이 2시간30분 이내로 설계되어 있으므로 새로운 규정에 의한 2시간 이내를 충족시킬 수 있는지 충분한 사전 검토 및 신규 안전도인정서 취득필요

2. 2001. 5. 30이후에 발급된 기계식주차장치 안전도인정서는 개정 규정에 의거 입·출고 시간을 2시간 이내로 설계검토하여 인정서가 발급되었음

【첨 부2】

「기계식주차장치에 관한 규정」은 우리시회 홈페이지→게시판()에 게재되어 있습니다.

cak.or.kr/울산