환경부고시 제2005-184호

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제11조 및 동법 시행규칙 제10조 규정에 의하여 다중이용시설에서 실내 사용을 제한하는 오염물질방출건축자재를 다음과 같이 고시합니다.

2005년 12월 29일

환 경 부 장 관

오염물질방출 건축자재의 다중이용시설 실내사용제한 고시

1. 건축자재 생산업체․건축자재명 및 오염물질 방출량

구 분	건축자재 생산업체	건축자재명	휘발성유기화합물방출량(㎎/㎡․hr)
바닥재	한화종합화학	HC-901	7.897
페인트	삼일페인트	프리톤	8.811
	삼일페인트	우레탄-A(KSM 6050 2종)	5.296
접착제	한국 다우코닝	뉴트럴플러스실리콘실란트(투명)	15.559

2. 시험․검사기관 : 국립환경과학원

3. 시험․검사방법 :「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」제4조의   규정에 의한 「실내공기질 공정시험방법」

4. 측정기간 : 2005. 5월 ～ 2005. 9월

부   칙

①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

②(설치중인 다중이용시설에 대한 경과조치) 이 고시 시행전에 설치(개수 및 보수를 포함한다)중인 다중이용시설에 대해서는 적용하지 아니한다.