“함께하는 건설, 따뜻한 세상”
	대한건설협회 울산광역시회

수 신	회원사 대표
제 목	지붕공사 안전사고 예방 안전관리 철저 안내

1. 축사 개량, 태양광 장비 설치 등의 지붕공사 과정에서 추락으로 귀중한 생명을 잃는 안타까운 사고가 지속적으로 발생하고 있습니다.

2. 특히, 지붕공사의 경우 사전 신고없이 진행되고 고령자 참여비중이 높은 소규모 공사인 경우가 많아 보다 철저한 안전점검 및 예방조치가 요구됩니다.

3. 이에, 지붕공사 현장 사고방지를 위해 회원사에서는 다음 주요 안전수칙이 철저히 준수될 수 있도록 준수되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

< 주요 안전수칙 >

가. 모든 작업자는 안전모·안전화·안전대 등 개인보호구를 반드시 착용하고, 관리감독자는 보호구 착용 여부를 수시로 확인할 것.

나. 지붕의 가장자리에는 안전난간 또는 추락 방호망을 설치할 것.

다. 작업통로용 발판과 채광창 안전 덮개를 설치할 것.

라. 지붕 위 작업장소 및 통로에는 폭 30cm 이상의 작업발판 등 안전장비를 설치하여 이동할 것.

마. 비계 및 가설 구조물의 안전상태를 수시로 점검 및 보강할 것.

바. 작업 전·중·후 안전교육과 위험요인 사전제거를 철저히 할 것.

사. 불안전 작업 발견 시 즉시 중지하고 개선조치를 이행할 것.

아. 강풍·폭우 등 악천후 예보시 작업을 즉시 중단하고 충분한 안전조치를 시행할 것.

자. 작업자에 대한 건강상태 및 고소작업 적합 여부를 수시로 점검할 것.

차. 고소작업 신고대상(5m 넘는 시설 등) 공사의 경우 관계기관 신고 철저.

끝.

대한건설협회 울산광역시회장〔직인생략〕
																				전결(04/07)
담당자					강 태 원											사무처장(직·대)				권 태 운
시행		울산광역시회-121 (2026. 04. 07)										접수
우	44417			울산광역시 중구 백양로 179, 3층(건설회관)										/	https://ulsan.cak.or.kr/
전화			052-244-6500			전송		052-243-6001		/	twkang@cak.or.kr						/	공개