< 붙임 >

‘11년 상반기 적용 실적공사비 주요내용

□ 주요내용

◦   개별공종 보정계수 확대 : 16개 → 135개 항목(119개↑)

- 주요항목 : 철근가공조립, 거푸집, 비계, 파일항타, 벽돌공사 등

- 보정내용 : 소규모작업(10～30%↑), 작업장애(6～25%↑), 고소작업(10～40%↑) 할증 등

< 실적단가 보정계수 확대 세부내용 >

공 종 명	항목수	보 정 조 건	보정율
강관비계(토목)	3	설치높이 30m 초과하는 경우(3.5m초과마다)	10%↑
비계(건축)	12	설치높이 30m 초과하는 경우(3.5m초과마다)	10%↑
철근 가공 및 조립	7	산재되어 있는 소형구조물(10㎥미만)의 경우	30%↑
거푸집	22	산재되어 있는 소형구조물(10㎥미만)의 경우	30%↑
암절개면보호식재공	4	수직고 20m이상인 경우	20 ～ 40%↑
H파일 항타	8	작업장애 요인이 3항목 이상인 경우	7 ～14%↑
쉬트파일 항타	14	작업장애 요인이 2항목 이상인 경우	6 ～ 13%↑
벽돌공사	25	층고 3.6m이상인 경우 벽돌쌓기량 10,000매 미만인 경우	20 ～ 30%↑ 10 ～ 15%↑
타일공사	24	면적이 1.6㎡이하 또는 복잡한 장소인 경우	25%↑
계	119

□ 시행일 : 2011. 2. 23(수) 부터 적용