2002년 6월 28일 (조간)부터 사용해 주십시오

		보 도 자 료
		♠ 건설안전추진반 송병춘 사무관 T E L : 507-0728 E-MAIL : songbych@dreamwiz.com FAX : 503-4489
♠ 2002. 6. 27 배포 ♠ 총 15쪽 (사진없음)

< 본 자료는 http://www.molab.go.kr(최신자료)에서도 볼 수 있습니다. >

2001년도 800대 건설업체의 안전관리 결산

- 재해율 발표 -

□ 노동부는 800대 건설업체의 2001년도 재해율을 발표하였다.

- 해당업체는 재해율 성적에 따라 향후 1년간 공사입찰시 가·감점, 현장 안전지도점검의 면제 또는 강화, 시공능력평가액 감액 등의 조치를 받게 된다.

○ 2001년도 시공능력평가액순위 800대 건설업체들은 이번 재해율 발표로 1년간의 안전관리 성적을 평가받게 되며, 이들 업체들의 평균환산재해율은 0.55%로 □00년의 0.53%에 비해 3.77%가 증가했다.

○ 건설업체의 재해율 순위(붙임참조)는 2001년도 공사실적액에 따라 구분한 4개 군별로 정해지며,

- 공사실적액순위 1∼100위(1군)의 경우 삼풍건설(주)(대표:최정호)이 재해율 0.04%로 1위를 차지했고, (주)국제종합토건(대표:김성직)이 재해율 2.43%로 최하위를 기록했다.

1/15

- 또한, 공사실적액순위 101∼300위(2군)의 경우 최우수업체는 무재해를 달성한 제일건설(주)(대표:유재선)등 14개업체이며, (주)모아종합건설(대표:박치영)가 6.09%로 최하위를 차지하였다.

○ 재해율이 우수한 업체는 자율적인 안전관리를 유도하기 위해 앞으로 1년(2002. 7. 1 ∼ 2003. 6. 30)동안 각종 혜택을, 불량업체는 안전에 대하여 경각심을 고취하기 위해 각종 제재 조치를 받게 된다.

○ 환산재해율이 평균환산재해율 0.55%보다 낮은 갑을건설 등 431개사에 대해서는 건설공사 입찰참가자격사전심사(P·Q)시 가점(최고, +2점)을 받게되고 환산재해율이 군별로 상위 10%이내의 209개업체에 대하여는 향후 1년간 안전점검 등 일체의 지도감독을 면제받는다.

○ 반면에, 환산재해율이 평균환산재해율 0.55%를 초과하는 353개업체에 대하여는 건설공사 입찰참가자격사전심사(P·Q)시 감점(최고, -2점), 건설산업기본법에 의한 시공능력평가액(최고, -5%)감액조치 및 정부의 각종 훈·포상대상에서 제외되게 된다.

- 또한 각 군별로 환산재해율 순위가 하위 10%이내인 78개업체에 대하여는 사업주를 강력히 경고하는 한편, 해당업체 소속 건설현장에 대해 7, 8월중 특별점검을 실시하고 취약시기 점검 등의 점검대상으로 우선 선정하게 된다.

2/15

○ 한편, 노동부는 □92년에 30대 건설업체의 재해율을 발표한 이래 지속적인 감소추세를 유지하던 건설업 재해율이 건설물량의 증가 등으로 □00년부터 증가하고 있는 점을 감안하여

- 재해율 조사대상업체를 2004년까지 1,000대 건설업체로 확대할 방침이다.

※ 재해율 조사대상업체의 연도별 현황

	□92				□93				□94				□95				□96				□97,□98.□99				□00,□01,'02
30대 건설업체			□	100대 건설업체			□	200대 건설업체			□	300대 건설업체			□	500대 건설업체			□	700대 건설업체			□	800대 건설업체

※ 건설업 재해율 현황

		□92		□93		□94		□95		□96		□97		□98		□99		2000		2001
												,
재해율		1.90%	→	1.44%	→	1.23%	→	1.01%	→	0.81%	→	0.72%	→	0.73%	→	0.60%	→	0.61%	→	0.69%

3/15

◆ 참고

	<환산재해율 산정방법>
ㅇ 재해율은 각업체별로 총재해자수(하청업체 재해자 포함)와 공사실적액을 근거로 산출하되, 사망재해에 대하여는 부상재해 대비 10배의 가중치를 부여한 환산재해자수를 산정하고, 이 환산재해자수와 공사실적액을 근거로 산정한 상시근로자수의 백분율로 환산재해율을 산출 ※ 산정공식 - 공사실적액 = 건축·토목공사+전기공사+정보통신공사 실적액 연간국내공사실적액 × 노무비율 - 상시근로자수 = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 건설업 월평균임금 × 12 · 2001년 건설업 월평균노임은 1,669,168원이고, 노무비율은 28%를 적용 - 환산재해자수 = (사망자수 × 10) + 부상자수 환산재해자수 - 환산재해율(%) = □□□□□□□□□□□□□□□□□ × 100 상시근로자수

붙  임1. : 군별(1·2군) 건설업체별 재해율 1부.

붙  임2. : 재해율 우수 및 불량업체 1부. 끝.

4/15