□직인 생략□

다시 서는 한국, 다시 뛰는 한국인

대한건설협회 울산광역시회

□681-300 울산광역시 중구 성안동 65B4L 건설회관(3층) / 전화 (052)244-6500 / FAX 243-6001 URL : http://www.cak.or.kr/울산, E-mail : cak26@cak.or.kr 사무처장 : 허 선 호 팀 장 : 최 용 석 담 당 : 강 덕 호
문서번호 : 건협울산 3070 - 102 시행일자 : 2003. 6. 5. 공개여부 : 수 신 : 회원사 대표 참 조 :	선결			지시
	접수	일자 시간
				결 재 · 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자
제 목 : 레미콘차량에 대한 유도원배치 등 안전관리 철저안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건설현장을 출입하는 레미콘차량으로 최근에 안전사고가 빈번하게 발생함에 따라, 건설현장내에서 안전이 확보되고 근로자들이 안전한 환경에서 작업할 수 있도록 다음과 같이 건설공사「안전관리요령」알려드리니, 건설현장 안전관리가 철저히 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

-  다   음  -

【 안전관리요령 】

① 건설현장내에서 건설기계를 사용하여 작업을 수행할 경우 산업안전기준에관한규칙에 따라 레미콘차량 유도원를 배치하고 안전관리를 철저히 하여 주시기 바람(산업안전기준에관한규칙 제221조, 제222조, 제223조)

② 건설기계(콘크리트펌프카 등)를 사용할 경우 제원에 맞는 부품을 사용하고, 지반침하 등으로 건설기계 등이 전복되지 않도록 안전관리를 철저히 하여 주시기 바람

③ 기타 산업안전보건법·건설기술관리법 등에 따라 안전관리를 철저히 하여 주시기 바람

대 한 건 설 협 회  울 산 광 역 시 회 장