입 찰 공 고

공고 제 2018-4호

1. 입찰에 부치는 사항

가. 공 사 명 : 하서리 근린생활시설 신축공사

나. 위    치 : 경주시 양남면 하서리 612-3번지

다. 공사개요

- 면적

. 건축면적 : 247.57㎡

. 연  면적 : 495.14㎡

- 건물높이

. 1층 바닥 높이 : GL에서 0.50M

. 2층 바닥 높이 : GL에서 3.50M

. 옥상 바닥 높이 : GL에서 6.80M

. 최 고 높 이 : GL에서 8.10M

- 건물구조

. 기  초 : 온통기초

. 구조체 : 철근콘크리트조

. 벽  체 : THK150, 200철근콘크리트옹벽

. 바  닥 : 철근콘크리트 스라브

. 지  붕 : 철근콘크리트 스라브

- 기타

. 창  호 : 창호도면 참조

. 계  단 : 철근콘크리트조

. 마  감 : 배부 도면 참조

. 단  열

천정 : 180T 난연스치로풀(가등급)

벽   : 100T 난연성 스치로풀(가등급)

(T=40 열, 반사단열제 열관류율표 : 0.320 이하)

바닥 : 100T 난연성스치로풀(가등급)

2. 입찰현황

가.입찰명:양남 근린생활시설 신축공사

나.입찰방식:일반경쟁입찰,최저가낙찰

다.입찰내역:도면,시방서에 따름(도면 및 시방서는 현장설명회 참석자       에 한하여 e-mail 로 송부함)

3. 입찰참가자격

가.종합건설업 면허보유업체로써 시공능력이 50억원이상인 업체

나.신용등급이 bb+ 이상인 업체

다.사업장이,경북지역(경주지역),울산광역시,경상남도,부산광역시,에.본       사주소를 둔 업체

라.현장설명에 참석한 업체로써 제출서류에 이상이 없는업체

4. 제출서류

가.종합건설업 면허증 및 면허수첩 사본1부

나.사업자등록증1부

다.법인등기부등본1부

라.법인인감증명서 및 사용인감계 각1부

마.국세 및 지방세 납세필증 사본 각1부

바.작업계획서 및 작업공정표 각1부

사.기술인력 및장비보유현황 사본 각1부

아.견적서 및 산출내역서 각1부

자.입찰서(부가세별도) 1부

차.입찰보증서 1부(입찰보증서 또는현금 ,공제증권)

*제출서류중 가)-사) 항은 양남발전협의회에 접수.아)-차) 항은 개찰일 1   시간전에 제출

5. 입찰서류 접수 및 개찰

가.입찰공고일:2018년12월27일(울산광역시,경북,부산광역시건설협회)

나.입찰서류제출일:2019년01월08일 14:00 (양남.발전협의회소,회의실)

(제출서류항목중 가,항-사,항목까지)

다.현장설명회:2019년01월08일 15:00 현장(양남면 하서리 612-3)

라.입찰마감일:2019년01월15일 10:00까지

(제출서류 아,항에서 차,항까지의 서류)

마.개찰일시 및 장소:2019년01월15일 11:00(양남발전협의회 소,회의실)

6. 낙찰방법 및 낙찰자 결정방법

가.최저가 입찰로써,응찰자는개찰일시에 참관할수 있다

나.무효인입찰에 해당되거나 제출된 서류에 하자가 있을시 순차적으로

차순위 금액 입찰자로 함

7. 입찰보증금 등

가.입찰금액의 5% 이상에 해당하는 입찰보증금 또는 공제증권

8. 공사기간

가.착공일로부터 6개월로 하며 천재지변으로 인한 지연일수는 예외로       한다

나.기간지연 배상금은 부가가치세별도 1일기준 입찰가의 0.1%로 한다

9. 공사대금 지급 방법

가.계약금 10%

나.공사실적에 따른 매월기성금처리

10. 기타사항

가.제출된 서류는 일체 반환하지 않으며,허위사실이 있거나,담합사실이      있을 경우 본 공사낙찰은 무효로 한다

나.하자보수 보증기간은 공사(준공검사)완료후 2년으로 하며, 총공사비       의 10% 하자보수 이행증권를 제출하여야 한다

다.응찰업체는 사전에 현장여건,입찰조건 등를 충분히 파악 또는 숙지       하여야 하고,이를 이행하지 않아 발생하는 불이익은 입찰업체 책임       으로 한다

라.입찰참가업체는 업체선정결과에 대하여 일체 이의를 제기할수 없다

마.기타 사항은 양남발전협의회 사무실로 문의 바랍니다.

(054-777-0095)