[ABCD 건설현장]

소방계획서

선임일자	년 월 일
작성일자	년 월 일
승인일자	년 월 일

결재	작 성	검 토	승 인

목    차

장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항
	1-1	목적
	1-2	적용근거
	1-3	적용범위
	1-4	책임과 권한
	1-5	문서작성 및 기록관리
	1-6	소방안전관리자 선임증
제2장		건설현장 관련 서류
	2-1	소방계획 수립을 위한 자료 검토
	2-2	공사 관련 서류 및 도면
	2-3	소방 관련 서류 및 도면
	2-4	건설현장 주변현황 및 주변관계
	2-5	안전관리조직도(시공사 비상연락망 등)
제3장		건설현장 소방안전관리 업무 계획
	3-1	초기대응체계의 구성ㆍ운영 계획
	3-2	소방안전교육 및 훈련계획
	3-3	피난안전구역, 피난로 등의 확보 계획
	3-4	안전점검 계획(임시소방시설, 피난로, 화기취급 감독)
	3-5	화재위험작업의 허가 및 관리 계획
붙임		건설현장 소방안전관리 업무 계획 (예시)
붙임-1		초기대응체계(중앙)
붙임-2		소방안전 교육 및 훈련 계획
붙임-3		소방안전 교육 및 훈련 결과 보고서
붙임 3-1		소방안전 교육 및 훈련 이수자 명단
붙임-4		피난로 확보 계획 ( )동 ( )층 ~ ( )층
붙임-5		안전점검 결과 지적내역서
붙임-6		안전점검 조치 결과 통보서
붙임-7		화기작업 신청서
붙임-8		화기작업 허가서
참고		건설현장 관련 서류 (예시)
참고-1		소방안전관리자 선임증
참고-2		공사개요서
참고-3		공사 전체공종표
참고-4		공종별 화기작업 세부공종표 및 일정표
참고-5		화기작업 도면 및 시공상세도
참고-6		임시소방시설 설치계획서
참고-7		위험물의 임시 저장ㆍ취급 승인필증
참고-8		인화성ㆍ가연성 취급물품 목록
참고-9		건설현장 위치도
참고-10		건설현장 주변 현황도
참고-11		건설현장 출입구 현황도(소방차 진입로 표기)
참고-12		안전관리조직도
참고-13		내부 비상연락망(협력업체 포함)
참고-14		외부 비상연락망(대외 유관기관)

개정이력 (소방청)

순번	일자	주요 개정내용	일반계획	부 록

개정이력 (소방안전관리대상물)

순번	일자	주요 개정내용	일반계획	부 록

제1장 일반사항

1-1 목적

이 계획의 목적은 [○○건설현장]의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방ㆍ대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

1-2 적용근거

(1)「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제29조

(2) 건설현장의 화재안전기준

1. 건설현장의 소방계획서의 작성

2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 임시소방시설의 설치 및 관리에 대한 감독

3. 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리

4. 건설현장의 작업자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

5. 초기대응체계의 구성ㆍ운영 및 교육

6. 화기취급의 감독, 화재위험작업의 허가 및 관리

7. 그 밖에 건설현장의 소방안전관리와 관련하여 소방청장이 고시하는 업무

① 방수·도장·우레탐 폼 성형 등 가연성가스 발생 작업과 용접·용단 및 불꽃이 발생하는 작업이 동시에 이루어지지 않도록 수시로 확인

② 가연성 가스가 발생되는 작업을 할 경우에는 사전에 가스경보기의 정상작동 여부를 확인하고, 작업 중 또는 작업 후 가연성 가스가 체류되지 않도록 충분한 환기조치 실시

③ 용접·용단 작업을 할 경우에는 성능인증 받은 방화포가 설치기준에 따라 적정하게 도포되어 있는지 확인

④ 위험물 등이 있는 장소에서 화기 등을 취급하는 작업이 이루어지지 않도록 확인

(3) 내부규정 : 내부규정이 있는 경우 기재

1-3 적용범위

1-3-1 이 계획은 건설현장의 화재로 인한 재난의 예방과 화재 대응에 관한 업무에 대해 적용한다.

1-3-2 이 계획은 [○○건설현장]의 발주자, 시공자, 감리자 및 협력업체 근로자에 대해 적용된다.

1-4 책임과 권한

명칭	주요 책임과 권한
[시공자]	￭ [소방계획을 수립ㆍ실행하는 최종적인 책임과 권한을 가진다.]
[소방안전관리자]	￭ [소방계획을 수립ㆍ실행에 대한 실무적 책임과 권한을 가진다.]
[현장대리인]	￭ [소방계획을 수립ㆍ실행하기 위한 관리적 책임과 권한을 가진다.]
[관리감독자] [근로자]	￭ [소방계획의 수립ㆍ실행에 참여하고 실천하는 책임과 권한을 가진다.]

1-5 문서작성 및 기록관리

1-5-1 소방계획의 수립 시 건설현장의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리 계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

1-5-2 소방계획은 선임일로부터 (3일 이내 / 7일 이내 / 14일 이내)까지 작성하여 (3일 이내 / 7일 이내) 유효성 및 타당성을 검토한 뒤 최종 승인을 받는다.

1-5-3 소방계획은 반드시 문서(종이, 전자문서, 데이터베이스 등)로 작성하고 사용승인일까지 보관해야 한다.

1-6 소방안전관리자 선임증 (참고-1)

제2장 건설현장 관련 서류

2-1 소방계획 수립을 위한 자료 검토

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서, 안전보건개선계획서

○ 건설기술 진흥법에 의한 안전관리계획서

○ 내부규정 및 지침, 가이드라인 등 관련 서류

2-2 공사 관련 서류 및 도면

2-2-1 소방계획의 수립 시 건설현장의 개요 및 공종을 사전에 검토하기 위한 다음의 서류를 첨부한다.

○ 공사개요서 (참고-2)

○ 공사 전체공종표 (참고-3)

2-2-2 소방계획의 수립 시 건설현장의 개요 및 공종을 사전에 검토하기 위한 다음의 서류를 검토·확인하여야 한다.

○ 건축 허가서 및 도면

○ 소방·전기·통신·기계 등 설비관련 도면

2-3 소방 관련 서류 및 도면

건설현장의 소방 관련 서류를 사전에 검토하여 소방계획서에 반영하기 위한 다음의 서류를 첨부한다.

○ 공종별 화기작업 세부공종표 및 일정표 (참고-4)

○ 화기작업 도면 및 시공상세도 (참고-5)

○ 임시소방시설 설치계획서 (참고-6)

○ 위험물의 임시 저장ㆍ취급 승인필증 (참고-7)

○ 인화성ㆍ가연성 취급물품 목록 (참고-8)

2-4 건설현장 주변현황 및 주변관계

건설현장의 위치와 주변 및 출입구 현황을 사전에 검토하여 화재 발생 시 신속한 내ㆍ외부 대응을 위한 다음의 서류를 첨부한다.

○ 건설현장 위치도 (참고-9)

○ 건설현장 주변 현황도 (참고-10)

○ 건설현장 출입구 현황도(소방차 진입로 표기) (참고-11)

2-5 안전관리조직도(비상연락망 등)

건설현장의 안전관리조직 및 내ㆍ외부 비상연락망을 사전에 검토하여 화재 발생 시 신속한 초기대응으로 피해를 최소화하기 위한 다음의 문서를 첨부한다.

○ 안전관리조직도 (참고-12)

○ 내부 비상연락망(협력업체 포함) (참고-13)

○ 외부 비상연락망(대외 유관기관) (참고-14)

제3장 건설현장 소방안전관리 업무 계획

3-1 초기대응체계의 구성ㆍ운영 계획

3-1-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 초기대응체계를 구성ㆍ운영하여야 한다.

3-1-2 초기대응체계는 신속한 화재대응으로 화재 피해를 최소화하기 위하여 다음과 같이 구성하여야 한다.

① 중앙(지휘 통제)

현장 사무실에서 각 분야별(주요 공종별) 시공 및 안전관리를 지휘하고 통제하는 중앙 조직을 구성하여야 한다.

② 현장(화재 대응)

각 공종별 화기작업장에서 화기작업 시 현장의 화기작업자로 구성된 현장 조직을 구성하여야 한다.

※ 화기작업

용접, 용단, 연마 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 전기·전자, 기계설비 등을 사용하는 모든 작업을 말한다.

3-1-4 (중앙 조직) 중앙에서 현장을 지휘, 통제하는 초기대응체계

3-1-4-1 현장 사무실에서 각 분야별(주요 공종별) 시공 및 안전관리를 지휘하는 초기대응체계 (붙임-1)

3-1-4-2 초기대응체계에는 운영책임자와 각 분야별(주요 공종별) 시공 및 안전관리책임자의 성명과 연락처, 임무를 포함하여야 하며 변경사항이 발생할 경우에는 즉시 반영하여야 한다.

3-1-5 (현장 조직) 화기작업 시 현장에서 실질적인 초기대응 기능을 수행하는 초기대응체계

3-1-5-1 화기작업을 실시하려는 자는 화기작업 전 다음과 같은 절차에 따라 초기대응체계를 구축하고 화기작업을 실시하여야 한다.

	화기작업장의 초기대응체계 구축
	□
	화기작업 신청서에 초기대응체계 구축내용 기재 (화기작업 신청서)
	□
	초기대응체계 구성 인원에게 개인별 임무 공지
	□
	초기대응체계 구성 인원 대상 소방안전 교육 및 훈련 실시 (임시소방시설 사용법 및 피난유도 방법 등)

3-1-5-2 화기작업책임자는 초기대응체계가 포함된 화기작업 신청서를 작성하여 소방안전관리자에게 제출하여야 한다.(붙임-7)

3-2 소방안전 교육 및 훈련 계획

3-2-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 건설현장의 작업자에 대한 소방안전 교육 및 훈련을 실시하여야 한다.

3-2-2 소방안전 교육 및 훈련 계획에는 교육 및 훈련의 종류, 대상, 시기, 시간, 내용 등이 포함되어야 한다. (붙임-2)

3-2-3 소방안전 교육 및 훈련 계획에 따라 교육 및 훈련을 실시한 후에는 관련 기록을 작성하고 보관하여야 한다. (붙임-3)

3-3 피난안전구역, 피난로 등의 확보 계획

3-3-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보 계획을 수립하여야 한다.

3-3-2 피난안전구역, 피난로 확보 계획은 공사진행 단계 중 골조공사 단계의 층별 계단이 설치된 시점(가설계단 제외)으로 해당 층에 작업자가 투입되기 전에 계획을 수립하여야 한다.

3-3-3 피난안전구역, 피난로 확보 계획에는 피난경로, 소화기, 비상경보장치 등 임시소방시설 위치, 피난경로 식별을 위한 별도의 방안 등을 계획하고 변경 시 변경된 사항을 반영, 층별로 부착하여야 한다. (붙임-4)

3-4 안전점검 계획

3-4-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 임시소방시설의 설치 및 관리, 피난안전구역 및 피난로 등의 관리, 화기취급의 감독을 실시하여야 한다.

3-4-2 안전점검의 주기, 종류, 내용

3-4-2-1 소방안전관리자는 해당 건설현장을 매일 (1회 / 2회) 점검하고 점검 결과 지적사항 발생 시 안전점검 결과 지적내역서(붙임-5)를 작성하고 해당 현장의 책임자는 지적사항을 현장에서 즉시 조치하여야 한다.

3-4-2-2 소방안전관리자는 안전점검 결과 현장 근로자의 부재 또는 즉시 조치가 불가한 경우에는 안전점검 조치 결과 통보서(붙임-6)를 해당 현장의 책임자에게 발부하고 해당 현장의 책임자는 (24시간)내에 지적사항을 조치하여야 한다.

3-4-2-3 해당 현장의 책임자는 발부받은 안전점검 조치 결과 통보서에 조치 결과 사진을 부착하여 소방안전관리자에게 제출하여야 한다.

3-5 화기작업의 허가 및 관리 계획

3-5-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 화기작업의 허가 및 관리를 실시하여야 한다.

3-5-2 화기작업이란 용접, 용단, 연마 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 모든 기기를 사용하는 작업을 말한다.

3-5-3 각 공종(계약건)별 시공자는 다음의 조치를 소방안전관리자에게 통보하여야 한다.

① 공사일지에 화기작업을 별도로 표기

② 화기작업 전 화기작업 신청

3-5-4 화기작업자는 화기작업 전 다음의 절차에 따라 화기작업 신청을 하고 허가를 받은 후 화기작업을 실시하여야 한다.

화기 작업	화기 작업자	화기작업 신청	소방 안전 관리자	화기작업 허가	화기 작업자	화기작업 실시
(전)
		화기작업 신청서		화기작업 허가서		화기작업 허가서 (현장 게시)
화기 작업			소방 안전 관리자	현장점검
(중)
				화기작업 허가서
화기 작업					화기 작업자	현장확인 (작업완료)	소방 안전 관리자
(후)
						화기작업 허가서 (작성 / 반납)

<화기작업 전>

① 화기작업자는 화기작업 신청서(붙임-7)를 작성하여 소방안전관리자에게 화기작업을 신청하여야 한다.

예) 화기작업 신청서 1건당 장소 및 기간 기준

1. 작업 장소 기준

1) 동별 신청

2) 층별 신청

3) 해당 층에서 반경 20m 초과마다 신청

2. 작업 기간 기준 : 작업기간 중 1일 단위 신청

② 소방안전관리자는 다음의 조건이 충족되었을 경우에 화기작업자에게 화기작업 허가서(붙임-8)를 발부하여야 한다.

1. 일일 공정회의 및 공사일지를 확인하여 해당 화기작업장과 인화성ㆍ가연성 증기를 발생시키는 작업장간의 상호 화재위험성을 판단하여 이상이 없는 경우

예1) 인화성ㆍ가연성 증기를 발생시키는 작업의 자재 종류

우레탄, 우레탄폼, 시너, 등유, 경유, 윤활유, 유성페인트, 락카, 박리제, 프라이머, 접착제, 에폭시, 부탄가스, LPG, 아세틸렌 등

예2) 화기작업장과 인화성ㆍ가연성 증기를 발생시키는 작업장간의 안전거리

수직 : 해당 작업장으로부터 직상 3개층(약 12m)

수평 : 해당 작업장으로부터 반경 20m 초과

2. 화기작업자가 제출한 화기작업 신청서 내용이 이상이 없는 경우

<화기작업 중>

③ 화기작업자는 소방안전관리자가 발부한 화기작업 허가서(붙임-8)를 현장에 게시하고 화기작업을 시작하여야 한다.

④ 소방안전관리자는 화기작업 허가서를 발부한 현장을 1일 (1회 / 2회) 이상 방문하여 현장에 게시되어 있는 화기작업 허가서로 현장을 점검하여야 한다.

<화기작업 후>

⑤ 현장점검 시 다음과 같이 화재가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 해당 작업을 중지시키고 화기작업책임자는 즉시 작업을 중지하여야 하며, 해당 위험요소를 제거한 후 소방안전관리자의 확인을 받은 후 작업을 재개하여야 한다.

1. 무허가 작업

2. 화기작업과 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물질을 취급하는 작업 등의 동시작업

3. 화재감시자 미 배치

4. 주변 가연물과 이격거리 미흡

5. 불티비산조치 미흡

6. 1일 작업량 이상의 인화성물질 보관

⑥ 화기작업자는 당일 작업 종료 후 불티잔존유무, 전원 차단, 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물품의 정리 및 보관상태 등 안전조치를 완료하고 화기작업 허가서를 소방안전관리자에게 반납하여야 한다.

붙 임

붙임 1		초기대응체계(중앙)

						운영책임자
						소방안전관리자				○ ○ ○
						연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	건 축	○ ○ ○			기 계		○ ○ ○				전 기	○ ○ ○				통 신	○ ○ ○
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	미 장	○ ○ ○			공 조		○ ○ ○				조 명	○ ○ ○				구 내	○ ○ ○
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	방 수	○ ○ ○			난 방		○ ○ ○				수변전	○ ○ ○				방 송	○ ○ ○
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	단 열	○ ○ ○			환 기		○ ○ ○				동 력	○ ○ ○				네트웍	○ ○ ○
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	도 장	○ ○ ○			가 스		○ ○ ○				접 지	○ ○ ○				CCTV	○ ○ ○
	연락처				연락처						연락처					연락처

구 분	임 무
운영책임자	○ 화재상황에 대한 모니터링과 지휘 통제 ○ 소방서 등 외부 대응기관 통보 ○ 건설현장 내부 분야별 안전관리자책임자 통보
각 분야별 안전관리책임자	○ 사고지점 인근 가연물질 및 인화성 물질 파악 ○ 각 공종별, 현장별 통보 ○ 각 공종별, 현장별 근로자(협력업체 포함)의 피난상황 파악

붙임 2		소방안전 교육 및 훈련 계획

구분		교육/훈련대상	교육/훈련시기	교육/훈련시간
근로자 교육	채용시교육	신규 채용시	신규 채용시	30분 이상
	화재위험작업교육	화재위험작업 책임자 및 작업자	최초 화재위험작업 전	1시간 이상
근로자 훈련	화재 시 대피훈련 (임시소방시설 실습 등)	당일 전체 근로자	분기 1회 이상	매분기 3시간 이상
관리감독자 교육 및 훈련	초기대응체계 기본 교육 및 훈련	분야별 안전관리책임자	분기 1회 이상	매분기 3시간 이상
교육 및 훈련 내용
채용시교육	○ 화재안전 및 화재 예방에 관한 사항 ○ 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물질의 위험성 및 저장ㆍ취급에 관한 사항 ○ 화기취급 관리에 관한 사항 ○ 화재 발생 시 초기대응 및 피난에 관한 사항 ○ 그 밖에 화재ㆍ폭발 예방 및 대응에 필요한 사항
화재위험작업교육	○ 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물질의 상태ㆍ성질, 저장ㆍ취급에 관한 사항 ○ 취급가스의 상태ㆍ성질, 저장ㆍ취급에 관한 사항 ○ 용접ㆍ용단 등 불꽃을 발생시키는 작업의 위험성 및 안전조치에 관한 사항 ○ 임시소방시설의 종류 및 사용법에 관한 사항 ○ 분진폭발에 관한 사항 ○ 건조설비에 의한 화재ㆍ폭발 예방에 관한 사항 ○ 초기대응체계 구성ㆍ운영ㆍ교육ㆍ훈련에 관한 사항 ○ 밀폐공간에서의 작업 시 화재ㆍ폭발 위험성, 안전조치에 관한 사항 ○ 그 밖에 화재ㆍ폭발 예방 및 대응에 필요한 사항
화재 시 대피훈련 (임시소방시설 실습 등)	○ 화재 발생 시 상황전파 및 통보연락에 관한 사항 ○ 초기대응체계 운영에 관한 사항 ○ 임시소방시설 사용법 및 실습에 관한 사항 ○ 그 밖에 화재 발생 시 대응에 필요한 사항
초기대응체계 기본 교육 및 훈련	○ 초기대응체계의 이해ㆍ필요성에 관한 사항 ○ 초기대응체계 구성ㆍ운영에 관한 사항 ○ 초기대응체계 대원의 임무 및 교육ㆍ훈련에 관한 사항 ○ 그 밖에 초기대응체계 구성ㆍ운영에 필요한 사항

* 초기대응체계 기본 교육 및 훈련은 (통합 / 개별) 운영

붙임 3		소방안전 교육 및 훈련 결과 보고서

구분	■ 교육				■ 훈련
	□ 채용시교육		( )		□ 화재 시 대피훈련		( )
	□ 화재위험작업교육		( )
	□ 초기대응체계 기본 교육		( )		□ 초기대응체계 기본 훈련		( )
일자 / 장소	□ 일자 : 년 월 일 / □ 장소 :
인원	구 분	계				대상 공종 (협력업체)
	대상 근로자수
	실시 근로자수
	미 실시 근로자수
주요내용
미비점
개선사항
사진
교육/훈련 실시자	□ 직위(직책) : / □ 성명 : (서명)

※ 붙임 3-1. 소방안전 교육 및 훈련 이수자 명단

붙임 3-1		소방안전 교육 및 훈련 이수자 명단

소속	성명	서명	소속	성명	서명

붙임 4		피난로 확보 계획 ( )동 ( )층 ~ ( )층

붙임 5		안전점검 결과 지적내역서

점검일	년 월 일	점검자	(서명)

장소 (구역)	점검종류	지적사항	현장조치 결과
			완료	불가
			확인자	통보서 번호
2층 (2-D)	￭ 임시소방시설( ○ ) ￭ 피난로 등 ( ) ￭ 화기취급감독( )	ㆍ1-A계단 피난구유도등 점등불량		0000-00-00-00
4층 (4-A)	￭ 임시소방시설( ○ ) ￭ 피난로 등 ( ) ￭ 화기취급감독( )	ㆍ대형소화기 운반수레 바퀴 파손		0000-00-00-00
5층 (5-G)	￭ 임시소방시설( ) ￭ 피난로 등 ( ○ ) ￭ 화기취급감독( )	ㆍ2-A계단 앞 물건적재	(서명)
6층 (6-H)	￭ 임시소방시설( ) ￭ 피난로 등 ( ) ￭ 화기취급감독( ○ )	ㆍ가연성 자재 옆 흡연(담배꽁초)	(서명)

붙임 6		안전점검 조치 결과 통보서

점검일	년 월 일	통보서 번호	0000-00-00-00

장소 (구역)	점검종류	지적사항	조치 결과 사진
2층 (2-D)	￭ 임시소방시설	ㆍ1-A계단 피난구유도등 및 피난유도선 점등불량
4층 (4-A)	￭ 임시소방시설	ㆍ비상경보장치 전원 불량

제출자	(서명)	확인자	(서명)

붙임 7		화기작업 신청서

허가사항

허가번호 :

허가일자 :        년   월   일

신청인

업체명 :

작업책임자 :

휴대폰번호 :

작 업 명

작업장소

(신청서 1건 당 작업장소 범위 : ① 층별 신청, ② 해당 층에서 반경 20m 초과마다 신청)

작업일시

(작업기간 중 1일 단위 신청)

년    월    일  00:00 ~ 00:00

화재감시자

성명 :                          (서명)

휴대폰번호 :

초기대응체계

					현장책임자
					성 명		○○○ (서명)
					연락처
	비상연락					초기소화					피난유도
	성 명	○○○ (서명)				성 명	○○○ (서명)				성 명	○○○ (서명)
	연락처					연락처					연락처
	성 명	○○○ (서명)				성 명	○○○ (서명)				성 명	○○○ (서명)
	연락처					연락처					연락처

화기작업

체크리스트

(작업전)

화기작업자

작 성

점검내용

결과

[○, ×]

1. 작업구역 설정 및 출입제한 조치 여부

2. 작업에 맞는 보호구 착용 여부

3. 작업구역 내 가스농도 측정 및 잔류물질 확인 여부

4. 작업구역 11m 內 인화성 및 가연성 물질 제거상태

5. 인화성 물질 취급 작업과 동시작업 유무

6. 인화성ㆍ가연성 물질의 1일 작업량 이하 보관 여부

7. 불티 비산방지조치(불티차단막/방화포 등) 실시 여부

8. 화기감시자 임무 숙지 여부

9. 임시소방시설 설치 여부

10. 교육 실시 여부(임시소방시설 사용법, 피난로 위치, 초기대응체계 등)

밀폐공간

작 업 시

(체   크)

11. 밀폐공간 관계자 외 출입제한 여부

12. 밀폐공간 작업에 필요한 보호구 착용 여부

13. 작업자의 개인통신장비 및 휴대용 산소농도측정기 착용 여부

14. 구조장비(구급함/구명줄/삼각대 등) 준비 여부

15. 가스 및 산소농도 측정 여부

16. 전화하면 5분이내 구조할 수 있는 위치에 구조팀 대기

17. 필요한 구조팀 담당자 성명 :

작업자명단

○ ○ ○

○ ○ ○

화기작업자                  (서명)

붙임 8		화기작업 허가서

[본 화기작업 허가서는 반드시 작업현장에 게시하고 작업완료 후 소방안전관리자에게 반납해야 한다.]

허가사항	허가번호 :		허가일자 : 년 월 일	(소방안전관리자) (서명)
작 업 명
작업장소
작업일시	년 월 일 00:00 ~ 00:00
화기작업 체크리스트 (작업중) 소방안전관리자 확인	점검내용					결과 [○, ×]
	1. 화기작업 허가서 발급 및 비치 여부
	2. 작업구역 설정 및 출입제한 조치 여부
	3. 작업에 맞는 보호구 착용 여부
	4. 작업구역 내 가스농도 측정 및 잔류물질 확인 여부
	5. 작업구역 11m 內 인화성 및 가연성 물질 제거상태
	6. 인화성 물질 취급 작업과 동시작업 유무
	7. 인화성ㆍ가연성 물질의 1일 작업량 이하 보관 여부
	8. 불티 비산방지조치(불티차단막/방화포 등) 실시 여부
	9. 화기감시자 임무 숙지 여부
	10. 임시소방시설 설치 여부
	11. 교육 실시 여부(임시소방시설 사용법, 피난로 위치, 초기대응체계 등)
	밀폐공간 작 업 시 (체 크)	12. 밀폐공간 관계자 외 출입제한 여부
		13. 밀폐공간 작업에 필요한 보호구 착용 여부
		14. 작업자의 개인통신장비 및 휴대용 산소농도측정기 착용 여부
		15. 구조장비(구급함/구명줄/삼각대 등) 준비 여부
		16. 가스 및 산소농도 측정 여부
		17. 전화하면 5분이내 구조할 수 있는 위치에 구조팀 대기
		18. 필요한 구조팀 담당자 성명 :
작업종류 후 안전조치 (작업종료 후 작성 → 반납)	확인사항				작업책임자 확인
	1. 불티잔존 여부(작업 종료 후 30분 후 확인)				(서명)
	2. 전원차단 상태
	3. 인화성ㆍ가연성 물품의 보관상태
	4. 갈탄, 히팅기 등 사용 시 주변 가연물 이격 상태
반납확인	소방안전관리자 (서명)

※ 소방안전관리자 → 작업책임자 → 현장에 게시 → 소방안전관리자

참 고

[참고1】소방안전관리자 선임증

참고)

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙에 의한 소방안전관리자 등 선임증 첨부

예시*출처) 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제14호서식]

[참고2】공사개요서

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제101호서식]

[참고3】공사 전체공종표

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 소규모 안전관리계획서 작성 매뉴얼, 서울특별시(2021.8.)

[참고4】공종별 화기작업 세부공종표 및 일정표

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설업 유해위험방지계획서 참조모델, 안전보건공단(2021.6.)

[참고5】화기작업 도면 및 시공상세도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설공사 시공상세도 작성 지침, 국토해양부(2010.6.)

[참고6】임시소방시설 설치계획서

참고)

○ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙에 의한 임시소방시설 설치계획서 참고

예시*출처) 공사장 임시소방시설 설치계획서, 원주소방서(2020.6.)

[참고7】위험물 임시 저장·취급 신고증명서

참고)

○ 시ㆍ도 위험물안전관리 조례에 의한 위험물 임시 저장ㆍ취급 승인필증 참고

예시*출처) 경기도 위험물안전관리 조례 [서식 1]

[참고8】인화성·가연성 취급물품 목록

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설업 유해위험방지계획서 참조모델, 안전보건공단(2021.6.)

[참고9】건설현장 위치도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설업 유해위험방지계획서 참조모델, 안전보건공단(2021.6.)

[참고10】건설현장 주변 현황도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설업 유해위험방지계획서 참조모델, 안전보건공단(2021.6.)

[참고11】건설현장 출입구 현황도(소방차 진입로 표기)

○ 건설현장 위치도 및 건설현장 주변 현황도에 출입구와 소방차 진입로를 표기한다.

예시)

[참고12】안전관리조직도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설업 유해위험방지계획서 참조모델, 안전보건공단(2021.6.)

* 인원 변경 및 추가 투입 시 즉시 연락처 변경ㆍ교체

[참고13】내부 비상연락망(협력업체 포함)

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시)

* 인원 변경 및 추가 투입 시 즉시 연락처 변경ㆍ교체

[참고14】외부 비상연락망(대외 유관기관)

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설업 유해위험방지계획서 참조모델, 안전보건공단(2021.6.)